Controleformulier hardware en software verkeersregelautomaat
Bijlage 3

CONTROLE HARDWARE

VERKEERSREGELTOESTEL

Kastnummer
: 

controle uitgevoerd door
: 
Paraaf:

Datum Controle
: 

Conform dit controlerapport verklaart de aannemer dat het verkeersregeltoestel gereed is voor keuring.

Paraaf

gevolmachtigde van de aannemer:    

1.1 KEURING REGELTOESTEL IN DE FABRIEK

Hardwarekeuring van het regeltoestel conform de Eisen Verkeersregelinstallaties 1997 en conform de NEN 3384 in de fabriek.

	Nr.
	Artikel1)
	Onderwerp
	Akkoord
	NVT
	Opmerking

	1
	E 2.2.2.1

N 9.1
	De kast heeft drie/vier buitendeuren.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	2
	E 2.2.2.1
	De kast heeft een schap t.b.v. een P.C.

Opmerking:
In plaats van bovengenoemd schap mag ook de horizon-taal (naar beneden) scharnierende deur van het politie-paneel gebruikt worden, mits deze in horizontale toestand gefixeerd kan worden en aan de bovenzijde vlak is.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	3
	E 2.2.2.2
	Er zijn verschillende cilindrische sloten 

(3 mastersleutels en 3 sleutels voor het bedieningsluik).

Opmerking:

Wegbeheerderssleutel is moedersleutel

Op alle deuren met uitzondering van de deur van het energiedeel, moet een deurschakelaar aangebracht zijn voor de aansturing van de Euromelder (Kast open/dicht).
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	4
	E 2.2.2.2
	De sloten zijn voorzien van stofafdekplaatjes.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	5
	E 2.2.2.2

N 8.1.4
	De deuren zijn voorzien van deugdelijke windhaken.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	6
	E 2.2.2.2
	De deuren zijn voorzien van spanjoletsluitingen.

Opmerking:

Uitzondering hierop is het politiepaneel.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	7
	E 2.2.2.3

E 2.2.2.14
	De kast is van metaal.

Opmerking:

De buitenkant van de kast is volgens bestek: ……………….


	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee

 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	

	8
	N 6.10.3
	Alle metalen delen zijn geaard

Opmerking:

Ook de kastdeuren.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	9
	E 2.2.2.10
	De kleur van de kast is volgens bestek/klant.

Kleur: ………………………………………………………………..
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	10
	E 2.2.2.12
	In de kast is een opbergvak voor documentatie aanwezig.

Opmerking:

Voldoende groot voor alle documentatie.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	11
	N 6.2
	Er is ruimte voor 3 fase-aansluitingen en een kilowattuurmeter.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	11.1
	E 2.2.3.1
	Er is een aparte ruimte voor de spanningsvoorziening.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	12
	E 2.2.3.3

N 6.1/N 6.3
	Er is een groepenverdeelkast en overstroombeveiliging aanwezig.

Opmerkingen:

Er moeten minimaal 4 groepen aanwezig zijn, en in geval van openbare verlichting en/of telemelder dienen hiervoor aparte groepen aanwezig te zijn.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	13
	E 2.2.3.4

N 6.4
	Er zijn geen smeltveiligheden toegepast.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	14
	E 2.2.3.5

N 6.4
	Aanwezigheid wandcontactdozen:

Wegbeheerdersgedeelte is een dubbele.

Politiedeel is een enkele.

Toelichting:
T 1
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	15
	E 2.2.3.6
	Aanwezigheid atoomklokontvanger voor DCF 77

Toelichting:
T 2
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	16
	E 2.2.3.7

E 2.2.3.11

N 6.9.5.1
	Aanwezigheid aparte knippervoorziening voor het voorwaarschuwingssignaal

Toelichting:
T 3
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	17
	E 2.2.3.8
	Aanwezigheid thermostaat voor het verwarmingselement

Opmerking:

In het verkeersregeltoestel moet een verwarmingselement zijn aangebracht welke wordt geschakeld door een thermostaat.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	18
	E 2.2.3.9
	Het bedieningsorgaan is verlicht.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	19
	E 2.2.3.9
	Aanwezigheid (deur)schakelaar voor verlichting van het politiepaneel.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	20
	E 2.2.3.9
	Aanwezigheid (deur)schakelaar voor verlichting van het wegbeheerdersgedeelte.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	20.1
	E 2.2.3.10
	Verkeerslantaarns die tijdens de geelknipperfase knipperen, knipperen gezien vanuit één wegrichting synchroon.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	20.2
	E 2.2.3.12
	Er is een rapportage aanwezig waaruit blijkt dat het regeltoestel aan de gestelde eisen voldoet

(getest door een voor EMC-keuringen gecertificeerd instituut).
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	21
	E 2.2.3.13

N 9.5
	De aardlekschakelaars zijn piek-stroombestendig.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	22
	E 2.2.3.15
	Roodlichtcameravoorzieningen zijn aanwezig.

Indien er afzonderlijke schakelaars t.b.v. RLC aanwezig zijn, dienen die op klemmenstroken afgemonteerd te zijn
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee

 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	

	22.1
	E 2.2.3.17
	De uitgangsspanning is gestabiliseerd op 230V, of op 42V (via Led-lamp)

Toelichting:
T 4
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	22.2
	E 2.2.3.17
	Diminrichting werkt naar behoren.

Toelichting:
T 5
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	22.3
	E 2.2.3.18


	Lampbewaking rood, geel, groen voldoet.

Toelichting:
T 6

Elk binnenkomend en uitgaand signaal dient beveiligd te zijn tegen overspanningen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee

 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	

	23
	E 2.2.4.6
	Aanwezigheid van een verklaring waaruit blijkt dat de geleverde automaat voldoet aan KEMA-keur. Tevens dient het KEMA rapport overlegt te worden. Rapportage KEMA, TNO of ander goedgekeurd instituut. (Controleer ook of volgorde en GGL- tijdbewaking is getest).
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	24
	E 2.2.4.7
	Aanwezigheid van resultaten van de bewakingstester, oftewel formulier 9.17.06 “Verklaring Autonome Bewaking”.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	24.1
	E 2.2.4.7
	De resultaten van de automatische test zijn akkoord.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	25
	E 2.2.4.7
	Aanwezigheid van KEMA-rapportage betreffende de gebruikte testapparatuur.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	26
	N 5.2.9
	Geelknipperbewaking voldoet.

Toelichting:
T 7
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	26.1
	E 2.2.5.2

E 2.2.5.3

N 5.4
	Parameterinstellingen voldoen.

Toelichting:
T 8
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	26.2


	E 2.2.5.5
	Detectiebewaking op boven- en ondergedrag voldoet.

Toelichting:
T 9

	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	26.3
	E 2.2.5.6
	Fasebewaking voldoet.

Toelichting:
T 10
Bij het afvallen van de detectie-bewaking valt ook de melding naar de Euromelder af.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	26.4
	E 2.2.5.7
	Telgegevens voldoen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	26.5
	E 2.2.5.8
	Registratie storingen werkt naar behoren.

Toelichting:
T 11
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	26.6
	E 2.2.5.9
	Klok

Garantietijden niet instelbaar

Schakelmogelijkheden:


Minimaal 2 perioden per dag


Minimaal 1 periode per week
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	27
	E 2.2.6.2
	Geen andere voorzieningen aanwezig.

Voor de bediening en de communicatie met het verkeersregeltoestel mogen geen andere voorzieningen aanwezig zijn dan de volgende:

In het energiecompartiment:

· Hoofdschakelaar

· Werkschakelaar

In het bedieningscompartiment:

· Doven

· Geelknipperen

· Alles rood

· Automatisch bedrijf

· Fixatie

· Putsarmatuur (indien aanwezig)

In het besturingscompartiment:

· Per detector, fiets- of voetgangersdrukknop een driestandenschakelaar met “uit”, “automatisch of in” en “simulatie”
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	28
	N 5.11.c
	Maatregelen bij storingen.

Toelichting:
T 12
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	29
	E 2.2.6.2

N 6.9.1
	Hoofdschakelaar werkt naar behoren.

Toelichting:
T 13
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	30
	E 2.2.6.2

N 5.1.1

N 6.9.2
	Werkschakelaar (voeding lantaarns) werkt. Dit kan groepenschakelaar van de lantaarns zijn.

Toelichting:
T 14
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	30.1
	E 2.2.6.2
	Hiërarchisch niveau schakelaars werken naar behoren.

Toelichting:
T 15

Opmerking:

Zie tabel op blz. 45 van “Eisen Verkeersregelinstallatie 1997”.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	31
	E 2.2.6.3
	Schakelaar "Doven" werkt naar behoren.

Toelichting:
T 16
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	32
	E 2.2.6.4

N 6.9.3
	Schakelaar "Geelknipperen" werkt naar behoren. Deze is mechanisch of elektronisch vergrendeld.

Toelichting:
T 17
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	33
	E 2.2.6.4
	Schakelaar "Alles rood" werkt naar behoren. Deze is mechanisch of elektronisch vergrendeld.

Toelichting:
T 18
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	34
	E 2.2.6.4

N 6.9.3
	Schakelaar "Automatisch bedrijf" werkt naar behoren. Deze is mechanisch of elektronisch vergrendeld.

Toelichting:
T 19
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	35
	E2.2.6.5
	Schakelaar "Fixatie" werkt naar behoren.

Opmerking:

Niet conflicterende richtingen kunnen groen krijgen (afwijkend van de norm). Let op garantietijden.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	36
	E 2.2.6.5
	Fixatie gaat "uit" bij sluiten deur.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	37
	E 2.2.6.6
	Schakelaar "Putsarmatuur/reset detectiestoring" werkt naar behoren.

Opmerking:

Direct toegankelijke schakelaar(s).

Indien gedoofd indrukken. Puts gaat gedurende 5 sec. aan.

Indien aan, indrukken. Puts gaat uit.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	38
	E 2.2.6.7

N 9.2
	Detectieschakelaars en drukknoppen werken naar behoren.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	39
	E 2.2.6.8
	Schakelaar "Klokoverbrugging" werkt naar behoren.

Opmerking:

Stand overbrugd: Automaat reageert niet.

Stand niet overbrugd: Automaat schakelt naar geelknipperen bij overgang ingestelde waarde.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	40
	E 2.2.6.9
	Communicatieapparatuur voldoet aan de hardware-eisen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	41
	E 2.2.6.10
	Lichtindicaties "roodlicht-bewaking" en "lampbewaking" zijn direct afleesbaar. Ook de juiste richting is aangegeven.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	42
	E 2.2.6.11
	In- en uitindicatie werkt naar behoren.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	42.1
	E 2.2.6.11
	Van elke schakelaar dient direct te zien te zijn in welke stand hij staat. De functie van elke schakelaar in politiepaneel is weergegeven.


	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	43
	E 2.2.6.14
	Situatietekening / groenverklikking / detectieverklikking is allemaal te zien in politiepaneel.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	44
	E 2.2.7.1
	Detectoren zijn op afzonderlijke detectie-ingangen in het regelprogramma ingevoerd.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	45
	E 2.2.7.3
	Foutmelding detector werkt.

Toelichting:
T 20
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	46
	N 6.7.3
	Codering aansluitklemmen kloppen.

Toelichting:
T 21
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	47
	N 6.9.5.2
	Geel-knipperen werkt naar behoren.

Opmerking:

Licht-donker verhouding 1:1

40-60 onderbrekingen per minuut
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	48
	N 6.9.5.2
	Groen(wit)knipperen werkt naar behoren.

Opmerking:

80-120 onderbrekingen per minuut
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	49
	N 6.8
	Het is gemakkelijk mogelijk om onderdelen met beperkte levensduur te onderhouden of te vervangen, zoals bijvoorbeeld batterijen.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	50
	N 8.1.1.b
	Bij geopend zijn van de deuren is het niet mogelijk om onder spanning staande delen aan te raken.

Opmerking:

Afdekplaten (solid state koelplaten) kunnen onder spanning staan!
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	51
	
	Tekeningen zijn gelijk aan kastuitvoering.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	52
	
	Voor testen genoemd in deel 3 "Afwijkende en aanvullende bepalingen" van het bestek, dienen zelf testen te worden opgesteld:

(kopie deel 3 toevoegen!)

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………

…………………………………..……………………………………


	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee

 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee

 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee

 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee

 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee

 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee

 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee

 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee

 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee

 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	


1.2 TOELICHTING OP DE KEURING IN DE FABRIEK

Toelichting op de hardwarekeuring

	Toelichting nr.
	Handeling
	Resultaat

	T 1
	Schakel alle groepen behalve de groep voor de servicewandcontactdozen uit.
	Alleen servicewandcontactdozen hebben nog voedingsspanning. Verder is alles spanningsloos. Controleer met name of kachel en verlichting uit zijn. Service-wandcontactdozen dienen alle drie ongebruikt te zijn. 

	T 2
	Stel de tijd van het verkeersregeltoestel in op een tijd ruim afwijkend van de juiste tijd (b.v. anderhalf uur vroeger of later).
	Controleer na 15 minuten de tijd van het verkeersregeltoestel. Dit moet nu weer de juiste tijd van dat moment zijn.

	T 3
	De aannemer dient de voeding van de knipperautomaat van de voorwaar-schuwingsseinen rechtstreeks aan te sluiten op de aansluitklem van de voorwaarschuwingsseinen. De installatie van gedoofd in automatisch bedrijf zetten.
	De voor waarschuwingsseinen bran​den continu. De verkeerslantaarns blijven geelknipperen.

	T 4
	Laat de aannemer de ingangsspanning variëren tussen 36V en 50V.
	Spanning stabiliseert tussen 41V en 43 V.

	T 5
	Laat de aannemer de dimspanning regelen tussen 26V en 34V.

Laat daarna met het potentiaalvrij contact de dimfunctie uitschakelen.
	Meet op de uitgang de spanning. Controleer of om de 2 sec. een stap van maximaal 1V gemaakt wordt. 

	T 6
	Laat de aannemer, één voor één, een lamp uitdraaien. Dit zowel in gedimde als ongedimde toestand.

Opmerking:

Het regeltoestel dient voorzien te zijn van een Euromelder (type EuroDAS), goedgekeurd voor aansluiting op het telefoonnet onder nummer NL 89130049. De melder is voorzien van 20 ingangen en noodstroomvoorziening. Alle 20 ingangen van de Euromelder dienen bekabeld te zijn naar een aparte, eenvoudig te bereiken, klemmen​strook in het regeltoestel (type FLK-D25 SUB/B, Phoenix Contact). De EPROM dient geprogrammeerd te zijn volgens de standaardcodering EuroDAS, met ID XXX.

Het regeltoestel dient soft- en hardwarematig zodanig te zijn uitgevoerd dat minimaal de onderstaande signalen aan de hierboven genoemde melder worden aangeboden.

Signalen:

· VRI gedoofd;

· Geel knipperen t.g.v. storing;

· Geel knipperen t.b.v. roodlampbewaking;

· Detectie alarm;

· Niet fatale rode lamp defect (laag lantaarn);

· Lampbewaking (groen of geel);

· VRI in bedrijf (toestand regelen);

· Fasebewaking;

· File-detectie alarm;

· Kast open/dicht (volgens par/art 2.2.2 lid 2);
	Controleer of de meldingen zijn geregistreerd met datum, tijd, omschrijving, oorzaak en aanduiding van het betreffende onderdeel.

	T 7
	Het regeltoestel bevindt zich in geelknipperen.

De aannemer dient een continu spanning aan te leggen op de uitgang van het knipperblok.
	Binnen 0,9 seconde doven de verkeerslantaarns.

Controleer of de melding is geregistreerd met datum, tijd, omschrijving, oorzaak en aanduiding van het betreffende onderdeel.

	T 8
	Schakel de automaat naar geelknipperen. Verander van een SG een ontruimingstijd (niet lager dan GO-tijd) en de geeltijd (niet lager dan GG-tijd). Vraag vervolgens de ingestelde waarden op.

Herhaal bovenstaande tijdens de inschakelprocedure, de stand regelen en tijdens de uitschakelprocedure.
	De tijden staan op de nieuwe waarden ingesteld.

De tijden staan op de nieuwe waarden ingesteld.

	T 9
	Bovengedragwaarde op 1 minuut instellen. Bezetmelding genereren gedurende 1 min.

Ondergedragwaarde op 1 uur instellen. Detectie onbezet laten gedurende 1 uur.
	Na 1 min. detectiestoring bovengedrag.

Controleer of de melding is geregistreerd met datum, tijd, omschrijving, oorzaak en aanduiding van het betreffende onderdeel.

Na 1 uur detectiestoring ondergedrag. Controleer de melding als boven omschreven.

Controleer of de melding is geregistreerd met datum, tijd, omschrijving, oorzaak en aanduiding van het betreffende onderdeel.

	T 10
	Laat de aannemer de fasebewakingstijd zo verlagen dat de fasebewaking ingrijpt. Laat de referentiewaarde op 3 instellen.
	Na 3 keer opstarten blijft de automaat in geelknipperen. Controleer of de melding is geregistreerd met datum, tijd, omschrijving, oorzaak en aanduiding van het betreffende onderdeel.

	T 11
	Laat de aannemer een draadbreuk van een detectielus simuleren.

Laat de aannemer een kortgesloten detectielus simuleren.

Laat de aannemer een hardwarestoring simuleren.

Laat de aannemer een softwarestoring simuleren.

Laat de aannemer een voeding uitschakelen.

Het regeltoestel bevind zich in de toestand regelen. Schakel de hoofdschakelaar uit en weer in.

Het regeltoestel bevind zich in de toestand regelen. Druk de toets Geel knipperen. 

Druk vervolgens de toets Regelen.

Maak het verkeersregeltoestel spanningsloos middels de hoofdschakelaar. Start vervolgens het verkeersregeltoestel weer op.

Selecteer vervolgens een storing op type (b.v. detectiestoring).
	Controleer of deze is geregistreerd met datum, tijd, omschrijving, oorzaak en aanduiding van het betreffende onderdeel.

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Controleer of de geregistreerde storingsmeldingen nog aanwezig zijn in het verkeersregeltoestel.

Controleer of datum, tijd, oorzaak en aanduiding betreffend onderdeel zijn vermeld.

	T 12
	Laat de aannemer een hardware storing simuleren. Bijvoorbeeld het uitschakelen van de logicaspanning. Het verkeersregeltoestel naar doven als de aard van de storing geelknipperen onmogelijk maakt.
	Het verkeersregeltoestel gaat naar geelknipperen respectievelijk doven. Controleer of de melding is geregistreerd met datum, tijd, omschrijving, oorzaak en aanduiding van het betreffende onderdeel.

	T 13
	Door middel van hoofdschakelaar het regeltoestel spanningsloos maken.

Hierna de hoofdschakelaar inschakelen en het regeltoestel in automatisch bedrijf zetten.
	Lantaarns gedoofd.

Tenminste 15 sec geelknipperen van de aangewezen verkeerslantaarns en waarschuwingsseinen. Daarna geelfase van alle verkeerslantaarns. Vervolgens alles rood totdat de langste ontruimingstijd is verstreken. Hierna wordt blok 1 geset:

· bij geen aanvraag: wachtblok wordt 


actief;

· bij een aanvraag: programma-


afwikkeling volgens applicatie.

	T 14
	Het regeltoestel bevindt zich in automatisch bedrijf.

De werkschakelaar wordt uitgeschakeld.

Hierna wordt de werkschakelaar ingeschakeld.
	Alle lantaarns doven.

Het regeltoestel dient naar automatisch bedrijf te gaan.

	T 15
	Het regeltoestel bevindt zich in automatisch bedrijf.

Hierna wordt het regeltoestel in de stand doven gezet.

Bedien de volgende schakelaars:

-
geelknipperen
-
alles rood
-
automatisch bedrijf
-
fixatie
Het regeltoestel wordt in de stand fixatie gezet. Bedien de volgende schakelaars:

-
geelknipperen
-
alles rood
-
automatisch bedrijf
-
doven
	Alle lantaarns doven.

Geen resultaat.

Idem.

Idem.

Idem.

Geelknipperen.

Alles rood.

Automatisch bedrijf.

Doven.

	T 16
	Het regeltoestel bevindt zich in automatisch bedrijf.

De schakelaar doven wordt ingeschakeld.

De schakelaar doven wordt uitgeschakeld.
	Alle lantaarns doven.

Het regeltoestel dient naar automatisch bedrijf te gaan.

	T 17
	Het regeltoestel van automatisch bedrijf naar geel knipperen schakelen.

Herhaal dit tijdens inschakelprocedure.
	Alle richtingen gaan met inachtneming van de garantiegroentijden en geeltijden naar rood en na het verstrijken van alle ontruimingstijden gaat het regeltoestel naar geelknipperen en de voorwaarschuwingsseinen doven.

	T 18
	A.
Het regeltoestel bevindt zich in de toestand geelknipperen.

Hierna de toestand alles rood inschakelen

Na enige tijd (bijv. 30 sec) alles rood, de schakelaar automatisch bedrijf inschakelen.

B.
Het regeltoestel bevindt zich in de toestand regelen (automatisch bedrijf).

Hierna de schakelaar alles rood inschakelen

C.
Het regeltoestel bevindt zich in de toestand geelknipperen.

Hierna de schakelaar automatisch bedrijf inschakelen.


Tijdens de geelfase van alle


lantaarns de schakelaar alles


rood inschakelen.

D.
Conform C, maar nu tijdens de roodfase (langste ontruimingstijd) de schakelaar alles rood inschakelen i.p.v. tijdens de geelfase.
	Tenminste 15 sec geelknipperen van de aangegeven verkeerslantaarns en de voorwaarschuwingsseinen. Daarna geelfase van alle verkeerslantaarns en vervolgens alles rood. De toestand alles rood blijft gehandhaafd zolang de schakelaar "alles rood" "in" staat.

Programma-afwikkeling volgens applicatie.

Handhaven roodfasen, de overige SG'en beëindigen groenfase indien de garantiegroentijd is verstreken en gaan via geel naar rood. De toestand alles rood blijft gehandhaafd zolang de schakelaar "alles rood" "in" staat.

Tenminste 15 sec geelknipperen van de aangegeven verkeerslantaarns en de voorwaarschuwingsseinen.

Daarna geelfase van alle verkeerslantaarns en vervolgens alles rood. De toestand alles rood blijft gehandhaafd zolang de schakelaar "alles rood" "in" staat.

Conform C.

	T 19
	E.
Het regeltoestel bevindt zich in de toestand "automatisch bedrijf".

Hierna de schakelaar geelknipperen inschakelen.

Tijdens de geelfase van enkele SG'en de schakelaar alles rood inschakelen.

F.
Conform E, maar nu tijdens de roodfase (langste ontruimingstijd) de schakelaar alles rood inschakelen i.p.v. tijdens de geelfase.
	Handhaven roodfasen, de overige SG'en beëindigen groenfase indien de garantiegroentijd is verstreken en gaan via geel naar rood. De toestand alles rood blijft gehandhaafd zolang de schakelaar "alles rood" "in" staat.

Conform E.

	T 20
	Laat de aannemer de verbinding van de detector naar de "lus" onderbreken.

Laat de verbinding herstellen.
	Detectiebewaking spreekt aan (putsarmatuur gaat branden).

Het putsarmatuur mag niet zonder resetten doven.

	T 21
	Er mag als volgt worden gecodeerd: alfanumeriek of door middel van kleurindicatie (zie ook klemmentekening).
	


CONTROLE SOFTWARE

VERKEERSREGELTOESTEL

Kastnummer
: 

controle uitgevoerd door
: 
Paraaf:

Datum Controle
: 

Conform dit controlerapport verklaart de aannemer dat het verkeersregeltoestel gereed is voor keuring.

Paraaf

gevolmachtigde van de aannemer:   

	Nr.
	Onderwerp
	Akkoord
	NVT
	Opmerking

	1
	Status van iedere detector afzonderlijk controleren ( politiepaneel en apllicatie kant)
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	2
	Detectiebewaking op willekeurige detector op boven- en ondergedrag testen.

Ondergedrag op detector       ………..

Bovengedrag op detector       ………..

Testen of bovenstaande meldingen aan de applicatie kant gedisplayed worden. 

En of de melding is geregistreerd met datum, tijd, omschrijving, oorzaak en aanduiding van het betreffende onderdeel
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	3
	Schakelaar "Fixatie" werkt naar behoren, tevens kijken of deze ingreep ook aan applicatie kant gedisplayed  wordt.

Opmerking:

Niet conflicterende richtingen kunnen groen krijgen (afwijkend van de norm). Let op garantietijden.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	4
	De groensturing van iedere fasecyclus testen
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	5
	Testen van de uitsturing van alle aanwezige uitgangsignalen die in de applicatie zijn opgenomen 
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Ochtend                
	 FORMCHECKBOX 
 Wachtstandgroen
	 FORMCHECKBOX 
 Detectie bewaking
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Avond                  
	 FORMCHECKBOX 
 Veiligheidsgroen 02
	 FORMCHECKBOX 
 Applicatie fout
	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Dal                       
	 FORMCHECKBOX 
 Veiligheidsgroen 08
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Nacht
	 FORMCHECKBOX 
 OV
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Weekend
	 FORMCHECKBOX 
 OVVR
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Congestie X
	 FORMCHECKBOX 
 HD
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Congestie y
	 FORMCHECKBOX 
 HDVR
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Congestie Z
	 FORMCHECKBOX 
 Module 1,2,3,4etc
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Netwerkpr 1
	 FORMCHECKBOX 
 Lampfout
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Netwerkpr 2
	 FORMCHECKBOX 
 Roodlampbewaking
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 
 Netwerkpr 3
	 FORMCHECKBOX 
 Fasebewaking
	 FORMCHECKBOX 

	
	
	

	6
	Testen van alle koppelsignalen zowel ingaand als uitgaand
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	7
	Aanwezigheid van resultaten van de bewakingstester, oftewel formulier 9.17.06 “Verklaring Autonome Bewaking”.

De resultaten van de automatische test zijn akkoord.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee


	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	

	8
	Het testen van de complete interface met uitzondering van: counters,  help, memory elementen. Ieder element dient van apllicatie naar procesbesturing gestuurd te worden en vice versa. Hierbij mogen geen verschuivingen en/of verschillen optreden.
	    FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	
	Ontruimingstijden
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	
	
	

	
	Garantieroodtijden
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	
	
	

	
	Garantiegeeltijden
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	
	
	

	
	Garantiegroentijden
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	
	
	

	
	Roodtijden
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	
	
	

	
	Geeltijden
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	
	
	

	
	Groentijden
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	
	
	

	
	Hiaattijden 
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	
	
	

	
	Bezettijden
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	
	
	

	
	Tijdelementen 
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	
	
	

	
	Schakelaars
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	
	
	

	
	Paramaters
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	
	
	

	9
	IVERA implementatie
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	10
	KWC implementatie
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	11
	Een MV file uit de automaat dient opgestuurd te worden naar …………………….
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	12
	Ronde teller moet te allen tijde hoger zijn dan 10 ronden per seconde
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	13
	Fase bewaking fout, verlaag de fasebewakingstijd zodat de fasebewaking ingrijpt. Controleer of de uitgangssignaal op politie paneel oplicht.

De melding moet geregistreerd worden met datum, tijd, omschrijving. 
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	

	14
	Applicatiefout dient pas op te lichten nadat het maximale aantal fasebewakings herstarts is bereikt. Default is dit 5 idem voor executietijdbewaking en GUS/WUS
	 FORMCHECKBOX 
 Ja    FORMCHECKBOX 
 Nee
	 FORMCHECKBOX 

	


