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Inleiding
[bookmark: _GoBack]De Zuidhoornseweg gaat een verbinding vormen tussen de A4 en Den Hoorn/Delft. Hierdoor wordt het doorgaande verkeer om het centrum van Den Hoorn geleidt. In de huidige situatie is de Woudseweg de doorgaande route vanaf de A4. De vormgeving en dimensionering van de kruispunten op deze weg is op deze functie afgestemd. Met de aanleg van de Zuidhoornseweg komt de functie van doorgaande route te vervallen. Dit houdt in dat de vormgeving van de weg en de kruispunten wordt aangepast aan de nieuwe functie.

Voor de VRI Woudseweg – Harnasch Dreef houdt dit in dat de vormgeving van het kruispunt wordt verkleind. In deze bijlage wordt in grote lijnen beschreven welke aanpassingen hiervoor aan de verkeersregelautomaat noodzakelijk zijn.

Aanpassingen automaat
Signaalgroepen
De volgende signaalgroepen komen te vervallen:
· SG03, SG09, SG10, SG23, SG65, SG71.

De volgende signaalgroepen worden op het kruispunt toegevoegd:
· SG31, SG32, SG45, SG62, SG68, SG87, SG88, SG98.

Detectie
Detectoren
De volgende detectoren komen te vervallen:
· D2.4, D3.1, D3.2, D39.1, D9.2, D9.3, D10.1, D10.2, D10.3, D22.3, D22.4, D23.1, D23.2, D65.1, D65.2, D65.3, D71.1, D71.2, D71.3.

De volgende detectoren worden op het kruispunt toegevoegd:
· D5.3, D5.4, DF5.5, D11.4, DF11.5, D45.1.

Drukknoppen
De volgende drukknopen komen te vervallen:
· DK23.1.

De volgende drukknoppen worden op het kruispunt toegevoegd:
· DK31.1, DK31.2, DK32.1.

Software
Voor de software dienen de volgende zaken te worden aangepast.
· Aanpassen van de procesbesturing op de nieuwe situatie;
· Het uitvoeren van een conflicttest;
· Laden van de door de opdrachtgever aangeleverde software;
· Aanpassen politiepaneel.

Algemeen
De volgende algemene werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd:
· Houden FAT op een testautomaat;
· Houden SAT;
· Aanpassen documentatie.

