BIJLAGE II Kwaliteitsplanning 

Kwaliteits controle

1. Contractant dient een kwaliteitsplan op te stellen  Het kwaliteitsplan dient een zo volledig mogelijk beeld te scheppen van alle verificatiemomenten en -activiteiten van de leverancier, waarbij alle verificatie momenten welke zijn beschreven onder §2 in dit plan verwerkt dienen te zijn. Dit plan dient uiterlijk 4 weken na het tekenen van de overeenkomst ter beoordeling en goedkeuring aan de opdrachtgever te worden aangeboden. 
Beoordeling van het kwaliteitsplan geschiedt door opdrachtgever of namens opdrachtgever door KVBM, waarna overleg volgt met de opdrachtnemer m.b.t. de goedkeuring en vaststelling van het aangeboden plan.
Na goedkeuring wordt het Kwaliteitsplan aan de Overeenkomst toegevoegd

2. Verificatiemomenten :
Als leidraad voor de in het Kwaliteitsplan Onderstaande beschreven verificatiemomenten geldt het Programma van Eisen, wat als Bijlage … bij de Overeenkomst is gevoegd. De diverse verificaties worden door of namens de Opdrachtgever altijd uitgevoerd bij de opdrachtnemer. 
De bovengenoemde kwaliteitscontroles en testen worden altijd uitgevoerd door de opdrachtnemer voor zijn rekening en risico

3. Typetesten (alleen bij proto voertuig), bestaande uit:
· Rijtesten, wegligging (lane change, cirkelproef)
· Kantelproef (linker- en rechterzijde)
· Remproef
· Acceleratieproef
· Maatvoering (hoogte, breedte, lengte)
· Gewicht en gewichtsverdeling
· Geluidstesten (in BC, MC, pomppaneel, geluidssignalen)
· Inhoud blussystemen (bluswatertank, leidingen)
· Voertuigbanden geschikt voor (bijv.) 100 km/uur
· Duurtest voertuig (hoe? n.t.b.)
· Controle inbouw bepakking. Volledig en bereikbaarheid
· Assemblage   

4. Functionele testen (alle voertuigen) bestaande uit:
· Brandweer technisch
· Voertuig technisch
· Totale elektrische installatie
· Pompcapaciteit (rapport)
· Haspels druk en capaciteit (HD en LD)
· Gelijktijdigheid
· Waterdichtheid cabine (typeafhankelijk)
· Meting laagdikte lakwerk (mogelijk al uitgevoerd tijdens productiefase)
· Hechtingsproef lakwerk (aantoonbaar via testplaatje)
· Rijproef ; rijden, schakelen, remmen
· Beoordeling assemblage bepakking
· Eindverificatie op overeengekomen leveringsomvang.

5. Eindafname.
Na volledige af montage (aanbrengen markeringen, montage communicatiemiddelen, plaatsen bepakking (voor zover van toepassing) succesvol verloop van de afnametesten en afleveringsgereed maken wordt er een eindafname-inspectie uitgevoerd. 




2

