Bijlage G: Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten


Uitgangspunten

1. De aanbesteder wil zo weinig mogelijk posten en geen tarievenboek. Hierdoor zijn werkzaamheden zoveel mogelijk geclusterd.
2. De tarieven  worden geacht reëel te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze de kosten voor de uit te voeren werkzaamheden en gebruikte materialen redelijkerwijs afdekken.
3. Alle tarieven zijn all-in. Dit wil zeggen dat alle voorkomende kosten, die noodzakelijk zijn om de werkzaamheid in zijn geheel uit te voeren, dienen te zijn opgenomen in de tarieven, evenals alle bijkomende zaken zoals ontwerp- en uitvoeringskosten, alsmede de indirecte kosten, (bijvoorbeeld begeleidingskosten personeel) algemene bedrijfskosten, winst en risico.
4. Alle tarieven zijn gemiddelde tarieven. Dit wil zeggen dat de inschrijver moet uitgaan van gunstige en ongunstige situaties.
5. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in werkvensters, WBU of SLOT.
6. Alle tarieven zijn voorcalculatorisch ten behoeve van het opstellen van een uitvoeringspakket.
7. De opgenomen hoeveelheden strekken mede ter bepaling van de beste prijs-kwaliteit verhouding (EMVI-BPKV) en zijn verder uitsluitend ter inlichting van de inschrijver. Afwijkingen van die hoeveelheden geven geen aanleiding tot schadevergoeding of aanpassing van de tarieven.
8. Indien de Opdrachtnemer tijdens de looptijd van de Overeenkomst aanvullende tarieven wil gebruiken of introduceren, dan is dit mogelijk middels het indienen van een Voorstel Tot Wijziging (VTW). In dit geval dienen werkzaamheden op materiaal- en materieelniveau uitgesplitst te worden, zodat de Opdrachtgever deze kan beoordelen.
9. Asfalt wordt per m² verrekend, behalve de profileerlaag
10. Bij de post vervangen van voegen is uitgegaan van de RTD 1007.
11. De prijzen in deze Staat van prijzen per eenheid zijn niet bestemd voor het met spoed herstellen van vorstschades en werkzaamheden in het kader van schades en calamiteiten op aangeven van de Opdrachtgever.
12. Per kunstwerk kunnen bij de verrekening van kosten de posten B1.1, B1.2 en B1.3 niet in combinatie met elkaar worden opgevoerd.
13. Bij Activiteiten met een * geldt:  voor zover geen onderdeel van de Taken binnen de Overeenkomst.
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	Categorie
	Omschrijving
	Indicatieve hoeveelheid
	Prijs

(excl. BTW)
	Indicatieve hoeveelheid x prijs
	eenheid
	Toelichting

	A. Verhardingen rijstrookbreed/baanbreed
	
	
	
	 

	 
	A1
	Vaste kosten per reparatie 

	 
	A1.1
	Setprijs verwijderen en nieuw aanbrengen of overlagen asfaltverhardingen bij baanbreed onderhoud gekoppeld aan A2.1, A2.2, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7
	1
	
	
	Set per nacht
	Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	 
	A1.2
	Setprijs verwijderen en nieuw aanbrengen asfaltverhardingen rijstrookbreed gekoppeld aan A2.1, A2.2, A2.6, A2.7, 
	1
	
	
	Set per nacht
	Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	 
	A1.3
	Setprijs verwijderen en nieuw aanbrengen asfaltverharding gekoppeld aan A2.3
	1
	
	
	Set per nacht
	Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	 
	A1.4
	Setprijs gekoppeld aan A3.1, A3.2
	1
	
	
	Set per nacht
	Inzet materieel voor het aanbrengen rafelingscorrigerende maatregel of rijsporen vullen incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	
	A1.5
	Setprijs verwijderen en nieuw aanbrengen of overlagen asfaltverhardingen bij onderhoud gekoppeld aan A2.1, A2.2, A2.4,  A2.6, A2.7 op het onderliggend wegennet, niet zijnde autosnelwegen. 
	1
	
	
	Set per dag
	Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden van het wegverkeer in horizontale richting.

	 
	A2
	Variabele kosten op basis van toe te passen (asfalt)product behorende bij A1 of A1.5
	Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan het aantal m², afhankelijk van het toe te passen product incl. belijning

	 
	A2.1
	Open deklaag (laagdikte ten minste 50mm)
	25
	
	
	Per m²
	 

	 
	A2.2
	Dichte deklaag (laagdikte ten minste 40 mm)
	25
	
	
	Per m²
	 

	 
	A2.3
	Dunne inlage / toplaag tweelaags ZOAB (laagdikte ten minste 25 mm)
	25
	
	
	Per m²
	Incl. waarborgen functies geluidsreductie en voorkomen spat- en stuifwater.

	 
	A2.4
	Profileerlaag onder deklaag
	25
	
	
	ton
	T.b.v. herstel wegprofiel en langs-/dwarsonvlakheid

	 
	A2.5
	Tweelaags ZOAB (laagdikte ten minste 70 mm)
	25
	
	
	Per m²
	Alleen bij baanbreed onderhoud

	 
	A2.6
	Onder / tussenlaag, laagdikte ten minste 50 mm
	25
	
	
	Per m²
	 

	 
	A2.7
	Onder / tussenlaag, laagdikte ten minste 80 mm
	25
	
	
	Per m²
	 

	 
	A3
	Variabele kosten op basis van toe te passen (asfalt)product behorende bij A1
	Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan het aantal m², afhankelijk van het toe te passen product, binnen de lengtemarkeringen en tussen de blokkenmarkering

	 
	A3.1
	Op de huidige deklaag een rafelingscorrigerende maatregel aanbrengen
	25
	
	
	Per m²
	Een behandeling van de deklaag die de rafeling in ernstklasse 1 of 2 opheft en tot het interventiemoment het rafelingsproces vertraagt

	 
	A3.2
	Op de huidige dichte deklaag een rijspoorvullende maatregel aanbrengen
	25
	
	
	Per m²
	 

	 
	A4
	Bijkomende kosten behorende bij A1-A3

	
	A4.1
	Asfaltwapening / scheuroverbruggende membraam
	25
	
	
	Per m²
	Bij langs- en dwarsscheuren vanuit de ondergrond

	 
	A4.2
	Luspaar
	Niet van toepassing

	Per luspaar
	Leveren, aanbrengen en testen detectielussen incl. verkeersmaatregelen indien benodigd

	
	A4.3
	GMS sensoren
	Niet van toepassing
	Per locatie
	Leveren, aanbrengen en testen GMS sensoren incl. verkeersmaatregelen indien benodigd

	 
	A4.4
	Onderzoekskosten verhardingen
	10
	 
	
	Per onderzoek
	Onderzoeken aan asfalt ten behoeve van opstellen uitvoeringspakket, o.a. valgewichtdeflectiemetingen en boorkernonderzoek; kan ingezet worden indien overeengekomen met de Opdrachtgever; omvang ca.  1 km baanbreed

	B. Kunstwerken
	 
	 
	
	 
	 

	
	B1
	Vaste kosten kunstwerkherstel

	
	B1.1
	Vaste kosten ingrijpend herstel betonnen kunstwerk
	1
	 
	
	Per kunstwerk per rijrichting
	Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B2), o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten

	
	B1.2
	Vaste kosten herstel kunstwerk
	1
	 
	
	Per kunstwerk per rijrichting
	Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B3), o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten

	
	B1.3
	Vaste kosten klein herstel kunstwerk
	1
	 
	
	Per kunstwerk per rijrichting
	Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B4), o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten

	 
	B2
	Variabele kosten ingrijpend herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.1
 

	
	B2.1
	Asfaltverhardingsconstructie
	25
	 
	
	Per m²
	Gehele verhardingsconstructie verwijderen en aanbrengen incl. betonreparatie dek, flexigoot

	
	B2.2
	Enkelvoudige stalen voegovergang
	10
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, aanbrengen

	
	B2.3
	Enkelvoudige stalen voegovergang -geluidsarm
	10
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, aanbrengen

	
	B2.4
	Modificeren enkelvoudige stalen voegovergang 
	10
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, aanbrengen

	
	B2.5
	Vervangen slijtlaag op brugdek 
	25
	
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, aanbrengen

	
	B3
	Variabele kosten herstel kunstwerken behorende bij B1.2 

	 
	B3.1
	Herstellen deklaag
	25
	 
	
	Per m²
	Verwijderen, aanbrengen asfaltdeklaagconstructie (toplaag),  

	 
	B3.2
	Herstellen bitumineuze voegovergang
	10
	 
	
	Per m¹
	Verwijderen, leveren, aanbrengen, 

	 
	B3.3
	Herstellen bitumineuze voegovergang zodat aan functionele eisen wordt voldaan
	10
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren, 

	 
	B3.4
	Herstellen enkelvoudige stalen voegovergang zodat aan functionele eisen wordt voldaan
	10
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren, 

	 
	B3.5
	Vervangen leuningconstructie
	10
	 
	
	Per m¹
	Slopen, leveren, aanbrengen

	 
	B3.6
	Vervangen slijtlaag op schampkant (incl. kitvoegen)
	50
	 
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, aanbrengen

	
	B4
	Variabele kosten klein herstel kunstwerken behorende bij B1.3
	Putconstructie = watervergaarplateau + bandjes + kolk + afvoerleiding

	 
	B4.1
	Herstellen HWA-leiding doorsnede tot en met 160 mm
	50
	 
	
	Per m¹
	Slopen, leveren, aanbrengen

	*
	B4.2
	Functioneel maken putconstructie
	15
	 
	
	Per stuk
	Slopen, leveren, aanbrengen

	
	B4.3
	Aanbrengen putconstructie
	15
	 
	
	Per stuk
	Leveren, aanbrengen

	*
	B4.4
	Herstellen taludbekleding
	50
	 
	
	Per m²
	Slopen, leveren, aanbrengen

	*
	B4.5
	Herstellen straatwerk
	100
	 
	
	Per m²
	Slopen, leveren, aanbrengen

	
	B5
	Variabele kosten kunstwerkherstel behorende bij B2-B4

	*
	B5.1
	Uitvoeren betonreparaties (betreft niet bovenzijde rijdek)
	250
	 
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	*
	B5.2
	Injecteren scheuren in beton
	200
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	*
	B5.3
	Conserveren beton
	250
	 
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	*
	B5.4
	Conserveren staal
	250
	 
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	*
	B5.5
	Conserveren leuningconstructie
	200
	 
	
	Per m¹
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	*
	B5.6
	Herstellen slijtlaag op brugdek.
	250
	
	
	Per m²
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren

	C. Geleiderail
	 
	 
	
	 
	 

	
	C1
	Vaste kosten geleiderailwerkzaamheden 

	 
	C1.1
	Vaste kosten geleiderailwerkzaamheden overdag
	5
	 
	
	Per dag
	Mobilisatiekosten incl. verkeersmaatregelen 
	

	 
	C1.2
	Vaste kosten geleiderailwerkzaamheden 's nachts
	5
	 
	
	Per nacht
	Mobilisatiekosten incl. verkeersmaatregelen en verlichting

	
	C2
	Variabele kosten geleiderailwerkzaamheden 

	 
	C2.1
	Vervangen geleiderail op kunstwerk
	50
	 
	
	Per m¹
	Sloop, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	 
	C2.2
	Vervangen geleiderail op aardebaan
	50
	 
	
	Per m¹
	Sloop, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	 
	C2.3
	Plaatsen nieuwe geleiderail op aardebaan
	50
	 
	
	Per m¹
	Leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	*
	C2.4
	Functioneel maken schuifconstructie
	20
	 
	
	Per stuk
	Voorbewerken, leveren, uitvoeren, verkeersmaatregelen 

	 
	C2.5
	Aanbrengen / vervangen motorvriendelijke geleiderail 
	50
	 
	
	Per m¹
	(Verwijderen), leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	 
	C2.6
	Leveren en plaatsen begin- of eindstuk
	25
	 
	
	Per m¹
	Leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen

	D. Bermen 
	

	
	D1
	Vaste kosten werkzaamheden aan bermen 

	*
	D1.1
	Vaste kosten werkzaamheden aan bermen
	20
	 
	
	Per dag
	Vaste kosten incl. verkeersmaatregelen 

	*
	D1.2
	Vaste kosten werkzaamheden aan bermen
	10
	 
	
	Per nacht
	Vaste kosten incl. verkeersmaatregelen en verlichting

	
	D2
	Variabele kosten werkzaamheden aan bermen 

	*
	D2.1
	Verlagen bermen zonder geleiderail
	5
	 
	
	Per hm¹
	Incl. inzaaien

	*
	D2.2
	Verlagen bermen met geleiderail
	5
	 
	
	Per hm¹
	Incl. inzaaien

	*
	D2.3
	Afvoeren materiaal bermverlaging
	25
	 
	
	Per ton
	Milieukundige kwaliteit AP04 wonen en industrie, incl. onderzoekskosten

	*
	D2.4
	Herstellen gootconstructie op aardebaan
	100
	 
	
	Per m¹
	 

	E. Verkeersmaatregelen
	 
	 
	
	 
	 

	
	E1
	

	
	E1.1
	Verkeersmaatregelen A-wegen; vluchtstrookafzetting
	5
	
	
	Per locatie per nacht
	

	
	E1.2
	Verkeersmaatregelen A-wegen; 1 rijstrook
	5
	
	
	Per locatie per nacht
	

	
	E1.3
	Verkeersmaatregelen A-wegen; 2 rijstroken
	5
	
	
	Per locatie per nacht
	

	
	E1.4a
	Verkeersmaatregelen N-wegen
	15
	
	
	Per locatie per dag
	

	
	E1.4b
	Verkeersmaatregelen N-wegen
	15
	
	
	Per locatie per nacht
	

	
	E1.5
	MRS-sen
	Niet van toepassing
	Per set per nacht
	

	
	E1.6
	Werkvakverlichting vaste kosten
	5
	
	
	Per werkvak
	

	 
	E1.7
	Werkvakverlichting per hm werkvak
	5
	
	
	Per werkvak
	

	 
	E1.8
	Verkeersmaatregelen omleiding
	10
	 
	
	Per toe- of afrit
	Indien er sprake is van een afsluiting van een toe- of afrit.

	 
	E1.9
	Verkeersmaatregelen afsluiting
	10
	 
	
	Per afsluiting
	Indien er sprake is van een rijbaanafsluiting (geldt niet in combinatie met B1)

	 
	E1.10
	Verkeersmaatregelen omleidingsroute grote afstand
	10
	 
	
	Per omleiding
	Indien er sprake is van een omleidingsroute op grote afstand (>20 km) met als doel om minder verkeer in de directe nabijheid van het werkvak te hebben

	G. oeverbescherming
	
	
	
	 

	 
	G1
	Vaste kosten werkzaamheden aan damwanden 

	 
	G1.1
	Vaste kosten werkzaamheden aan damwanden (incl. gording)

	50
	
	
	Per dag
	Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade aan de damwand (incl. gording) te herstellen. Incl. scheepvaartverkeersmaatregelen en/of verkeersmaatregelen.

	
	G1.2
	Vaste kosten werkzaamheden aan gordingen
	50
	
	
	Per dag
	Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade aan de gordingen  te herstellen.
Incl. scheepvaartverkeersmaatregelen en/of verkeersmaatregelen.

	 
	G2
	Variabele kosten op basis van toe te passen damwand product behorende bij G1
	Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan het aantal tonnen van het toe te passen product incl. 

	 
	G2.1
	Stalen damwand (incl. gording)
	750
	
	
	ton
	Gehele damwandconstructie incl. gording verwijderen en aanbrengen.

	 
	G2.2
	Houten damwand (incl. gording)
	500
	
	
	ton
	Gehele damwandconstructie incl. gording verwijderen en aanbrengen.

	 
	G2.3

	Beton damwand (incl. gording)
	500
	
	
	ton
	Gehele damwandconstructie incl. gording verwijderen en aanbrengen.

	 
	G3
	Variabele kosten op basis van toe te passen damwand product behorende bij G1.2
	Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan het aantal tonnen van het toe te passen product incl. 

	 
	G3.1


	Gordingen los
	250
	
	
	ton
	Gehele gordingconstructie verwijderen en aanbrengen.

	H. (hotspots)Baggeren
	
	
	
	 

	 
	H1
	Vaste kosten verwijderen baggerspecie
	

	*
	H1.1
	Setprijs verwijderen baggerspecie gekoppeld aan H2.1, H2.2, H2.3
	25
	
	
	Set
	Alle inzet van materieel dat nodig is om 
te baggeren.  Incl. scheepvaartverkeersmaatregelen, onderzoekskosten

	
	H2
	Variabele kosten op basis verwijderen baggerspecie behorende bij H1
	Alle variabele kosten per locatie gerelateerd aan m3 

	*
	H2.1
	Kleiner dan of gelijk aan 50 m3
	500
	
	
	Per m3
	

	*
	H2.2
	Groter dan 50, kleiner of gelijk aan 250 m3
	2500
	
	
	Per m3
	

	*
	H2.3
	Groter dan 250 m3
	3500
	
	
	Per m3
	

	*
	H2.4

	Toeslag vervuilde baggerspecie
	1000
	
	
	Per m3
	Toeslag op de posten H2.1, H2.2, H2.3 indien er sprake is van vervuiling in klasse B.

	I. Diverse werkzaamheden

	*
	
	Vervangen/plaatsen verkeersbord (scheepvaart ) groot.
	25
	
	
	Per stuk
	Verwijderen, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen.

	*
	
	Vervangen/plaatsen verkeersbord (scheepvaart ) klein.
	50
	
	
	Per stuk
	Verwijderen, leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen.

	
	
	Aanbrengen afrastering, conform reverentie ontwerp
	100
	
	
	Per m¹
	leveren, aanbrengen, verkeersmaatregelen.

	*
	
	Extra maaien areaal 
Alle vegetatie types
	10
	
	
	Per Ha
	Maaien, afvoeren

	*
	
	Kappen bomen op verzoek van Opdrachtgever.
Dus niet zijnde bomen uit de VTA of storm schade ander contract verplichtingen.
	50
	
	
	Per stuk
	verwijderen, afvoeren, verkeersmaatregelen.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
Totaalbedrag Raamactiviteiten (alle Indicatieve hoeveelheden x Prijs)  
exclusief B.T.W. 
 
	€
	
	




Alleen de kolom ‘Prijs’ dient door de inschrijver te worden ingevuld. 
De kolom ‘Indicatieve hoeveelheid x prijs’ en de cel ‘Totaalbedrag Raamactiviteiten’ onderaan deze kolom, dienen ter uitleg hoe het ‘Totaalbedrag Raamactiviteiten’ zal worden bepaald.



Ondertekening

Deze Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten dient digitaal te worden ondertekend conform paragraaf 2.4.1.

