[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc351623771]Bijlage 4A Lijst van Eisen


In onderstaande tabel zijn alle eisen benoemd. Per genoemde eis dient u aan te geven op welke wijze hier aan wordt voldaan. Dit is mogelijk middels het toevoegen van een beschrijving naast de eis onder het kopje Toelichting, of het verwijzen naar een document (tekening/testrapport/certificaat enz) waarmee wordt aangetoond dat aan betreffende eis wordt voldaan. De gevraagde informatie en documenten kunt u als bijlage toevoegen aan dit document bij de beantwoording op Tenderned.

	Eis
	Stelling
	Toelichting

	Algemene eisen

	1. 
	Voor alle aangeboden hydraulische gereedschappen dient inschrijver bij inschrijving een verklaring af te geven waaruit blijkt dat de gereedschappen (waaronder prestaties en waarden) voldoen aan de EN 13204 - 2016. De verklaring is afgegeven door aanbieder, mits aanbieder beschikt over een geldende ISO certificering. In geval aanbieder niet beschikt over een geldende ISO certificering, dient deze verklaring afgegeven te worden door een onafhankelijke instantie die daartoe bevoegd is, door een notified body. In de verklaring staat duidelijk aangegeven; merk, type, gewicht, krachten, openingen, klasse, categorie, enz.
	

	2. 
	Voor alle aangeboden spreiders dient de Inschrijver bij inschrijving een op schaal getekend krachtendiagram mee te leveren. Op het document staat duidelijk vermeld om welk merk en type gereedschap het gaat. De genoemde waarden komen overeen met de waarden zoals vermeld op de verklaring van de notified body. Het diagram laat o.a. duidelijk de krachten zien vanaf gesloten toestand tot maximale opening gemeten op 25 mm vanaf de punten.
	

	3. 
	Voor het aangeboden redgereedschap wordt het branchevoorschrift standaardbepakking van brandweervoertuigen als minimum eis gehanteerd. 
http://www.brandweerkennisnet.nl/@29585/branchevoorschrift-0/
	

	4. 
	Inschrijver dient voor een hulpverleningsvoertuig (HV) een set Redgereedschap aan te bieden waarbij de set sterker, groter, zwaarder etc. is dan de set die wordt aangeboden voor de Tankautospuiten (TS). Deze sets van HV en TS dienen op elkaar aan te sluiten.

Toelichting: Binnen VRIJ heeft een hulpverleningsvoertuig(HV) een opkomst van max. 15 min. Een HV wordt uitgerust met één set hydraulisch redgereedschap waarbij de set sterker, groter, zwaarder, etc. is. De set van TS en HV overlappen elkaar waardoor er kan worden door gebouwd bij een inzet.
	

	5. 
	Al het aangeboden dient proven technology te zijn en minimaal twee (2) jaar in de praktijk gebruikt te zijn.
	

	6. 
	De aangeboden gereedschappen dienen in alle weersomstandigheden te functioneren. Waaronder in ieder geval wordt verstaan, zware regen/sneeuwval, lage en hoge temperaturen. Voor de redgereedschappen en accu’s geldt minimaal IP54.
	

	7. 
	Het redgereedschap dient voorzien te zijn van geïntegreerde LED werkverlichting. Voor het voeden van de verlichting wordt gebruik gemaakt van de centrale accu. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een extra batterij of accu.
	

	8. 
	Al het redgereedschap dient een minimale fabrieksgarantie te hebben van drie (3) jaar. Het zelf onderhouden van het redgereedschap tast daarbij de garantie niet aan.
	

	9. 
	Het redgereedschap op de TS en op de HV is met en zonder blushandschoenen te bedienen. Hieronder valt ook het (los)koppelen van de accu en/of slangen.
	

	10. 
	Indien het aangeboden redgereedschap niet meer wordt geproduceerd gedurende de looptijd van de overeenkomst dient er een vervanging aangeboden worden tegen dezelfde prijs en welke voldoet aan de minimumeisen.
	

	11. 
	Onderdelen voor het redgereedschap dienen minimaal 10 jaar na het uit productie gaan van een artikel leverbaar te zijn.
	

	12. 
	De verschillende soorten redgereedschap dienen ook individueel ingekocht te kunnen worden.
	

	 Onderhoud algemeen

	13.  
	Opdrachtnemer biedt de mogelijkheid voor het onderhouden en repareren van het geleverde redgereedschap bij Opdrachtnemer op verschillende locaties. (36 kazernes)
	

	14. 
	Opdrachtnemer kan voorzien als aanspreekpunt voor alle vragen omtrent onderhoud en gebruik van het geleverde materiaal. Hierbij kan Opdrachtnemer op afstand deskundig adviseren.
	

	Perceel 1 Redgereedschap Tankautospuit(TS) 

	15. 
	Inschrijver dient een set voor de TS aan te bieden bestaande uit:
· 1 spreider incl. accu
· 1 schaar incl. accu
· [bookmark: _GoBack]1 telescoopram incl. accu (Ram 1)
· 2 reserve accu’s incl voertuigladers
· Permanente aansluiting gereedschap op elektriciteitsnet (220V, noodbediening in geval lege accu’s)
· Gebruikershandleiding in Nederlands
	

	16. 
	Voor accugereedschap geldt: Alle gereedschappen dienen een maximaal gewicht van ≤ 23 kg inclusief accu te hebben.
	

	17. 
	Per set TS gereedschap dienen er twee voertuigladers (incl. accu’s) geschikt voor een voltage van 230V en aansluitsnoer met CEE form 16A stekker te worden meegeleverd.
	

	18. 
	De accu kan in de voertuiglader dermate stevig gefixeerd worden in een brandweervoertuig dat onbedoeld losraken tijdens verkeersdeelname niet kan plaatsvinden.
	

	19. 
	De aangeboden voertuiglader dient de in de lader geplaatste accu te beschermen tegen beschadiging van de accu door “overladen” (het permanent onder lading staan van de apparatuur).
	

	20. 
	De combinatie voertuiglader – accu is zo afgestemd dat een laadcyclus altijd wordt afgemaakt, ook al wordt de stroomtoevoer tussentijds onderbroken, zonder dat de laadcyclus opnieuw gestart wordt. 
	

	21. 
	Het gereedschap is voorzien van bevestigingen voor de accu’s waarbij de toegepaste bevestigingen zodanig ontworpen zijn dat het niet mogelijk is dat de accu’s los/afbreken onder omstandigheden welke tijdens een inzet optreden.

	

	22. 
	De accu’s dienen uitwisselbaar te zijn op al het aangeboden gereedschap.
	

	23. 
	Indien de accu’s of andere onderdelen doorontwikkeld worden dienen deze zonder meerprijs compatibel te zijn met de reeds geleverde redgereedschappen. 
	

	24. 
	De accu van het redgereedschap dient een afleesbare indicatie, ten behoeve van het accuniveau te hebben, ook indien de gebruiker gebruik maakt van adembescherming bij de brandweer, onder alle weersomstandigheden en bij heersende temperaturen tussen de -20C en +40C

	

	25. 
	De accu dient 5.0Ah Li-ion te zijn met een accucapaciteit welke een minimale werkingsduur van 30 minuten mogelijk maakt, hieronder wordt verstaan dat er 30 minuten onafgebroken met het gereedschap wordt gewerkt onder alle optredende weersomstandigheden. De accu moet werken bij heersende temperaturen tussen de -20C en +40C. (de accu mag zich binnen deze temperaturen niet uitschakelen)
	

	26. 
	De accu is direct op het redgereedschap geplaatst.
	

	27. 
	De accu's hebben een minimale aantal  laadcycli van 800 keer.
	

	28. 
	De accu’s hebben een laadsnelheid, tot 100% laden  120 minuten.
	

	29. 
	De combinatie voertuiglader – accu is zo afgestemd dat een laadcyclus altijd wordt afgemaakt, ook al wordt de stroomtoevoer tussentijds onderbroken.
	

	30. 
	De gegarandeerde periode tussen twee regeneratie momenten van de accu’s is minimaal 12 maanden. Bij vervanging van de accu’s worden deze zonder kosten voor de VRIJ omgeruild.
	

	31. 
	De spreider (TS) dient minimaal te voldoen aan:
· EN13204 – 2016
· Klasse AS35/600-≤23 kg.  (incl. accu)

	

	32. 
	De schaar (TS) dient minimaal te voldoen aan:
· EN13204 – 2016 
· Klasse BC (≥160), categorie ≥ H, gewicht ≤ 23 kg (incl. accu)
	

	33. 
	De Telescoopram (Ram 1) dient minimaal te voldoen aan:
· Bestaan uit één geheel (Verlening middels aanzetstukken niet toegestaan)
· De maximale inbouw lengte (=helemaal ingeschoven) is kleiner dan de maximale spreidafstand van de spreider (TS)
· EN13204 – 2016
· Klasse TR ≥105/≥385 - ≥60/≥360 - ≤23 kg (incl. accu)
· Uitgeschoven lengte is minimaal 1000 mm

	

	34. 
	Beschermhoezen TS:

Set beschermhoezen t.b.v. één ongevalsvoertuig. De set bestaat minimaal uit:
· Diverse maten hoezen voorzien van magneten, voor het afschermen van één volledig “gestripte” personen auto
· 6 Stuks t.b.v. het afschermen van afgeknipte stijlen
De beschermhoezen zijn van stof, waterafstotend en wasbaar.


	

	Perceel 2 Redgereedschap Hulpverleningsvoertuig (HV)

	35. 
	Inschrijver dient een set voor HV aan te bieden bestaande uit: 

· 1 x zwaardere, sterkere spreider dan aangeboden bij TS
· 1 x zwaardere, sterkere schaar dan aangeboden bij TS
· 2 x zwaardere, sterkere telescooprammen, met dezelfde lengte dan aangeboden bij TS (Ram 2)
· 1x enkelvoudige ram (Ram 3)
· 1 x minischaar
· Mono slangen in minimaal 2 verschillende kleuren. 4 sets a 15 meter met single of mono koppelingen
· 2 brandstof aangedreven pompen
· Gebruikershandleiding in Nederlands

Toelichting: Binnen VRIJ heeft een hulpverleningsvoertuig(HV) een opkomst van max. 15 min. Een HV wordt uitgerust met één set hydraulisch redgereedschap waarbij de set sterker, groter, zwaarder, etc. is. De set van TS en HV overlappen elkaar waardoor er kan worden door gebouwd bij een inzet.

	

	36. 
	Het redgereedschap dient niet alleen in kracht en (inbouw)afmetingen ter aanvulling op de elektrische set maar moet ook bij langdurig inzetten als back-up inzetbaar te zijn. Daarnaast wordt de set in het 'vrije' veld ingezet. Om het totaalgewicht te beperken wordt er uitsluitend gewerkt met losse slangen.
	

	37. 
	De spreider (HV) dient minimaal te voldoen aan:
· Klasse CS ≥ 80 / ≥ 600 - ≤ 27 kg.

	

	38. 
	De schaar (HV) dient minimaal te voldoen aan:
· Klasse CC (≥200), categorie ≥ I, gewicht ≤ 23 kg.
	

	39. 
	De telescooprammen (Ram 2) dienen minimaal te voldoen aan:
· De maximale inbouwlengte (=helemaal ingeschoven) is kleiner dan de maximale spreidafstand (totale uitgeschoven lengte) van de enkelvoudige ram.
· Klasse TR ≥ 260 / ≥ 440 - ≥ 125 / ≥ 400 - ≤23 kg.
· Uitgeschoven lengte is ≥ 1.500 mm








	


	40. 
	De enkelvoudige ram (Ram 3) dient minimaal te voldoen aan:
· Minimale kracht van de ram is groter dan maximale kracht van de aangeboden spreiders. De kracht wordt gemeten op 25mm vanaf de top van de spreiderarmen.
· De maximale inbouwlengte (=helemaal ingeschoven) van de ram is kleiner dan de maximale spreidafstand van de speiders vanaf het moment dat de maximale spreidkracht weer afneemt. De kracht wordt gemeten op 25mm vanaf de top van de spreiderarmen.
· Klasse R ≥ 110¹ / ≥ 300² - ≤ 15 kg
Uitgeschoven lengte is ≤ 850 mm
	

	41. 
	De minischaar dient minimaal te voldoen aan:
· Klasse AC, categorie ≥ B, gewicht ≤5 kg.
· Bekopening ≥ 40 mm
	

	Slangen en pompen

	42. 
	De mono slangen dienen te zijn aan te sluiten met /zonder blushandschoenen
	

	43. 
	De slangen dienen onder druk koppelbaar en ontkoppelbaar te zijn
	

	44. 
	De pomp heeft een netto te gebruiken olievolume welke minimaal gelijk is aan de som van het volume van ram 3 en 4 en het volume van schaar, spreider of ram 2 (grootste volume van één van deze drie gereedschappen hanteren).
	

	45. 
	De brandstof pomp unit(s) dient/dienen 4 - Takt aangedreven te zijn
	

	46. 
	De brandstofpompen dienen minimaal tweetraps te zijn. De brandstof pompen zijn draagbaar voor 1 person in bluskleding (binnen de grenzen van de Arbowetgeving), compact en geluidsarm.
	

	47. 
	De pomp is zodanig ontworpen dat deze bij een scheefstand van 30° stabiel blijft staan, en volledig functioneel blijft zonder dat er schade aan de motor kan ontstaan. 

	

	48. 
	Beschermhoezen HV:

Set beschermhoezen t.b.v. één ongevalsvoertuig. De set bestaat minimaal uit:
· Diverse maten hoezen voorzien van magneten, voor het afschermen van één volledig “gestripte” vrachtauto
· 4 Stuks t.b.v. het afschermen van afgeknipte stijlen
De beschermhoezen zijn van stof, waterafstotend en wasbaar
	




Ondertekening: 

Inschrijver
	Naam
	

	Functie
	

	Onderneming
	

	Handtekening

	

	Plaats en datum
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