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	Nr.
	Omschrijving Algemene eisen Perceel I en II
	Ja/Nee
	Opmerking

	AE-1. 
	Inschrijver dient bij zijn inschrijving zowel de functionele en technische specificaties per aangeboden voertuig aan te leveren inclusief technische tekeningen van de elektrische en mechanische componenten (digitaal).
	 
	

	AE-2.   
	Voertuigen zijn bij aflevering voorzien van alle relevante en vereiste (instructie-) voorschriften en handleidingen.
	
	

	AE-3.  
	Voertuigen voldoen aan de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, CE Keur en zijn voorzien van een toelating op de Nederlandse weg door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
	
	

	AE-4.  
	Voertuigen zijn voorzien van een geïntegreerde radio/Cd-speler met bluetooth verbinding t.b.v. handsfree bellen.
	
	

	AE-5.  
	Voorste zitplaatsen zijn voorzien van verstelling van de zitdiepte (van voor naar achter en terug), verstelling zitting(op en neer) en een verstelbare rugleuning.
	
	

	AE-6.  
	De voorste zitplaatsen (rugleuningen) zijn voorzien van een in hoogte verstelbare hoofdsteunen.
	
	

	AE-7.  
	Voertuigen zijn voorzien van een in hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel.
	
	

	AE-8.  
	Voertuigen beschikken over een ABS remsysteem en Anti Slip Regeling (ASR).
	
	

	AE-9.  
	Voertuigen worden af fabriek geleverd in de kleur wit RAL 9016 of een hierop gelijkende en of vergelijkbare kleur.
	
	

	AE-10.  
	Voertuigen zijn voorzien van automatische signalering voor een te laag ruitsproeierniveau.
	
	

	AE-11.  
	Voertuigen zijn voorzien van een automatische signalering voor de bandenspanning.
	
	

	AE-12.  
	Voertuigen zijn voorzien van een verwarmbare achterruit.
	
	

	AE-13.  
	Voertuigen zijn voorzien van airconditioning.
	
	

	AE-14.  
	Voertuigen zijn voorzien van centrale deurvergrendeling met twee afstandsbedieningen en of geïntegreerd in de contactsleutel.
	
	

	AE-15. 
	Voertuigen zijn voorzien van airbags voor minimaal de bestuurder en bijrijder.
	
	

	AE-16. 
	Voertuigen zijn voorzien van automatische gordelspanners.
	
	

	AE-17. 
	Voertuigen zijn voorzien van elektrisch bedienbare ramen in de voorportieren, voorzien van warmte/zonwerend licht getint glas met beknellingsbeveiliging.
	
	

	AE-18. 
	Voertuigen zijn voorzien van een voorruit van warmte/zonwerend licht getint glas en gemaakt van gelaagd glas. 
	
	

	AE-19. 
	Voertuigen zijn voorzien van elektrisch verstelbare en van binnen uit bedienbare buitenspiegels links en rechts.
	
	

	AE-20. 
	Voertuigen zijn voorzien van ruitwissers (voor) met minimaal twee snelheden, sproei-installatie en interval.
	
	

	AE-21. 
	Voertuigen zijn voorzien van ruitwissers (achter) met sproei-installatie en interval.
	
	

	AE-22. 
	Voertuigen zijn voorzien van all season banden met minimaal energielabel klasse B.
	
	

	AE-23. 
	Voertuigen zijn voor en achter voorzien van dag-rijverlichting LED.
	
	

	AE-24. 
	Voertuigen zijn voorzien van een waarschuwingssignaal voor niet uitgeschakelde verlichting bij openen portier.
	
	

	AE-25. 
	Voertuigen zijn voorzien van 12V aansluitpunt in het dashboard in de cabine voor opladen telefoon of IPad.
	
	

	AE-26. 
	Voertuigen zijn geschikt voor “gewoon” opladen door middel van netstroom (230 Volt huisaansluiting/wisselstroom) en snel laden (gelijkstroom).
	
	

	AE-27. 
	Voertuigen zijn voorzien van een stroommeter.
	
	

	AE-28. 
	Voertuigen zijn voorzien van een indicatie stroomverbruik.
	
	

	AE-29. 
	Voertuigen zijn voorzien van laadkabels en een aansluitstekker, geschikt voor zowel snel laden als 230 Volt huisaansluiting.
	
	

	AE-30. 
	Voertuigen zijn voorzien van cruise control.
	
	

	AE-31. 
	Minimaal twee life-hamers en twee veiligheidshesjes. 
	
	

	AE-32.  
	Vanwege de flexibele inzet van de aan te schaffen voertuigen dienen deze geschikt te zijn voor personen met een lengte variërend tussen 150 cm tot 200 cm en een schouderbreedte circa 80 cm. Al dan niet met gebruikmaking van de instelbaarheid van de stoelen en of stuurwielen. 
	
	

	AE-33. 
	Per perceel zal de beoogde opdrachtnemer het aangeboden voertuig voor 1 dag ter beschikking stellen van opdrachtgever voor het proefrijden (zie verder toelichting in de offerteaanvraag).
	
	

	
	
	
	

	
	Aandrijving
	
	

	AE-34. 
	[bookmark: _GoBack]Voertuigen hebben een volledige elektrische aandrijving (BEV) (geen hybride).
	
	

	AE-35. 
	Voertuigen zijn voorzien van een accupakket. Het accupakket wordt eigendom van opdrachtgever.
	
	

	AE-36. 
	Voertuigen hebben een actieradius van minimaal 160km. Dit geldt ook gedurende de winterperioden bij temperaturen onder het vriespunt.
	
	

	AE-37. 
	De voertuigen zijn voorzien van een elektromotor welke minimaal een koppel van 200Nm heeft.
	
	

	AE-38. 
	Voertuigen hebben een vermogen van minimaal 40kW
	
	

	AE-39. 
	Voertuigen zijn voorzien van linkse besturing (bediening schakeling rechts).
	
	

	AE-40. 
	De voertuigen zijn voorzien van stuurbekrachtiging.
	
	

	AE-41. 
	Voertuigen zijn niet voorzien van een handgeschakelde schakelende versnellingsbak.
	
	

	
	
	
	

	
	Service, Onderhoud en garantie
	
	

	AE-42. 
	Opdrachtnemer is een erkende dealer met een gecertificeerde werkplaats, gelegen binnen een straal van 25 km vanaf het gemeentewerf Wijkbeheer, Montageweg 5, 8304 BG EMMELOORD, geschikt voor service en onderhoud van de geleverde voertuigen.
	
	

	AE-43. 
	In de werkplaats van opdrachtgever waar de service en het onderhoud aan de geleverde voertuigen plaatsvindt, heeft opdrachtgever tijdens kantooruren de beschikking over minimaal 1 daartoe gekwalificeerde monteur.
	
	

	AE-44. 
	Service- en onderhoudswerkzaamheden aan de geleverde voertuigen worden uitsluitend uitgevoerd door daartoe gekwalificeerde monteurs van opdrachtnemer conform het onderhoudsschema van fabrikant.
	
	

	AE-45. 
	Met opdrachtnemer wordt een onderhoudsovereenkomst voor de geleverde voertuigen afgesloten voor een minimale periode van 8 jaar o.b.v. 15.000 gereden km per jaar. De overeenkomst kan aan het einde van de looptijd 2 x 1 jaar worden verlengd door opdrachtgever.
	
	

	AE-46. 
	De kosten voor de wettelijke verplichte keuringen vallen ook binnen de onderhoudsovereenkomst.
	
	

	AE-47. 
	Opdrachtnemer garandeert de geleverde voertuigen minimaal 10 jaar van onderdelen kan voorzien.
	
	

	AE-48. 
	Het accupakket van de geleverde voertuigen heeft een gegarandeerde levensduur van minimaal acht jaar.
	
	

	AE-49. 
	Op carrosserieën, lakken en doorroesten wordt een garantie gegeven van minimaal 8 jaar gerekend vanaf datum aflevering.
	
	

	AE-50. 
	Opdrachtnemer biedt minimaal 12 maanden volledige garantie op de geleverde voertuigen, ongeacht het aantal gereden kilometers.
	
	

	AE-51. 
	De service- en onderhoudsafdeling van opdrachtnemer is 24/7 bereikbaar voor opdrachtgever voor zowel telefonische helpdeskondersteuning als het uitvoeren van (nood) reparaties. 
	
	

	AE-52. 
	In de werkplaats zijn de meest gangbare onderdelen voorradig en of zijn binnen 24 uur leverbaar.
	
	

	AE-53. 
	Niet gangbare onderdelen worden binnen 1 maand geleverd.
	
	

	AE-54. 
	In geval van defecten binnen de garantieperiode zorgt opdrachtnemer voor kosteloos vervangend vervoer in een vergelijkbare klasse van het defecte voertuig.
	
	

	AE-55. 
	Tijdens de volledige garantieperiode van 12 maanden worden defecten en of vervanging van onderdelen die binnen de fabrieksgarantie vallen, kosteloos door opdrachtgever verholpen en of vervangen.
	
	

	
	
	
	

	
	Levering
	
	

	AE-56. 
	De te leveren voertuigen worden binnen 16 weken na opdrachtverstrekking gebruiksklaar op de door opdrachtgever opgegeven locatie (gemeentewerf) afgeleverd.
	
	

	AE-57. 
	Minimaal 10 werkdagen voor aflevering wordt de contactpersoon van opdrachtgever geïnformeerd over de afleverdatum van het voertuig. Minimaal 5
werkdagen voor de levering vindt er een oplevercontrole van het voertuig plaats door de contactpersoon van opdrachtgever op het servicepunt (de werkplaats) van opdrachtnemer.
	
	

	AE-58. 
	Indien de bestelde voertuigen niet binnen het vastgestelde leveringstermijn worden geleverd dient opdrachtnemer voor gelijkwaardig vervangend vervoer zorg te dragen. Bij het niet nakomen van deze verplichting zal opdrachtgever zelf voor vervangend vervoer zorgdragen en de kosten hiervan in rekening brengen bij opdrachtnemer.
	
	

	AE-59. 
	Per perceel worden de voertuigen tegelijk besteld en geleverd.
	
	

	AE-60. 
	De te leveren voertuigen zijn af fabriek nieuw en ongebruikt inclusief alle bijbehorende standaard accessoires.
	
	

	AE-61. 
	Het voertuig wordt geleverd met bijbehorende reservelampen set.
	
	

	AE-62. 
	Bij aflevering op de gemeentewerf zijn de voertuigen voor ten minste voor 90% geladen.
	
	

	AE-63. 
	Voertuigen worden met een kenteken op naam van de gemeente Noordoostpolder geleverd op de gemeentewerf.
	
	

	AE-64. 
	Technische beschrijvingen van de elektrische en de mechanische componenten (digitaal) worden meegeleverd.
	
	

	AE-65. 
	Gebruikershandleiding (digitaal plus 1x hard copy) wordt meegeleverd.
	
	

	AE-66. 
	Reservewiel of noodreparatie set wordt meegeleverd inclusief gevaren driehoek.
	
	

	AE-67. 
	Krik en wielsleutel worden meegeleverd.
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