Bijlage 4 Overzicht NaaS componenten
Het LAN is opgebouwd op basis van een ster structuur met de locatie Engie als middelpunt. Op Engie wordt gebruikt gemaakt van een Catalyst 6807-XL in een Virtual Switching System (VSS) configuratie. Op basis van dark-fiber wordt elke grote/hoofd locatie aangesloten op basis van 2x10Gbps op Engie. Het gaat hierbij om vier grote/hoofd locaties die elk worden voorzien van een Catalyst 4500-X in een VSS configuratie.
Voor de maximaal zes kleine locaties geldt dat deze gebruik gaan maken van een enkelvoudige 4500X switch als Core/Distributie. Op basis van een E-LAN dienst van Eurofiber wordt de koppeling met Engie gerealiseerd.
In de access laag wordt gebruik gemaakt van Catalyst 2960X switches. Voor de vier grote locatie wordt er gebruik gemaakt van stacks waarbij elke stack op basis van 2x10Gbps gekoppeld wordt met de 4500X. Op de kleine locaties wordt elke 2960X gekoppeld op basis van 2x1Gbps UTP.
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De primaire toegang op alle ROC Leeuwenborgh locaties is draadloos. De Cisco WiSM2 modules zijn geplaatst op Engie. Elk 6807-XL chassis heeft een WiSM-2 module waarbij de primary WiSM-2 geplaatst wordt in het VSS primary chassis. Beide WiSM2 modules vormen samen een HA groep waarbij er volgens het principe primary/secondary een redundante omgeving ontstaat.  De omgeving kan maximaal 600 access points bedienen (licenties). Momenteel zijn ROC breed 495 access points actief van het type Cisco AIR-CAP2702. Het HA principe van de WiSM2 levert “statefull switchover” voor zowel Access Points (AP SSO) als cliënts (client SSO). Bij uitvalt van de primary WiSM2 neemt de HA het direct over zonder dat de cliënts hier hinder van ondervinden.
Access points zetten een CAPWAP tunnel op met de primary controller. Zowel de access point CAPWAP als de client database wordt gesynchroniseerd met de HA controller. De HA WiSM2 synchroniseert tevens de configuratie en maakt gebruik van dezelfde IP adressering als de primary WiSM2. Doordat de HA dezelfde configuratie heeft en fungeert als Hot Standby kan deze de CAPWAP tunnels en cliënts veelal binnen een seconde overnemen zonder dat clients de verbinding met het netwerk verliezen.
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De schematische weergave van de nieuwe LAN omgeving staat hieronder weergegeven.
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Cofely Eurofiber:
Eurofiber plastst een MRV940 en koppelt met 10Gb
Elke locatie kom op een eigen UTP verbinding binnen. De

MRVS40 heeft 12 UTP poorten.
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Catalyst 6807-XL 7-slot chassis, 10RU

IPS SIGNATURE ONLY Catalyst 6807-XL 7-s

Catalyst 6807-XL Chassis Fan Tray

Cat 6S00 Sup 2T with 2 x 10GbE and 3 x 1GbE with MSFC5 PFC4

Cisco CAT6000-VS-S2T i0S IP SERV FULL ENCRYPT

Catalyst 6800 16 port 10GE with integrated DFC4

Catalyst 6807-XL 3000W Power Supply

Cé6k 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RI-45 DFC4

Catalyst 4500-X 24 Port 10G Ent. Services, Frt-to-Bk, Na P/S

Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply

Catalyst 4500-X 16 Port 10G iP Base, Front-to-Back, No P/S

Catalyst 4500X 750W AC front to back coollng power supply

Catalyst 2960-X 48 GigE POE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base 6
Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Madule optional 48
Cisco Bladeswitch 1M stack cable 9
Cisco Bladeswitch 0.5M stack cable 39
10GBASE-ER SFP Module 16
10GBASE-LRM SFP Madule 80
10GBASE-SR SFP Module 22
1000BASE-ZX SFP transcejver module, SMF, 1550nm, DOM 24
1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM 10
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