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Model A. RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase
Model A. RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase

	Omschrijving werkzaamheden
	Het uitvoeren van inspecties en integraal onderhoud aan gebouwen van het Ministerie van Defensie waarin o.a. Datacentra zijn gevestigd op diverse Defensie locaties.
	
	Deze RI&E is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan/vul aan):

	Project- / Objectnaam
	Bestek Onderhoud aan Technische Installaties c.a.
	
	Besteknummer: 

	Projectnummer
	[vul in]
	
	

	Objectnummer / Gebouwcode
	[vul in]
	
	

	Oorspronkelijk bouwjaar
	[vul in]
	
	

	Projectmanager/-leider
	[vul in]
	
	

	V&G Coördinator Ontwerpfase
	Theo Roording
	
	

	V&G Toetser 
	[vul in]
	
	

	Geplande datum aanvang bouw
	[vul in]
	
	



	Artikel 2.27 Melding Bouwwerk
	Criteria
	Van toepassing

	Is het project meldingsplichtig?
	Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats 
	Nee 

	
	Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen)
	

	Artikel 2.28 V&G-plan
	Criteria
	Van toepassing:

	Opstellen V&G-plan?
	Is het project meldingsplichtig of is er sprake van een bijzonder risico 
(van een bijzonder risico is bijvoorbeeld sprake bij werkzaamheden als genoemd in Bijlage II Europese Richtlijn nr.92/57/EEG (zie aandachtsgebied 16 in de lijst hieronder)
	Nee 
 

	Opstellen V&G-dossier 
	□ Bij nieuwbouw of renovatie opstellen overeenkomstig model C V&G-dossier 
□ Bij verbouw of vervangingsonderhoud opstellen volgens model C V&G-dossier binnen de projectscope, als er geen bestaand V&G-dossier is
□ Bij verbouw of vervangingsonderhoud aanvullen/aanpassen van bestaand V&G-dossier binnen de projectscope, als er een bestaand V&G-dossier is.



	Definitiefase
	Voorlopig Ontwerp
	Definitief Ontwerp

	Opgesteld door (naam):
	[vul in]
	Opgesteld door (naam):
	[vul in]
	Opgesteld door (naam):
	[vul in]

	Functie
	[vul in]
	Functie
	[vul in]
	Functie
	[vul in]

	Handtekening
	[vul in]
	Handtekening
	[vul in]
	Handtekening 
	[vul in]

	Datum 
	[vul in]
	Datum 
	[vul in]
	Datum 
	[vul in]

	Getoetst door (naam):
	[vul in]
	Getoetst door (naam):
	[vul in]
	Getoetst door (naam):
	[vul in]

	Functie
	[vul in]
	Functie
	[vul in]
	Functie
	[vul in]

	Handtekening
	[vul in]
	Handtekening 
	[vul in]
	Handtekening
	[vul in]

	Datum
	[vul in]
	Datum 
	[vul in]
	Datum 
	[vul in]

	Paraaf ‘warme overdracht’ definitiefase > ontwerpfase 
	[vul in]
	
	

	Naam
	[vul in]
	
	

	Datum 
	[vul in]
	
	




	Risico’s en aanpak

	Aandachtsgebied 
	Omschrijving
	Definitiefase 
(inventarisatie risico’s, meegeven beperkingen en randvoorwaarden)
	Voorlopig Ontwerp
(onderbouwing keuzes, eliminatie risico’s)
	Definitief Ontwerp 
(onderbouwing keuzes, eliminatie risico’s, restrisico’s)

	1 Publieke veiligheid/ omgeving
	Beperk overeenkomstig afdeling 8.1 van het Bouwbesluit hinder en gevaar voor de omgeving van bouw- en sloopactiviteiten. Vooral in binnenstedelijk gebied en hoogbouw kunnen de risico’s groot zijn voor het verkeer. Bijvoorbeeld gevaar voor vallende/kaatsende voorwerpen bij hijswerkzaamheden. 

Geef aan of er geluidbelasting te verwachten is door bijvoorbeeld funderingswerkzaamheden. Het kan nodig zijn funderingstechnieken in te zetten, die duurder zijn en een langer duren. Houd hiermee rekening in budget en planning. 

Ook als bevoegd gezag geen (bouw)veiligheidsplan verlangt, is het van belang om vroegtijdig risico’s in beeld te hebben. Reduceer deze risico’s zoveel mogelijk in het ontwerp. De restrisico’s moeten vóór de uitvoering zijn vastgelegd en in de contractering met de uitvoerende partij worden meegenomen. 

Zie ook www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid voor meer informatie over o.a. bouwveiligheidszone.

Actie: Bepaal risico’s voor de omgeving en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan.

	De scope van dit project is het uitvoeren van onderhoud aan Technische Installaties in Rijksgebouwen. 

Randvoorwaarden.
Het Rijksgebouw kan gesitueerd zijn in binnenstedelijke omgeving of op een militair terrein en grenzen aan wegen, voetgangers- en fietsersgebieden . Voor de werkzaamheden in-/aan het Rijksgebouw kan materieel ingezet moeten worden en materialen worden geleverd en gelost. Mogelijk moeten er bouwafscheidingen komen, wegen worden afgezet, e.d.

Risico’s.
Aanrijden van mensen in de publieke ruimte als gevolg van werkzaamheden, zoals het lossen materialen en door rijdend bouwverkeer. 

Actie.
De aannemer neemt voorkomende situaties op in zijn V&G plan en beschrijft de eventueel te nemen maatregelen. 


	Geëlimineerde risico’s:




Restrisico’s:



Acties:
	Geëlimineerde risico’s:




Restrisico’s:



Acties:

	2 Belendingen
	In het verlengde van het vorige punt: beperk ook hinder en gevaar voor belendingen.
Belendingen kunnen hinder ondervinden en risico’s lopen door bemaling, gekozen funderingstechniek, bovengrondse elektrakabels, belemmering van vluchtwegen e.d.. Dit geldt nog sterker als deze belendingen een publieksfunctie hebben of een (maatschappelijk) kritische functie, zoals een brandweerkazerne of een ziekenhuis.

Actie: Bepaal risico’s voor belendingen en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan.


	Randvoorwaarden.
Ingeval er sprake is van belendingen moet worden gewaarborgd dat de belendingen niet gestoord/gehinderd worden door de werkzaamheden in de Rijksgebouwen. Dit geldt tevens voor de veiligheid. Te denken valt aan het te allen tijde vrij houden van vluchtwegen e.d.

Risico’s.
Letsel en schade. 

Actie.
De aannemer neemt de voorkomende situaties op in zijn V&G plan en beschrijft de te nemen maatregelen. 
 
	
	

	3 Doorgaande
exploitatie (bedrijfsvoering) 
	Vaak is bij de realisatie van een project sprake van doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering), dit kan V&G risico’s met zich meebrengen tijdens de uitvoering. Denk aan interne veiligheid, afwijkende werktijden, beperkte toegankelijkheid en vluchtwegen. 

Actie: Geef aan wat de afspraken zijn en wat van toepassing is bij doorgaande exploitatie.

	Randvoorwaarden. 
De Rijksgebouwen zullen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in gebruik blijven. Het primaire proces mag niet tot minimaal worden verstoord. 
De gebruikers/bezoekers en de bedrijfsvoering, waaronder de borging van bijvoorbeeld het beveiligingsniveau, de brandveiligheid, verlichting, klimaatvoorzieningen (geen stof in de verselucht inlaten van het systeem), toegangen en nooduitgangen, zowel in de gangen, kantoren, ruimtes, gebieden en opslagruimten, moeten beschermd worden tegen de gevaren en risico’s die de uitvoeringswerkzaamheden van de aannemer en eventueel haar ingehuurde/gecontracteerde partijen/ZZP-ers veroorzaken. Tevens mag het niet voorkomen dat materiaal en materieel van de aannemer en haar ingehuurde partijen onbeheerd en toegankelijk wordt achtergelaten, niet tijdens en na de werktijden en ook niet tijdens korte onderbrekingen zoals schafttijden, overleg. 

De aannemer zal expliciet hierop zijn beheersmaatregelen beschrijven en voor de start indienen ter goedkeuring bij het Rijksvastgoedbedrijf.  


Risico’s.
Letsel en schade.

Acties:
De aannemer zal op basis van dit uitgangspunt een uitvoeringsplanning/-aanpak op moeten stellen, zodanig dat de gebruikers en bezoekers onder geen enkele omstandigheid een V&G risico lopen. Dit betekent tevens dat de aannemer rekening moet houden met en nimmer de in- en uitgangen maar ook de nooduitgangen blokkeert door zijn werkzaamheden of opstelling van materiaal/materieel. Indien nodig geeft de aannemer gewijzigde vluchtroutes aan.
Afspraken, op basis van huisregels, moeten in eerste instantie worden gemaakt tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de aannemer. Vervolgens moeten deze afspraken gecommuniceerd worden met de aannemer.  

De aannemer zal in zijn plan aan moeten tonen dat de gebruikers en bezoekers van de Rijksgebouwen, zowel binnen als ook in het directe buitengebied, niet in het werkgebied kunnen komen van de aannemer en dat zij geen hinder (lawaai/stof) zullen ondervinden van de werkzaamheden. 
Ook zal de aannemer aan moeten tonen dat het primaire proces, waaronder ook de klimaatvoorzieningen, en de continuïteit van de beveiliging niet wordt gehinderd. 

	
	

	4 Bouwtijd

	Een krappe bouwtijd kan aanleiding geven tot verhoogde V&G risico’s in de uitvoeringsfase.  

Actie: Bewaak tijdens het ontwerpproces of de vastgestelde opleverdatum haalbaar is en geef dit aan. Pas bij ‘uitloop’ van het ontwerptraject de oplevertijd evenredig aan. Gebeurt dit niet dan introduceer je veiligheidsrisico’s.  

	De bouwtijd is vooralsnog reëel.
	
	

	5 Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie 
	Denk in het ontwerptraject na over de in- en externe verkeersstromen, laad- en losplaatsen en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dit geldt vooral in binnenstedelijk gebied en op complexen (campussen zoals ziekenhuizen, bedrijven, onderwijsinstellingen, penitentiaire inrichtingen en kazernes). 

Actie: Geef aan wat de afspraken zijn op de projectlocatie. Geef op een tekening aan wat de mogelijkheden, onder andere op het gebied van ruimte, zijn voor de ON (aannemer van het werk). 

	Randvoorwaarden.
De Rijksgebouwen zijn over het algemeen via meerdere zijden bereikbaar middels de bestaande wegen/fietsers- en voetgangerspaden. Nimmer mag er hinder ontstaan door blokkades van wegen in de aangrenzende publieke omgevingen en van de wegen/paden op binnenterreinen door opslag of parkeren voor onder andere de hulpdiensten. De direct naast en omliggende terreinen blijven vrij van bouwmaterialen en –materieel.   

Risico’s.
Verergering van letsel en schade door blokkades van toegangen, voetpaden en fietsgebieden.

Actie.
De aannemer neemt de voorkomende situaties op in zijn V&G plan en beschrijft de eventueel te nemen maatregelen. De aannemer neemt vooraf contact op met de gebruiker/beheerder over huisregels en stemt dit af. 

	
	

	6 Opstelling /
opslag materieel
	Een krappe opslag- en opstelruimte voor in te zetten materieel kan de veiligheid negatief beïnvloeden. Moet hierdoor bijvoorbeeld over in gebruik zijnde objecten worden gehesen? 

Actie: Geef de beschikbare ruimte aan op de tekening.

	Randvoorwaarden.
Aan het eind van elke werkdag dient al het materieel uit de buurt van het bestaande object verwijderd te zijn.
Er mag nimmer door de aannemer over en boven de Rijksgebouwen of openbare publieke ruimten, zoals entreegebieden, parkeerplaatsen worden gehesen.

Risico’s.
Blokkades van wegen/paden op het binnenterrein, publieke omgeving en ongewenst inklimming van het bestaande object met behulp van of via geparkeerd materieel of opgeslagen materiaal. 

Actie.
De aannemer verwerkt de te nemen maatregelen op in zijn V&G plan. 

	
	

	7 Milieu

	Actie: Geef aan of er nog verontreinigde materialen zijn te verwachten:
· Verontreinigde grond
· Kwartsstof
· Houtstof (snoeien/rooien bomen)
· Verontreinigde verhardingen
· Teerhoudend asfalt
· Granulaat
· Slakken 
· Houtverduurzamingsmiddelen
Raadpleeg www.bodemloket.nl en voer een omgevingsanalyse uit.

	Randvoorwaarden.
Ingeval er moet worden gegraven dan moet een omgevingsanalyse worden gedaan op in ieder geval bodemverontreiniging. 

Risico’s.
Letsel, (gezondheids)schade en stagnatie door stillegging van de werkzaamheden in verband met onverwachts tegenkomen van een verontreiniging.  

Actie.
De aannemer verwerkt de afspraken om blootstelling aan verontreiniging te voorkomen in zijn V&G-plan en welke actie te nemen bij onverwachte blootstelling hieraan.  

	
	

	8 Gemeenschap-pelijke risico’s samenloopgevaar

	Er kunnen gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) ontstaan door de gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden op dezelfde locatie. Zorg dan voor onderlinge afstemming qua planning en maatregelen. 

	Randvoorwaarden.
Het is mogelijk dat de werkzaamheden van de aannemer van dit project samenlopen met de reguliere onderhoudswerkzaamheden van de aanwezige onderhoudsaannemers. Het Rijksvastgoedbedrijf geeft aan wie er dan afstemt met elkaar en wie de V&G coördinator Uitvoeringsfase is op dat niveau. 

Risico’s.
Letsel en schade.

Actie.
De aannemer neemt bovenstaande op in zijn V&G plan. 


	
	

	9 Asbest

	Houd rekening met asbest als de bouw van het gebouw vóór 1 januari 1994 is gestart. Dit kan ook gelden voor wegfunderingen en oude infrastructuur.

Actie: Geef aan of er asbest op de projectlocatie aanwezig is of kan zijn en wat er mee moet worden gedaan. Is de bouw vóór 1 januari 1994 is gestart, vraag dan het asbestinventarisatierapport (AIR) op bij de beheerder van het object en laat dit controleren door een adviseur Asbest. Benoem de risico’s als gevolg van uitsluitingen en beperkingen in het AIR.

	Wat is besproken met de Expert Asbest (naam)?

Randvoorwaarden.
Het Rijksvastgoedbedrijf voegt bij dit bestek de aanwezige AIR van de betreffende Rijksgebouwen. In de regel komt de aannemer van dit bestek niet in aanraking met asbest of asbesthoudende producten. Er worden geen boor-, zaag- en breekwerkzaamheden uitgevoerd. 

Risico’s.
Letsel en (gezondheids)schade.

Actie.
Indien de aannemer toch deze werkzaamheden moet uitvoeren om invulling te kunnen geven aan dit bestek, dan dient hij eerst het Rijksvastgoedbedrijf hiervan op de hoogte te stellen. Daarna zal gezamenlijk worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen. Deze afspraken neemt de aannemer op in zijn V&G plan. 
 
	
	

	10 Werken op hoogte 

	Actie: Geef aan of er op het dakvlak veiligheidsvoorzieningen zijn als hier werkzaamheden worden uitgevoerd. 

	Randvoorwaarden.
De Technische Installatie of een gedeelte ervan kan op de daken van onze Rijksgebouwen gesitueerd zijn. Niet op alle daken van de Rijksgebouwen zijn collectieve en/of individuele veiligheidsvoorzieningen aanwezig, zoals een dakopstand, markeringen en/of aanlijnvoorzieningen. Ook kan het zijn dat de aanwezige voorzieningen niet actueel (> 1 jaar) zijn gekeurd. 

Risico’s.
Letsel en schade door vallen van hoogte ingeval de aannemer geen voorzieningen toepast ingeval noodzakelijk. 

Actie.
De aannemer stelt zich, voor toetreding op de daken, volledig op de hoogte van de voorzieningen en de veilige toetreding tot de daken van de betreffende Rijksgebouwen door contact te leggen met de gebruiker van het Rijksgebouw. De aannemer neemt deze afspraak op in zijn V&G plan. 

	
	

	11 Instabiliteit

	Tijdens bouw- of sloopactiviteiten kan instabiliteit van de constructie ontstaan. Denk aan uitkragingen, terugliggende wanden/vloeren, grote hoogteverschillen, diepe kelders, hoge kolommen, minder draagkrachtige vloeren, sparingen, hellende gevels, brugconstructies, glasdaken, oevers, kades en steigers. 

Actie: Schakel tijdig een constructeur in. Houd hiermee rekening in het ontwerp. 

	Niet van toepassing. 
	
	

	12 Ondergrond

	Actie: Geef (op tekening) aan of er kabels en leidingen, verontreinigingen (PAK’s), NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven), instabiele ondergrond, oude funderingsresten, defensieleidingen, riolering (rioolgas/dampen), en dergelijke in de ondergrond aanwezig zijn. Geef aan of voor aanbesteding een actie hierop moet worden genomen, bijvoorbeeld verwijdering/omlegging.  Voer een omgevingsanalyse uit.

	Randvoorwaarden.
Ingeval er moet worden gegraven dan moet een omgevingsanalyse worden gedaan op aanwezigheid van K&L en NGE’s.  

Risico’s.
Letsel, (gezondheids)schade en stagnatie door stillegging van de werkzaamheden in verband met onverwachts tegenkomen van K&L en NGE’s.   

Actie.
De aannemer stelt zich eerst op de hoogte alvorens graafwerkzaamheden uit te voeren. De aannemer verwerkt deze afspraak in zijn V&G-plan.  

	
	

	13 Installaties
/opslag/magazijnen/munitiedepots/besloten ruimtes

	Actie: Geef aan of er installaties/opslag/magazijnen/munitie-depots of besloten ruimtes aanwezig zijn, zoals NSA, laboratoria, zendmasten, tankopslag (hydrazine), rioleringen (dampen/gas). Benoem de bijzonderheden, zoals veilige zones en V&G risico’s in relatie tot het project. 

	Randvoorwaarden.
Op de tekeningen zullen de technische ruimten worden aangegeven met eventueel de bijzonderheden op het gebied van V&G. Het Rijksvastgoedbedrijf zal eerst bij de gebruiker/beheerder navraag doen over de stand van zaken met betrekking tot veilig onderhoud/vervanging op dit moment en bijvoorbeeld veilige (dak)toegang naar/tot de installaties.

Risico’s.
Letsel en schade door onbekendheid over ruimtes, verlichting, ventilatie, klimmen, toegangen.

Actie.
De aannemer handelt conform de gegevens van het Rijksvastgoedbedrijf. Indien deze ontbreken zal de aannemer zich eerst laten informeren door de gebruiker/beheerder over eventueel aanwezige genoemde risico’s. De aannemer verwerkt de afspraken in zijn V&G plan. 

	
	

	14 Onderhoud

	Ga bij een bestaand gebouw eerst na of er een bestaand V&G-dossier overeenkomstig of vergelijkbaar met model C. 

Actie: Geef bij ontbreken van een bestaand V&G-dossier aan of er in het gebouw voorzieningen zijn voor veilig onderhoud/schoonmaak/vervanging/ inspectie/sloop en of de uit te voeren werkzaamheden daarop invloed hebben.  

Actie: Geef bij nieuwbouw aan wat de aandachts- en uitgangspunten voor veilig onderhoud zijn. Gebruik de checklist veilig onderhoud aan gebouwen.

Voor beide acties zie model C – V&G-dossier. 

	Er zijn geen V&G Dossiers (zoals genoemd in 2.30). Ingeval onveilige situaties worden geconstateerd door de aannemer van dit bestek, dan zal hij dat melden op formulier ….. 
	
	

	15 Sloop

	Geef aan hoe in de projectdefinitie en bij het ontwerp rekening wordt gehouden met de toekomstige sloop/demontage van het gebouw of delen van het gebouw. Te denken valt aan (omgevings-)veilige demontage van gevelelementen, constructieve vloeren, kolommen, draag(staal)constructies, installaties door toepassing van bijvoorbeeld geprefabriceerde demontabele elementen.

	Niet van toepassing. 
	
	

	16 Bijzondere 
gevaren ihkv Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen)

	1. Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de  aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
2. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
3. Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.
4. Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
5. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6. Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
7. Werkzaamheden met duikuitrusting.
8. Werkzaamheden onder overdruk.
9. Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
10. Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

Actie: Ga na of en in hoeverre sprake kan zijn van dergelijke bijzondere gevaren. 

	
	
	

	17 Overige
aandachtspunten / risico’s 
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