



	[bookmark: note_label][bookmark: subject][bookmark: model_name]


[image: RO_BZK_RVB_Logo_6_RGB_pos_nl.png]

Model A. RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase
Model A. RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase



















	Omschrijving werkzaamheden
	[vul in]
	
	Deze RI&E is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten (geef aan/vul aan):

	Project- / Objectnaam
	[vul in]
	
	[vul in, bijvoorbeeld Programma van Eisen] 

	Projectnummer
	[vul in]
	
	[vul in, bijvoorbeeld situatieschets bouwlocatie] 

	Objectnummer / Gebouwcode
	[vul in]
	
	

	Oorspronkelijk bouwjaar
	[vul in]
	
	

	Projectmanager/-leider
	[vul in]
	
	

	V&G Coördinator Ontwerpfase
	[vul in]
	
	

	Geplande datum aanvang bouw
	[vul in]
	
	



	Artikel 2.27 Melding Bouwwerk
	Criteria
	Van toepassing

	Is het project meldingsplichtig?
	Of >30 werkdagen en >20 werknemers tegelijk op de bouwplaats 
	[ja / nee]

	
	Of de totstandbrenging is > 500 mensdagen (bijvoorbeeld 10 man 50 werkdagen)
	[ja / nee]

	Artikel 2.28 V&G-plan
	Criteria
	Van toepassing:

	Opstellen V&G-plan?
	Is het project meldingplichtig of is er sprake van een bijzonder risico 
(van een bijzonder risico is bijvoorbeeld sprake bij werkzaamheden als genoemd in Bijlage II Europese Richtlijn nr.92/57/EEG (zie aandachtsgebied 16 in dit document)
	[ja / nee]

 

	Opstellen V&G-dossier 
	□ Bij nieuwbouw of renovatie opstellen overeenkomstig model C V&G-dossier 
□ Bij verbouw of vervangingsonderhoud opstellen volgens model C V&G-dossier binnen de projectscope, als er geen bestaand V&G-dossier is
□ Bij verbouw of vervangingsonderhoud aanvullen/aanpassen van bestaand V&G-dossier binnen de projectscope, als er een bestaand V&G-dossier is.



	Definitiefase
	Voorontwerp
	Definitief Ontwerp

	Opgesteld door (naam):
	[vul in]
	Opgesteld door (naam):
	[vul in]
	Opgesteld door (naam):
	[vul in]

	Functie
	[vul in]
	Functie
	[vul in]
	Functie
	[vul in]

	Handtekening
	[vul in]
	Handtekening
	[vul in]
	Handtekening 
	[vul in]

	Datum 
	[vul in]
	Datum 
	[vul in]
	Datum 
	[vul in]

	
	
	
	
	Getoetst door (naam):
	[vul in]

	
	
	
	
	Functie
	[vul in]

	
	
	
	
	Handtekening
	[vul in]

	
	
	
	
	Datum 
	[vul in]





	Risico’s en aanpak

	Aandachtsgebied 
	Omschrijving
	Definitiefase 
(inventarisatie risico’s, meegeven beperkingen en randvoorwaarden)
	Voorontwerp
(onderbouwing keuzes, eliminatie risico’s)
	Definitief Ontwerp 
(onderbouwing keuzes, eliminatie risico’s, restrisico’s)

	1 Publieke veiligheid/ omgeving
	Beperk overeenkomstig afdeling 8.1 van het Bouwbesluit hinder en gevaar voor de omgeving van bouw- en sloopactiviteiten. Vooral in binnenstedelijk gebied en hoogbouw kunnen de risico’s groot zijn voor het verkeer. Bijvoorbeeld gevaar voor vallende/kaatsende voorwerpen bij hijswerkzaamheden. 

Geef aan of er geluidbelasting te verwachten is door bijvoorbeeld funderingswerkzaamheden. Het kan nodig zijn funderingstechnieken in te zetten, die duurder zijn en een langer duren. Houd hiermee rekening in budget en planning. 

Ook als bevoegd gezag geen (bouw)veiligheidsplan verlangt, is het van belang om vroegtijdig risico’s in beeld te hebben. Reduceer deze risico’s zoveel mogelijk in het ontwerp. De restrisico’s moeten vóór de uitvoering zijn vastgelegd en in de contractering met de uitvoerende partij worden meegenomen. 

Zie ook www.bwtinfo.nl/dossiers/richtlijn-bouw-en-sloopveiligheid voor meer informatie over o.a. bouwveiligheidszone.

Actie: Bepaal risico’s voor de omgeving en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan.

	Risico’s:


Acties:


Voorbeeld:
Het bouwwerk grenst aan een druk voetgangers- en fietsersgebied. Met bevoegd gezag moet worden overlegd of en in hoeverre omleiding of tijdelijke stillegging van dit verkeer mogelijk is en onder welke voorwaarden. Mogelijk zijn extra beschermingsmaatregelen nodig omdat op sommige plaatsen de gewenste veiligheidsafstand volgens de Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid niet haalbaar is. 


	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	2 Belendingen
	In het verlengde van het vorige punt: beperk ook hinder en gevaar voor belendingen.
Belendingen kunnen hinder ondervinden en risico’s lopen door bemaling, gekozen funderingstechniek, bovengrondse elektrakabels, belemmering van vluchtwegen e.d.. Dit geldt nog sterker als deze belendingen een publieksfunctie hebben of een (maatschappelijk) kritische functie, zoals een brandweerkazerne of een ziekenhuis.

Actie: Bepaal risico’s voor belendingen en leg vast hoe hiermee wordt omgegaan.


	Risico’s:


Acties:


Voorbeeld:
Belendende percelen zijn lager dan het te bouwen bouwwerk. Maatregelen zijn daarom nodig om ongestoord en veilig gebruik van deze belendingen te waarborgen en ook de vluchtwegen in stand te houden. 

	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	3 Doorgaande
exploitatie (bedrijfsvoering) 
	Vaak is bij de realisatie van een project sprake van doorgaande exploitatie (bedrijfsvoering), dit kan V&G risico’s met zich meebrengen tijdens de uitvoering. Denk aan interne veiligheid, afwijkende werktijden, beperkte toegankelijkheid en vluchtwegen. 

Actie: Geef aan wat de afspraken zijn en wat van toepassing is bij doorgaande exploitatie.

	Risico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	4 Bouwtijd

	Een krappe bouwtijd kan aanleiding geven tot verhoogde V&G risico’s in de uitvoeringsfase.  

Actie: Bewaak tijdens het ontwerpproces of de vastgestelde opleverdatum haalbaar is en geef dit aan. Pas bij ‘uitloop’ van het ontwerptraject de oplevertijd evenredig aan. Gebeurt dit niet dan introduceer je veiligheidsrisico’s.  

	Risico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	5 Bereikbaarheid/ toegankelijkheid projectlocatie 
	Denk in het ontwerptraject na over de in- en externe verkeersstromen, laad- en losplaatsen en bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dit geldt vooral in binnenstedelijk gebied en op complexen (campussen zoals ziekenhuizen, bedrijven, onderwijsinstellingen, penitentiaire inrichtingen en kazernes). 

Actie: Geef aan wat de afspraken zijn op de projectlocatie. Geef op een tekening aan wat de mogelijkheden, onder andere op het gebied van ruimte, zijn voor de ON (aannemer van het werk). 

	Risico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	6 Opstelling /
opslag materieel
	Een krappe opslag- en opstelruimte voor in te zetten materieel kan de veiligheid negatief beïnvloeden. Moet hierdoor bijvoorbeeld over in gebruik zijnde objecten worden gehesen? 

Actie: Geef de beschikbare ruimte aan op de tekening.

	Risico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	7 Gezondheid en Milieu

	Actie: Geef aan of er nog gezondheidschade en/of verontreinigde materialen zijn te verwachten:
· Kwartsstof
· Verontreinigde grond
· Houtstof (snoeien/rooien bomen)
· Verontreinigde verhardingen
· Teerhoudend asfalt
· Granulaat
· Slakken 
· Houtverduurzamingsmiddelen
· Chroom-6 *
Raadpleeg www.bodemloket.nl en voer een omgevingsanalyse uit.

* Actie: Laat testen op aanwezigheid van Chroom-6 bij hoogenergetische bewerkingen van bestaande verflagen (schuren, stralen, af-/doorslijpen, snijbranden, lassen, branden/heet stoken).

	Risico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	8 Gemeenschap-pelijke risico’s samenloopgevaar

	Er kunnen gemeenschappelijke risico’s (samenloopgevaar) ontstaan door de gelijktijdige of achtereenvolgende werkzaamheden op dezelfde locatie. Zorg dan voor onderlinge afstemming qua planning en maatregelen. 

	Risico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	9 Asbest

	Houd rekening met asbest als de bouw van het gebouw vóór 1 januari 1994 is gestart. Dit kan ook gelden voor wegfunderingen en oude infrastructuur.

Actie: Geef aan of er asbest op de projectlocatie aanwezig is of kan zijn en wat er mee moet worden gedaan. Is de bouw vóór 1 januari 1994 is gestart, vraag dan het asbestinventarisatierapport (AIR) op bij de beheerder van het object en laat dit controleren door een adviseur Asbest. Benoem de risico’s als gevolg van uitsluitingen en beperkingen in het AIR.

	Wat is besproken met de Expert Asbest (naam)?

Risico’s:


Acties:

	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	10 Werken op hoogte 

	Actie: Geef aan of er op het dakvlak veiligheidsvoorzieningen zijn als hier werkzaamheden worden uitgevoerd. 

	Risico’s:

Acties:
	Geëlimineerde risico’s:
Restrisico’s:
Acties:
	Geëlimineerde risico’s:
Restrisico’s:
Acties:

	11 Instabiliteit

	Tijdens bouw- of sloopactiviteiten kan instabiliteit van de constructie ontstaan. Denk aan uitkragingen, terugliggende wanden/vloeren, grote hoogteverschillen, diepe kelders, hoge kolommen, minder draagkrachtige vloeren, sparingen, hellende gevels, brugconstructies, glasdaken, oevers, kades en steigers. 

Actie: Schakel tijdig een constructeur in. Houd hiermee rekening in het ontwerp. 

	Risico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	12 Ondergrond

	Actie: Geef (op tekening) aan of er kabels en leidingen, verontreinigingen (PAK’s), NGE’s (Niet Gesprongen Explosieven), instabiele ondergrond, oude funderingsresten, defensieleidingen, riolering (rioolgas/dampen), en dergelijke in de ondergrond aanwezig zijn. Geef aan of voor aanbesteding een actie hierop moet worden genomen, bijvoorbeeld verwijdering/omlegging.  Voer een omgevingsanalyse uit.

	Risico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	13 Installaties
/opslag/magazijnen/munitiedepots/besloten ruimtes

	Actie: Geef aan of er installaties/opslag/magazijnen/munitie-depots of besloten ruimtes aanwezig zijn, zoals NSA, laboratoria, zendmasten, tankopslag (hydrazine), rioleringen (dampen/gas). Benoem de bijzonderheden, zoals veilige zones en V&G risico’s in relatie tot het project. 

	Risico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	14 Onderhoud

	Ga bij een bestaand gebouw eerst na of er een bestaand V&G-dossier overeenkomstig of vergelijkbaar met model C. 

Actie: Geef bij ontbreken van een bestaand V&G-dossier aan of er in het gebouw voorzieningen zijn voor veilig onderhoud/schoonmaak/vervanging/ inspectie/sloop en of de uit te voeren werkzaamheden daarop invloed hebben.  

Actie: Geef bij nieuwbouw aan wat de aandachts- en uitgangspunten voor veilig onderhoud zijn. Gebruik de checklist veilig onderhoud aan gebouwen.

Voor beide acties zie model C – V&G-dossier. 

	Risico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	15 Sloop

	Geef aan hoe in de projectdefinitie en bij het ontwerp rekening wordt gehouden met de toekomstige sloop/demontage van het gebouw of delen van het gebouw. Te denken valt aan (omgevings-)veilige demontage van gevelelementen, constructieve vloeren, kolommen, draag(staal)constructies, installaties door toepassing van bijvoorbeeld geprefabriceerde demontabele elementen.

	Risico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	16 Bijzondere 
gevaren ihkv Richtlijn nr. 92/57/EEG (Richtlijn tijdelijke en mobiele bouwplaatsen)

	1. Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de  aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedures of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken.
2. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
3. Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.
4. Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
5. Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
6. Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
7. Werkzaamheden met duikuitrusting.
8. Werkzaamheden onder overdruk.
9. Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
10. Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen.

Actie: Ga na of en in hoeverre sprake kan zijn van dergelijke bijzondere gevaren. 

	Risico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:
	Geëlimineerde risico’s:


Restrisico’s:


Acties:

	17 Overige
aandachtspunten / risico’s 

	
	Risico’s:

Acties:
	Geëlimineerde risico’s:
Restrisico’s:
Acties:
	Geëlimineerde risico’s:
Restrisico’s:
Acties:
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