Bijlage C – Prijsinvulformulier V2 18056AL Vrachtwagens Westerveld d.d. 12 maart 2019


	6x4h vrachtwagens

	Nr.
	Omschrijving
	Nettoprijs per voertuig
(excl. BTW)
	Netto Totaalprijs
o.b.v. 2 voertuigen
(excl. BTW)

	1
	Totaal vrachtwagen 6x4h (nieuw, compleet, omgebouwd, getest, rijklaar, garantie 2 jaar, voldoet aan overige gestelde eisen.)

	€ …………………..
	1. € ………………………...

	
	
	
	

	OPTIE 4x4h vrachtwagen

	Nr.
	Omschrijving
	Nettoprijs voertuig
(excl. BTW)

	2
	Totaal vrachtwagen 4x4h (nieuw, compleet, omgebouwd, getest, rijklaar, garantie 2 jaar, voldoet aan overige gestelde eisen.)

	2. € …………………….

	


	OVERIGE OPTIES

	Nr.
	Omschrijving
	Nettoprijs per voertuig
(excl. BTW)


	3
	Meerprijs: 
Regulier (preventief) all-in onderhoud en keuring (exclusief banden), gedurende 8 jaar ( * )

	3. € …………………….

	4
	Meerprijs: 
Drukknop op het dak van de cabine aan de bestuurderszijde, waarmee de bestuurdersdeur ontgrendeld kan worden zodat de chauffeur vanaf het hoogste plateau van de kraan de cabine in kan;

	4. € …………………….

	5
	Meerprijs: 
Toepassing amberkleurige LED flitslampen ( Weltronic XT 12 of gelijkwaardig ) , waarvan 2 op de  voorzijde( push bar ) en 2 achter op chassis geplaatst dient te worden, e.e.a. in overleg met opdrachtgever na gunning.

	5. € …………………….

	6
	Meerprijs: 
Extra schakeling op camera achter, zodat strooibeeld van de zoutstrooier in monitor gecontroleerd kan worden, e.e.a. in overleg met opdrachtgever na gunning.

	6. € …………………….

	7
	Meerprijs: 
Het voertuig is een dag/nacht frontzichtcamera (Orlaco of gelijkwaardig) met een zo groot mogelijke zichthoek (minimaal 118 graden) en een kleuren monitor. Plaatsing van camera en kleurenmonitor in overleg met opdrachtgever na gunning. 

	7. € …………………….

	8
	Meerprijs: 
Plaatsing van een aslastindicator die in de cabine is af te lezen, e.e.a. in overleg met opdrachtgever na gunning.

	8. € …………………….

	9
	Meerprijs: 
Koppeling van de hydraulische slangen van de knijperbak middels een koppeling type multifaster, en de bak zelf middels een pen/gat koppeling. In plaats van in Eis 172 beschreven Rotaq-oplossing. 

[Toegevoegd middels NvI 1 d.d. 12 maart 2019]
	9. € …………………….

	


	

	OPTIONELE INRUIL

	Nr.
	Omschrijving
	Netto Inruilprijs


	10

	10.1    Merk: Man			
         Type: TGS 18.320 Hydrodrive			Bouwjaar:2010			
         Kenteken:BX-TG-62		
         Identificatienummer: WMA22SZZXAM555874
         Kilometerstand:  252.212 KM 	

	10.1 € …………………….

	
	10.2    Merk: Man			
         Type: TGS 18.320 Hydrodrive			Bouwjaar: 2011			
         Kenteken:BX-XX-44		Identificatienummer:KMA22SZZ2BM559922	Kilometerstand: 226.955 KM

	10.2 [bookmark: _GoBack]€ …………………….

	
	10.3   Merk: Man			
         Type: TGS 18.320 Hydrodrive			Bouwjaar: 2012			
         Kenteken: BZ-ZL-81	
         Identificatienummer: WMA22SZZ7CM598538
         Kilometerstand: 162.367 KM

	10.3 € …………………….

	
	
Totaal (10.1 + 10.2 + 10.3)

	10. € …………………….  

	
	
	

	
TOTAAL G1  (1+2+3+4+5+6+7+8+9-10)

	
G1.	€ ………………………………….




Gunningscriterium “Prijs” wordt bepaald door Totaal G1 te vergelijken tussen de inschrijvers. De punten worden bepaald op basis van de volgende formule:
	(laagste totale inschrijfprijs  / eigen totale inschrijfprijs Inschrijver) x 40 = behaalde aantal punten


Het behaalde aantal punten wordt afgerond op maximaal twee decimalen. 

( * ) Het preventieve onderhoud en de keuring dienen minimaal één (1) keer per jaar plaats te vinden waarbij de arbeidskosten en de normaal per beurt te vervangen/te gebruiken onderdelen/materialen (filters, olie,  koelvloeistof, poetslappen, etc.) in het aangeboden onderhoudstarief zijn opgenomen. Onder preventief onderhoud wordt verstaan onderhoud ter voorkoming van defecten en onderhoud om de levensduur te behouden/ verlengen. Dit is standaard onderhoud dat op een gestructureerde wijze in de tijd plaats vindt.
Correctief (of reactief) onderhoud betreft storingsonderhoud en telt hier niet mee.


Inschrijver:

Naam:
Functie:
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