Bijlage 6 	Casus ten behoeve van demo
Energie Management Systeem 
Kenmerk EHV-2018-JA-003

Casus  Data uitlezen en opslaan, Analyse en output genereren
Bij sommige accommodaties zijn achter de hoofdaansluiting enkele tussenmeters geplaatst. Aan elke aftakking van de hoofdaansluiting zit een tussenmeter. Het elektriciteitsverbruik wordt dus via de hoofdmeter gemeten maar kan ook via een optelsom van alle tussenmeters worden bepaald.
Het type aansluiting is –waar mogelijk- vermeld in bijlage 10.

	 
	 
	Bouwjaar
	BVO  [m2]
	Vermogen PV installatie [kWp]

	Gymzaal 1 *)
	
	1970
	458
	n.v.t.

	Museum 1
	
	1906,1934 en 2003
	9650
	n.v.t.

	Sporthal 1
	
	1979
	2311
	n.v.t.

	Spilcentrum 2
	
	2008
	9473
	n.v.t.

	Kantoor 1
	
	2004
	9513
	56,925

	Sporthal 2
	
	1976
	2448
	59,59

	Spilcentrum 1
	
	2011
	5738
	n.v.t.

	Sportpark 1
	
	div.
	div.
	n.v.t.

	Sportpark 2
	 
	div.
	div.
	n.v.t.


*) per voorbeeld is een aparte excel met data aangeleverd
Vragen:
1. [bookmark: _GoBack]Laat zien hoe een dashboard opgebouwd kan worden.
2. Laat zien hoe de gevraagde KPI’s op portefeuille- en gebouwniveau inzichtelijk gemaakt worden.
3. Laat zien hoe deze objecten gebenchmarkt worden met vergelijkbare objecten in jullie bestand.
4. Laat zien hoe correcties worden verwerkt op basis van graaddagen, zonuren en eventueel windsnelheden, neerslag etcetera.
5.  Laat zien hoe afwijkende gebruikspatronen inzichtelijk gemaakt worden.
6. Laat  zien welke inzichten uit analyse van de het gas- en electra verbruikspatroon gehaald kan worden, bijv. hoe wordt het netto Electra verbruik in beeld gebracht en piek/daluren.
7. Laat zien hoe storingen (bijv. geen meting, foutieve meting, onwaarschijnlijke 0-meting etc.) direct worden vastgesteld, gemeld en hoe deze kunnen worden opgelost. Zowel technisch als organisatorisch.
8. Laat zien hoe er een alarmmelding (overschrijding van energieverbruik) ingesteld kan worden.
9. Laat zien hoe foutmeldingen worden afgevangen in de database, zodat de gebruiker geen nietszeggende/ technische foutmeldingen krijgt.
10. Laat zien hoe op basis van de aangeleverde data gebouw specifieke energiebesparingsadviezen gegenereerd worden waarin per advies specifieke informatie over besparingspotentieel en kosteneffectiviteit is opgenomen.
11. Laat zien hoe we op een tijdlijn zelf teksten kunnen toevoegen, bijvoorbeeld uitvoerdatum isolatie, PV panelen en dergelijke).
12. Laat zien hoe inzicht wordt verkregen in het energiebesparend effect van een uitgevoerde maatregel.
13. Laat zien welke rapporten/schema’s kunnen worden opgesteld.
14. Laat zien welke rapporten/schema’s kunnen worden opgesteld. 
15. Laat zien in hoeverre een rapportage voldoet aan de wettelijke EBS-verplichting (Energie registratie en Bewakingssysteem).
16. Laat zien hoe de data worden aangeleverd voor de factuurcontrole (bij maandafrekening).
17. Laat zien hoe diverse systeemaanpassingen mogelijk zijn; bv. organisatie onderdelen, aansluitingen, gebruikers (incl. autoriseren, evt. foto toevoegen, wachtwoord aanmaken en resetten). 
18. Laat zien hoe het autorisatieschema in beeld gebracht wordt.
