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Aanbestedingsdocument
Europese openbare aanbestedingsprocedure

Aanschaf en onderhoud veegwagen(s)



Bijlagen in Word









[bookmark: _Toc386018971][bookmark: _Toc495047994]Bijlage B1 – Inschrijfstaat grote (vrachtauto gemonteerd) veegwagen
Behorende bij aanbesteding: Aanschaf en onderhoud veegwagen(s)
	
U dient gebruik te maken van deze Inschrijfstaat om uw financiële aanbieding in te dienen. U dient alle kosten die samenhangen met de Opdracht in dit formulier te vermelden. De Aanbestedende Dienst accepteert geen andere kosten dan de kosten die in dit formulier zijn vermeld, tenzij de Aanbestedende Dienst besluit aanvullende producten of diensten af te nemen.


	1. Totale kosten levering en onderhoud veegwagen(s)
	2. Aantal 
	3. Eenheidsprijs
	4. Totale kosten

	A. Levering grote veegwagen
	1
	€
	€

	 
	
	
	

	B. Tarief all-in onderhoudsovereenkomst per jaar grote veegwagen
	8
	€
	€

	 
	
	
	

	C. Totale inruilprijs huidige veegwagen
	1
	€
	€

	Totale kosten per jaar (A+(B*8))-C
	€ 



Ondertekening
Inschrijver verklaart, middels het invullen en ondertekenen van deze bijlage expliciet dat de door Inschrijver aangeboden producten en diensten voldoen aan alle in het Aanbestedingsdocument en Programma van Eisen gestelde eisen. Indien tijdens de implementatie of uitvoering van de Opdracht blijkt dat het door u aangebodene of geleverde niet voldoet, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en wordt u aansprakelijk gesteld voor de alle schade als gevolg van deze ontbinding ontstaat.


	Inschrijver / Combinant 1

	Combinant 2


	Op: dag maand jaar
	Op: dag maand jaar

	Te: plaats
	Te: plaats

	Door, naam en voorletters, functie
	Door, naam en voorletters, functie

	als rechtsgeldig vertegenwoordiger van
	als rechtsgeldig vertegenwoordiger van

	onderneming

Handtekening:

	onderneming

Handtekening:



Bijlage B2 – Inschrijfstaat middelgrote (zgn. zelfrijdend) veegwagen
Behorende bij aanbesteding: Aanschaf en onderhoud veegwagen(s)
	
U dient gebruik te maken van deze Inschrijfstaat om uw financiële aanbieding in te dienen. U dient alle kosten die samenhangen met de Opdracht in dit formulier te vermelden. De Aanbestedende Dienst accepteert geen andere kosten dan de kosten die in dit formulier zijn vermeld, tenzij de Aanbestedende Dienst besluit aanvullende producten of diensten af te nemen.


	1. Totale kosten levering en onderhoud veegwagen(s)
	2. Aantal 
	3. Eenheidsprijs
	4. Totale kosten

	A. Levering middelgrote veegwagen
	1
	€
	€

	 
	
	
	

	B. Tarief all-in onderhoudsovereenkomst per jaar middelgrote veegwagen
	8
	€
	€

	 
	
	
	

	
	
	
	

	Totale kosten per jaar A+(B*8)
	€ 



Ondertekening
Inschrijver verklaart, middels het invullen en ondertekenen van deze bijlage expliciet dat de door Inschrijver aangeboden producten en diensten voldoen aan alle in het Aanbestedingsdocument en Programma van Eisen gestelde eisen. Indien tijdens de implementatie of uitvoering van de Opdracht blijkt dat het door u aangebodene of geleverde niet voldoet, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en wordt u aansprakelijk gesteld voor de alle schade als gevolg van deze ontbinding ontstaat.


	Inschrijver / Combinant 1

	Combinant 2


	Op: dag maand jaar
	Op: dag maand jaar

	Te: plaats
	Te: plaats

	Door, naam en voorletters, functie
	Door, naam en voorletters, functie

	als rechtsgeldig vertegenwoordiger van
	als rechtsgeldig vertegenwoordiger van

	onderneming

Handtekening:

	onderneming

Handtekening:
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[bookmark: _Toc495047995]Bijlage C1 – Programma van Eisen Grote (truckgemonteerde) veegwagen
Behorende bij aanbesteding: Aanschaf en onderhoud veegwagen(s)

In dit Programma van Eisen zijn de eisen en voorwaarden opgenomen waaraan de levering en het onderhoud van de veegwagen(s) voor de gemeente Goeree-Overflakkee moeten voldoen.

Voor de eisen geldt dat alleen inschrijvers die bij elke eis ‘Ja’ invullen onvoorwaardelijk voldoen aan alle eisen. Het niet voldoen aan een gestelde eis kan uitsluiting tot gevolg hebben. Door beantwoording van elke eis dit Programma van Eisen met ‘Ja’ en de ondertekening ervan conformeert Inschrijver zich volledig aan alle eisen en voorwaarden in onderhavige Offerteaanvraag en Programma van Eisen. Indien Inschrijver desondanks elders in zijn Inschrijving een voorbehoud maakt ten aanzien van deze eisen en voorwaarden, dan wel daarvan afwijkt, dan prevaleren deze eisen en voorwaarden door ondertekening van deze Bijlage. Eventuele strijdigheden of onvolkomenheden zijn dan voor rekening en risico van Inschrijver.

U wordt verzocht een catalogus (met specificatiebladen!!) van de aangeboden veegwagen(s) als bijlage bij de Inschrijving toe te voegen.

	Programma van eisen grote (6 m3) veegwagen

	
	Algemeen

	1
	Het voertuig voldoet op het moment van aflevering aan alle (wettelijke) eisen (o.a. CE Keur,
ARBO, richtlijnen 98 / 37 EG). Dit dient op verzoek te worden aangetoond.

	2
	Bij de voertuigen dient een CE verklaring meegeleverd te worden. Een risico inventarisatie en evaluatie kan op verzoek meegeleverd worden.

	
	Tractie

	3
	Veegwagenchassis, 4x2 vrachtwagen, 15 ton, rechts gestuurd, minimaal 260 pk, geschikt om toegepast te worden voor veegvrachtauto.

	
	Motor

	4
	De motor dient minimaal te voldoen aan de Euro VI normering

	5
	De capaciteit van de dieseltank is minimaal 190 liter; de Ad-Blue tank heeft een inhoud die in verhouding staat met de inhoud van de brandstoftank.

	6
	De uitblaas van de uitlaat is omhoog geplaatst achter de cabine en eindigt boven de dakrand van de cabine.

	7
	Centraal smeersysteem voor alle noodzakelijke te smeren verbindingen met de mogelijkheid om het smeersysteem met een vetpomp handmatig te smeren.

	
	Cabine

	8
	Het geluidsniveau in de cabine gemeten op de bestuurderszitplaats bedraagt bij op vollast draaiende motor maximaal 80 dB(A).

	9
	De cabine is voorzien van minimaal een handbediende airconditioning welke deel uitmaakt van het kachelsysteem.

	10
	In de cabine is aangebracht een radio met FM en AM ontvangst, CD speler, USB aansluiting en geïntegreerde bluetoothvoorziening t.b.v. van handsfree bellen (carkit) welke automatisch inschakelt als het contact van de machine wordt aangezet.

	11
	De positie van de bestuurder is rechts in de cabine. Het stuurwiel is zodanig verstelbaar dat de bestuurder een optimale zitpositie heeft.

	12
	De vloer van de cabine is bekleed met rubber of een andersoortig materiaal zodat vuil en vocht geen invloed hebben op de staalconstructie.

	13
	Het voertuig is voorzien van stuurbekrachtiging.

	14
	In de cabine is een optisch waarschuwingssignaal aangebracht dat automatisch in werking treedt als de machine in de achteruitstand wordt geschakeld in zowel de rij- als de veegstand.

	15
	Cabine is niet voorzien van een overdruksysteem.

	16
	De bediening van de borstelinrichting geschiedt door middel van een middenconsole.

	17
	Op alle bedieningsorganen wordt de functionaliteit weergegeven in de Nederlandse taal dan wel door duidelijke symbolen (conform NEN-EN 1501-1).

	18
	Luchtgeveerde bestuurdersstoel. Instelbaar op gewicht, in hoogte verstelbaar, verstelbare hoofdsteun en lendensteun.

	19
	Zowel de bestuurderstoel als de bijrijderstoel zijn voorzien van veiligheidsgordels.

	20
	De ruitenwisserinstallatie is voorzien van een sproeisysteem alsmede twee snelheden en een variabele interval. De installatie is bedienbaar vanaf de bestuurderszitplaats.

	21
	Zonnekleppen voor bestuurder en bijrijder binnenkant cabine.

	
	Zonneklep/spoiler tegen zon aan de buitenkant, tenzij niet leverbaar, dan getint glas in voorruit met dezelfde werking.

	22
	Zowel links als rechts in de cabine een 12 Volts accessoire-aansluiting.

	23
	Bekerhouder aan chauffeurszijde.

	24
	De op het voertuig aangebrachte spiegels dienen vanaf de bestuurderszitplaats elektrisch te kunnen worden versteld en verwarmd.

	25
	Het voertuig is uitgerust met analoge of digitale instrumenten / meters, waarneembaar van de bestuurderszitplaats die de volgende informatie weergeven:
· Totaal gereden aantal kilometers
· Totaal aantal motoruren
· Totaal aantal veeguren
· De snelheid waarmee gereden wordt
· Het toerental van de motor
· Temperatuur van de motor
· Temperatuur van de motorolie 
· Temperatuur van de olie in het hydraulische systeem
· De resterende hoeveelheid brandstof in de dieseltank
· De resterende hoeveelheid water in de watertank

	26
	In de cabine is een akoestisch en optisch waarschuwingssignaal aangebracht welke automatisch in werking treedt bij overschrijding of tekort van:
· Motorolie
· Hydraulicaolie
· Koelvloeistof

	27
	De waterpomp van het sproeisysteem is beveiligd tegen “drooglopen” . Bij onvoldoende aanzuiging van water, ongeacht door wat voor omstandigheden, schakelt de sproeiwaterpomp zichzelf automatisch uit. Bij storing treedt er een optisch signaal op het dashboard in werking.

	28
	De cabine is tenminste geschikt voor personen met een lichaamslengte tussen de 1,65 en 1.95 meter.

	29
	Alle functionaliteiten voor het goed kunnen verrichten van de werkzaamheden zoals meters, joysticks, schakelaars etc. zijn op ergonomisch verantwoorde wijze geplaatst.

	
	Chassis

	30
	Technisch laadvermogen dient minimaal 6.000 kg.

	31
	Het voertuig is uitgevoerd met dubbellucht banden.

	32
	De schoonwatertank is voorzien van een aftapsysteem.

	33
	Het elektrisch systeem van het voertuig is 24 volt.

	34
	Het voertuig is voorzien van alle verlichting die volgens de wetgeving verplicht is voor het gebruik op de openbare weg.

	35
	De achterzijde van de voertuigen moet zijn voorzien van retroreflecterende stickers (schrikstrepen) in rood/wit uitgevoerd.

	36
	Op de voorzijde van het dak, zo ver mogelijk naar voren dient over de gehele breedte een LED flitsbalk te zijn gemonteerd. De bediening hiervan geschiedt vanuit de cabine. Er is een optisch waarschuwingssignaal indien de flitsers zijn ingeschakeld.

	37
	De achterzijde van het voertuig is voorzien van 2 led werklampen geplaatst op de achterdeur van de container, welke automatisch worden ingeschakeld bij het achteruitrijden in zowel rij- als veegstand.

	38
	Bij zowel de rechterborstel als bij de walsbezem en de zuigmond zijn led werklampen aangebracht die bedienbaar zijn vanuit de cabine met een optische waarschuwing op het dashboard.

	39
	De kleur waarin zowel de container als de cabine dient te worden uitgevoerd is wit (RAL 9003 / RAL9010).

	40
	Een dealer/onderhoudswerkplaats van/voor het voertuig bevindt zich in het postcodegebied ………………..

	41
	De rolweerstand (van zowel nieuwe als coverbanden), uitgedrukt in kg/ton, mag volgens ISO 28580 of gelijkwaardig de onderstaande grenswaarden niet overschrijden:
· Bandenklasse: C3
· Max Rolweerstandwaarde (kg/ton): 6,0
Brandstofefficiëntieklasse van bandenetikettering: C

	42
	De vrachtwagen voldoet aan onderstaande eisen met betrekking tot smeeroliën
· Bij onderhoud worden motorsmeeroliën met een lage viscositeit gebruikt of geregenereerde smeeroliën met ten minste 25% geregenereerde basisoliën. Smeeroliën met een lage viscositeit zijn die in de categorie SAE 0W30, SAE-5W30 of gelijkwaardig.
· Hydraulische vloeistoffen en vetten mogen niet voorzien zijn van een gevarenaanduiding voor milieu of gezondheid of een waarschuwingszin (R-zinnen) ten tijde van de toepassing (laagste classificatielimiet in Verordening (EG) nr. 1272/2008 of Richtlijn 99/45/EG van de Raad).
· Er wordt geen afwijking toegestaan van het verbod in artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 66/2010 voor stoffen die beschouwd worden als zeer zorgwekkend en die zijn opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, voor zover die aanwezig zijn in concentraties van meer dan 0,010 gewichtsprocent in mengsels.
· Het koolstofgehalte uit hernieuwbare grondstoffen moet ≥ 45 % zijn.
· De cumulatieve massaconcentratie van aanwezige stoffen die zowel niet biologisch afbreekbaar als bio-accumulatief zijn, mag niet meer dan 0,1 gewichtsprocent bedragen.
Te leveren voertuigen met een brutogewicht groter dan 3500 kg voorzien van beveiligingssystemen tegen lekkage van smeervetten en/of hydraulische oliën.

	
	Veeginstallatie

	43
	In werkstand kan de machine van 0-40 km/h hydraulisch rijden. In transportstand rijdt het voertuig als een “gewone” vrachtauto 80 km/h. Laagst mogelijk met hydrostaat 0,1 km/h, variabel rijden tot 40 km/h.
Voorzien van cruise control tijdens het vegen.

	44
	De getrokken borstelinrichting is volledig onderhoudsvrij en heeft, in verband met de slijtage van de borstels, een automatische afstelling.

	45
	De sproeiwatertank beschikt over een minimale capaciteit van 1.500 liter, en is geïntegreerd in de vuilcontainer (volledig rvs)

	46
	Het hydraulische systeem is door het gebruik van oliekoelers zodanig ontworpen dat oververhitting, ook bij hogere omgevingstemperaturen niet mogelijk is.

	47
	De rechter zijborstel beschikt over borstelhoekverstelling welke te bedienen is vanuit de cabine.

	48
	De zijborstel is zowel naar links als naar rechts variabel verstelbaar. 

	49
	De draaisnelheid van de borstels is traploos regelbaar vanuit de cabine.

	50
	De zuigmond is voorzien van twee vaste steunwielen aan achterzijde.

	51
	De borstelinrichting is van het getrokken systeem en dermate beveiligd dat schade in geval van aanrijdingen zo veel mogelijk beperkt blijft.

	52
	De borsteldruk wordt automatisch aangepast naar de slijtage van de borstels. Tevens is deze handmatig instelbaar.

	53
	De borstelhouder is voorzien van een borstelsnelwisselsysteem.

	54
	De zuigmond is voorzien van een grofvuilklep te bedienen vanuit de cabine. Tevens kan de zuigmond vanuit de cabine worden geheven. Bij het achteruitrijden (in veegstand) worden zowel de borstel als de zuigmond automatisch geheven.

	55

	Het hydraulisch systeem is voorzien van een slangbreukbeveiliging welke automatisch in werking treedt bij slangbreuk.

	56
	Het vulpunt voor de schoonwatertank is voorzien van een Storz 4 koppeling met vrije valbeveiliging.

	
	Veegvuilcontainer

	57
	De container beschikt over een netto capaciteit van minimaal 5,8 m3 en maximaal 6,5 m3.

	58
	De veegvuilcontainer is van roestvrij staal en voorzien van minimaal twee inspectieluiken. De vloer van de veegvuilcontainer is bij de standaardmachine zodanig geconstrueerd, dat deze onder een hoek staat waardoor water automatisch naar het laagste (achterste) gedeelte van de container gaat.

	59
	De veegvuilcontainer wordt geledigd door middel van een hydraulisch kipsysteem met een kiphoek van minimaal 54°. Tijdens het kippen van de container worden automatisch beveiligingen ingeschakeld die voorkomen dat de machine kan rijden of dat de borstels kunnen draaien. Indien de container niet door middel van de hydraulische installatie kan worden gekipt, is een handbediend systeem aanwezig.

	60
	In de veegvuilcontainer is een neerklapbare luchtgeleidingszeef aanwezig.

	61
	De deur van de veegvuilcontainer is voorzien van een RVS achterdeur.

	62
	De deur van de container dient automatisch ontgrendeld, geopend, gesloten en vergrendeld te kunnen worden.

	63
	Er dient een wateraflaat 4” op de vuilcontainer aanwezig te zijn om overtollig water af te kunnen laten.

	
	Camerasysteem

	64
	Het voertuig is voorzien van een camerasysteem met een LCD kleurenmonitor aangebracht in de cabine en vanuit de bestuurderszitplaats goed waarneembaar.

	65
	Aan de linkerzijde is een camera gemonteerd t.b.v. de dode hoek.

	66
	Aan de achterzijde boven op de achterdeur is eveneens een camera gemonteerd op een hoogte van minimaal 2 meter. De linker camera wordt automatisch ingeschakeld indien de clignoteur naar links wordt ingeschakeld.

	67
	De camera aan de achterzijde wordt automatisch ingeschakeld indien er zowel in rij- als veegstand vooruit en achteruit wordt gereden. De camera’s kunnen ook handmatig worden ingeschakeld.

	
	Opties

	68
	De volgende opties dienen verplicht te worden aangeboden. Inschrijver is verplicht en in staat deze te leveren. Opdrachtgever heeft het recht, doch niet de plicht, deze opties af te nemen:
· Inspectiedeur op dak i.p.v. inspectieluik
· Inspectieluiken op beide zijden (t.b.v. onderhoud/reiniging machine/filters)
· Bladslang torenmodel 150 mm (t.b.v. separaat putten/kolken kunnen zuigen)
· Onkruidborstel aan rechterzijde
· Extra water nozzle achterzijde zuigmond
· Hoge druk slang, haspel en spuitlans
· 360 graden camera en extra camera zuigmond
· opbergvakken voor zuigslang
· opbergvakken achterzijde



	Algemene eisen 

	
	Garantie

	69
	Bij de inschrijving worden de garantiebepalingen aangegeven.

	70
	De garantietermijn bedraagt minimaal 24 maanden of 2.000 draaiuren. Hetgeen het eerst wordt bereikt is bepalend voor de duur van de garantie.

	71
	Binnen de garantieperiode worden voor het verrichten van werkzaamheden, het leveren of verzenden van onderdelen alsmede transport geen kosten in rekening gebracht.

	72
	Alle onderdelen, worden zowel binnen als buiten de garantieperiode binnen een tijdsbestek van 2 werkdagen op de locatie van opdrachtgever afgeleverd en/of gemonteerd.

	73
	Opdrachtnemer garandeert een onderdelenleverantie voor een periode van tenminste 8 jaar, na het in gebruik nemen van de voertuigen, van onderdelen die voor het fabriceren van de machine zijn gebruikt.

	
	Onderhoud

	74
	Inschrijver biedt per veegwagen een all-in onderhoudscontract aan welke dient te bestaan uit preventief onderhoud en correctief onderhoud. Onder het onderhoudscontract valt niet het herstellen van schade door een ongeval of als gevolg van onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik van het voertuig. 
Uitgaande van een inzet van 1.250 draaiuren per veegwagen per jaar, dus 10.000 draaiuren of 8 jaar wat als eerste wordt bereikt. Het aantal draaiuren is indicatief er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. De prijs voor het onderhoud dient inclusief manuren, voorrijkosten, onderdelen (inclusief slijtonderdelen, met uitzondering van veeg- en onkruidborstels en banden), leveringen en alle overige noodzakelijke keuringen, materialen en materieel te zijn.
De gemeente heeft een aantal kaders vastgesteld:
a. Geplande onderhoudsbeurten en wettelijke keuringen dienen zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd te worden.
b. De veegwagen(s) dienen gereed te zijn binnen vierentwintig (24) uur nadat deze ter beschikkingstelling is gesteld door de opdrachtgever.
c. Correctief onderhoud dient zoveel als mogelijk op locatie van de opdrachtgever plaats te vinden, in alle andere gevallen dient de Opdrachtnemer de veegwagen bij Opdrachtgever op te halen. De opdrachtnemer dient 24/7 bereikbaar te zijn voor het verhelpen van storingen. Onder een storing wordt verstaan een situatie waarbij het voertuig niet meer ingezet kan worden. Na melding door opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen 8 (acht) uur met het verhelpen van de storing op locatie te zijn aangevangen.
d. Indien een voertuig als gevolg van een storing uitvalt, dient de opdrachtnemer voor transport naar de gemeentewerf zorg te dragen. Opdrachtnemer draagt de kosten voor dit transport, tenzij de storing te wijten is aan een ongeval of als gevolg van onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik van het voertuig.
e. Onder leveringen wordt o.a. verstaan: oliën, vetten, filters, hydraulicaslangen (incl. preventieve en correctieve reparaties), etc.
f. Het onderhoudstarief van de voertuigen kan per motor uur achteraf per jaar aan de opdrachtgever op basis van werkelijke gedraaide draaiuren worden gefactureerd.
g. Wanneer er sprake is van schade door een ongeval of als gevolg van onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik van het voertuig dient de opdrachtgever eerst een opdracht te verstrekken alvorens er met het herstel ervan kan worden aangevangen.

	75
	De Opdrachtgever heeft geen verplichting om schades en reparaties, anders dan onder de garantie en onderhoudsovereenkomst vallend, bij Opdrachtnemer of andere, erkende merkdealer uit te voeren. Garantiecondities en onderhoudsvoorwaarden blijven alsdan van kracht, zolang deze handelingen worden uitgevoerd door een BOVAG erkende garage.

	76
	Alle correctief onderhoud, waaronder vervanging van defecte of versleten onderdelen, dient in de onderhoudsovereenkomst te zijn inbegrepen. Voor onderdelen die planmatig vervangen worden, dient in de onderhoudsovereenkomst te worden aangegeven worden met welke vervangingsperiodiek rekening wordt gehouden.

	
	Commerciële eisen

	77
	Voor het all-in onderhoud per veegwagen(s) wordt een vast bedrag per jaar overeengekomen. 

	78
	Het onderhoudstarief per jaar is vast tot en met 1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2020 kan het onderhoudstarief per elke 1 januari van een kalenderjaar geïndexeerd worden met maximaal het percentage van het CBS Prijsindexcijfer Alle huishouden 2015=100 eindejaarscijfer van voorgaand kalenderjaar.

	79
	Aanpassing van het onderhoudsprijzen bij een afwijkend aantal draaiuren is niet toegestaan, tenzij het totaal aantal draaiuren aan het einde van de totale looptijd van de onderhoudsovereenkomst (na 8 jaar, dan wel eerder na opzegging of beëindiging), meer dan 20% afwijkt van het verwachte totale aantal draaiuren waarop de onderhoudsovereenkomst op gebaseerd is. In dat geval kan de Opdrachtnemer eenmalig achteraf een draaiuurprijs in rekening brengen voor de meeruren boven de het verwachte totale aantal draaiuren. Deze draaiuurprijs bestaat uit de jaarlijkse onderhoudsprijs gedeeld door 1.250.

	80
	Facturatie van de geleverde veegwagen kan geschieden na levering van de veegwagen.  (betalingstermijn bedraagt 30 dagen)

	81
	De jaarlijkse kosten voor de onderhoudsovereenkomst kan jaarlijks in 2 termijnen, per 1 januari en per 1 juli in rekening worden gebracht, beginnend op 1 juli 2019 (eea afhankelijk van het tijdstip van levering). 

	
	Juridische eisen

	82
	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Aanbestedingsdocument, de Bijlagen, de Nota('s) van inlichtingen, de Overeenkomst en Algemene Inkoopvoorwaarden wordt ingestemd.

	83
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Aanbestedingsdocument en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.

	84
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Aanbestedingsdocument en gaat met deze procedure onverkort akkoord.

	85
	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Overeenkomst, zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid:
a. De Overeenkomst (Bijlage B);
b. De Nota('s) van inlichtingen, behorende bij het Aanbestedingsdocument;
c. Het Aanbestedingsdocument “NUMMER – Aanschaf en onderhoud veegwagen(s)”;
d. De Algemene voorwaarden (Bijlage C);
e. De Inschrijving van Opdrachtnemer.



Inschrijver verklaart onvoorwaardelijk te voldoen aan bovenstaande eisen en hierin geen wijzigingen te hebben aangebracht.

Ondertekening

	Inschrijver / Combinant 1

	Combinant 2


	Op: dag maand jaar
	Op: dag maand jaar

	Te: plaats
	Te: plaats

	Door, naam en voorletters, functie
	Door, naam en voorletters, functie

	als rechtsgeldig vertegenwoordiger van
	als rechtsgeldig vertegenwoordiger van

	onderneming

 Handtekening:                                                                                

	

	


Bijlage C2 – Programma van Eisen Middelgrote (4m3, zelfrijdend) veegwagen
Behorende bij aanbesteding: Aanschaf en onderhoud veegwagen(s)

In dit Programma van Eisen zijn de eisen en voorwaarden opgenomen waaraan de levering en het onderhoud van de veegwagen(s) voor de gemeente Goeree-Overflakkee moeten voldoen.

Voor de eisen geldt dat alleen inschrijvers die bij elke eis ‘Ja’ invullen onvoorwaardelijk voldoen aan alle eisen. Het niet voldoen aan een gestelde eis kan uitsluiting tot gevolg hebben. Door beantwoording van elke eis dit Programma van Eisen met ‘Ja’ en de ondertekening ervan conformeert Inschrijver zich volledig aan alle eisen en voorwaarden in onderhavige Offerteaanvraag en Programma van Eisen. Indien Inschrijver desondanks elders in zijn Inschrijving een voorbehoud maakt ten aanzien van deze eisen en voorwaarden, dan wel daarvan afwijkt, dan prevaleren deze eisen en voorwaarden door ondertekening van deze Bijlage. Eventuele strijdigheden of onvolkomenheden zijn dan voor rekening en risico van Inschrijver.

U wordt verzocht een catalogus (met specificatiebladen!!) van de aangeboden veegwagen(s) als bijlage bij de Inschrijving toe te voegen.
	Programma van eisen middelgrote (4 m3) veegwagen

	
	Algemeen

	1.
	Het voertuig (cabine en vuilcontainer) wordt afgeleverd in de huisstijlkleuren van de Bestuursdienst. Kleur wit, RAL 

	2.
	Het voertuig voldoet op het moment van aflevering aan alle (wettelijke) eisen (o.a. CE Keur, ARBO, richtlijnen 98 / 37 EG). Dit dient op verzoek te worden aangetoond.

	3.
	Het voertuig dient door het Rijksdienst van het Wegverkeer aangemerkt te worden als een Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid (MMBS) en kan en mag bestuurd worden door een chauffeur in bezit van rijbewijs categorie B. 

	4.
	Bij de voertuigen dient een CE verklaring meegeleverd te worden. Een risico inventarisatie en evaluatie kan op verzoek meegeleverd worden.

	5.
	Het voertuig is bij een vorstperiode tot een buitentemperatuur van maximaal -5° C inzetbaar.

	
	Tractie

	6.
	Veegwagenchassis, voertuig met een laadvermogen van ca 4m3, rechtsgestuurd, geschikt om toegepast te worden om onkruid, zand, veegvuil en zwerfvuil van de straat en tot in de hoeken van parkeervakken te verwijderen.

	7.
	Het te leveren voertuig heeft een maximale wieldruk van max. 7 kg/cm2. 

	
	Cabine

	8.
	Het voertuig is voorzien van een ergonomisch en gebruiksvriendelijk ingerichte geluidsgeïsoleerde cabine.

	9.
	De cabine is uitgerust met een lucht geveerde bestuurdersstoel. Instelbaar op gewicht, in hoogte verstelbaar, verstelbare hoofdsteun en lendensteun. Bestuurdersstoel moet voorzien zijn van horizontaalvering.

	10.
	De cabine biedt plaats aan maximaal 2 personen met een lichaamslengte van 1,90 meter.

	11.
	In de cabine is naast de bestuurdersstoel ook een bijrijdersstoel opgenomen.

	12.
	Het geluidsniveau in de cabine gemeten op de bestuurderszitplaats bedraagt bij op vollast draaiende motor maximaal 80 dB(A).

	13.
	De cabine is voorzien van minimaal een handbediende airconditioning (Bij voorkeur climate control) welke deel uitmaakt van het kachelsysteem.

	14.
	In de cabine is aangebracht een radio met FM en AM ontvangst, USB aansluiting en geïntegreerde bluetoothvoorziening t.b.v. van handsfree bellen (carkit) welke automatisch inschakelt als het contact van de machine wordt aangezet.

	15.
	De positie van de bestuurder is rechts in de cabine. Het stuurwiel is zodanig verstelbaar dat de bestuurder een optimale zitpositie heeft.

	16.
	Het voertuig is voorzien van stuurbekrachtiging.

	17.
	De vloer van de cabine is bekleed met rubber of een andersoortig materiaal zodat vuil en vocht geen invloed hebben op de staalconstructie.

	18.
	In de cabine is een optisch waarschuwingssignaal aangebracht dat automatisch in werking treedt als de machine in de achteruitstand wordt geschakeld in zowel de rij- als de veegstand.

	19.
	Cabine is voorzien van een overdruksysteem.

	20.
	De bediening van de borstelinrichting geschiedt door middel van een joysticks en schakelaars aangebracht in of op  de rechterdeur.

	21.
	Op alle bedieningsorganen wordt de functionaliteit weergegeven in de Nederlandse taal dan wel door duidelijke symbolen (conform NEN-EN 1501-1).

	22.
	De ruitenwisserinstallatie is voorzien van een sproeisysteem alsmede twee snelheden en een variabele interval. De installatie is bedienbaar vanaf de bestuurderszitplaats.

	23.
	De cabine is aan de binnen- en buitenkant voorzien van zonnekleppen voor bestuurder en bijrijder.

	24.
	Zowel links als rechts in de cabine is  een 12 Volts accessoire-aansluiting aangebracht

	
25.
	De op het voertuig aangebrachte spiegels dienen vanaf de bestuurderszitplaats elektrisch te kunnen worden versteld en verwarmd.

	26.
	Het voertuig is uitgerust met analoge of digitale instrumenten / meters/indicator, waarneembaar van de bestuurderszitplaats die de volgende informatie weergeven:
· Totaal gereden aantal kilometers
· Totaal aantal motoruren
· Totaal aantal veeguren
· De snelheid waarmee gereden wordt
· Het toerental van de motor
· Temperatuur van de motor
· Temperatuur van de motorolie
· Temperatuur van de olie in het hydraulische systeem
· De resterende hoeveelheid brandstof in de dieseltank
· Aanwezig gewicht in vuilcontainer/opvangbak voor vuil
· De resterende hoeveelheid water in de watertank

	27.
	In de cabine is een akoestisch en optisch waarschuwingssignaal aangebracht welke automatisch in werking treedt bij overschrijding of tekort van:
· Motorolie
· Hydraulicaolie
· Koelvloeistof
· Water

	28.
	De waterpomp van het sproeisysteem is beveiligd tegen 
“drooglopen” . Bij onvoldoende aanzuiging van water, ongeacht door wat voor omstandigheden, schakelt de sproeiwaterpomp zichzelf automatisch uit. Bij storing treedt er een optisch signaal op het dashboard in werking.

	29.
	De cabine is zodanig geconstrueerd dat er onbelemmerd vrij zicht is op de zuigmond, de borstels en omgeving.

	
	De cabine is voorzien van een zuigmond camera.

	30.
	Alle functionaliteiten voor het goed kunnen verrichten van de werkzaamheden zoals meters, joysticks, schakelaars etc. zijn op ergonomisch verantwoorde wijze geplaatst.

	
	Motor

	31.
	De motor dient minimaal te voldoen aan de Euro 6 normering

	32.
	Centraal smeersysteem voor alle noodzakelijke te smeren verbindingen met de mogelijkheid om het smeersysteem met een vetpomp handmatig te smeren.

	
	Chassis

	33.
	De schoonwatertank is voorzien van een aftapsysteem.

	34.
	Het voertuig is voorzien van alle verlichting die volgens de wetgeving verplicht is voor het gebruik op de openbare weg.

	35.
	Op de cabine zijn LED flitsters gemonteerd. 

	36.
	Het voertuig is voorzien van werkverlichting op de zuigmond en de veegborstels die bedienbaar zijn vanuit de cabine met een optische waarschuwing op het dashboard.

	37.
	De achterzijde van het voertuig moet zijn voorzien van retro reflecterende stickers (schrikstrepen) in rood/wit uitgevoerd.

	38.
	De voor- en achterzijde van het voertuig zijn voorzien van 2 led werklampen geplaatst op de achterdeur van de container, welke automatisch worden ingeschakeld bij het achteruitrijden in zowel rij- als veegstand.

	39.
	Het chassis en de wielen dienen van een standaard kleur te worden voorzien.

	
	Veeginstallatie (borstels/zuigmond)

	40.
	Het voertuig beschikt over minimaal twee veegborstels aan de voorzijde.

	41.
	De borstels en de zuigmond zijn onafhankelijk van elkaar bedienbaar

	42.
	Het hydraulische systeem is door het gebruik van oliekoelers zodanig ontworpen dat oververhitting, ook bij hogere omgevingstemperaturen niet mogelijk is.  

	43.
	De draaisnelheid van de borstels is traploos regelbaar vanuit de cabine.

	44.

	De zuigmond is bij voorkeur voorzien van twee zwenkwielen aan achterzijde.

	45.
	De borsteldruk wordt automatisch aangepast naar de slijtage van de borstels. Tevens is deze vanuit de cabine instelbaar.

	46.
	De borstelhouder is voorzien van een borstelsnelwisselsysteem.

	47.
	De zuigmond is voorzien van een grofvuilklep te bedienen vanuit de cabine. Tevens kan de zuigmond vanuit de cabine worden geheven. Bij het achteruitrijden (in veegstand) worden zowel de borstel als de zuigmond automatisch geheven.

	48.
	Het hydraulisch systeem is voorzien van een slangbreukbeveiliging welke automatisch in werking treedt bij slangbreuk.

	49.
	Het vulpunt voor de schoonwatertank is voorzien van een Storz 4 koppeling met vrije val-beveiliging.

	
	Veegvuilcontainer

	50.
	De container beschikt over een netto capaciteit van minimaal 3,7 m3 en maximaal 4,2 m3.

	51.
	De veegvuilcontainer is van roestvrij staal en voorzien van minimaal één inspectieluik. De vloer van de veegvuilcontainer is bij de standaardmachine zodanig geconstrueerd, dat deze onder een hoek staat waardoor water automatisch naar het laagste (achterste) gedeelte van de container gaat.

	52.
	De veegvuilcontainer wordt geledigd door middel van een hydraulisch kipsysteem. Hoogkiepsysteem, bij voorkeur met uitdrukschot. Tijdens het kippen van de container worden automatisch beveiligingen ingeschakeld die voorkomen dat de machine kan rijden of dat de borstels kunnen draaien. Indien de container niet door middel van de hydraulische installatie kan worden gekipt, is een handbediend systeem aanwezig.

	53.
	De deur van de container dient automatisch ontgrendeld, geopend, gesloten en vergrendeld te kunnen worden.

	
	Onkruidborstelarm

	54.
	De onkruidborstel is gemonteerd aan de voorzijde van de machine, en middels een rail van links naar rechts te verstellen. De onkruidborstel kan zwenken naar links en rechts naast de machine. De borstelkop is zowel naar links/rechts als naar voor/achter hydraulisch te verstellen.

	55.
	De onkruidborstel wordt middels joysticks in de rechter armsteun van de bestuurderspositie bediend.

	56.
	De borstelarm is voldoende zwaar voor gebruik van een onkruidborstel met diameter 700mm, met volledige bezetting staalkabels.

	
	Camerasysteem

	57.
	Het voertuig is voorzien van een camerasysteem met een LCD kleurenmonitor aangebracht in de cabine en vanuit de bestuurderszitplaats goed waarneembaar.

	58.
	Aan achterzijde is een camera gemonteerd t.b.v. de dode hoek, met eigen monitor.

	59.
	Aan de achterzijde boven of op de achterdeur is eveneens een camera gemonteerd. De linker camera wordt automatisch ingeschakeld indien de clignoteur naar links wordt ingeschakeld.

	60.
	De camera aan de achterzijde wordt automatisch ingeschakeld indien er zowel in rij- als veegstand vooruit en achteruit wordt gereden. De camera’s kunnen ook handmatig worden ingeschakeld.

	
	Opties

	61.
	De volgende opties dienen verplicht te worden aangeboden. Inschrijver is verplicht en in staat deze te leveren. Opdrachtgever heeft het recht, doch niet de plicht deze opties af te nemen:
· 4 wielbesturing (i.v.m. het goed “volgen” van de bochten en daardoor minder schade aan materiaal/materieel.
· Bijrijders stoel vervangen voor vastzittende materiaalkist
· onderhoudscontract met slijtdelen
· trottoir spiegel boven linker deur
· watertank circa 700 – 800 ltr
· water aansluitpunt voor reinigen zuigventilator
· rooster in veegvuilbak makkelijk te demonteren ivm reiniging
· voetschakelaar voor achteruit schakelen in werkstand
· bij overschakelen van transport naar werkmodus minimale handelingen, bij voorkeur 1 handeling
· bij heffen onkruidborstel  moet borstel stoppen met draaien
· watersproeiers moeten stoppen bij heffen borstels
· veegwagen moet voorzien zijn van hogedrukspuit.



	Algemene eisen 

	
	Garantie

	1
	Bij de inschrijving worden de garantiebepalingen aangegeven.

	2
	De garantietermijn bedraagt minimaal 24 maanden of 2.000 draaiuren. Hetgeen het eerst wordt bereikt is bepalend voor de duur van de garantie.

	3
	Binnen de garantieperiode worden voor het verrichten van werkzaamheden, het leveren of verzenden van onderdelen alsmede transport geen kosten in rekening gebracht.

	4
	Alle onderdelen, worden zowel binnen als buiten de garantieperiode binnen een tijdsbestek van 2 werkdagen op de locatie van opdrachtgever afgeleverd en/of gemonteerd.

	5
	Opdrachtnemer garandeert een onderdelenleverantie voor een periode van tenminste 8 jaar, na het in gebruik nemen van de voertuigen, van onderdelen die voor het fabriceren van de machine zijn gebruikt.

	
	Onderhoud

	6
	Inschrijver biedt per veegwagen een all-in onderhoudscontract aan welke dient te bestaan uit preventief onderhoud en correctief onderhoud. Onder het onderhoudscontract valt niet het herstellen van schade door een ongeval of als gevolg van onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik van het voertuig.
Uitgaande van een inzet van 1.250 draaiuren per veegwagen per jaar, dus 10.000 draaiuren of 8 jaar wat als eerste wordt bereikt. Het aantal draaiuren is indicatief er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden. De prijs voor het onderhoud dient inclusief manuren, voorrijkosten, onderdelen (inclusief slijtonderdelen, met uitzondering van veeg- en onkruidborstels en banden), leveringen en alle overige noodzakelijke keuringen, materialen en materieel te zijn.
De gemeente heeft een aantal kaders vastgesteld:
h. Geplande onderhoudsbeurten en wettelijke keuringen dienen zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd te worden.
i. De veegwagen(s) dienen gereed te zijn binnen vierentwintig (24) uur nadat deze ter beschikkingstelling is gesteld door de opdrachtgever. 
j. Correctief onderhoud dient zoveel als mogelijk op locatie van de opdrachtgever plaats te vinden, in alle andere gevallen dient de Opdrachtnemer de veegwagen bij Opdrachtgever op te halen. De opdrachtnemer dient 24/7 bereikbaar te zijn voor het verhelpen van storingen. Onder een storing wordt verstaan een situatie waarbij het voertuig niet meer ingezet kan worden. Na melding door opdrachtgever dient opdrachtnemer binnen 8 (acht) uur met het verhelpen van de storing op locatie te zijn aangevangen.
k. Indien een voertuig als gevolg van een storing uitvalt, dient de opdrachtnemer voor transport naar de gemeentewerf zorg te dragen. Opdrachtnemer draagt de kosten voor dit transport, tenzij de storing te wijten is aan een ongeval of als gevolg van onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik van het voertuig.
l. Onder leveringen wordt o.a. verstaan: oliën, vetten, filters, hydraulicaslangen (incl. preventieve en correctieve reparaties), etc.
m. Het onderhoudstarief van de voertuigen kan per motor uur achteraf per jaar aan de opdrachtgever op basis van werkelijke gedraaide draaiuren worden gefactureerd.
n. Wanneer er sprake is van schade door een ongeval of als gevolg van onzorgvuldig en/of onoordeelkundig gebruik van het voertuig dient de opdrachtgever eerst een opdracht te verstrekken alvorens er met het herstel ervan kan worden aangevangen.

	7
	De Opdrachtgever heeft geen verplichting om schades en reparaties, anders dan onder de garantie en onderhoudsovereenkomst vallend, bij Opdrachtnemer of andere, erkende merkdealer uit te voeren. Garantiecondities en onderhoudsvoorwaarden blijven alsdan van kracht, zolang deze handelingen worden uitgevoerd door een BOVAG erkende garage.

	8
	Alle correctief onderhoud, waaronder vervanging van defecte of versleten onderdelen, dient in de onderhoudsovereenkomst te zijn inbegrepen. Voor onderdelen die planmatig vervangen worden, dient in de onderhoudsovereenkomst te worden aangegeven worden met welke vervangingsperiodiek rekening wordt gehouden.

	
	Commerciële eisen

	9
	Voor het all-in onderhoud per veegwagen(s) wordt een vast bedrag per jaar overeengekomen. 

	10
	Het onderhoudstarief per jaar is vast tot en met 1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2020 kan het onderhoudstarief per elke 1 januari van een kalenderjaar geïndexeerd worden met maximaal het percentage van het CBS Prijsindexcijfer Alle huishouden 2015=100 eindejaarscijfer van voorgaand kalenderjaar.

	11
	Aanpassing van het onderhoudsprijzen bij een afwijkend aantal draaiuren is niet toegestaan, tenzij het totaal aantal draaiuren aan het einde van de totale looptijd van de onderhoudsovereenkomst (na 8 jaar, dan wel eerder na opzegging of beëindiging), meer dan 20% afwijkt van het verwachte totale aantal draaiuren waarop de onderhoudsovereenkomst op gebaseerd is. In dat geval kan de Opdrachtnemer eenmalig achteraf een draaiuurprijs in rekening brengen voor de meeruren boven de het verwachte totale aantal draaiuren. Deze draaiuurprijs bestaat uit de jaarlijkse onderhoudsprijs gedeeld door 1.250.

	12
	Facturatie van het geleverde veegwagen(s) kan geschieden na levering van de veegwagen(s).  (betalingstermijn bedraagt 30 dagen)

	13
	De jaarlijkse kosten voor de onderhoudsovereenkomst kan jaarlijks in 2 termijnen, per 1 januari en per 1 juli in rekening worden gebracht, beginnend op 1 juli 2019. 

	
	Juridische eisen

	14
	Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de bepalingen, eisen en voorwaarden van dit Aanbestedingsdocument, de Bijlagen, de Nota('s) van inlichtingen, de Overeenkomst en Algemene Inkoopvoorwaarden wordt ingestemd.

	15
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Aanbestedingsdocument en gaat met deze voorschriften onverkort akkoord.

	16
	Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in dit Aanbestedingsdocument en gaat met deze procedure onverkort akkoord.

	17
	Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een onderwerp inzake de Overeenkomst, zal voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in aflopende volgorde van belangrijkheid:
f. De Overeenkomst (Bijlage B);
g. De Nota('s) van inlichtingen, behorende bij het Aanbestedingsdocument;
h. Het Aanbestedingsdocument “NUMMER – Aanschaf en onderhoud veegwagen(s)”;
i. De Algemene voorwaarden (Bijlage C);
j. De Inschrijving van Opdrachtnemer.


Inschrijver verklaart onvoorwaardelijk te voldoen aan bovenstaande eisen en hierin geen wijzigingen te hebben aangebracht.
	Ondertekening
Inschrijver / Combinant 1

	Combinant 2


	Op: dag maand jaar
	Op: dag maand jaar

	Te: plaats
	Te: plaats

	Door, naam en voorletters, functie
	Door, naam en voorletters, functie

	als rechtsgeldig vertegenwoordiger van
	als rechtsgeldig vertegenwoordiger van

	onderneming

Handtekening:

	onderneming

Handtekening:



[bookmark: _Toc495047999]Bijlage G1 – Verklaring referentie t.b.v. grote veegwagen
Behorende bij aanbesteding: Aanschaf en onderhoud veegwagen(s)

	Vraag 
	antwoord

	Kerncompetentie
	“het in staat zijn tot het tijdig en vakkundig te leveren en onderhouden van veegwagen(s) .”

	Naam referentieopdracht
	[titel referentieopdracht]

	Naam opdrachtgever:
	[bedrijfsnaam]

	Adresgegevens van vestiging opdrachtgever:
	[vestigingsadres]
[postcode/plaats]

	Contactgegevens opdrachtgever:
	Contactpersoon: dhr/mevr [naam]
Functie: [functie]
Tel: [nummer]
Email: [emailadres]

	Datum opdrachtverstrekking/oplevering:
	[datum]/[datum]

	Looptijd onderhoudsovereenkomst:
	Periode: van [datum] tot [datum]

	Opdrachtwaarde:
	€ [bedrag, exclusief BTW]

	Conform referentie-eisen:
	Referentie voldoet aan de volgende eisen: [Ja/Nee]
op het moment van Inschrijven maximaal 3 jaar oud (gerekend vanaf het moment van oplevering);
heeft betrekking op het leveren en onderhouden van een grote (ca 6m3) truck gemonteerde veegwagen;
tijdig, correct en naar tevredenheid aan referent geleverd; op verzoek daartoe kan Inschrijver een tevredenheidsverklaring van referent overleggen.

	Beschrijving referentieopdracht: 

















	[beschrijf hier op hoofdlijnen de geleverde veegwagen(s) en de inhoud van de bijbehorende onderhoudsovereenkomst]



Bijlage G2 – Verklaring referentie t.b.v. middelgrote veegwagen
Behorende bij aanbesteding: Aanschaf en onderhoud veegwagen(s)

	Vraag 
	antwoord

	Kerncompetentie
	“het in staat zijn tot het tijdig en vakkundig te leveren en onderhouden van veegwagen(s) .”

	Naam referentieopdracht
	[titel referentieopdracht]

	Naam opdrachtgever:
	[bedrijfsnaam]

	Adresgegevens van vestiging opdrachtgever:
	[vestigingsadres]
[postcode/plaats]

	Contactgegevens opdrachtgever:
	Contactpersoon: dhr/mevr [naam]
Functie: [functie]
Tel: [nummer]
Email: [emailadres]

	Datum opdrachtverstrekking/oplevering:
	[datum]/[datum]

	Looptijd onderhoudsovereenkomst:
	Periode: van [datum] tot [datum]

	Opdrachtwaarde:
	€ [bedrag, exclusief BTW]

	Conform referentie-eisen:
	Referentie voldoet aan de volgende eisen: [Ja/Nee]
op het moment van Inschrijven maximaal 3 jaar oud (gerekend vanaf het moment van oplevering);
heeft betrekking op het leveren en onderhouden van een grote (ca 6m3) truck gemonteerde veegwagen;
tijdig, correct en naar tevredenheid aan referent geleverd; op verzoek daartoe kan Inschrijver een tevredenheidsverklaring van referent overleggen.

	Beschrijving referentieopdracht: 

















	[beschrijf hier op hoofdlijnen de geleverde veegwagen(s) en de inhoud van de bijbehorende onderhoudsovereenkomst]
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