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Aanleiding
Op 12 juni 2019 (week 24) hebben de Drentse en Groninger gemeenten op TenderNed aangekondigd een Europese marktconsultatie voor luierrecycling te organiseren.

Proces Marktconsultatie Luierrecycling
Op 2 september 2019 (week 36) heeft de Europese marktconsultatie voor het recyclen van luiers plaatsgevonden. Aan de hand hiervan is gebleken dat er interesse is van meerdere partijen.

Er hebben zich 4 partijen gemeld voor de marktconsultatie, te weten:
1.	Noord Nederlandse Luierrecycling NNLR BV (NL)
2.	Remondis Nederland BV (NL)
3.	Waste Value Engineering (NL)
4.	A-kwadraat, namens Fater (I)

Vooruitlopend op de marktconsultatie heeft de Werkgroep Luierrecycling een aantal (14) vragen geformuleerd. Tijdens de marktconsultatie zijn deze vragen en antwoorden gebruikt om richting te geven aan het gesprek met de afzonderlijke partijen en voor eventuele toelichting op onderdelen (zie hiervoor de publicatie op TenderNed).

Eén partij, Waste Value Engineering, heeft zich wel gemeld, maar de vragen niet beantwoord en is niet op gesprek geweest.

Doel van marktconsultatie
Het inwinnen van advies van marktpartijen, dat kan worden gebruikt bij de planning en uitvoering van een aanbestedingsprocedure. Door het opstellen van een verslag van de marktconsultatie en dit te publiceren willen wij voorkomen dat er een kennisvoorsprong ontstaat bij één of enkele deelnemers aan de marktconsultatie.

Uitkomst van marktconsultatie
Uit de marktconsultatie is gebleken dat er twee systemen zijn, die in staat zijn om luiers en incontinentiemateriaal te kunnen verwerken. Dit is enerzijds de TDH-methode, zoals die wordt gebruikt bij de recycling installatie van de ARN te Weurt. Zowel de NNLR als Remondis verwijzen naar de TDH-methode.  Anderzijds is er de methode van FaterSMART. De firma A-kwadraat verwijst naar de methode van FaterSMART in Treviso, Italië . 

De TDH-methode, zoals gebruikt in Weurt, bewerkt de luiers onder hoge druk en temperatuur (Thermische Druk Hydrolyse). De luiers worden in een reactor behandeld bij ca. 250 °C bij een druk van ca. 44 bar. Tijdens het proces wordt een beperkte hoeveelheid RWZI-slib toegevoegd als agglomerator voor de plastics. Na de behandeling wordt de reactor gelost en worden de producten die daaruit ontstaan verder verwerkt in samenwerking met de ketenpartners. Uit de TDH ontstaan kunststoffen en TDH-slurry. De kunststoffen worden verwerkt door een kunststofrecyclingbedrijf die het verwerkt tot zogenaamd maalgoed. Het maalgoed wordt geëxtrudeerd tot kunststofgranulaat dat ‘Einde afvalstatus’ heeft. Dit granulaat kan naar diverse marktpartijen die dit toepassen voor productie van allerlei kunststof producten. 
Bij de TDH-methode, zoals gebruikt in Weurt, wordt alles hergebruikt en ontstaan de volgende productstromen: kunststofgranulaat, biogas, ammoniumsulfaat (kunstmest) en compost. Na testen op labschaal (2013) en pilotschaal (2015) draait de eerste full scale reactor sinds januari 2019 en is daarmee de enige in Nederland. Deze installatie kent momenteel nog enige aanloopproblemen, maar die zullen naar verwachting op korte termijn zijn opgelost. De TDH-methode is een bewezen techniek. Met betrekking tot cellulose geeft NNLR aan te kunnen voldoen aan de eisen, zoals gesteld in LAP-3.

FaterSMART zegt een gepatenteerde, innovatieve recycling technologie te hebben om gebruikt luier- en incontinentiemateriaal, maar ook hygiënisch papier, zoals maandverband (samengevat als ‘luierafval’) om te zetten in hoogwaardige, secundaire grondstoffen. Het luierafval wordt na inzameling rechtstreeks, zonder handcontact, ingevoerd in een autoclaaf waar het luierafval onder stoomdruk zonder verbranding wordt gesteriliseerd. Na sterilisatie wordt het materiaal door een scheidingsinstallatie gevoerd en gescheiden in de componenten cellulose, plastics en super absorberende polymeren (SAP’s).

Bij de methode van FaterSMART ontstaan er drie verschillende productstromen en wordt de rest geloosd via de afvalwaterzuivering. De methode FaterSMART is operationeel in Noord-Italië, vlakbij de stad Treviso, waar de eerste installatie op industriële schaal is geïnstalleerd in 2017.

Beide methoden kennen een Co2-reductie van circa 500 kilogram Co2 ten opzichte van verbranden. De TDH-methode, zoals gebruikt in Weurt, wordt onderbouwd met een Levenscyclusanalyse (LCA), die is uitgevoerd door CE-Delft. Voor de methode FaterSMART geldt, dat op verzoek rapportages van een onafhankelijke derde kunnen worden verkregen onder de voorwaarden van een Non Disclosure Agreement (NDA). Voorts zijn beide methoden in staat om medicijnresten en pathogenen te elimineren. Vervolgens geldt voor  beide methoden, dat een luierverwerkingsinstallatie in Drenthe tot de mogelijkheden behoort. 

Tot slot kan de TDH-methode luier- en incontinentiemateriaal zowel afkomstig van bron- als nascheiding verwerken. De methode FaterSmart kan alleen brongescheiden luier- en incontinentiemateriaal verwerken. Nascheiding is hier geen optie.

Conclusie
De Werkgroep Luierrecycling[footnoteRef:1] is van mening dat de marktconsultatie geslaagd is. Voor het recyclen van luiers en incontinentiemateriaal zijn twee methoden geschikt. Hiervoor zijn drie partijen die hieraan kunnen voldoen. [1:  In de Werkgroep Luierrecycling zitten vertegenwoordigers van de gemeentelijke samenwerkingsverbanden Markerein, Afval Regio Centraal Groningen (ARCG) en Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost Groningen (SOZOG).] 


Hoe nu verder?
De Werkgroep Luierrecycling gaat in beraad welke aanbestedingsprocedure op termijn gevolgd gaat worden. Deze termijn zal afhankelijk zijn van de politieke besluitvorming.
