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[bookmark: _Toc25248718]1.1 Aanleiding project
De Nieuwe Tuinderij-Oost is een woningbouwlocatie die ligt aan de andere kant van de Purmerenderweg en wordt een volledig gasloze wijk. De Nieuwe Tuinderij-Oost is nieuw wonen in een rustige, kindvriendelijke groene omgeving vlak bij Purmerend. Er komen in deze nieuwe wijk circa 300 nieuwbouwwoningen, waarvan de eerste fase van 81 woningen begin 2019 in verkoop zijn gegaan. Deze woningen zijn inmiddels allemaal verkocht en vanaf 27 augustus 2019 zijn de 76 woningen van Fase 2 in de verkoop. Op dit moment is er bij openbare basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang een ruimtegebrek. Als tijdelijke voorziening zijn er voor het schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 vier noodlokalen geplaatst. Gelet op de nieuwbouwontwikkeling van De Nieuwe Tuinderij-Oost is het de verwachting dat  openbare basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang vanaf het nieuwe schooljaar (17 augustus 2020) een nog grotere ruimte behoefte zullen hebben die de komende jaren verder zal toenemen. Op deze ruimtebehoefte moet de komende jaren flexibel ingesprongen worden.

De nieuwbouw zal gerealiseerd worden op de locatie zoals aangeduid in bijgevoegde situatietekening (bijlage 6 @Nb nog niet bijgevoegd voor marktconsulatie. Locatie is nog niet bekend@).

Het schoolgebouw moet inspirerend, gezond en veilig zijn. Ook moet het gebouw een permanente uitstraling en kwaliteit krijgen. De verwachting is dat het gebouw voor een periode van 5-8 jaar gebruikt zal worden door openbare basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang (hierna te noemen: het kindcentrum). Daarna dient het mogelijk te zijn om het gebouw in zijn geheel of in gedeelten te verplaatsen naar een andere locatie(s).

Vanwege de verwachte gebruikstermijn zal de gemeente overgaan tot het aankopen van deze huisvesting. De bebouwing moet modulair en verplaatsbaar zijn zodat deze op een andere locatie kan worden ingezet.
[bookmark: _Toc25248719]1.2 Doel en randvoorwaarden PvE
Dit document omschrijft de ruimtelijke, functionele en technische eisen welke gesteld worden aan
de tijdelijke huisvesting en dient derhalve als vertrekpunt voor de uitvraag naar marktpartijen en
de verdere uitwerking in een ontwerptraject.

Deze omschrijving, inclusief de bijbehorende documenten, dienen voor de aannemer voldoende houvast te bieden om een passende aanbieding op te stellen. In het vervolgstadium van het project zal deze omschrijving dienst doen als toetsingsinstrument zowel ten tijde van het ontwerp als het uitvoeringstraject. 

Ondanks deze toetsing blijft de aannemer verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit, zoals in dit document en de andere tot het plan behorende documenten omschreven. Enkel op nadrukkelijke aanwijzing of vraag van de aannemer en een goedkeuring van opdrachtgever daarop, kunnen wijzigingen in dit document worden doorgevoerd.

De gestelde voorwaarden moeten worden gezien als minimumeisen. Voor een aantal onderdelen
wordt in dit document een technische oplossing in de vorm van een product, merk, fabricaat of type
omschreven. Hier dient aannemer zich aan te conformeren of een gelijkwaardig product, merk,
fabricaat of type voor te stellen waarbij de gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door
de aannemer. Wanneer opdrachtgever niet overtuigd is van de gelijkwaardigheid van het voorstel van
de aannemer, dient de aannemer vast te houden aan de omschrijving zoals is vermeld in dit
document. Opdrachtgever heeft uiteindelijk de finale stem bij een beoordeling inzake
gelijkwaardigheid.

In het ontwerpproces zullen de, door de aannemer voorgesteld en op deze omschrijving geënte,
oplossingen goedgekeurd moeten worden door (een vertegenwoordiging van) de opdrachtgever. Dit
document dient als uitgangspunt bij de aanbesteding van het werk. De aannemer heeft bij
uitwerking van het ontwerp een kritische en adviserende rol waarbij zij de opdrachtgever zal
informeren over (functionele en technische) voor- en nadelen van gemaakte keuzen, alternatieven
en te verwachten (exploitatie) kosten. Streven hierbij is het maximaal (technisch) haalbare te
realiseren bij de overeengekomen aanneemsom waarbij altijd teruggevallen kan worden op de
voorstellen uit dit document. Ook de opdrachtgever kan wijzigingen en alternatieven aandragen. In
dat geval adviseert de aannemer de opdrachtgever ook bij het maken van een keuze.

[bookmark: _Toc25248720]1.3 Leeswijzer

Dit document is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden een aantal algemene
projectuitgangspunten benoemd. In hoofdstuk 3 worden de ruimtelijk en functionele eisen
omschreven. In hoofdstuk 4 worden de technische vereisten benoemd.
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[bookmark: _Toc25248722]2.1 Gebruikers

Openbare basisschool De Bloeiende Perelaar
Op de nieuwe locatie worden alle groepen vertegenwoordigd, ingedeeld  in een onder-, midden- en bovenbouw. Het is dan ook de insteek dat kinderen hun hele lagere schooltijd op deze nieuwe locatie kunnen doorlopen.

Op basis van prognoses en werkelijke cijfers wordt er een voorstel gedaan voor een beschikking van 1.359,8 m2 voor openbare basisschool De Bloeiende Perelaar. In het voorstel dat begin 2020 geagendeerd wordt voor de raad van de gemeente Beemster wordt hier definitief een besluit over genomen. 

Visie
Relatie boven alles, een professionele leercultuur en de basis op orde. Dat zijn de drie uitgangspunten voor de onderwijsontwikkelingen van openbare basisschool De Bloeiende Perelaar . 

We staan voor een grote betrokkenheid tussen het team, leerlingen en ouders en we vormen samen een democratische gemeenschap. Iedereen voelt zich geroepen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen, ieder vanuit zijn eigen rol en expertise. Iedereen wordt gezien en gehoord. 
 
We hebben een professionele leercultuur. Samen hebben we een duidelijke visie op ons onderwijs en opvang. Als team hanteren we dezelfde regels en voeren de regie over het leerproces van onze leerlingen. We hebben duidelijke afspraken over hoe we het doen en we doen wat we beloven. Als het even niet lukt, bieden we elkaar de helpende hand en delen zo onze krachten.
 
Wij zorgen voor een gedegen basiskennis wat betreft taal, spellen, lezen en rekenen. In ons onderwijsplan beschrijven wij hoe wij zorg dragen voor een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. Daarnaast kiezen leerlingen vanuit de eigen interesses en talenten steeds meer zelf welke leerdoelen ze nastreven en hoe ze zich voorbereiden op hun latere leven. Leren kan plaatsvinden in de klas, maar tegelijk bestaat er veel ruimte om op eigen wijze te leren, zoals door zelfstudie, onderzoek via het internet, spelletjes spelen, projecten uitvoeren en samenwerken met medeleerlingen, leraren en pedagogisch medewerkers.
 
Zo zorgen we samen voor een veilige basis waarin de leerlingen vol vertrouwen werken aan hun ontwikkeling voor een mooie toekomst. 

Forte Kinderopvang
De nieuwe locatie van Forte Kinderopvang heeft een kinderdagverblijfgroep (een groep van 16 kinderen van 0-4 jaar) en een peuteropvang (een groep van 16 kinderen van 2-4 jaar, waarin dezelfde ruimte ’s morgens voor school, ’s middags en in de schoolvakanties kinderen van 4-12 jaar worden opgevangen op de buitenschoolse opvang. 

Op basis van prognoses en werkelijke cijfers vanuit het onderwijs, verwacht Forte 238 m2 nodig te hebben op de nieuwe locatie.

Visie
Bij Forte Kinderopvang halen we het beste uit onszelf en de kinderen. De volgende Forte waarden geven richting aan de organisatie: veilig,  welkom, groei en lef.

Forte Kinderopvang hanteert STER-waarden voor het pedagogisch beleid:  
· samen (sociaal, betrokken, veilig) 
· talent (persoonlijke ontwikkeling, ontdekken, stimuleren, uitdagen) 
· ervaren (spelen, plezier, zorg, zelfvertrouwen) 
· ervaren: spelen, plezier, zorg en zelfvertrouwen
· ruimte (aandacht, respect, vertrouwen)

De samenhang tussen de kernwaarden van de twee organisaties is duidelijk en kan leiden tot een inhoudelijk goede en soepele vorm van samenwerking. De intrinsieke doelen liggen in elkaars verlengde en vormen geen blokkade in de wederzijdse uitwerking ervan. 
Kortom: gezamenlijk en in goed overleg bieden de twee instanties de beste omgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
[bookmark: _Toc25248723]2.2 Gebruiksperiode
Het gebouw zal voor de eerste gebruikers, openbare basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang, gebruikt worden voor een periode van naar verwachting 5 - 8 jaar. De huisvesting moet echter ook geschikt zijn om na deze periode in dezelfde of een andere vorm ingezet te kunnen worden op deze of een andere locatie. De gemeente heeft duurzaamheid waaronder circulariteit hoog in het vaandel. De levensduur van het gebouw moet dan ook ten minste net zo lang zijn als een permanent gebouw.

2.3 Omvang tijdelijke huisvesting
De omvang van de tijdelijke huisvesting is vooralsnog vastgesteld op 1.598,35  m² BVO verdeeld over twee
bouwlagen (excl. buitenruimte). Zie bijlage 2 Ruimte- en inschrijfstaat en relatieschema.	Comment by Marleen Hubelmeijer: 1437, eventueel verdeeld?	Comment by Annemarie Breukels | Forte Kinderopvang: 1437 voor onderwijs en 238 voor kinderopvang 	Comment by Boterman, J.P. (Jules): Renate ruimte- en inschrijfstaat geeft wat anders aan wat is juist?
De hierin opgenomen netto vloeroppervlak (nvo) per ruimte is de minimale grote, groter mag ook als dit beter bij het bouwsysteem van de aannemer past.
[bookmark: _Toc25248724]2.4 Locatie
Op het moment van schrijven van het PvE is er een beoogde locatie voor de tijdelijke huisvesting.
Deze locatie is echter nog niet definitief vastgesteld. De positie en omvang van het kavel vormen echter wel het voorlopige uitgangspunt voor het PVE. De kavel heeft een omvang van @ bij @ meter met een oppervlakte van circa @ m² (@Nb kavel en de grote is nog niet definitief@. De situatietekening is als bijlage 6a en b in pdf en dwg bijgevoegd .@NB voor de marktconsultatie nog niet beschikbaar.@
De foodprint van het gebouw is afhankelijk van het ontwerp. I.v.m. uitbreidbaarheid is het van belang in eerste instantie zoveel mogelijk ruimte op de begane grond gezocht wordt, daarna uitbreiding op verdieping.
[bookmark: _Toc25248725]2.5 Uitbreidbaarheid en flexibiliteit
Na de eerste gebruiksperiode van het gebouw, ten behoeve van de huisvesting van de school en de kinderopvang, kan het gebouw mogelijk ook worden ingezet voor de huisvesting van andere
(onderwijs)organisaties in de gemeente op de beoogde locatie of op een andere locatie. 

De opzet en structuur van het gebouw dienen daarnaast voorbereid te zijn op een uitbreiding. Daarbij is ook de positie van het gebouw op de kavel en de consequenties van een aanvullend programma op de beschikbare buitenruimten van belang. Ook is het van belang in eerste instantie zoveel mogelijk ruimte op de begane grond te gebruiken, daarna uitbreiding op de verdieping.

Om de verwachte toekomstige uitbreiding op te vangen moet het mogelijk zijn om het gebouw
relatief eenvoudig uit te breiden. Dit kan een uitbreiding op het maaiveld zijn of een optopping van het
gebouw. Dit dient echter wel binnen de kaders van het bestemmingsplan te vallen. Daarnaast moet
er rekening gehouden worden met de draagkracht van de fundering. De aannemer dient er vanuit te gaan dat het gebouw twee bouwlagen betreft met een kap. 

De aannemer wordt gevraagd om in de uitwerking van het ontwerp rekening te houden met deze
uitbreiding en de centrale installatie, de interne logistiek (entrees, trappen, vluchtwegen) en
voorzieningen zoals toiletten hier op af te stemmen, zodat in het geval van uitbreiding het bestaande gebouw zo min mogelijk aangepast hoeft te worden.

Indien de kinderopvang wordt uitgebreid met een groepsruimte is het van belang dat de ruimte aangrenzend is aan het buitenterrein van de kinderopvang en het mogelijk is om extra slaapruimtes te creëren aansluitend aan de kinderdagverblijfgroep. Eveneens zal er dan ook uitbreiding mogelijk moeten zijn van de buitenruimte in verband met het verplichte aantal m2 per kind buitenruimte (3,5m2 per kind, voor een groep is dit totaal 56m2).


[bookmark: _Toc25248726]3 Ruimtelijk en functionele eisen
[bookmark: _Toc25248727]3.1 Locatie
Zie paragraaf 2.4.
[bookmark: _Toc25248728]3.2 Beleving huisvesting
De uitstraling en kwaliteit van de semipermanente bouw van zowel het interieur als exterieur zijn gericht op een zo lang mogelijke gebruiksperiode. De uitstraling van het opstal in de vorm van een standaard portocabine is niet wenselijk. De huisvesting moet een goede werk- en leeromgeving faciliteren. De te treffen voorzieningen zowel qua techniek,  kwaliteit, als uitstraling dienen hieraan bij te dragen. De gunningscriteria (zie Scoretabel) zijn er mede op gericht om dit te borgen.

Gezien de verwachte periode dat het gebouw gebruikt wordt door openbare basisschool De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang kan het betekenen dat kinderen een groot deel van hun gehele kinderopvang-/ basisschoolperiode in dit gebouw doorbrengen. Het is daarom belangrijk dat het gebouw geen 'tijdelijkheid’ uitstraalt maar de uitstraling heeft van een ‘echte’ school die ervoor zorgt dat haar gebruikers zich fijn voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het gebouw is de voorwaarde voor een optimaal leef-, speel- en leerklimaat. Daarnaast is de uitstraling van het gebouw ook belangrijk voor de omwonenden en is het belangrijk dat het gebouw past binnen de architectuur van de wijk. 

Bij de Aanbestedingsleidraad zit een Beeldkwaliteitsplan@ en een ‘Moodboard’@ voor buiten- en binnenkant waarmee rekening gehouden dient te worden bij het in te dienen ontwerp.

De visie op hoe kinderen het beste ontwikkelen/leren en wat daarvoor nodig is, geldt als uitgangspunt voor de ruimtelijke indeling van het gebouw en de functionaliteit van de verschillende ruimten. 

Een gebouw met een gezond en comfortabel binnenmilieu draagt bij aan verhoging van de concentratie en verbetering van de leerprestaties. Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals luchtkwaliteit, thermisch comfort (temperatuur en tocht), visueel comfort (verlichting en kleurgebruik) en akoestisch comfort (akoestiek). Ook heeft de inrichting van een school en opvang een groot effect op het welzijn en welbevinden, de sfeer, de concentratie en de manier van werken. 

Voor de opvang bestaan expliciete eisen t.a.v. de huisvesting en buitenruimte: de wettelijke eisen vanuit de Wet Kinderopvang. Deze wijken soms sterk af van die van het onderwijs. 

[bookmark: _Toc25248729]3.3 Relatieschema
Het gebouw heeft een gunstige oriëntatie ten opzichte van de verkeersstromen, de buitenruimte en
de randvoorwaarden vanuit de locatie zoals zon- en geluidsbelasting. 

Er is één hoofdentree die toegang geeft tot de centrale voorzieningen en stafruimten. 
Om de verkeersstromen goed te spreiden zijn er twee aanvullende entrees: een entree voor de onderbouw en de kinderopvang en een entree om de verdieping te bereiken via een binnentrap. 
Beide nevenentrees komen uit op de buitenruimte. 

De buitenruimte voor de onderbouw is afgescheiden van de bovenbouw. 
De buitenruimte van de kinderopvang is van beiden afgescheiden en dient aangrenzende op de groepsruimte van de kinderopvang gesitueerd te worden.

De onderwijsruimten zijn georganiseerd in een onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

De ruimten van de onderbouw, kinderopvang en aanvullende onderwijsruimten zoals het speellokaal liggen bij elkaar op de begane grond. 

De bovenbouw en eventueel een deel van de middenbouw kunnen op de verdieping liggen. In het
onderstaande schema worden de posities en de onderlinge ruimtelijke relaties van de verschillende
functies weergegeven. Dit schema dient nadrukkelijk niet als plattegrond te worden gezien, maar is
een vetrekpunt om in de uitwerking een passende plattegrond uit te werken.

Relatieschema:

[image: ]
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De ruimte- en inschrijfstaat (bijlage 1) en relatieschema (bijlage 2) geeft een overzicht van het aantal en de omvang van de ruimten en de onderlinge relaties. In het ruimteprogramma wordt onderscheid gemaakt tussen de netto vloeroppervlakte (NVO) en bruto vloeroppervlakte (BVO).
De bruto/netto factor die in de berekening van de ruimtebehoefte is aangehouden is 1,3. Deze
verhouding komt voort uit de randvoorwaarden om een doelmatig gebouw te realiseren en de
eventuele indelingsverliezen ten gevolge van de maatsystematiek van het bouwsysteem. In het
ontwerptraject zal het programma verder worden uitgewerkt en eventuele afwijkingen en
keuzemogelijkheden voor ruimtegebruik inzichtelijk worden gemaakt.





[bookmark: _Toc25248731]3.5 Beschrijving functionaliteit per ruimtetype
In deze paragraaf worden de diverse ruimtetypes omschreven met hun functionaliteit. De omschrijving geeft een globaal beeld van de inrichting van de diverse ruimtes en waarvoor deze gebruikt gaan worden. De aannemer dient alleen de zaken te leveren en realiseren die aard- en nagelvast zitten aan het gebouw. Een specifieke omschrijving is weergegeven in hoofdstuk 4 en de omvang van de ruimtes incl. benodigde aansluitingen is opgenomen in de ruimte- en inschrijfstaat (zie bijlage 1). Indien u op basis van hoofdstuk 4 en deze paragraaf tegenstrijdigheden ziet of ziet dat zaken ontbreken dient u dit aan te geven. 
[bookmark: _Toc25248732]3.5.1 Centrale voorzieningen en stafruimten
Centrale entree en nevenentrees
De huisvesting heeft één hoofdentree en twee nevenentrees.
1. Er is één centrale hoofdentree voor leerlingen, medewerkers en bezoekers. De entree is voorzien
van een tochtsluis en komt uit op een centrale verkeersruimte of hal. Vanuit de hoofdentree is de kinderopvang zichtbaar. 

2. Het cluster onderbouw en kinderopvang heeft een separate entree en geeft tevens toegang tot het speellokaal. Deze entree is voorzien van een tochtsluis. Daarna gaan de kinderen van de opvang richting de groepsruimtes van de kinderopvang en de leerlingen (met ouders) richting onderbouwlokalen. Hierdoor wordt de rust bewaard bij de kinderopvang.

3. De verdieping wordt ontsloten via inpandig trappenhuis. Deze entree is voorzien van een
tochtsluis.

Entree kinderopvang
Nabij de groepsruimten van de kinderopvang is ruimte voor buggy’s, wandelwagens, autostoeltjes en maxi-cosi’s.

Coffee to go bij de entree van de kinderopvang (aannemer maakt alleen waterpunt en electra)).

[bookmark: _Hlk24639236]Balie (niet aard den nagelvast)
Bij binnenkomst is er een herkenbaar punt waar bezoekers zich kunnen melden. Hier bevindt zich
de balie en een werkplek met goed zicht op de entree. Bij de werkplek bevindt zich ook de centrale bediening van de installatie zoals verlichting, alarm en het brandmeldpaneel (balie = de werkplek)

Personeelsruimte
De personeelsruimte ligt op de begane grond met zicht op het speelplein. De personeelsruimte is toegankelijk voor alle medewerkers van de school en kinderopvang en biedt faciliteiten voor ontmoeting, pauze en vergaderingen. De ruimte is voorzien van een geïntrigeerde pantry en er is een opstelruimte voor postvakjes en kluisjes voor de medewerkers mogelijk.

Kantoorruimten
De kantoorruimten liggen in een cluster bij elkaar, dicht bij de entree. Er is een kantoorruimte voor
de directie, met twee werkplekken, een ruimte voor de administratie met één werkplek en een ruimte voor interne begeleiders (IB’ers) met totaal twee werkplekken. 

De kantoorruimte van de kinderopvang ligt bij de kinderopvangruimtes. Deze kantoorruimte heeft twee werkplekken en ligt, dicht bij de nevenentree van de kinderopvang/onderbouw, zodat er een (zicht) relatie is.

Overlegruimte
Er zijn twee overlegruimten voor overleg tot 6 personen. Deze ruimten kunnen door alle
medewerkers van de school en kinderopvang worden gebruikt, bijvoorbeeld om in een rustige sfeer met ouders te overleggen. Ook kunnen de overlegruimten worden gebruikt voor extra begeleiding voor en door leerlingen zoals remedial teaching (RT). De ruimten zijn voorzien van een overlegtafel.

[bookmark: _Toc25248733]3.5.2 Onderwijs,- en kinderopvangruimten
Speellokaal
Het speellokaal dient voor het bewegingsonderwijs van kinderen van de peuteropvang en 4 tot 6-
jarige kleuters. De ruimte ligt goed centraal en goed bereikbaar in het gebouw. De
bewegingsactiviteiten in het speellokaal bestaan uit kleutergymnastiek, ritmiek en spelen, zoals
klimmen, klauteren, balanceren, rollen, duikelen en schommelen. De ruimte heeft bij voorkeur
daglicht en is beheersbaar, veilig en overzichtelijk. De afwerking is robuust en de ruimte kent geen
obstakels. Het speellokaal ligt dicht bij de lokalen van de onderbouw en kinderopvang. Direct aan het speellokaal grenst de berging voor het speelmateriaal die vanuit het speellokaal toegankelijk is. De berging dient afgesloten te kunnen worden. Het speellokaal kan ook door de andere groepen en de peuteropvang gebruikt worden en is buiten schooltijden beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.

Lokalen onderbouw
De lokalen van de onderbouw zijn via een eigen entree bereikbaar die voorzien is van een
schoonloopzone. Elk lokaal is goed afsluitbaar en kan flexibel worden ingericht en heeft  waar mogelijk een buitendeur die direct toegang geeft tot de buitenruimte. Een groep bestaat
gemiddeld uit 25 kinderen. De ruimte is voorzien van een digitaal schoolbord en een stoel en
tafel voor de leerkracht. De ruimte is voorzien van een kleine pantry met bovenkasten die ook voor
kleine kinderen toegankelijk is. De toiletten bevinden zich in directie nabijheid van de klaslokalen zodat er goed toezicht is en de leerkrachten de kinderen kunnen assisteren. De jassen, tassen en lunchboxen kunnen worden opgeborgen bij de lokalen.
Er dient voldoende wandoppervlak te zijn voor het opprikken/ophangen van tekeningen. De
afwerking van de wanden is zodanig dat deze netjes blijven en tegen een stootje kunnen. De
opstelling van het digibord is afgestemd op de lichtinval zodat het bord goed zichtbaar is. Het lokaal
beschikt over zonwering, te openen ramen en een individuele bediening van verwarming en de
klimaatinstallatie. Er dient voldoende ruimte te zijn voor het opbergen van materialen.

Lokalen midden- en bovenbouw
De lokalen voor de midden- en bovenbouw kunnen op de verdieping liggen.
Een groep bestaat uit gemiddeld 25 kinderen. De ruimte is voorzien van een elektronisch schoolbord
en een stoel en tafel voor de leerkracht. De ruimte is voorzien van een kleine pantry met
bovenkasten. De toiletten bevinden zich in directe nabijheid van de klassen en geclusterd op
centrale posities. De jassen, tassen en lunchboxen kunnen worden opgeborgen bij de lokalen.
Er dient voldoende wandoppervlak te zijn voor het opprikken/ophangen van tekeningen. De
afwerking van de wanden is zodanig dat deze netjes blijven en tegen een stootje kunnen. De
opstelling van het digibord is afgestemd op de lichtinval zodat het bord goed zichtbaar is. Het lokaal
beschikt over zonwering, te openen ramen en een individuele bediening van verwarming en de
klimaatinstallatie. Er zijn voldoende aansluitingen voor computerwerkplekken in de klas.
Er dient voldoende ruimte te zijn voor het opbergen van materialen.

Leerpleinen
Er is een leerplein voor de onderbouw dat aansluit aan de aula. Ook voor de bovenbouw is een leerplein (bij voorkeur op begane grond i.v.m. uitbreidbaarheid). Dit is ook een open ruimte waardoor er zicht is en waardoor de ruimte voor iedereen toegankelijk is.

Buitenschoolse opvang/voorschoolse opvang (BSO/VSO)
De BSO en VSO hebben een specifiek toegekende ruimte. Dit is de ruimte van de kinderopvang waarin ’s morgens de peuteropvang plaatsvindt. Mochten er meer dan 16 kinderen gebruik maken van de BSO, dan kunnen de ruimten zoals lokalen en/of het leerplein van de bovenbouw voor- en na schooltijd gebruikt worden voor de opvang. 

Groepsruimtes kinderopvang
Eén groepsruimte voor 16 kinderen van 0-4 jaar: kinderdagverblijfgroep (KDV).

Eén groepsruimte voor peuteropvang 2-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar (POV/BSO).

Voor beide ruimten geldt:
· Ruimten liggen nabij de onderbouw en het leerplein onderbouw.
· Ruimten hebben een glazen buitendeur naar het eigen buitenterrein.
· Afhankelijk van de ligging beschikken de ruimten over zonwering, welke vanuit de groepsruimtes bedienbaar is (of te overrulen).
· Ook dient er vanuit de groepsruimte zicht te zijn op de buitenruimte i.v.m. de eventuele plaatsing van buitenbedjes. 
· Tussen de twee groepsruimtes zit een raamkozijn met glas en een tussendeur.
· Er is vanuit beide ruimten zicht op de gang.
· Vanuit de groepsruimtes is er eveneens zicht op de sanitaire ruimte.
Slaapruimtes kinderopvang
· Ruimten zijn bereikbaar vanuit de groepsruimte KDV of zijn gelegen in de directe nabijheid van een groep en mogen geen andere functie hebben.
· Enkele bedjes: 1,7m2 per bed; stapelbedjes: 2m2 per bed. 
· De afstand tussen twee tegenover elkaar gelegen bedjes is minimaal 60cm. En bij stapelbedjes minimaal 80cm. 
· Ruimten beschikken over een raam, inclusief natuurlijke ventilatie
· De deuren beschikken over een patrijspoort van glas met een doorsnede van 30 cm, op de hoogte van 140 cm. 
· Geluidsoverlast van buitenspelende kinderen zoveel mogelijk beperken. 
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Berging per bouw
Voor zowel onder- als bovenbouw wordt één berging (totaal 2) gerealiseerd ten behoeve van de opslag van leermiddelen. De berging is
voorzien van planken over de volledige breedte van de berging en is afsluitbaar.

Berging speellokaal
In de berging worden materialen opgeslagen ten behoeve van het speellokaal.
De berging ligt direct aan het speellokaal en biedt ruimte voor de opslag van speelmateriaal. De
berging dient vanuit het speellokaal toegankelijk te zijn. 

Berging kinderopvang
Er is één berging gerealiseerd ten behoeve van de opslag van voorraad. De berging is
voorzien van planken over de volledige breedte van de berging en is afsluitbaar. En is gesitueerd bij de kinderopvang.

Toiletten leerlingen
De benodigde toiletten worden verdeeld in toiletgroepen en worden zodanig over de school
verspreid dat de loopafstanden vanaf de onderwijsruimten zo kort mogelijk zijn. De toiletten voor
de onderbouw worden voorzien van kinderclosetpotjes. Bij alle toiletten wordt een onderscheid
gemaakt tussen jongens en meisjes (eigen entree en voorportaal). Er is per toiletgroep een
handwasvoorziening aanwezig. Bij de jongens is één urinoir per sanitaire groep.

Toilet medewerkers/bezoekers
Er zijn een aantal toiletten voor medewerkers en bezoekers, bij voorkeur op elke verdieping. De
looproute dient beperkt te blijven, met name voor het toilet van de medewerkers van de
onderbouw en kinderopvang. Het toilet is voorzien van een voorportaal met een
handenwasgelegenheid en een spiegel.

Mindervalide toilet (MIVA)
Centraal gelegen op de begane grond van het gebouw is een mindervalide toilet. De MIVA moet goed
bereikbaar zijn (extra manoeuvreerruimte bij de toegang). Het toilet is ook te gebruiken door
medewerkers en bezoekers.

Sanitaire ruimte kinderopvang 
Ruimte bevindt zich tussen de twee groepsruimten in en is met een schuifdeur vanaf beiden zijden te openen/ sluiten; boven de commode bevindt zich glas waardoor er toezicht is op de groepen.
De ruimte beschikt over twee in hoogte verstelbare commodes met ingebouwde trap en wasbak in het midden met koud en warm water (maximaal 38 graden) in verband met het wassen van een kindje (commode wordt geplaatst door de kinderopvang). Verder 2 peutertoiletten en 2 kleuter/ bso toiletten; 1 jongens en 1 meisjes toilet deze dienen afgescheiden te worden door sanitaire wanden. Verder is er een wastafel voor de peuters en één voor de bso-kinderen. In bijlagen 3 Tekening Forte kinderopvang is dit in beeld gebracht

De verschoonruimte dient te worden voorzien van een ruimte waar mandjes in geplaatst kunnen worden. De vakkenkast komt op een nader te bepalen plaats, eventueel boven de peutertoiletten.

Repro ruimte
In de repro ruimte wordt kopieer- en printapparatuur geplaatst en wordt papier opgeslagen.
Aandachtspunt is de benodigde ventilatie ofwel afzuiging van de repro. De repro ruimte ligt op een
centrale plek in het gebouw bij de kantoren.

Werkkast
Dit is een ruimte voor opslag ten behoeve van schoonmaak, op elke verdieping wordt één werkkast
gerealiseerd. In deze kast is een koud– en warmwateraansluiting, een stortbak en elektriciteit
aanwezig. Het biedt voldoende ruimte om een schoonmaakkar en een geringe voorraad
schoonmaakmiddelen op te bergen. De kast is voorzien van planken en is afsluitbaar.

Wasruimte
Dit is één ruimte nabij de groepsruimten van de kinderopvang. In de ruimte worden twee drogers en twee wasmachines geplaatst. Voor de wasmachine en droger dient elektriciteit beschikbaar te zijn. Bij voorkeur met een directe afvoer naar buiten en met ventilatie.
Een wasruimte dient te zijn voorzien van een verhoogde opstelplaats voor wasmachine en – droger. Hoogte van de sokkel dient 500 mm te zijn.
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Verkeersruimten
Om de beschikbare oppervlakte optimaal te benutten dient de verkeersruimte te worden beperkt.
De verkeersruimte moet zoveel mogelijk worden geïntegreerd in de functionele onderwijsruimten
zoals de leerpleinen.

Garderobe
De garderobe is per groep georganiseerd en ligt dicht bij het lokaal. De garderobe dient voor het
hangen en bergen van jassen en tassen buiten het lokaal. Er is een combinatie van haken (dubbele
haak per leerling) aanwezig met een mogelijkheid om de tassen netjes om te bergen. Dit geldt eveneens voor de kinderopvang. 
Haken/kapstokken zijn aard en nagelvast.
Voor de kinderopvang is het belangrijk dat haken met de open zijde naar de muur hangen. Indien haken aan de muur bevestigd zijn, is een omtimmering van 20cm diep vereist.
Tussen de haakjes is er minimaal 15cm vrije ruimte (h.o.h.).
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Het terrein bestaat uit een basisinrichting zoals verharding, stallingsruimte voor fietsen,
afscheidingen, terreinverlichting, zandbak en buitenberging (indien niet geïntegreerd in het hoofdgebouw). De basisinrichting wordt door de aannemer uitgewerkt in het
ontwerp en gerealiseerd in het werk. Hierover zal in de ontwerpfase nadere afstemming moeten
plaatsvinden zodat er een integrale uitwerking mogelijk is.

Speelplein
Het plein is toegankelijk en overzichtelijk met verschillende zones (lijnen/kleuren/toestellen) en
bestaat uit een drie afgescheiden delen één voor de kinderopvang, één voor de onderbouw en een deel voor de midden- en bovenbouw.
De onderbouw en de kinderopvang hebben vanaf de nevenentree en vanuit de lokalen en groepsruimten een directe toegang tot het plein. Vanaf de 1e verdieping is het plein ook bereikbaar via een toegankelijke binnentrap.

Met de volgende punten dient voor de buitenruimten bij het ontwerpen en uitvoering van het werk,
door de aannemer rekening gehouden te worden:
 Het schoolplein is overzichtelijk en er is een logische routing over het plein;
 Het plein is voorzien van een afsluitbaar hek van degelijke kwaliteit; hoogte van het hek: 180 cm.
 De buitenruimte moet veilig zijn;
 Duidelijk deel de onderbouw waar jonge kinderen kunnen spelen;
 Duidelijk deel van de kinderopvang .
 Het schoolplein biedt mogelijkheden voor verschillende activiteiten, zoals sporten, spelen,
ontdekken en ontspannen;
 
 De buitenruimte bestaat uit een verharding;
· Een deel van de ruimte mag gebruikt worden als kiss en ride strook voor het brengen en halen van kinderen en overdag dienen als buitenruimte. 

De buitenruimte voor de kinderopvang dient aangrenzend te zijn aan de groepsruimten. Bij voorkeur is deze buitenruimte gesitueerd op het zuidwesten (niet pal op het zuiden). Vanuit het Waarborgfonds Kinderopvang is dit het advies zodat kinderen tussen 10 en 16 uur in de zon buiten kunnen spelen. 
Let op: in de zomer veel zon op het zuidwesten! Noordwest is te koud, maar een andere ligging is ook mogelijk. 
Het hek heeft een toegangsdeur die niet door kinderen kan worden geopend en grenzend is aan de buitenberging. De buitenruimte is voorzien van een buitenkraan (vorstvrij).

Buitenberging
Een buitenberging voor de school is benodigd voor het opbergen van het buiten speel materiaal (vandaalbestendig).
Deze materialen moeten veilig worden opgeborgen, beschermd tegen wind en regen. De berging
dient direct te grenzen aan het betreffende speelterrein.

En een buitenberging voor het buiten speelmateriaal aangrenzend aan het buitenterrein van de kinderopvang.

Containers
Er is een afgeschermde opstelplaats voor containers. Indien deze inpandig is dient er voldoende
ventilatie te zijn.

Toegangswegen/terrein
Er is voldoende afstand tussen de gevel en een eventueel plantsoen voor het plaatsen van ladders
en/of opstellen van brandweerauto’s, manoeuvreren van vrachtauto’s en hoogwerkers voor
reiniging. Toegangsroute van de openbare weg tot entree kindcentrum: verhard en minimaal 180cm breed.

Fietsenstalling
Op het terrein zijn voldoende fietsenrekken aanwezig voor leerlingen, medewerkers en bezoekers.
De rekken zijn logisch gepositioneerd op het terrein en hebben een goed verlichtingsniveau. Vanuit
het gebouw is voldoende toezicht (sociale controle) op de toegangen van de stallingen mogelijk.
Voor de leerlingen bestaat de fietsenstalling uit rekken voor 100 leerlingenfietsen (geleverd door aannemer). Voor medewerkers is een overdekte en afsluitbare fietsenstalling beschikbaar met een capaciteit van circa 10 fietsen.

Parkeren en Kiss&Ride
Ouders die hun kinderen met de auto naar school en de kinderopvang brengen en de medewerkers/ bezoekers parkeren hun auto op openbaar terrein in de nabijheid van de entree. In de uitwerking van het terrein wordt aandacht besteed aan een efficiënte en veilige verkeersafhandeling met een Kiss&Ride zone voor het halen en brengen van kinderen. De uitwerking van de Kiss&Ride zone en het parkeren zal door de opdrachtgever worden uitgewerkt en gerealiseerd. In overleg met de aannemer kan wellicht gekeken worden naar een oplossing waardoor de kiss en ride strook ook tijdens schooltijd als speelterrein gebruikt kan worden. 

Terrein-/buitenverlichting, gevelverlichting
Op het terrein dient voldoende verlichting aanwezig te zijn ten behoeve van parkeren en de
fietsenstalling. De verlichting wordt op een aantal strategische posities op- en rondom het gebouw
aangebracht en draagt bij aan de sociale veiligheid.
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Eis en uitgangspunt is een compleet, functioneel en (voor de gebruiksduur) gegarandeerd goed
functionerend en deugdelijk onderwijsgebouw dat voldoet aan de diverse vereisten van landelijke,
regionale en gemeentelijke overheden, instanties en instellingen. Er mag geen wettelijke
belemmering bestaan om het gebouw en terrein in gebruik te nemen of te houden voor de beoogde
functie. Het gebouw dient tenminste te voldoen aan eisen voortvloeiend uit:
 Vigerend Bouwbesluit nieuwbouw permanente bouw
 Programma van Eisen Frisse Scholen – 2015 klasse B (goed) 
 NEN, NPR-normen, VEWIN werkbladen en BRL;
 De te verkrijgen omgevingsvergunning en gebruiksvergunning;
 De gemeentelijke bouwverordening;
 Brandweer;
 Bouw- en woningtoezicht;
 Wet op Primair Onderwijs; Wet Kinderopvang 
 Voorschriften GGD betreffende de Buiten Schoolse Opvang;
 De geldende arbo-normen
 (Aansluit)voorwaarden energieleverende bedrijven en overige nuts bedrijven; het gebouw is gasloos.
 Indien van toepassing het vigerende bestemmingsplan, stedenbouwkundige
randvoorwaarden, welstandadviezen en beeldkwaliteit plannen;
 Alle overige geldende wet- en regelgeving.
Aanvullend zijn de volgende stukken van toepassing:
 Handboek Toegankelijkheid: het gebouw dient conform Bouwbesluit te beschikken over een
toegankelijkheidsgebied conform het gestelde in ‘Handboek toegankelijkheid, laatste druk
Wet- en regelgeving en normeringen gaan, wanneer zij stringentere eisen voorschrijven dan in deze
omschrijving, altijd boven de eisen zoals verwoord in dit document. De meest actuele versie van
wet- en regelgeving is van toepassing.

Voor het gehele document geldt dat, wanneer er zich tegenstrijdigheden voordoen in de
documenten die deel uitmaken van de vraagspecificatie, de aannemer dient uit te gaan van het
zwaarst wegende en/of in overleg te treden met de opdrachtgever. Enkel na schriftelijke
toestemming van de opdrachtgever is afwijken toegestaan.

Het gebouw moet zodanig worden ontworpen en gerealiseerd dat de noodzakelijke vergunningen
(omgevingsvergunning inclusief gebruiksvergunning) zonder enige beperking via een soepel proces
kunnen worden verkregen. De aannemer is verantwoordelijk voor alle stukken die nodig zijn voor het indienen van de omgevingsvergunning. De gemeente zal de omgevingsvergunning aanvragen en indienen. De aannemer dient zorg te dragen voor het maken en verstrekken van de
bouwkundige en installatietekeningen berekeningen en overige documentatie en is verantwoordelijk
voor het tijdig aanleveren van de benodigde informatie en documenten ten behoeve van de
indiening van de omgevingsvergunning en gebruiksvergunning/-melding. Waar nodig worden
vroegtijdig overleggen met de betreffende instanties gevoerd om de specifieke regels en eisen te
achterhalen.

In de tijdelijke huisvesting zullen veel (kleine) kinderen aanwezig zijn. Aannemer dient aandacht te
besteden dat materialen en producten veilig zijn voor deze kwetsbare groep. Denk aan hoogte van
de kind veilige wandcontactdozen, het voorkomen van scherpe hoeken, pas een zodanige
positionering en detaillering van inrichtingselementen en installaties toe dat deze geen
verwondingen of onveilige installaties kunnen veroorzaken et cetera.

[bookmark: _Toc25248738][bookmark: _Hlk25142560]4.1 Fundering en bodem/grondwerk
Ten behoeve van het funderingsontwerp is een sonderingsonderzoek bijgevoegd als bijlage @. De aannemer is verantwoordelijk voor een adequate fundering op basis van onafhankelijk funderingsadvies.
Aan de hand van de resultaten van het funderingsadvies en technisch bodemonderzoek dient de
aannemer de funderingsconstructie te toetsen aan de uitgangspunten en met een berekening te
onderbouwen.
 Aan de hand van een locatiebezoek door de aannemer uit te voeren onderzoeken en
constructieve berekeningen dient aannemer aan te tonen welk funderingsprincipe moet
worden toegepast.
 Uitgangspunt is een gesloten grondbalans. Mocht er toch overtollige grond zijn dan dienen
er aanvullende afspraken gemaakt te worden over de opslag of afvoer van grond.
 De grond wordt bouwrijp met schoongrondverklaring uitgegeven door de gemeente.
 De gemeente is verantwoordelijk voor bouwrijp opleveren van het terrein.
 Het voorzien in rijplaten of andere aanvullende bovengrondse aanpassingen voor de aanvoer
en fundering van het gebouw behoren tot de opdracht van de aannemer.
 Er is een klick-melding gedaan (zie bijlage 5 @nog niet bijgevoegd voor marktconsultatie).
 De aannemer verzorgt alle kabels, leidingen en afvoeren vanaf de bestaande infrastructuur
tot aan het gebouw. De aannemer sluit het gebouw aan op de riolering en nutsvoorzieningen
en is verantwoordelijk voor de opgave van posities en type en aantal aansluitpunten op het
terrein. De coördinatie met de nutsbedrijven over de aansluiting op het gebouw valt tevens
onder de werkzaamheden van de aannemer.
 De aannemer dient te onderzoeken of het hemelwaterafvoer aangesloten kan worden op de
bestaande water riolering. Indien niet efficiënt en gunstig kan de aannemer er vanuit gaan
dat de hemelwaterafvoer op het terrein geloosd kan worden. Dit dient wel verspreid op
meerdere punten te gebeuren.
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 Alle ruimten met uitzondering van de entrees worden voorzien van een onderhoudsarme vloer zoals bijvoorbeeld PVC. Robuust, stevig, degelijk en eenvoudig schoon te maken.
[bookmark: _Hlk22543140] In de sanitaire ruimtes wordt een gietvloer toegepast met opstaande rand.
 Entrees worden voorzien van een schoonloopmat.
 Bij de keuze van de vloerafwerking moet aandacht worden geschonken aan de reinigbaarheid,
stroefheid, herstelbaarheid, krasvastheid en duurzaamheid in relatie tot de functie van de
ruimte.
 Uitgangspunten in relatie tot de vloerafwerking:
o Alle vloeren van beton (i.p.v. hout) in verband met o.a. akoestiek;
o De mate van anti-slip komt overeen met het beoogde gebruik;
o Vloer speellokaal geschikt voor spelactiviteiten. 
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 Daken zijn geschikt om zonder schadevorming te betreden voor onderhoud en inspectie;
 Ten behoeve van de bereikbaarheid van de installaties op het dak tegellooppaden en
veiligheidsvoorzieningen opnemen;
 Afschot is minimaal 16 mm/m1;
 Daklichten dienen dubbelwandig, slagvast en inbraak werend te worden uitgevoerd;
 Daken zijn veilig te gebruiken indien er onderhoud gepleegd moet worden en voldoen aan
de veiligheidseisen.
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 Binnenwanden dienen voldoende sterk te zijn om krachten, die vanuit het specifieke
gebruik van ruimten te verwachten zijn, op te nemen. Hierbij mogen geen blijvende visuele
vervorming of andere vormen van schade plaatsvinden. Het oppervlak van de wanden dient
gerelateerd aan het specifieke gebruik van de betreffende ruimte in ieder geval
molestbestendig, stof-arm, splintervrij, vochtbestendig en voldoende sterk te zijn. Speciale aandacht is
nodig voor de wijze waarop vaste inrichting (bijvoorbeeld digiborden/ fonteinen / wastafels
e.d.) wordt geplaatst of bevestigd. Alle ruimten zijn voorzien van vlakke en gladde wanden.
Het digiboard is mobiel. 
Naar algemene ruimtes wordt glas toegepast (tussen lokalen niet).
[bookmark: _Hlk25222667] Specificatie van ICT hardware zoals Wifi-punten en patchkasten @volgt@. De accespoints voor Forte plaats zijn de Unifi UAP AC PRO acces point. Qua bekabeling is minimaal CAT6 benodigd. 
 Sanitaire cabines uitvoeren als sanitaire wanden opgesteld op aluminium pootjes, o.g. onder
de wandjes circa 20 cm vrije ruimte (aannemer mag uitgaan van een standaard oplossing
mits deze voldoet aan de overige eisen uit de Technische Omschrijving). De te monteren
toiletrolhouder wordt door de school en kinderdagverblijf zelf verzorgd. Deuren van de sanitaire wanden voorzien van vrij bezetslot die past bij de doelgroep.
 Bij de binnenwanden: geluidisolatie tussen de ruimtes.
 De wand tussen de twee groepsruimtes van de kinderopvang is een wand van kozijnen met ramen erin en een schot onderin met een nog te bepalen hoogte.
 De wand rondom de sanitaire ruimte is een kozijn met bovenin glas, hoogte van het glas nog te bepalen.
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 Buitenwanden dienen voldoende sterk te zijn om krachten, die vanuit het gebruik en de
locatie te verwachten zijn, op te nemen. In het kader van vandalisme bestendigheid naast
een zeer robuuste buitenwandafwerking (volkern of staal/aluminium beplating o.g) extra
aandacht besteden aan de constructies en detailleringen van rolluiken/screens,
hemelwaterafvoeren, aansluitingen van en op de gevelafwerking, et cetera. Materialen zijn
bestendig tegen mechanische beschadigingen, mogelijkheden tot het beklimmen wordt
voorkomen.
 De buitenwanden moeten voorzien worden van een onderrand, zodat de ruimte onder de
units wordt afgesloten.
 Raampartijen van de oost-, west-, en zuidgevels voorzien van elektrische buitenzonwering;
 Ruimten voorzien van te openen ramen aan de gevelzijde t.b.v. natuurlijke ventilatie.
Voorkeur voor draaikiepsysteem. Indien deze bij de kinderopvang op een hoogte van minder dan 85cm boven de vloer of een podium komen, dienen deze voorzien te worden van uitvalbeveiliging of een kierstandhouder. Het systeem is niet te bedienen door kinderen. 
Zo uitvoeren dat zij bij gebruikssituaties (ook op het speelterrein) geen gevaar of hinder op kunnen leveren voor de gebruiker.
 De ramen op de begane grond van binnenuit beglazen en de openbare ruimten van zo min
mogelijk draairamen voorzien (inbraakpreventie).
 De onderbouw lokalen en de kinderopvangruimten zijn voorzien van een glazen deur naar buiten, om direct toegang te hebben tot het buitenterrein.
 De slaapruimtes van de kinderopvang aan de buitengevel zijn voorzien van een te openen kiepraam ten behoeve van natuurlijke ventilatie. Ramen voorzien van ventilatieroosters voor continu luchtverversing.
Glasvlakken bij de kinderopvang zijn tot 1,4 meter voorzien van veiligheidsglas of -folie (NEN3569).


[bookmark: _Toc25248743]4.6 Deuren
 Alle binnendeuren zijn afsluitbaar middels cilinderslot met uitzondering van de deuren naar de
voorportalen van toiletten, de slaapruimten van de kinderopvang en de tochtdeuren. Voorzien in eurocilinder. Sleutel is universeel voor alle deuren;
 Stompe deuren toepassen met glas strook (van veiligheidsglas) en op breukgevaarlijke
plekken geen glas toepassen, tenzij specifiek vermeld;
 Type deuren en kozijnen afstemmen op het gebruik, kwaliteit en prestatie eisen afgestemd
op intensief gebruik, akoestische waarden en brandwerendheid;
 Deuren hebben kwaliteitsniveau utiliteitsbouw en zijn stootvast en eenvoudig te reinigen;
 Binnendeuren van de groepsruimten van de onderbouw/ kinderopvang en de entreedeuren voorzien van vingerstripbeveiligingen over de gehele hoogte van de deur. Dit geldt ook voor deurtjes en de laden van het pantryblok;
 Deuren die de gang indraaien dienen 180 draaicirkel te hebben. Voorkom schade aan
wanden door het open draaien of stoten van deuren door de toepassing van vloerstoppen
(‘paddenstoelen’) of iets anders. Deze mogen het gebruik niet hinderen;
 Sluitplan in overleg met de opdrachtgever definitief vast te stellen. Uitgangspunt is een
systeem bestaand uit gelijke cilinders voor alle deuren.
 De toegangsdeur naar de kinderdagverblijfsgroepsruimte heeft een hoge deurklink (geen cijferslot). 

[bookmark: _Toc25248744]4.7 Hang- en sluitwerk
 Het hang- en sluitwerk dient in algemene zin voldoende robuust en zwaar te zijn voor de
beoogde intensiteit van het gebruik en is gecertificeerd volgens BRL 3104 (SKG-sterren);
 Hang- en sluitwerk zodanig kiezen dat de inbraak werende functie zoveel mogelijk wordt
benut;
 Hang- en sluitwerk voldoet aan het Politiekeurmerk;
 Hoogte van onderwijs is standaard.
 Sluitplan dient te worden gemaakt door de leverancier van de cilinders, in nauw overleg
met de gebruikers en opdrachtgever. Dit geldt ook voor de gewenste hoogten van het deurbeslag. Bij de deuren die toegang geven tot de groepsruimtes van de kinderopvang en de slaapkamers zit het deurbeslag op 150 cm. 

[bookmark: _Toc25248745]4.8 Plafondafwerking
 Systeemplafonds toepassen i.v.m. o.a. geïntrigeerde armaturen, brandveiligheid en het
wegwerken van bekabeling;
 Plafondafwerking uitvoeren in een lichte kleur waarin de verlichtingsarmaturen zijn
opgenomen.
 Akoestische eisen minimaal conform het programma Frisse Scholen klasse B.
 Bij de keuze van de toe te passen plafonds dient rekening te worden gehouden met:
o Een goede geluidsabsorptie;
o Brandveiligheid;
o Een neutrale keurstelling van het plafond;
o Voorkoming van geluidslekken, in het bijzonder bij ruimten die geluidsisolerend
moeten zijn;
o Voorkoming van stofophoping;
o Voorkoming van vandalisme;
 Het plafond in het speellokaal dient balvast te zijn, tenzij in overleg met de opdrachtgever
en gebruiker wordt vastgesteld dat er geen activiteiten plaatsvinden die beschadigingen
kunnen geven aan de ruimte.
 Ruimten waarin verlaagde plafonds worden toegepast uitvoeren in eenvoudig te de- en hermonteren systeemplafonds in verband met de bereikbaarheid van de daarboven gelegen
installatievoorzieningen.

[bookmark: _Toc25248746]4.9 Vaste inrichting
 Opdrachtgever hangt bij inhuizing aan de wand op aangegeven positie een digibord inclusief
beamer of smart bord aan de wand. Hiertoe voorzieningen treffen (aansluitingen en
achterhout).
 De groepsruimtes van de kinderopvang (KDV en POV/BSO in de ruimte- en inschrijfstaat zijn beide voorzien van een pantry op normale hoogte (88-90cm boven vloerpeil). De pantry dient te zijn van leverancier Eiland De Wild. Het ontwerp van de keuken dient de Keller Prolux Elba 300 te zijn:
Eén groepsruimte voor 16 kinderen van 0-4 jaar: kinderdagverblijfgroep (KDV).
Met een pantry in kinderdagverblijf: 
· keukenblok met drie kastjes van 60 cm breed onder en 2 boven en 1 open kastje voor magnetron, 1 wcd voor magnetron in bovenkastje
· koud/warm water met boiler van 15 L, 1 wcd voor boiler
· spoelkast met doorlopende deur, 
· kast voor geïntegreerde vaatwasmachine met 4 programma’s (apparatuur wordt verzorgd door Forte en school), 1 wcd voor vaatwasmachine
· hoge kast t.b.v. integreerbare koel-vriescombinatie, inhoud 199/68 L, 1 wcd voor koel-vriescombinatie.
· algemeen: 2 x dubbele wcd boven het werkblad (circa 15 cm)
Eén ruimte voor peuteropvang 2-4 jaar en buitenschoolse opvang 4-12 jaar (POV/BSO).
Met een pantry in bso/pov ruimte identiek aan bovengenoemde pantry voor het kinderdagverblijf alleen zonder kast voor geïntegreerde vaatwasmachine. 

Beiden pantry’s voorzien van een Trespa achterwand/plaat o.g. tegen spatten. Water uit de kranen max. 38 graden. 
 In de groepsruimten van de onderbouw voorzien in een pantryblokje, bestaand uit werkblad
met twee onder- en bovenkastjes. Werkblad voorzien van wasbak en in ieder geval in een
aansluiting met koud water en afvoer. Achterwand pantry (tussen bovenzijde werkblad en
onderzijde bovenkasten) afwerken met trespa plaat o.g. tegen spatten. Voorzien in een
werkblad van 59 cm vanaf vloerpeil.
 De groepsruimten voor midden- en bovenbouw zijn voorzien van een pantry. Deze pantry’s
zijn uitgevoerd conform pantry onderbouw, echter met een bovenzijde werkblad op 88 cm
boven vloerpeil.
 In de personeelsruimte voorzien in een pantryblok tbv het personeel realiseren met 3
onderkastjes van 60 cm breed. Daarnaast ruimte laten voor de plaatsing van een losse
koelkast. Tevens voorzien van 3 bovenkastjes van 60 cm breed t.b.v. opslag. Bovenzijde
werkblad op 88 cm boven vloerpeil. Achterwand pantry (tussen bovenzijde werkblad en
onderzijde bovenkasten) afwerken met trespa plaat o.g. tegen spatten. T.b.v. apparatuur
voorzien in: 
a) koelkast; 1 wcd naast het blad, 
b) wasbak: afvoer, aanvoer van warm en koud water, onder het blad, 
c) koffiezetapparaat: 2 x dubbele wcd boven het blad (circa 15 cm), 
d) algemeen: 1 x dubbele wcd boven het blad (circa 15 cm); 
e) oven: 1 x dubbele wcd op achterwand
f) vaatwasser 1 x dubbele wcd met aan/afvoer en koud water in het onderkastje

 Voor het sanitair wordt er onderscheid gemaakt naar kleutertoiletten, peutertoiletten, het personeelstoilet, het MIVA toilet en de overige toiletten.
o Personeelstoilet: toilet op normale hoogte.
o De kleutertoiletten moeten vanaf de vloer gemeten 41 centimeter hoog zijn (incl.
toiletbril). In iedere unit 1 wasbak met koud water. Hoogte bovenzijde wasbak 60 cm vanaf vloerafwerking. Hoogte scheidingswanden tussen toiletjes tot 120 cm vanaf vloer.
o Toiletten dienen te worden aangebracht op normale hoogte. Een en ander ter
afstemming met de opdrachtgever. Hoogte sanitaire wand tot 150 cm vanaf vloer en
de scheidingswand loopt door tot en met plafond (alle schooltoiletten m.u.v. de onderbouw/kleutertoiletten).
 De sanitaire ruimte van de kinderopvang:
· Ruimte beschikt over twee in hoogte verstelbare commodes met ingebouwde trap en wasbak met boiler (10 L) koud en warm water in het midden (commode levert de kinderopvang), hier 2 x wcd tbv commode. 1 wcd voor de boiler met een thermostatisch mengventiel t.b.v. de kraan (max. 38 graden). 
· 2 peutertoiletten: toiletpotjes uitvoeren in hangend model, hoogte 32 cm (inclusief bril) 
· 2 kleuter toiletten: toiletpotjes uitvoeren in hangend model, hoogte 41 cm, inclusief bril; Gescheiden ruimtes, door schaamschotwanden en deuren (Kupan). Hoogte tussenwanden minimaal 120 cm max 200 cm, nader te bepalen.
· Wasgelegenheid voor de peuters: lage wastafel met koud water, hoogte bovenzijde wasbak 54cm (buikhoogte).
· Wasgelegenheid voor de bso kinderen: lage wastafel met koud water, hoogte bovenzijde wasbak 70 cm (buikhoogte).
· Vloerafwerking gietvloer met opstaande plint;
· Bij alle toiletunits dient een onderscheid gemaakt te worden in jongens-/ en meisjestoiletten. M.u.v. voor de allerkleinsten van de kinderopvang.
· De constructie en detaillering bevordert geen aanhechting van stof, vuil, vocht e.d.
Hierdoor moeten alle leidingen worden weggewerkt in de wanden en/of plafond en moeten
er zwevende toiletpotten worden toegepast. Vloeren en wanden (tot min. 70 cm hoogte)
moeten zo uitgevoerd zijn dat urine niet in het materiaal kan trekken.
 Werkkast: werkkast voldoende groot voor schoonmaakkar, uitstortgootsteen en stelling
t.b.v. opslag schoonmaakartikelen. Achter de uitstortgootsteen voorzien in trespaplaat o.g.
tegen het spatten. Werkkasten zijn voorzien van een laaggeplaatste uitstortgootsteen met
stootrand, voorzien van een zandvang en opklapbaar emmerrooster, warm- en
koudwateraansluiting, zwenkkraan, een stevig schap voor schoonmaak middelen en
materialen (minimaal 3 planken met een diepte van 60 cm) en een dubbele
wandcontactdoos.
 De wasruimte: voorzien van 4 x dubbele wcd (en 4 x afvoer), waterkraan met koud water tbv wasmachine en afvoer.
 Reproruimte: voorzien van 2 x dubbele wcd.
 Voor de kinderopvang wordt wat betreft verlichting hetzelfde aangehouden als onderbouw en de aansluitingen zijn als volgt:
Wandcontactdozen: zie ook ruimte- en inschrijfstaat
De wandcontactdozen dienen op de volgende hoogten geplaatst te worden: 
Kantoor > 800mm. 
Groepsruimte > 1500 mm 
Schakelmateriaal > 1050 mm 
Slaapkamer > 1500 mm
De bediening van de verlichting in de slaapruimte zit aan de buitenzijde van de ruimte en is dimbaar.

Alle wandcontactdozen dienen kindveilig te zijn.

Verlichtingssterkte kdv: 300 lux.

 Coffee to go bij de entree van de kinderopvang een waterpunt en 1 x wcd.
 Een buitenkraan, vorstbestendig, aan de gevel op het buitenterrein van de kinderopvang.
[bookmark: _Toc25248747]4.10 Energie
Het gebouw voldoet minimaal aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit, aangevuld met eisen
zoals vastgelegd in het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B en het moet voldoen aan de BENG norm.

[bookmark: _Toc25248748]4.11 Thermisch comfort
Het thermisch comfort voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit, aangevuld met eisen
zoals vastgelegd in het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B.
Het gebouw is gasloos. Verwarming is op basis van electra. Sturing verwarming op basis van
thermostatische radiatorknop. De radiatorknop is vandaalbestendig en steekt niet uit (parallel aan
de wand). De radiatoren dienen op een logische positie geplaatst te worden, ruimte-indeling naar
geveloriëntatie, voorkomen van koudeval. Bij voorkeur onder de ramen.


De radiatoren zijn bij de kinderopvang afgeschermd met een schermkap. Ook de radiatorknop en elektra aansluiting zijn buiten bereik van kinderen. Radiatorbuizen om timmeren met een koof tot 150 hoogte. Let bij de slaapruimten op positionering/ indeling i.v.m. te openen bedjes. 

[bookmark: _Toc25248749]4.12 Binnenklimaat en luchtkwaliteit
Het binnenklimaat voldoet minimaal aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit, aangevuld met
eisen zoals vastgelegd in het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B voor luchtverversing.
Daarnaast gelden de volgende eisen:
 Verblijfsruimten worden geventileerd middels mechanische lucht toe en afvoer middels
WTW installatie, incl. topkoeling.
 Uitgangspunt voor de bezetting in de lokalen is 25 leerlingen + 1 leerkracht.
 Kanalen t.b.v. lucht toe- en afvoer gemonteerd boven het plafond.
 Schakeling middels CO-02 sturing met VAV regelaar
 De constructie en detaillering bevordert geen aanhechting van stof, vuil, vocht e.d.
Hierdoor moeten alle leidingen worden weggewerkt in de wanden en / of plafond en
moeten er zwevende toiletpotten worden toegepast.
 Vloeren en wanden (tot min. 70 cm hoogte) moeten zo uitgevoerd zijn dat urine niet in het
materiaal kan trekken.
 Afzuiging – Toiletten, sanitaire ruimte kinderopvang voorzien van mechanische afzuiging.
 Ramen voorzien van ventilatieroosters voor continu luchtverversing
 De temperatuur in de slaapruimten van de kinderopvang ligt altijd tussen de 15 en 22 graden en is bij voorkeur 18 graden. 
 Bij de installaties wordt rekening gehouden met de openingstijden van school en kinderopvang. De kinderopvang is 52 weken open, m.u.v. de weekenden.

[bookmark: _Toc25248750]4.13 Visueel comfort
Het visuele comfort voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit, aangevuld met eisen
zoals vastgelegd in het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B.

[bookmark: _Toc25248751]4.14 Akoestisch comfort
Het akoestische comfort voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit, aangevuld met eisen
zoals vastgelegd in het Programma van Eisen Frisse Scholen klasse B.

[bookmark: _Toc25248752]4.15 Elektrotechnische eisen
 Het gebouw wordt all electric inclusief verwarming en dient hiertoe te worden voorzien van adequate vloerverwarming.
 Het gebouw moet worden voorzien van voldoende, veilig, uniform, gebruiksvriendelijk
schakelmateriaal en aansluitpunten.
 In ruimte- en inschrijfstaat (bijlage 1) zijn de aantallen vrije data en elektra aansluitingen weergegeven per ruimte. Dit aantal is dus bedoeld voor de gebruiker en staat los van de aansluitingen die nodig zijn voor gebouwinstallaties zoals pompen, boilers, verlichting, e.d. Dit aantal is te
bepalen door aannemer. 

Voor een mobiel digibord dient er aan de wand waar het digiboard wordt opgesteld één data-aansluiting en één dubbele elektra aansluiting aanwezig te zijn (deze aansluitingen zijn niet opgenomen in ruimte- en inschrijfstaat). Voor de docentencomputer naast het digibord aan de raamzijde van het lokaal dienen 2 data-aansluiting en 2 elektra-aansluitingen aanwezig te zijn. Daarnaast zijn er een aantal data en elektra punten voor algemeen gebruik en computerwerkplekken. Deze elektra en datapunten zijn opgenomen in het bovenstaande overzicht. Aanvullend op de aansluitingen per ruimten zijn alle pantry’s voorzien van 4 wcd’s en heeft de pantry in de personeelsruimte een 2 X dubbele wcd, wateraansluiting en afvoer voor een vaatwasser.
 De pantry’s in de groepsruimtes van de kinderopvang hebben, in 1 bovenkastje enkele wcd voor de magnetron, in het onderkastje 1 x enkele wcd voor de vaatwasser, achter de hoge kast 1 enkele wcd voor de koelkast, 2 x dubbele wcd boven het aanrechtblad (hoogte 15 cm) en 1 enkele wcd voor de boiler en een wateraansluiting en afvoer voor een vaatwasser.
 Alle aansluitpunten dienen met randaarde uitgevoerd te worden en zijn voorzien van
kinderbeveiliging.
 Verlichting middels LED verlichting (inbouw) in groepsruimten, kantoorruimten, verkeersruimten e.d. In toiletten en entrees eventueel te voorzien in PL. Om een goede algemene verlichting te bereiken, dient het werkvlak gelijkmatig te worden verlicht. Er moet sprake zijn van zo min mogelijk helderheidverschillen, verblinding, spiegeling en reflectie. Om te komen tot een evenwichtige en gelijkmatige verlichting dienen de armaturen bij voorkeur te worden bevestigd evenwijdig aan de gevel. Schakeling decentraal per ruimte middels schakelaar nabij entree van de ruimte. Verlichting in toiletten vochtbestendig en spatwaterdicht.
Aanwezigheidsdetectie bij sanitaire ruimte.
 Noodverlichting - De noodverlichting dient aanwezig te zijn conform de eisen van de brandweer.
 Ontruimingsinstallatie –installatie dient te voldoen aan bouwbesluit en de eisen brandweer en het Bouwbesluit. Bedienpaneel bij hoofdentree. 
 Nuts aansluitingen - Het gebouw wordt voorzien van de benodigde nutsaansluitingen. Inclusief glasvezel indien dit in de omgeving wordt aangeboden. Er dienen tussenmeters geplaatst te worden tussen school en kinkeropvang.
 Zonnepanelen op het hele dak.
 In een vroeg stadium moeten er bindende afspraken worden gemaakt met de nutsbedrijven
over de aanvraag, capaciteit, plaats van de aansluitingen en omvang en inrichting van de technische ruimte voor de voedings- en meetinstallaties. Hiervoor dient tijdig afstemming plaats te vinden tussen opdrachtgever en aannemer.
 Data - De installatie zo op te leveren dat na het plaatsen van de actieve componenten
servers, routers door opdrachtgever en het door hem afsluiten van een abonnement de
internetverbinding werkt. Aannemer dient te voorzien in patchkast, patchstrook, CAT6a
bekabeling, walloutlets en de koppeling met de openbare infrastructuur. Patchkast te plaatsen in de
bergruimte/repro/server op een zo handig mogelijke plek. Te voorzien in een gecertificeerd
systeem van patchstrook tot en met wall outlet. 
 Wifi – de huisvesting dient voorzien te worden van accespoints ten behoeve van
een zeer goed dekkend wifi-netwerk in het gehele gebouw.
 VGA - in wandgoot op te nemen een VGA kabel voor de rechtstreekse koppeling tussen
docenten pc en de beamer.
 Deurbel - bij hoofdentrees en neventrees een belvoorziening hoorbaar en een intercom met videobeeld in de groepsruimten kinderopvang.

[bookmark: _Toc25248753]4.16 Water
Alle sanitaire toestellen zoals toiletten, wastafels en uitstortgootstenen moeten worden
aangesloten op een nieuw aan te brengen drinkwaterleiding systeem.
Aan te houden voorwaarden met betrekking tot te hanteren voordrukken:
 Voor de brandslanghaspels geldt een minimale voordruk van 150 kPa.
 Voor de overige tappunten geldt een minimale voordruk van 100 kPa.
 Voor de koud- en warmtapwaterinstallatie is het uitgangspunt dat de benodigde hoeveelheid
water wordt geleverd onder een druk van 150 kPa na de watermeter.
Het tapwaterleidingwerk moet worden gedimensioneerd overeenkomstig onderstaande  uitgangspunten:
 Koudtapwaterleidingen te dimensioneren met als uitgangspunt een maximaal optredende
stroomsnelheid van 1,5 m/s;
 Warmtapwaterleidingen te dimensioneren met als uitgangspunt een maximaal optredende
stroomsnelheid van 1,0 m/s.
Al het leidingwerk in sanitaire ruimten, lokalen en comfortruimten moet uit het zicht en verticale
leidingen naar sanitaire toestellen moet in wanden worden weggewerkt.

Vuilwaterafvoer
Alle vuilwaterafvoeren van de toiletten, wastafels, keukenvoorzieningen en uitstortgootstenen
moeten worden aangesloten op het vuilwatersysteem. De vuilwaterafvoerleidingen aangebracht
boven verlaagde plafonds van verblijfsruimten moeten voorzien van akoestische isolatie indien dit
noodzakelijk is om aan de geluidstechnische eisen voldaan wordt. Doorvoeringen door
brandscheidingen moeten worden voorzien van de benodigde brandmanchetten.
De verzamelleidingen moeten naar buiten worden gevoerd en in het terrein worden verzameld. De
vuilwaterafvoerinstallatie in zijn geheel baseren op vrij verval en primaire ontspanning. De
aannemer geeft op tekeningen met een exacte maatvoering aan op welke wijze het vuilwater vanuit
het gebouw op het terrein aansluit. De opdrachtgever zal de benodigde terreinriolering aanbrengen
om aan te sluiten op het gemeentelijke riool.
Uitgangspunt voor het afvoeren van de hemelwaterafvoer aansluiten op de bestaande riolering
indien mogelijk en ander is het direct lozen op het terrein. Dit dient wel verspreid op meerdere
punten te gebeuren. Indien het wel noodzakelijk blijkt de hemelwaterafvoer aan te sluiten op de
riolering dan moeten de vuilwaterafvoer en de hemelwaterafvoer tot de erfgrens apart worden
aangeboden

Sanitaire toestellen
Voor het gebouw moeten de navolgende sanitaire toestellen worden aangebracht:
 Closets.
 Kleutertoiletten (onderbouw en bij kinderopvang)
[bookmark: _Hlk22301235] Peutertoiletten, zonder deksel (kinderopvang)
 MIVA-closet
 Uitstortgootstenen werkkasten
Voor de navolgende afnemers moet aansluitgarnituur worden aangebracht bestaande uit
(warm)tapwater(meng)kraan aansluitleidingwerk en afvoerleidingwerk.
• Pantry onderbouw (koud  en warm tapwater).
• Pantry’s groepruimten kinderopvang (koud en warm tapwater en een mengkraan met temperatuurbegrenzing) en bij de commode in de sanitaire ruimte van de kinderopvang.
• Pantry personeelsruimte (boiler/keukenmengkraan/vaatwasser).
• Werkkasten (warm- en koud water)
 Coffee to go tappunt koud water bij entree kinderopvang.
Voor het sanitair gelden de volgende eisen:
 Alle mengkranen moeten voorzien zijn van temperatuurbegrenzing.
 De constructie en detaillering bevordert geen aanhechting van stof, vuil, vocht e.d.
Hierdoor moeten alle leidingen worden weggewerkt in de wanden en/of plafond en moeten er
zwevende toiletpotten worden toegepast.
 Vloeren en wanden (tot min. 70 cm hoogte) moeten zo uitgevoerd zijn dat urine niet in het
materiaal kan trekken.
 Bij de kinderopvang: 
Tegels: 
Basis tegel  Mosa Global Collection, 16900 1515 
Strooitegel 1: mosa colors, 19920 1515  
Strooitegel 2: mosa colors 18900 1515

Het voegwerk tussen de tegels is maximaal 3mm breed en in zilvergrijs, het tegelwerk tot 135 cm hoogte, in strooivorm getegeld. Lichtgrijze kit.
 De sanitaire toestellen moeten afsluitbaar en met koppelingen worden aangesloten zodat deze
eenvoudig afsluitbaar en los te koppelen zijn. Randen en naden aan de bovenzijde tussen wand
en sanitaire toestellen alsmede wanddoorvoeringen moeten met sanitair kit worden afgedicht.
Tevens moeten de wanddoorvoeren in het zicht worden voorzien van een afdekrozet.

[bookmark: _Toc25248754]4.17 Brandbestrijdingsinstallatie
Het gebouw moet worden voorzien van de benodigde brandslanghaspels en brandblussers conform de door wet- en regelgeving en brandweer gestelde eisen.

[bookmark: _Toc25248755]4.18 Communicatie
Signalen
Ten behoeve van de mindervaliden toilet moet er een personenoproep installatie worden
aangebracht, die een signaal buiten de ruimte en bij de administratie zal geven.

Data
In de zwakstroomruimte moet een staand model patchkast worden opgenomen. Hierin is ruimte
voor eventuele uitbreiding mogelijk. In de kast moeten de volgende data aansluitingen worden
aangesloten:
 Wifi;
 Werkplekken;
 Digiborden;
 Regelkast;
 Printers.
Voor de data gelden de volgende eisen:
 De databekabeling moet worden gebaseerd op CAT 6A.
 Alle bekabeling wordt afgewerkt op het patchpaneel.
 Het gebouw is voorzien van een volledige WiFi dekking accespoints.
 De aannemer moet zorgdragen voor de aanleg van de installatie vanaf het invoerpunt in het
gebouw naar de zwakstroomruimte van de eventuele benodigde glasvezellijnen.
 Data outlets (opgenomen in ruimte- en inschrijfstaat)
[bookmark: _Toc25248756]4.19 Beveiliging
Brand
 Het gebouw moet worden voorzien van een, indien van toepassing volgens wet- en
regelgeving, gecertificeerde brandmeldinstallatie conform landelijke normeringen en
voorschriften en de gemeentelijke bouwverordening.
 Het Programma Van Eisen brandmeldinstallaties moet worden opgesteld door een KIWA
gecertificeerd bedrijf. Het opstellen van het Programma van Eisen behoort tot de
werkzaamheden.

Ontruimingsinstallatie
 Naast de brandmeldinstallatie moet het gebouw voorzien worden van een
ontruimingsinstallatie conform alle landelijk geldende voorschriften en eisen van de
plaatselijke brandweer.

Inbraak
Aanbrengen inbraaksignaleringssysteem (conform MARSH eisen) in overleg met opdrachtgever. 
Een systeem dat gebruik maakt van tags.

[bookmark: _Toc25248757]4.20 Lifttechniek
Het gebouw is voorzien van een eenvoudige platformlift.

[bookmark: _Toc25248758]4.21 Terrein
 Het terrein is voorzien van verharding. Op basis van de inrichting van het plein zullen hier
aanpassingen worden gedaan zoals het plaatsen van speeltoestellen e.d. De aanpassingen
aan de terreinverharding t.b.v. het speelplein alsmede de inrichting het plein dienen in het
ontwerp nader uitgewerkt te worden.
 Bij het plein komt een berging (seperaat of inpandig, afhankelijk van ontwerp)
van 10 m². De positie en uitwerking van de buitenberging maakt deel uit van de opgave en
is de verantwoordelijkheid van de aannemer.
En een buitenberging van 10 m2 bij de kinderopvang (seperaat of inpandig, afhankelijk van ontwerp).
 Het gehele terrein dient omheind te worden met een afsluitbaar hekwerk van degelijke
kwaliteit en 180 cm hoog. Waar mogelijk wordt aangesloten op bestaande hekwerken van de belendende percelen. Nabij de hoofdentree een dubbele poort. Doorgang 1000 mm. De poorten dienen 180 graden te kunnen opendraaien. Aannemer dient de totale lengte van het hekwerk zelf in het werk na te meten en aan te brengen.
Het hek dat toegang biedt tot het buitenterrein van de kinderopvang dient afsluitbaar te zijn voor kinderen. De hoogte van het hekwerk en de poort is 180 cm.
 Geen HWA riool, het terrein ligt reeds op afschot en is voorzien van kolken.
 Door de aannemer aan te brengen, voor de kinderen, fietsenrekken plaatsen middels
fietsklemmen. Te rekenen op 100 fietsklemmen.
 Het rioleringsstelsel voor vuilwater dient waar nodig voorzien te worden van de benodigde
ontspanningsleidingen, ontstoppings- en expansiestukken en buiten voorzien te worden van
controleputten en ontstoppingsstukken. Onderhoud aan het leidingenstelsel dient eenvoudig
plaats te kunnen vinden, zonder overlast voor gebruikers. Het terrein als ook de installaties
zijn zodanig ontworpen dat het goed functioneren van leidingwerk in en om het gebouw
gegarandeerd is. Let op het voorkomen van zakkingen en de effecten van vorst op het
terrein.
 Aannemer dient ervoor te zorgen dat het gebouw geschikt is om aan te sluiten op de
riolering en de nutsvoorzieningen. De aannemer geeft aan op welke wijze en op welke
positie het gebouw zal worden aangesloten op riolering en waar het nutsvoorzieningen
moeten worden ingebracht. De aannemer levert de benodigde informatie en tekeningen en
verzorgd de aansluitingen vanaf het openbare weg tot aan het gebouw, inclusief de invoer
naar technische ruimten en de aansluiting op de infrastructuur van het gebouw. Alle
aansluitingen dienen conform de eventuele aansluitvoorwaarden vanuit de gemeente en/of
nutsbedrijven.
[bookmark: _Toc25248759]4.22 Bestemmingsplan en omgevingsvergunning
[bookmark: _GoBack]In de Tuinderij- Oost geldt het bestemmingsplan De Nieuwe Tuinderij- Oost: https://www.beemster.net/content/bestemmingsplan-de-nieuwe-tuinderij-oost
Naar verwachting zal voor het kindcentrum tijdelijke afgeweken worden van het bestemmingsplan. Het gebouw moet voldoen aan het bouwbesluit nieuwbouw permanente bouw (als privaatrechtelijke eis in dit programma van eisen). Mogelijk wordt de omgevingsvergunningsaanvraag wel alleen getoetst aan het bouwbesluit onderdeel tijdelijke bouw.
[bookmark: _Toc25248760]4.23 Onderhoud en garantie
Garantie is opgenomen als gunningscriterium (zie de bij de Aanbestedingsleidraad behorend Scoretabel @Nb nog niet bijgevoegd voor Marktconsultatie@).

Onderhoud is optioneel opgenomen in de ruimte- en inschrijfstaat.
[bookmark: _Toc25248761]4.24 Flexibiliteit
Verplaatsbaarheid
Verplaatsing moet mogelijk zijn en moet optioneel worden afgeprijsd in de ruimte- en inschrijfstaat. 

Toevoegen extra ruimten 
Het tot ten minste 10 jaar na oplevering toevoegen van extra ruimten moet mogelijk zijn voor de (conform overeenkomst geïndexeerde prijzen) per eenheid + opstartkosten. 

Verplaatsing
Het gebouw en eventuele bijgebouwen (indien niet ondergebracht in hoofdgebouw) dienen tot 25 jaar na eerste oplevering (1 of meer keren) verplaatst te kunnen worden binnen 6 maanden na deelopdrachtverlening en opnieuw gebruiksklaar opgeleverd.

Nieuwe school
Ook opdracht geven voor een compleet nieuwe school is gedurende 10 jaar mogelijk voor de in de ruimte- en inschrijfstaat op te nemen prijzen.
[bookmark: _Toc25248762]4.25 Overig
 Schoonmaak -Een opleverschoonmaak (bezemschoon) en nat reinigen binnen en buiten plus glasbewassing behoort tot de taak van de aannemer.
 Revisie - Bij de oplevering (tot maximaal 3 weken erna) dienen de volgende bescheiden
aanwezig te zijn (zowel digitaal als in witdruk):
o Inhoudsopgave;
o Adressenlijst met contactpersonen van leveranciers en onderaannemers;
o Bedienings- en onderhoudsvoorschriften, in de Nederlandse taal geschreven;
o Gebruikersinstructie ten behoeve van de installaties;
o Keuringsrapporten en certificaten van o.a. het verwarmingssysteem;
o Meetrapportage datalijnen;
o Revisie werk-/bestektekeningen (as-built), digitaal (.DWG, .DGN en .PDF),
waaronder tekeningen van plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten schaal
1:100
o Revisie installatietechnische tekeningen (as-built), digitaal (.DWG, .DGN en .PDF). ,
schaal 1:100. Tekening van groepen indeling. Bij elektra rekening houden met NEN
1010 en 3140.
o Tekeningen, goedgekeurd door de (overheids)diensten;
o Omgevings- en gebruiksvergunning inclusief bijlagen.
o Ontruimingsplattegrond en vluchtplannen.



[bookmark: _Toc25248763]Bijlagen
[bookmark: _Toc25248764]Bijlage 1: Ruimte- en inschrijfstaat  
[bookmark: _Toc25248765]Bijlage 2: Relatieschema
[bookmark: _Toc25248766]Bijlage 3: Tekening Forte kinderopvang
[bookmark: _Toc25248767]Bijlage 4: Sonderingsonderzoek @niet bijgevoegd voor Marktconsultatie@
[bookmark: _Toc25248768]Bijlage 5: Klic- melding @niet bijgevoegd voor Marktconsultatie@
[bookmark: _Toc25248769]Bijlage 6a: Situatietekening in pdf @niet bijgevoegd voor Marktconsultatie@
[bookmark: _Toc25248770]Bijlage 6b: Situatietekening in dwg @niet bijgevoegd voor Marktconsultatie@
[bookmark: _Toc25248771]Bijlage 7: Programma van Eisen Frisse Scholen 2015 @niet bijgevoegd voor Marktconsultatie@
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