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VLAN 11 DMZ Almere 
VLAN 13 GPS 
192.168.13.0/24
.1
VLAN 90 WAP
192.168.90.0/24
.252
VLAN 112 Zorgnet
10.133.0.0/24
.
VLAN 197 MONGW
192.168.197.0/24
.
VLAN 85 BGP Transit Arnhem
10.3.85.0/24
.252
VLAN 86 BGP Transit Almere
10.1.86.0/24
.252
VLAN 84 Public
188.203.121.64/27
.67
VLAN 83 Hulpverlening
31.161.50.160/27
VLAN 19 DMZ Arnhem
192.168.19.0/24
.252
Internet
Hulpverlening
CIN51472A
Publiek
CIN51474B
31.161.50.96/27
188.203.121.96/27
X1
X2
X3
X4
X1
X2
X3
X4
192.168.11.0/24
Port
-
Channel1 
X16,X18
Port
-
Channel1 
X16,X18
Dell 
C9010
Dell 
C9010
Interne VGGM Netwerk
10.0.0.0/8
: 31.161.50.96/27
IP Subnet Primair
KPN Internet verbinding Almere
CIN51472B
: 31.161.50.160/27
IP Subnet Secondair
: 188.203.121.96/27
IP Subnet Primair
KPN Internet verbinding Almere
CIN51474B
: 188.203.121.64/27
IP Subnet Secondair
: 31.161.50.96/27
IP Subnet Primair
KPN Internet verbinding Arnhem
CIN51472A
: 31.161.50.160/27
IP Subnet Secondair
: 188.203.121.96/27
IP Subnet Primair
KPN Internet verbinding Arnhem
CIN51474A
: 188.203.121.64/27
IP Subnet Secondair
.68
Gateway: .65
.99
.98
Gateway: .97
.163
.99
.162
.98
Gateway: .97
Gateway: .161
.94
.93
.126
.125
.190
.189
.126
.125
.252
Datacenter 
Almere
Datacenter 
Arnhem
SonicWall
SuperMassive 9400
VG1
SonicWall
SuperMassive 9400
VG2
.
.253
.112
.5
.253
.253
.253
.253
.254
.254
IIS
ARR
IIS
ARR
.3
.4
IIS
ARR
.2
CIN51474A
CIN51472B
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IP-VPN

Ongeveer 80 VGGM  Eindlocaties

Datacenter Arnhem Datacenter Almere

2x 10GbE-SR

LAN/DMZ

2x 10GbE-LR

Internet

(AS 1136)

Twin Datacenter

PKI AD DHCP, DNS, NTP GMS

Required Services

2x 10GbE-SR

LAN/DMZ

4x 1GbE-T  Internet

2x 1GbE-T  KPN 2x 1GbE-T  KPN

4x 1GbE-T  Internet
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