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Programma van Eisen “Verplaatsbare schoollokalen” 

Gemeente Lelystad zal in de komende 8 jaar een aantal scholen gaan renoveren of vervangen door nieuwbouw. Daarvoor kan het nodig zijn om tijdens het bouwproces op een locatie schoollokalen toe te voegen. Omdat dit proces over meerdere locaties en jaren zal worden uitgezet, wil de gemeente Lelystad de beschikking krijgen over schoollokalen, die verplaatsbaar zijn, voldoen aan de normen voor het label Frisse scholen klasse B en aan het eind van de 8 jaar samengevoegd kunnen worden tot 1 school die voldoet aan alle eisen van het bouwbesluit, ENG, Frisse scholen klasse B en bij voorkeur circulair gebouwd en ontworpen. 
De uitvraag omvat om te beginnen twee locaties waarvan één met vier lokalen en de andere met twee lokalen, beide dienen te beschikken over een sanitaire ruimte. Beide locaties zullen na de zomervakantie 2020 in gebruik moeten worden genomen en voor 2 jaar op de locaties staan. Daarna is verplaatsing naar andere locaties voorzien. Deze werkzaamheden dienen te gebeuren door en onder de garantie van de aannemer. Na het verplaatsen dient de combinatie weer als volledig in gebruik genomen te kunnen worden.
Onderdeel van deze aanbesteding is tevens een eventuele uitbreiding van het aantal combinaties of het samenvoegen met een toevoeging van extra lokalen. 

PvE per module:
· levering en montage van de modules;
· Voldoen aan de eisen voor permanente onderwijshuisvesting;
· Grondwerk bouwput;
· Fundatie op staal; (fundering moet tevens geschikt zijn voor een fundering op palen);
· Onderhoudsarme en duurzame gevelafwerking; 
· Vloer van beton (gevlinderd) met een adequate vloerafwerking;
· Duurzame binnenwandafwerking bij voorkeur zonder extra benodigde afwerkingen;
· Zonwering;
· Per combinatie één brandslanghaspel;
· Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie;
· Verwarmingsinstallatie all-electric;
· Brandmeld-/ en ontruimingsinstallatie;
· Inbraakbeveiliging;
· Elektrotechnische installatie met LED-verlichting;
· Data-installatie.

Aanvullende info:
· Lokaalomvang ca. 50m² per lokaal (bij voorkeur ca.7m x 7m);
· Entreeruimte incl. garderobevoorziening en warmtegordijn;
· Volwaardige sanitaire ruimte;
· Gietvloer met opstaande rand;
· Wandtegelwerk tot plafond;
· Zwevende toiletpotten incl. wc-bril en inbouwreservoir;
· Wastafel incl. drukkraan;
· Elk lokaal voorzien van een kitchenette;
· Bij de vier lokalen variant een inpandige berging. 



Combinatie:
· 1 Locatie van 2 lokalen met entreeruimte en sanitaire ruimte.
· 1 Locatie van 4 lokalen met entreeruimte en sanitaire ruimte.
[bookmark: _GoBack]
Oplevering: 
Oplevering voor bouwvak 2020.

Aan te leveren stukken:
· Totaal aanbieding inclusief gebruiksklaar opleveren en eerste plaatsing per combinatie;
· Totaal aanbieding voor het verplaatsen per combinatie; 
· Garantieverklaring voor het kwalitatief instandblijven van combinaties ondanks verhuisbewegingen;
· Plattegronden van de onafhankelijke combinaties;
· Gevelaanzichten van beide combinaties;
· 3D-aanzicht vanuit drie verschillende perspectieven per combinatie;
· Plattegrond van samengevoegde combinatie tot eenheid met 8 lokalen;
· Gevelaanzichten van samengevoegde combinaties;
· 3D-aanzicht vanuit drie verschillende perspectieven van samengevoegde combinaties;
· Kleur- en materiaalstaat;
· Sanitair boek;
· Technische omschrijving van klimaatbeheersing (maximaal 1 A4);
· Beschrijving over circulaire kenmerken van concept (maximaal 1 A4);
· Beschrijving van de verplaatsbaarheid (maximaal 1 A4);
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