#GEFID = 1, 0, 0
#COLUMNTEXT= 1
#COLUMNSEPARATOR= ;
#RECORDSEPARATOR= !
#FILEOWNER = Veldapps
#COMPANYID = Koops Grondmechanica, -, 31
#FILEDATE = 2019,11,26
#PROJECTID = GOVA 7a - Oeverwerken WHK, ZWV en KWN, 2018-1479, -
#COLUMN= 2
#COLUMNINFO= 1, m, bovenkant, 1
#COLUMNINFO= 2, m, onderkant, 2
#LASTSCAN= 7
#REPORTCODE = GEF-BORE-Report, 1, 0, 0, -
#MEASUREMENTCODE = NEN5104, 1, 0, 0, Normblad
#TESTID= WHK17.3
#ZID= 31000, 6.254, -
#MEASUREMENTTEXT= 9, maaiveld, vast horizontaal niveau
#XYID= 31000, 118700.097, 404900.731, -, -
#MEASUREMENTTEXT = 3, -, plaats boring
#MEASUREMENTTEXT = 16, 2019-7-9, datum boring
#MEASUREMENTTEXT = 13, Koops Grondmechanica, boorfirma
#MEASUREMENTVAR = 31, 0.1, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 31, EDM, boormethode (edelman)
#MEASUREMENTVAR = 33, 0.5, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 32, EDM, boormethode (edelman)
#MEASUREMENTVAR = 35, 1.0, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 33, EDM, boormethode (edelman)
#MEASUREMENTVAR = 37, 1.2, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 34, PUL, boormethode (pulsboor)
#MEASUREMENTVAR = 39, 3.6, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 35, PUL, boormethode (pulsboor)
#MEASUREMENTVAR = 41, 6.0, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 36, PUL, boormethode (pulsboor)
#MEASUREMENTVAR = 43, 10.0, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 37, PUL, boormethode (pulsboor)
#MEASUREMENTTEXT = 5, 2019-7-9, datum boorbeschrijving
#MEASUREMENTTEXT = 6, John Loonstra, beschrijver lagen
#MEASUREMENTTEXT = 19, 2019-7-23, einddatum boring
#MEASUREMENTVAR = 16, 10.0, m, einddiepte
#MEASUREMENTTEXT = 23, John Loonstra, naam boormeester
#SPECIMENVAR = 1, 4, -, aantal monsters
#SPECIMENTEXT = 11, 1, monstercode monster 1
#SPECIMENVAR = 11, 5.8, m, bovenkant monster 1
#SPECIMENVAR = 12, 6.2, m, onderkant monster 1
#SPECIMENTEXT = 12, 2019-7-23, datum monster 1
#SPECIMENTEXT = 13, 10:04, tijd monster 1
#SPECIMENTEXT = 14, O, (on)geroerd monster 1
#SPECIMENTEXT = 18, 2, monstercode monster 2
#SPECIMENVAR = 18, 7.0, m, bovenkant monster 2
#SPECIMENVAR = 19, 8.0, m, onderkant monster 2
#SPECIMENTEXT = 19, 2019-7-23, datum monster 2
#SPECIMENTEXT = 20, 10:04, tijd monster 2
#SPECIMENTEXT = 21, G, (on)geroerd monster 2
#SPECIMENTEXT = 25, 3, monstercode monster 3
#SPECIMENVAR = 25, 8.0, m, bovenkant monster 3
#SPECIMENVAR = 26, 9.0, m, onderkant monster 3
#SPECIMENTEXT = 26, 2019-7-23, datum monster 3
#SPECIMENTEXT = 27, 10:04, tijd monster 3
#SPECIMENTEXT = 28, G, (on)geroerd monster 3
#SPECIMENTEXT = 32, 4, monstercode monster 4
#SPECIMENVAR = 32, 9.0, m, bovenkant monster 4
#SPECIMENVAR = 33, 10.0, m, onderkant monster 4
#SPECIMENTEXT = 33, 2019-7-23, datum monster 4
#SPECIMENTEXT = 34, 10:04, tijd monster 4
#SPECIMENTEXT = 35, G, (on)geroerd monster 4
#MEASUREMENTTEXT = 18, Nee, peilbuis afwezig
#MEASUREMENTVAR = 19, 0, -, aantal peilbuizen
#MEASUREMENTVAR = 18, 1.2, m, grondwaterstand direct na boring
#EOH=
0.0;0.1;'Zs2';'ZZF';'GE GR'!
0.1;0.5;'Zs1';'ZZF';'GE GR'!
0.5;1.0;'Zs1';'ZMF';'GR'!
1.0;1.2;'Zs2';'ZZF';'GR'!
1.2;3.6;'Zs2';'ZMF';'GR'!
3.6;6.0;'Zs2';'ZMG';'GR'!
6.0;10.0;'Zs2';'ZMF';'GR'!