#GEFID = 1, 0, 0
#COLUMNTEXT= 1
#COLUMNSEPARATOR= ;
#RECORDSEPARATOR= !
#FILEOWNER = Veldapps
#COMPANYID = Koops Grondmechanica, -, 31
#FILEDATE = 2019,11,26
#PROJECTID = GOVA 7a - Oeverwerken WHK, ZWV en KWN, 2018-1479, -
#COLUMN= 2
#COLUMNINFO= 1, m, bovenkant, 1
#COLUMNINFO= 2, m, onderkant, 2
#LASTSCAN= 12
#REPORTCODE = GEF-BORE-Report, 1, 0, 0, -
#MEASUREMENTCODE = NEN5104, 1, 0, 0, Normblad
#TESTID= WHK14.4
#ZID= 31000, 3.778, -
#MEASUREMENTTEXT= 9, maaiveld, vast horizontaal niveau
#XYID= 31000, 117717.953, 409650.455, -, -
#MEASUREMENTTEXT = 3, -, plaats boring
#MEASUREMENTTEXT = 16, 2019-6-19, datum boring
#MEASUREMENTTEXT = 13, Koops Grondmechanica, boorfirma
#MEASUREMENTVAR = 31, 0.3, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 31, -, boormethode (Schep)
#MEASUREMENTVAR = 33, 0.31, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 32, -, boormethode (Schep)
#MEASUREMENTVAR = 35, 0.9, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 33, EDM, boormethode (edelman)
#MEASUREMENTVAR = 37, 1.9, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 34, EDM, boormethode (edelman)
#MEASUREMENTVAR = 39, 3.2, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 35, PUL, boormethode (pulsboor)
#MEASUREMENTVAR = 41, 3.8, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 36, PUL, boormethode (pulsboor)
#MEASUREMENTVAR = 43, 4.4, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 37, PUL, boormethode (pulsboor)
#MEASUREMENTVAR = 45, 5.0, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 38, PUL, boormethode (pulsboor)
#MEASUREMENTVAR = 47, 5.8, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 39, PUL, boormethode (pulsboor)
#MEASUREMENTVAR = 49, 5.9, m, diepte onderkant boortraject
#MEASUREMENTTEXT = 40, PUL, boormethode (pulsboor)
#MEASUREMENTTEXT = 5, 2019-6-19, datum boorbeschrijving
#MEASUREMENTTEXT = 6, Jan Uitham, beschrijver lagen
#MEASUREMENTTEXT = 19, 2019-6-19, einddatum boring
#MEASUREMENTVAR = 16, 9.6, m, einddiepte
#MEASUREMENTTEXT = 23, Jan Uitham, naam boormeester
#SPECIMENVAR = 1, 7, -, aantal monsters
#SPECIMENTEXT = 11, 1, monstercode monster 1
#SPECIMENVAR = 11, 1.6, m, bovenkant monster 1
#SPECIMENVAR = 12, 2.0, m, onderkant monster 1
#SPECIMENTEXT = 12, 2019-6-19, datum monster 1
#SPECIMENTEXT = 13, 12:31, tijd monster 1
#SPECIMENTEXT = 14, O, (on)geroerd monster 1
#SPECIMENTEXT = 18, 2, monstercode monster 2
#SPECIMENVAR = 18, 2.0, m, bovenkant monster 2
#SPECIMENVAR = 19, 3.0, m, onderkant monster 2
#SPECIMENTEXT = 19, 2019-6-19, datum monster 2
#SPECIMENTEXT = 20, 12:31, tijd monster 2
#SPECIMENTEXT = 21, G, (on)geroerd monster 2
#SPECIMENTEXT = 25, 3, monstercode monster 3
#SPECIMENVAR = 25, 4.3, m, bovenkant monster 3
#SPECIMENVAR = 26, 4.7, m, onderkant monster 3
#SPECIMENTEXT = 26, 2019-6-19, datum monster 3
#SPECIMENTEXT = 27, 12:33, tijd monster 3
#SPECIMENTEXT = 28, O, (on)geroerd monster 3
#SPECIMENTEXT = 32, 4, monstercode monster 4
#SPECIMENVAR = 32, 5.2, m, bovenkant monster 4
#SPECIMENVAR = 33, 5.6, m, onderkant monster 4
#SPECIMENTEXT = 33, 2019-6-19, datum monster 4
#SPECIMENTEXT = 34, 12:33, tijd monster 4
#SPECIMENTEXT = 35, O, (on)geroerd monster 4
#SPECIMENTEXT = 39, 6, monstercode monster 5
#SPECIMENVAR = 39, 6.0, m, bovenkant monster 5
#SPECIMENVAR = 40, 7.0, m, onderkant monster 5
#SPECIMENTEXT = 40, 2019-6-19, datum monster 5
#SPECIMENTEXT = 41, 12:33, tijd monster 5
#SPECIMENTEXT = 42, G, (on)geroerd monster 5
#SPECIMENTEXT = 46, 7, monstercode monster 6
#SPECIMENVAR = 46, 7.0, m, bovenkant monster 6
#SPECIMENVAR = 47, 8.0, m, onderkant monster 6
#SPECIMENTEXT = 47, 2019-6-19, datum monster 6
#SPECIMENTEXT = 48, 12:34, tijd monster 6
#SPECIMENTEXT = 49, G, (on)geroerd monster 6
#SPECIMENTEXT = 53, 8, monstercode monster 7
#SPECIMENVAR = 53, 8.0, m, bovenkant monster 7
#SPECIMENVAR = 54, 9.0, m, onderkant monster 7
#SPECIMENTEXT = 54, 2019-6-19, datum monster 7
#SPECIMENTEXT = 55, 12:34, tijd monster 7
#SPECIMENTEXT = 56, G, (on)geroerd monster 7
#MEASUREMENTTEXT = 18, Nee, peilbuis afwezig
#MEASUREMENTVAR = 19, 0, -, aantal peilbuizen
#MEASUREMENTVAR = 18, 3.7, m, grondwaterstand direct na boring
#EOH=
0.0;0.3;'undefined';'RO GR'!
0.3;0.31;'undefined';''!
0.31;0.9;'Ks2';'GR BR'!
0.9;1.9;'Ks2';'GR'!
1.9;3.2;'Zs2';'ZMF';'GR'!
3.2;3.8;'Kz3';'BR GR'!
3.8;4.4;'Ks3';'GR'!
4.4;5.0;'Ks3';'GR'!
5.0;5.8;'Vm';'BR'!
5.8;5.9;'Ks3';'GR'!
5.9;7.0;'Zs2';'ZMF';'BR GR'!
7.0;9.6;'Zs1';'ZMF';'GR'!