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	Eis
	Vraag
	Antwoord
	Toelichting of Aangepaste eis

	201
	U vraagt hier een handbediende kogelafsluiter, in combinatie met een automatische voorziening om het tank  niveau tussen 60 en 90 % te regelen. Wat er op neer komt dat er naast de handbediende kogelafsluiter een pneumatisch bediende kogelafsluiter met manuele override (tbv vullen tot 100%) in de vulleiding geplaatst moet worden. In onze ogen is dit dubbel op en kan dit leiden tot bedien fouten. Verzoek, de eis voor een handbediende kogelafsluiter te vervallen.
	Niet akkoord
	De automatische niveauregeling van de watertank in de tankvulleiding dient automatisch in te schakelen bij het inschakelen van de pomp of PTO. Hierdoor hoeft de pompbediener geen dubbele handeling uit te voeren.  

Wel zal de pompbediener bij het vullen van de tank de manuele override moeten gebruiken om de tank tot 100% te vullen.

	188
	U vraagt hier een fijn regeling met een drukknop voor + 100 rpm en een drukknop voor - 100 rpm, wij kunnen een dergelijke fijn regeling niet aanbieden verzoek deze eis te laten vallen.
	Akkoord mits
	De gevraagde regeling in eis 188 mag vervallen mits in de pompruimte een draaiknop of drukknop(pen) zijn aangebracht waarmee het toerental of de gewenste pompdruk in kleine stappen is in te stellen.
Stapgrootte toerental max. “+ 100 rpm” / “- 100 rpm”
Stapgrootte pompdruk max. “+ 1 bar” / “- 1 bar”.

	Div.
	Kunt U eenduidig aangeven wat U wenst?
U vraagt hier om handbediende afsluiters dit is onsinziens tegenstrijdig met:









TE 184, de toevoer uit de watertank moet pneumatisch bediend kunnen worden.






TE 187, Alle afsluiters die pneumatisch worden aangestuurd…





TE 192, automatisch openen en sluiten toevoer uit watertank

















TE 201, Automatische voorziening waterniveau in watertank

TE 208, De  snelle aanvalsslangen worden per zijde op het pomppaneel bediend.
	Aangepast
	Eis 186 wordt: 
[bookmark: _GoBack]De bediening van de pomp, de persafsluiters (m.u.v. de afsluiters van de snelle aanvalslijn), de afsluiter in de tankvulleiding en de afsluiter voor het aanzuigen van open water dienen bediend te worden door mechanische handelingen (handbediend) van de pompbedienaar. De uitvoering van bedieningshandels is in de pompruimte goed bereikbaar en nabij de pomp gepositioneerd, voorzien van onuitwisbare Nederlandse tekst per bedieningshandel. 

De afsluiter in de toevoerleiding van de tank naar de pomp mag zowel als automatische afsluiter als handbediend worden uitgevoerd.

Eis 184 wordt:
De keuze voor toevoer van open water of vanuit de tank wordt gemaakt door het bedienen van de daarvoor bestemde handbediende afsluiter(s). De afsluiter in de toevoerleiding van de tank naar de pomp mag zowel als automatische afsluiter als handbediend worden uitgevoerd.

Eis 187 wordt:
Alle afsluiters die pneumatisch bediend worden, moeten i.g.v. storing, ook met de hand bediend kunnen worden via een noodbediening. De noodbediening dient op een goed bereikbare plaats te zitten, gebruik moet direct mogelijk zijn na maximaal 1 handeling en zonder speciaal gereedschap te gebruiken.

Eis 192 wordt:
Indien de afsluiter in de toevoerleiding van de tank naar de pomp als automatische afsluiter wordt uitgevoerd dan is de schakeling als volgt:
a) Met het inschakelen van de PTO dient altijd de toevoer vanuit de tank automatisch te openen;
b) Bij selecteren van open water dient de toevoer vanuit de tank automatisch gesloten te worden. 
c) Indien de PTO uitgeschakeld wordt, is de toevoer van de tank automatisch gesloten.

Daarnaast is een goed bereikbare voorziening nabij de pomp voor het handmatig watervrij maken van de pomp (droog wegzetten ivm voorkomen kalkaanslag en voorkomen bevriezing bij vorst).


Bij eis 196 vervalt de zin:
Bij stationair toerental wordt de ontluchtingsrichting automatisch uitgeschakeld.

Eis 201: Ongewijzigd. Zie de eerdere beantwoording



Eis 208: Toegevoegd wordt het woord pneumatisch:
De snelle aanvalsslangen worden per zijde middels een separate pneumatische afsluiter op het pomppaneel bedient.

	184
	Kunt U aangeven wat U hier exact bedoelt ? Een dubbel zuigleiding naar de tank, een met een handbediende afsluiter en een met een pneumatisch bediende afsluiter. Of een afsluiter die zowel met de hand als pneumatisch bediend kan worden?
	Aangepast
	Eis 184 wordt:
De keuze voor toevoer van open water of vanuit de tank wordt gemaakt door het bedienen van de daarvoor bestemde handbediende afsluiter(s). De afsluiter in de toevoerleiding van de tank naar de pomp mag zowel als automatische afsluiter als handbediend worden uitgevoerd.


	198
	Geen gestelde vraag
	Aangepast
	Op het bedieningspaneel moet ook de intrededruk van de pomp zichtbaar zijn.



