BIJLAGE 09 -  Uitleg prijsberekening

De provincie ziet voor elke opdracht voor de opdrachtnemer de volgende taken:
· Voorbereiding (planning en organisatie)
· Meten en verwerken
· Verwerken in de landelijke voorziening van de BGT
· Controle
· Oplevering

Voor de “voorbereiding”, “controle” en “oplevering” gezamenlijk wordt Inschrijver gevraagd één vaste (niet-verrekenbare) prijs (per Nadere overeenkomst) aan te bieden. Voor het onderdeel “meten en verwerken” worden alle kosten (incl. veiligheidseisen) in meetpuntsprijzen uitgevraagd. Voor het “verwerken van de BGT in de landelijke voorziening” mag Inschrijver een opslag op de hiervoor genoemde meetpuntsprijs berekenen. Dit wordt hieronder nader toegelicht.

Meten en verwerken
Voor het meten en verwerken worden de prijzen gebaseerd op het aantal te meten punten. Dit zal als volgt in zijn werk gaan.

Per Nadere overeenkomst zal door Opdrachtgever geschat worden hoeveel meetpunten er in het veld moeten worden opgenomen. Hiervoor zullen eveneens aanvullende bronnen zoals de BGT, het ontwerp, meetgebied, meetwensen of profiellijnen gebruikt worden. De regel die gebruikt wordt voor het aantal te meten punten werkt als volgt:

· Puntobject is één meetpunt
· Lijnobject is elke vertex een meetpunt
· Vlakobject is elke vertex een meetpunt. 

Per werkzaamheid zal door Opdrachtgever het door hem geschatte aantal te meten punten worden vermeld, alsmede het werkpakket (en daarmee de precisie-eis). Dit is te zien in onderstaande tabel:
	Werkzaamheden:
	Werkpakketten:
	Basis voor puntberekening schatting

	Profiel meting
	A of B of C
	BGT + profiellijn

	DTM metingen
	A of B of C
	BGT + meetgebied

	BGT metingen
	B of C
	BGT + ontwerp + meetgebied

	Metingen ten behoeve van beheer
	B of C
	BGT + meetgebied

	Meting van wegkenmerken
	B of C
	Afhankelijk van de wens

	mutatiesignalering
	NVT
	NVT



Elk werkpakket heeft een andere eis als het gaat om de precisie van het meten. Dit is te zien in onderstaande tabel. 
	Type topografie
	A: Hoge precisie (alleen op speciale aanvraag)
	B: Middel precisie
	C: Lage precisie

	Zachte topografie
	X&Y= <   10 cm Z= 5    cm
	X&Y= <   25 cm Z=6,5 cm
	X&Y= 30/60 cm

	Harde topografie
	X&Y= <  2,5 cm Z= 2,5 cm
	X&Y= <  7,5 cm Z=2,5 cm
	X&Y= 30 cm

	Objecten
	X&Y= <  2,5 cm Z= 2,5 cm
	X&Y= <  7,5 cm Z=2,5 cm
	X&Y= 30 cm



De eisen zijn per werkpakket anders, daarom kan er ook per werkpakket een andere meetmethode worden ingezet. Er wordt per werkpakket van de opdrachtnemer gevraagd een puntsprijs te leveren voor het meten en verwerken van de opdracht.
Verwerking in de landelijke voorziening van de BGT 
Voor de BGT geldt dat er bovenop de gegeven puntsprijs een extra toeslag gerekend mag worden voor het verwerken van de meting in de BGT. Deze toeslag zal voor alle werkpakketten gelijk zijn aangezien de verwerking niet veranderd bij een detaileerdere metingen. (Bedrag)
Mutatiesignalering
Voor mutatiesignaleringen geldt een uitzondering op de puntsprijs omdat in het werk niet gemeten hoeft te worden. De prijs zal worden bepaalt op basis van een door Inschrijver te offreren hectometerprijs (bijlage 10).
Facturatie
De facturatie zal voor de onderdelen voorbereiding, controle en oplevering via een vaste prijs die al gegeven is in de offerte plaatsvinden. Voor de onderdelen meten en verwerken (en evt. verwerken in de LV) zal de facturatie plaatsvinden op daadwerkelijk gemeten punten bij oplevering. Daarom wordt bij oplevering een overzicht gevraagd van het aantal gemeten punten volgens het principe zoals uitgelegd in de alinea meten en verwerken. 
Voorbeelden
Voorbeeld 1 : DTM aanvraag inclusief objecten zoals omscheven in bijlage 01. De werkzaamheden worden uitgevraagd in werkpakket A.
In het meetgebied dat door de provincie is meegegeven zitten 30 vlak objecten, 20 lijn objecten en 50 punt objecten. De vlakobjecten hebben gezamenlijk 300 vertices, de lijnobjecten 100 vertices en de punt objecten 50 vertices. In totaal zijn dit 450 vertices en daarmee dus 450 geschatte meetpunten. De opdrachtnemer heeft bij inschijving per werkpakket kenbaar gemaakt wat de puntsprijs is per meting. De geschatte prijs voor meten en verwerken zal dan zijn 450 meetpunten x puntsprijs werkpakket A = offerte prijs voor meten en verwerken.
Bij facturatie blijkt dat er in totaal 490 punten zijn gemeten. De factuur zal dan zijn 490 x puntsprijs werkpakket B. Hierbij wordt een verantwoording verstuurd voor het aantal gemeten punten. 
Voorbeeld 2: Maken van een BGT meting zoals omschreven in bijlage 02. De werkzaamheden worden uitgevraagd in werkpakket B.
Buiten is een kruispunt aangepast en hier moet een nieuwe BGT meting voor gedaan worden. In het ontwerp blijkt dat het gaat om 40 vlakobjecten, 20 lijn objecten en 60 puntobjecten. De vlakobjecten hebben in totaal 300 vertices, de lijnobjecten 100 vertices en de puntobjecten 60 vertices. In totaal zijn dit 460 meetpunten. De opdrachtnemer heeft bij inschijving per werkpakket kenbaar gemaakt wat de puntsprijs is per meting. Daarnaast ook wat de toeslag is per meting voor de verwerking in de BGT. De schatting voor de kosten voor het meten en verwerken wordt dan 460 x (puntsprijs werkpakket 2 + toeslag voor BGT verwerking) = offerte prijs voor meten en verwerken. 
Bij facturatie blijkt dat er in totaal 550 punten zijn gemeten. De factuur zal dan zijn 550 x puntsprijs werkpakket B + toeslag voor BGT verwerking). Omdat hierdoor de facturatieprijs 10% boven de offerteprijs zit, moet de opdrachtnemer eerst contact opnemen met de provincie voordat de factuur verstuurd mag worden. Bij het versturen van de factuur wordt een verantwoording verstuurd voor het aantal gemeten punten. 
