BIJLAGE 03 - Inhoud en kwaliteit van meten van wegkenmerken

1.1 Algemeen
Naast het meten voor de BGT en het inwinnen van DTM’s zijn er soms extra data inwinningen nodig voor projecten van de provincie Utrecht. Hierbij kan het gaan om metingen binnen het gehele areaal van de provincie, of om metingen voor een specifieke locatie, zoals een deel van een provinciale weg. Afhankelijk van de gewenste data kunnen de werkzaamheden bestaan uit:

· Fysiek inmeten
· Meten via Streetsmart
· Meten vanaf lucht/satellietfoto’s

1.2 Werkafspraken
· De opdrachtnemer denkt proactief mee met de uitvraag,  en over welke middelen tot de gewenste oplossing.
· De provincie levert een GIS-template (Esri feature class), waarin de opdrachtnemer haar metingen kan verwerken. Na oplevering kan de provincie de ingevulde data weer direct in haar GIS-systeem inlezen.

1.3 Voorbeeldproject Duurzaam Veilig
Een voorbeeldproject, dat een indicatie geeft van wat er uitgevraagd kan worden om in te meten, is project Duurzaam Veilig. Voor dit project was per 100 meter wegvak diverse data nodig van onze verhardingen en markeringen. De uitvraag van dit project is toegevoegd als Bijlage 07. 
