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	Inspectierapport elektrische installatie

	
	

	object:

gebouw:
	
	



BIJLAGE W.09
Voorbeeld Inspectierapporten

1
elektrische installatie

behorend bij de

Raamovereenkomst 

Inspectie en onderhoud Terreinverlichtingsinstallaties & Verkeerslichtinstallaties
Projectnummer: xxxxxxxx
object:

____________________________________________

gebouw:
____________________________________________

datum: 
__________
	Conclusie

	oordeel over de elektrische installatie

voor zover geïnspecteerd geldt:

(
de installatie voldoet geheel
(
de installatie voldoet vrijwel geheel
(
de installatie voldoet ten dele
(
de installatie voldoet niet 


	consequentie voor het gebruik van de installatie

	aanbevelingen



	Inspectiefrequentie

	frequentieonderbouwing

wij adviseren u om eenmaal per …….. jaar een periodieke inspectie op deze installatie uit te laten voeren. Deze inspectiefrequentie is gebaseerd op:

(
bijlage E van NEN 3140:2018
(
overleg met de opdrachtgever

(
overleg met de installatieverantwoordelijke


	inspectieadvies

de eerstvolgende inspectie moet dan zijn

afgerond op:……………………….…..


	Ondertekening

	plaats van ondertekening
aldus opgesteld

te:


	datum van ondertekening
datum:

	handtekening inspecteur
naam:


	handtekening inspectieverantwoordelijke
naam:


	De installatieverantwoordelijke van het Rijksvastgoedbedrijf, staat het gebruik van de elektrotechnische installaties niet in de weg: Juist / Onjuist

	plaats van ondertekening
aldus opgesteld

te:


	datum van ondertekening
datum:

	handtekening installatieverantwoordelijke
naam:


	


In dit inspectierapport zijn de bevindingen beschreven van een inspectie aan een elektrische installatie voor laagspanning. De inspectie is uitgevoerd volgens de uitgangspunten van de 
NEN 3140 of NEN1010.
Het doel is om gebreken te benoemen die een veilige bedrijfsvoering kunnen belemmeren en om deze vóór in gebruik name, op te lossen. 

Met een inspectierapport van een goedgekeurde elektrische installatie is het vermoeden van overeenstemming met de Arbowet voor wat betreft de veiligheid van de elektrische installatie(s) aantoonbaar gemaakt.

	Objectgegevens

	objectcode
	
	adres
	

	objectnaam
	
	plaats
	

	gebouwnaam
	
	postcode
	

	contactpersoon
	
	
	

	bezoekadres
	
	functie
	

	plaats
	
	telefoon
	

	postcode
	
	e-mail  
	


	Opdrachtgever

	bedrijfsnaam
	
	
	

	contactpersoon
	
	functie
	

	adres
	
	postcode
	

	plaats
	
	e-mail
	

	telefoon
	
	
	


	Installatieverantwoordelijke

	bedrijfsnaam
	
	naam
	

	adres
	
	postcode
	

	plaats
	
	e-mail
	

	mobiele telefoon
	
	
	


	Inspectiebedrijf

	bedrijfsnaam
	
	
	

	contactpersoon
	
	inspecteur
	

	adres
	
	postcode
	

	plaats
	
	e-mail
	

	telefoon
	
	
	


	Uitvoering en omvang van de inspectie

	soort inspectie

(
nieuwbouw
(
periodieke inspectie
(
herkeuring

	toegepaste normen + editie
(
NEN 3140:2018
(
NEN 1010: ………….…………….……….
(
……………….…….……..………………..

(
..……..……..……..……..……..……..……


	inspectiedata 

inspectie uitgevoerd:

(
in aaneengesloten periode, te weten

      …………………………………...…..
(
zie bijlage: …………………………..


	rapportagedatum

rapportage opgesteld:

datum:  ……………………………...………...


	omvang inspectie
gehele installatie geïnspecteerd:
(
ja

(
nee (geef hieronder de reden)
reden: ……………………………..…….
…………………………………………..


	uitsluitingen
niet geïnspecteerd zijn:

(
…………………………………………..…
(
…………………………………………..…
(
…………………………………………..…
reden: ……………………………..…….….…
………………………………………………...


	Kenmerken van de elektrische installatie

	stelsel

(
TT

(
TN- …………..
(
………………..

	spanning

(
400/230V ~
(
…..………….
	frequentie

(
50 Hz
(
…………………

(
n.v.t.

	draaiveld

(
rechts
(
links

(
n.v.t.

	aanlegdatum

datum eerste aanleg: ……………………..
	datum uitbreiding
(
1e wijziging / uitbreiding: ……………..……
(
2e wijziging / uitbreiding: ……………..…...
(
zie bijlage: ……………………………….....

	toepassing van de installatie

(
verlichting
(
wandcontactdozen
(
kracht

(
besturing / automatisering

(
……………………………………….
(
……………………………………….
(
……………………………………….

(
……………………………………….


	bijzondere kenmerken van de installatie
(
n.v.t.

(
bevat vochtige ruimten

(
bevat explosiegevaarlijke ruimten

(
bevat medisch gebruikte ruimten
(
bevat munitie opslagruimten
(
bevat munitie werkplaatsen
(
……………………………………
(
……………………………………


	bijzondere invloeden van of naar de omgeving



	Onderhoud van de elektrische installatie

	mate van onderhoud aan de installatie,
er wordt:
(
geen onderhoud verricht

(
correctief onderhoud verricht

(
preventief onderhoud verricht

(
……………………………………….

	contractant welke onderhoud verricht,
door:

(
de gebruiker van het object

(
het inspectiebedrijf
(
het Rijksvastgoedbedrijf
(
derden, te weten …………………………………………………
…………………………………………………


	Gebruikte documentatie

	aanwezigheid van documentatie
tijdens de inspectie waren beschikbaar:

(
grondschema

(
installatieschema(s)

(
installatietekening(en)
(
stroomkringschema(s)

(
bedieningsvoorschrift(en)
(
……………………………………….

	actualiteit
de documentatie is:

(
(nagenoeg) geheel bijgewerkt

(
………% bijgewerkt

(
niet of slecht bijgewerkt (geef hieronder de reden):
reden: ………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………

	gebruikte documentatie

tijdens de inspectie zijn de volgende tekeningen gebruikt:

nummer

omschrijving
laatste datum
bijgewerkt?
………..……
……………….……………...………
……………
 ja    nee
……..………
……………….……………...………
……………
 ja    nee 

………..……
……………….…………..…….……
……………
 ja    nee 

………..……
…….…………….…………..………
……………
 ja    nee

………..……
……….………….…………..………
……………
 ja    nee

……..………
………….……….…………..………
……………
 ja    nee

…….…..…...
…………….…….…………..………
……………
 ja    nee

………..……
……………….….…………..………
……………
 ja    nee

……..………
…………………..…………..………
……………
 ja    nee

………..……
……………….…….………..………
……………
 ja    nee

( zie bijlage: ………………


	Gebruikte meetinstrumenten

	toegepaste meetinstrumenten
tijdens de inspectie zijn de volgende meetinstrumenten gebruikt:

omschrijving (merk en type)
nummer
datum kalibratie
1. 
……………….…………………..………
……………….…
……………….…
2. 
……………….…………………..………
……………….…
……………….…
3. ……………….…………………..………
……………….…
……………….…

4. ……………….…………………..………
……………….…
……………….…


	Visuele inspectie verdeelinrichting

	

	voldoet [(]
	voldoet niet [1)]
	n.v.t. [(]
	toelichting [code]

	a)
De noodzakelijke tekeningen zijn aanwezig en de juiste informatie is vermeld
	
	
	
	

	b)
De verschillende installatiedelen zijn eenduidig herkenbaar
	
	
	
	

	c)
De eventueel aanwezige beschadigingen zijn voldoende veilig
	
	
	
	

	d)
Het elektrisch materiaal is ten minste in overeenstemming met:

- de uitwendige invloeden (IP-klasse, EX, etc.) 

- de toepasbaarheid

- overige installatie-eisen
	
	
	
	

	e)
Van de verdeelinrichting zijn voldoende ruim en goed toegankelijk:

- de gangpaden bestemd voor de bediening en onderhoud

- de vluchtweg
	
	
	
	

	f)
De verbindingen van zichtbare beschermingsleidingen zijn in orde

(hieronder vallen ook aardleidingen en potentiaalvereffeningsleidingen)
	
	
	
	

	g)
Beveiligingstoestellen zijn: 

- aanwezig waar nodig of vereist

- juist gekozen

- juist ingesteld
	
	
	
	

	h)
Veiligheidsketens zijn in orde
	
	
	
	

	i)
Aanwezige meetinstrumenten, signaallampen e.d. zijn in orde
	
	
	
	


1) vul in: 
2 =  Prioriteit fout 2

	Visuele inspectie elektrische installatie

	




lokaal / ruimte (


	
	
	
	
	
	
	
	
	toelichting [code]

	a)
De noodzakelijke tekeningen zijn aanwezig en de juiste informatie is vermeld
	voldoet [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	voldoet niet [1)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nvt [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b)
De verschillende installatiedelen zijn eenduidig herkenbaar
	voldoet [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	voldoet niet [1)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nvt [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c)
De eventueel aanwezige beschadigingen zijn voldoende veilig
	voldoet [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	voldoet niet [1)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nvt [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d)
Het elektrisch materiaal is ten minste in overeenstemming met:

- de uitwendige invloeden (IP-klasse, EX, etc.) 

- de toepasbaarheid

- overige installatie-eisen
	voldoet [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	voldoet niet [1)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nvt [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	f)
De verbindingen van zichtbare beschermingsleidingen zijn in orde

(hieronder vallen ook aardleidingen en potentiaalvereffeningsleidingen)
	voldoet [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	voldoet niet [1)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nvt [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	g)
Waar nodig zijn de juiste lokale beveiligingstoestellen aanwezig en ingesteld
	voldoet [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	voldoet niet [1)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nvt [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	h)
Veiligheidsketens zijn in orde
	voldoet [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	voldoet niet [1)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nvt [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	i)
Aanwezige meetinstrumenten, signaallampen e.d. zijn in orde
	voldoet [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	voldoet niet [1)]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nvt [(]
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1) vul in:  
2 =   Prioriteit fout 2. 

	Metingen en beproevingen

	
	voldoet [(]
	voldoet niet [1)]
	n.v.t. [(]
	toelichting [code]

	a)
Beschermingsleidingen en hun verbindingen zijn in orde
	
	
	
	

	b)
De circuitimpedanties van het stroomstelsel zijn in orde
	
	
	
	

	c)
De aardverspreidingsweerstand van de aardelektroden is in orde


(alleen in TT-stelsels)
	
	
	
	

	d)
De isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie is in orde
	
	
	
	

	e)
De veilige scheiding van stroomketens is in orde
	
	
	
	

	f)
Van aardlekbeveiligingen is in orde:

- de aanspreekstroom

- de aanspreektijd

- de werking van de testknop
	
	
	
	

	g)
De werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom is in orde
	
	
	
	

	h)
De werking van beveiligingstoestellen tegen te hoge temperatuur is in orde
	
	
	
	

	i)
De werking van veiligheidsketens is in orde
	
	
	
	

	j)
De deugdelijkheid van de verbindingen is in orde
	
	
	
	


1) vul in: 
2 =  Prioriteit fout 2;

	Meetstaat 2)

	Verdeelinrichting:
	Referentie:
	Fabricaat en type:

	Nominale spanning (Un):




            V
	Frequentie:             
Hz
	Afschermingsgraad:  IP
	Kortsluitvastheid:         
  
     kA
	Kortsluitvermogen (Ip):        

      kA

	Voorbeveiligingstoestel:
	Karakteristiek:
	In:
 A
	IΔn:  
mA
	Zs:

Ω
	ØL=
mm²;   ØN=
mm²;   ØPE(N)=
mm²

	Groepskenmerken
	Testresultaat 
	Opmerking 1)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Groep

nr.
	Leidingen
	Groepsbeveiliging
	Circuitwaarden
	Isolatieweerstand
	Aardlekbeveiliging
	

	
	Type
	Ø

L/N/PE

[mm²]
	In [A]
	Kar.
	Zs

[Ω]
	Zi 

[Ω]
	L1-PE

[MΩ]
	L2-PE

[MΩ]
	L3-PE

[MΩ]
	N-PE

[MΩ]
	IΔn
[mA]
	Ia

[mA]
	tv

[ms]
	Test-knop
	

	
	
	
	Smelt-veil.
	Install.

aut.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1) verwijs evt. d.m.v. een code
2) Wanneer waardes niet voldoen, deze met de kleur rood markeren

	Toelichting op de geconstateerde foutindicaties prioriteit  1:

	code
	omschrijving

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Aanbevelingen op de geconstateerde foutindicaties prioriteit 1:

	code
	omschrijving

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Toelichting op de geconstateerde foutindicaties prioriteit  2:

	code
	omschrijving

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	Aanbevelingen op de geconstateerde foutindicaties prioriteit  2:

	code
	omschrijving

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


aan de bij deze inspectie betrokken normen.










par:
Datum: 01-03-2020
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