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	Nr
	Omschrijving
	Eis, Wens of Vraag
	Voldaan?
(Ja/Nee)
	Opmerkingen

	
	Algemeen
	
	
	

	R1. 
	De Voertuigtestbank moet geïmplementeerd kunnen worden zonder dat aanpassingen aan de ruimte nodig zijn.
	Eis
	
	

	R2. 
	Alle documenten die nodig zijn voor het gebruik en onderhoud van de Voertuigtestbank dienen in het Engels te zijn en dienen bij de Aflevering te worden meegeleverd.
	Eis
	
	

	R3. 
	De Oplevering dient plaats te vinden binnen een termijn van 180 dagen na contractondertekening. Inschrijver geeft aan binnen welke termijn hij de Oplevering zal doen. Inschrijver levert hiertoe bij Inschrijving data aan waarop het afleveren, installeren en Opleveren afgerond zal zijn.
	Eis
	
	

	R4. 
	De geleverde Voertuigtestbank, inclusief opties en accessoires heeft een garantietermijn van tenminste 2 jaar na Oplevering zonder beperkingen, met uitzondering van verbruiksartikelen. Alle kosten behorende bij het uitvoeren van garantiewerkzaamheden zijn voor de Inschrijver.
	Eis
	
	

	R5. [bookmark: _Ref380675462]
	De Voertuigtestbank moet voldoen aan de Nederlandse en Europese wet en regelgeving, inclusief CE keurmerk.
	Eis
	
	

	R6. 
	De Voertuigtestbank moet geschikt zijn voor gebruik op het Nederlandse elektriciteitsnet. Eventuele benodigde transformatoren en netfilters dienen bij de prijs inbegrepen te zijn.
	Eis
	
	

	R7. 
	De Voertuigtestbank moet beschermd zijn tegen uitval van het elektriciteitsnet en moet gecontroleerd kunnen uitschakelen b.v. door middel van een Uninteruptable Power Supply (UPS)
	Eis
	
	

	R8. 
	De Voertuigtestbank moet bovengronds te plaatsen zijn op een harde en vlakke vloer
	Eis
	
	

	R9. 
	De Voertuigtestbank moet verplaatsbaar zijn (in dezelfde ruimte) zonder aanpassingen aan het vloeroppervlak
	Eis
	
	

	R10. 
	Opgegeven prijzen dienen DDP te zijn (incoterms 2020)
	Eis
	
	

	R11. 
	Inschrijver gaat ermee akkoord dat de Opdrachtgever zelfregulier onderhoud uitvoert aan de Voertuigtestbank
	Eis
	
	

	R12. 
	Inschrijver gaat akkoord met een betalingstermijn van 30 dagen
	
	
	

	R13. 
	Inschrijver geeft een prijs op in Euro’s, zonder BTW
	Eis
	
	

	
	Systeem eisen
	Eis
	
	

	R14. 
	De voertuigtestbank moet voorzien zijn van alle onderdelen voor een volledig operationeel 4WD voertuigtestbank
	Eis
	
	

	R15. 
	De voertuigtestbank moet voorzien zijn van alle onderdelen voor een volledig operationeel 2x2WD voertuigtestbank
	Eis
	
	

	R16. 
	De voertuigtestbank moet voorzien zijn van connectoren die gemakkelijk vast en los gemaakt kunnen worden van andere connectoren
	Eis
	
	

	R17. 
	De voertuigtestbank is voorzien van twee beweegbare en voertuigsnelheid afhankelijke rijwind simulatoren, zodat in een 2x2WD opstelling beide voertuigen afzonderlijk van elkaar voorzien kunnen worden van gesimuleerde rijwind.
	Eis
	
	

	R18. [bookmark: _Ref379202429]
	De voertuigtestbank is geschikt voor een aslast van minimaal 3500kg.
	Eis
	
	

	R19. 
	De voertuigtestbank is geschikt voor het aansturen van de belasting en snelheid van ieder wiel afzonderlijk
	Eis
	
	

	R20. 
	De voertuigtestbank kan gestandaardiseerde en eigen maatwerk rijcycli uitvoeren en hiertoe eenvoudig geprogrammeerd worden met verschillende belastingen en snelheden. Voor het kunnen programmeren van eigen maatwerk rijcycli is geen ondersteuning van de leverancier nodig.
	Eis
	
	

	R21. 
	De voertuigtestbank is geschikt voor vrijloop (coast down) metingen
	Eis
	
	

	R22. 
	De voertuigtestbank is geschikt voor simulaties van zowel horizontale alsook verticale wegprofielen als functie van tijd
	Eis
	
	

	R23. 
	De voertuigtestbank is geschikt voor simulaties van zowel horizontale alsook verticale wegprofielen als functie van positie
	Eis
	
	

	R24. 
	De voertuigtestbank is geschikt om per wiel verschillende band-weg condities te simuleren
	Eis
	
	

	R25. 
	[bookmark: _GoBack]De voertuigtestbank ondersteunt stuurbewegingen op alle wielen
	Eis
	
	

	R26. 
	De voertuigtestbank is zonder beperkingen geschikt voor voertuigen met een spoorbreedte van 0,5 meter tot en met 3 meter. 
	Eis
	
	

	R27. 
	De voertuigtestbank is zonder beperkingen geschikt voor voertuigen met een wielbasis van 1,5 meter tot en met 6 meter.
	Eis
	
	

	R28. 
	De voertuigtestbank kan belasting opleggen en snelheid meten in beide richtingen 
	Eis
	
	

	R29. 
	De voertuigtestbank kan een maximumvermogen van 300 kW en een continuvermogen 250 kW genereren en absorberen op de eerste as
	Eis
	
	

	R30. 
	De voertuigtestbank kan een continuvermogen van 200 kW genereren en absorberen op de tweede as
	Eis
	
	

	R31. 
	De voertuigtestbank kan 3000 Nm maximum koppel absorberen en genereren op de eerste as
	Eis
	
	

	R32. 
	De voertuigtestbank kan 2500 Nm maximum koppel absorberen en genereren op de tweede as
	Eis
	
	

	R33. 
	De voertuigtestbank is minimaal geschikt voor voertuigsnelheden tot en met 250 km/h
	Eis
	
	

	R34. 
	De voertuigtestbank heeft een maximale afwijking van 0,1 km/h
	Eis
	
	

	R35. 
	De voertuigtestbank is voor het gemeten koppel eenvoudig te kalibreren met behulp van kalibratiegewichten
	Eis
	
	

	R36. 
	De voertuigtestbank heeft een maximale afwijking van minder dan 0,3% op de gemeten koppel waarde
	Eis
	
	

	R37. 
	De voertuigtestbank heeft een meetonzekerheid kleiner dan 0,1%
	Eis
	
	

	R38. 
	De voertuigtestbank is geschikt om te gebruiken als twee onafhankelijke 2WD testbanken
	Eis
	
	

	R39. 
	De voertuigtestbank is geschikt om te gebruiken voor 1WD voertuigen
	Eis
	
	

	R40. 
	De voertuigtestbank is voorzien van luchtkoeling
	Eis
	
	

	
	Installatie
	
	
	

	R41. 
	Inschrijver neemt volledige verantwoordelijkheid voor de installatie en het opstarten van de geleverde voertuigtestbank, inclusief opties en accessoires. Alle kosten (waaronder ook reis- en verblijfkosten) voor de installatie worden geacht in de opgegeven prijs opgenomen te zijn. De HAN assisteert alleen bij het aanleggen van voldoende elektriciteit voorzieningen. 
	Eis
	
	

	R42. 
	Inschrijver verzorgt een training op locatie van de HAN voor minimaal 8 personen nadat de voertuigtestbank is geaccepteerd. Deze training behandeld alle aspecten van het gebruik van de voertuigtestbank, inclusief maar niet beperkt tot algemeen gebruik, onderhoud (in detail), softwarecomponenten en het herstellen van storingen. Alle te maken kosten (waaronder ook reis- en verblijfkosten) voor de training zijn inbegrepen in de opgegeven prijs voor de voertuigtestbank.
	Eis
	
	

	R43. 
	Inschrijver sluit bij zijn Inschrijving informatie bij over aanvullende trainingen, die de HAN kan afnemen, inclusief prijzen.
	Eis
	
	

	R44. 
	Inschrijver borgt dat de HAN alle voor onderhoud van de voertuigtestbank noodzakelijke gegevens beschikbaar heeft bij de Oplevering
	Eis
	
	

	R45. 
	Inschrijver staat toe dat de HAN zelf het onderhoud aan de voertuigtestbank doet. Dit heeft geen gevolgen voor de aangeboden garantie. 
Inschrijver voegt optioneel een offerte bij voor regulier onderhoud. 
De HAN is niet verplicht om onderhoud af te nemen bij Inschrijver.
	Eis
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