[bookmark: _GoBack]Gebruikerstest Formulier




Leverancier: 		…………………………………….

Naam:			……………………………………..

Functie:			…………………………………….

Microsectienummer: 	………………………………………

Specialisme:		………………………………………

OK verrichting:		………………………………………


Tijdens de test zal het diathermie-systeem getest worden op patiënten. De gebruikersgroep zal de aangeboden diathermie-toestellen / systemen testen conform de gebruikersaspecten zoals weergegeven in het testformulier klinische test. De scores van de individuele gebruikers zullen bij elkaar worden opgeteld. 

De maximale score is 240 punten.

Van de toegekende totaal scores van alle afzonderlijke  beoordelaars zal per diathermie-toestel / systeem  een gemiddelde worden berekend.  
Tabel 1: Score-tabel

	beoordeling
	Betekenis

	10
	uitstekend 

	9
	zeer goed 

	8
	goed 

	7
	ruim voldoende 

	6
	voldoende 

	5
	twijfelachtig / zwak 

	4
	onvoldoende 

	3
	ruim onvoldoende 

	2
	slecht 

	1
	zeer slecht 

	
	


[bookmark: _Toc277675627][bookmark: _Toc277675980][bookmark: _Toc277675992]Informatie voor het testpanel 
De beoordelaar (key user) dient voor het testen van het aangeboden diathermie-toestel / systeem het bijgevoegde gebruikerstest formulier geheel in te vullen. Alleen volledig ingevulde formulier (dus inclusief personalia) wordt in de beoordeling meegenomen. Het is voor het onderzoek van belang dat u iedere vraag beantwoordt. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat om uw waarneming. Wanneer een vraag niet van toepassing is tijdens uw test vult u het vakje nvt in.

Voorbeeld fase 1:
Wanneer u tijdens vraag nummer 1: 
1. Monopolair coaguleren

met een voldoende wilt beoordelen, zet dan achter de vraag in kolom 6 een kruisje. De beoordeling levert  dan 6 punten in de totaal score op.
Daarnaast is er de mogelijkheid om opmerkingen schriftelijk aan te geven, dit als toelichting op de bevindingen van de gebruiker. 



Gebruikte instellingen tijdens de procedure aangeven in onderstaand schema:

	
	
	WATT / EFFECT
	
	
	WATT / EFFECT

	

	FORCED PREPAREER
	
	

	FORCED COAGULATIE
	

	

	CONTACT COAGULATIE
	
	

	SPRAY COAGULATIE
	

	

	DUO COAGULATIE/SPRAY
	
	

	URO  COAGULATIE
	

	

	LAP.SCOP.  COAGULATIE
	
	
	
	

	

	PURE CUT
	
	

	BLEND CUT
	

	

	URO PURE CUT
	
	

	URO BLEND CUT
	

	

	SOFT CUT
	
	

	LAP.SCOP. CUT
	

	
	
	
	
	
	

	

	BIPOLAIR COAGULATIE
	
	

	BIPOLAIRE SCHAAR
	

	

	BIPOLAIR LAP.SC. COAG.
	
	
	
	




























Beoordelingsformulier Diathermie High end (met en zonder TUR)
	
	Klinische test

	nvt
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10

	1
	Monopolair coaguleren
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Monopolair snijden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Haemostase bij monopolair snijden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bipolaire coagulatie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Auto start functie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Snelle wisseling tussen sub programma’s      (A – B)  via het toestel
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Wisseling tussen A en B programma’s via het diathermie penseel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Laparoscopische monopolaire coagulatie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Laparoscopische bipolaire coagulatie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Simultaan werken
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Intuïtieve bediening van het touchscreen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Opzoeken programma’s op specialisme / ingreep
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Gebruiksgemak touchscreen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Bedieningsgemak / ergonomie
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Aansluit mogelijkheden instrumenten 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Korte handleiding
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Controle functie neutraal elektrode
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Instellen van de generatoren is eenvoudig en heeft een logische volgorde, Bijvoorbeeld de generator “dwingt” eindgebruiker een vaste en logische volgorde aan te houden
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Instellingen van geselecteerd programma, waaronder vermogensbegrenzing, coagulatiediepte 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Voetpedaal is gemakkelijk te bedienen ook als deze niet visueel zichtbaar is (verschil cut/coag)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Voetpedalen blijven tijdens gebruik op hun positie (wrijving vloer, geen treklast aan het snoer)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Reinigbaarheid van het voetpedaal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	De kabels, slangen e.d. zijn netjes in of rond de generator weggewerkt.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	TUR(B) functie mits van toepassing
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Eventuele motivatie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………


(bij behoefte aan meer schrijfruimte kunt u de achterzijde van dit beoordelingsformulier gebruiken)
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