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Gegevens Brielsemeerleiding 
[bookmark: _GoBack]Locatie:
 



Ontluchtingspunten van de leiding, inclusief mangat        	hier kan de exacte xyz waarde bepaald worden






 (
Eerste gedeelte bestaat uit een geboorde betonnen leiding met stalen kern.
Lengte hemelsbreed 700 m
)






                                                                                                                                                                                                2e gedeelte van de leiding bestaat een stalen buis met een 
                                                                                                                                                                                                 Lengte van hemelsbreed 3500 m met 2 zinkerbundels.
                                                                                                                                                                                                 Eerste gedeelte onder het Caland kanaal en het tweede gedeelte         
                                                                                                                                                                                                 onder de Nieuwe waterweg
													
								
													De Kathodische bescherming kan uitgezet worden.
De wisselstroomdrainage niet.






























Profiel van de leiding












Gegevens Betonnen buis onder het Hartelkanaal



Gegevens stalen buis gedeelte



Werkdruk: op desbetreffende locatie zal maximaal 1 bar bedragen. 

Medium: Oppervlaktewater 

Temperatuur medium Varieert tussen de 25 en 0 graden C 

Coating inwendig 600-800 micron epoxy coating 
Uitwendig 3 mm poyethyleen




























Lanceerpunt: impressie lanceerkamer pompstation Winsemius


Opvangvoorziening: kooi constructie voor opvangen zachte prop.
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De leiding wordt vervaardigd van staal St. 52-3 met een treksterkte van
510 - 608 Was' en aen xekgEens 5,y van 353 Wi’
De elasticiteitsmodulus E= 2,06.10° N/mn', de dwarscontractiecodffi=

nt (poisson ratio) Y = 0,30 en de glijdingsmedulus G = 8,24.10° N/mn? .

Fenheta
Uituendige dismeter b= 1620 m
Wanddikte © = 2 =
Gemiddelde dismeter by = 1505 =
Tnwendige aiamster i = 570 i
Gemiddelde straal rg = 7915 wm
Staalopperviak A - 1sm nt
Traagheidsmonent o= 300 m
Wieerstandsmonent. W o= a0’
Wandtraagheidsmoment W= 1302 ' /om
Wandueerstandsmovent W= 104 m fom
Leidingstijfheia o= 8,200.10°  nemt
Leidinggeuicht leeg s 983 Ka/m'
Leidinggeuicht vol e - 91 ka/m'
Gewicht inhoud (vater) aw 1936 Kg/m*
Leidinggewicht vol, onder vater G = e Ka/m'
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