[bookmark: _Ref26861239]NIEUW – NIEUW
Bijlage 8 Artikelspecificaties perceel 1 en 2
[bookmark: OLE_LINK33]Perceel 1 BOA-kleding

[bookmark: _GoBack]Voor zover niet specifiek beschreven, dient de kwaliteit van de onderdelen te zijn afgestemd op het eindproduct en het gebruikersdoel. Uitgangspunt voor kleur en configuratie zijn de VNG-richtlijnen voor het BOA-uniform.

[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK42]Algemeen
· Het stikwerk dient correct aan- en afgehecht te zijn. Het uiterlijk van de artikelen dient draadschoon en verzorgd te zijn. 
· In een artikel mogen geen kleurverschillen optreden in en tussen de panden/onderdelen van gelijke kleur.
· Alle artikelen voldoen qua logo-voering aan de wettelijke eisen van de Belastingdienst.
· Alle kleding voldoet aan NEN-EN-ISO 13688 en alle PBM’s moeten voorzien zijn van een CE-markering.
Materiaalspecificaties
In verband met de brancheontwikkelingen op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, en meer specifiek daar waar het de toepassing van biologisch geteelde materialen of alternatieven daarvoor en het aanwenden van gerecyclede vezels in de stoffen betreft, zijn de stoffen bewust niet expliciet beschreven zodat de aanbieder niet beperkt wordt in het aandragen van oplossingen. De kleding is zoveel mogelijk gemaakt van duurzame en recyclebare materialen, waarbij de leverancier aantoonbaar aangeeft in hoeverre dat het geval is.

We streven ernaar om de huidige kleding te verduurzamen door b.v.:
· Het vervangen van polyester door gerecycled of biobased polyester -en/of-
· Het vervangen van katoen door Lyocell
· Andere alternatieven.
[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]Voor deze aanbesteding gaat de voorkeur uit naar het toepassen van innovatieve stoffen, vooropgesteld dat deze alternatieven gelijk of meer duurzaam zijn dan biologisch geteelde katoen en gerecycled polyester.

Uitgangspunt voor de toe te passen stoffen die worden voorgesteld zijn onderstaande specificaties en minimale eisen, aangevuld met de voorwaarde dat de normale levensduur van het artikel niet beperkt wordt en de aangeboden stoffen het draagcomfort niet negatief beïnvloeden.

· [bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK60]B01 Softshell (domein 1)
· [bookmark: OLE_LINK14]Uitvoering:
· [bookmark: OLE_LINK9]Voorsluiting rits met stormflap
· Onderzijde mouwen verstelbaar
· Onderzijde verstelbaar
· Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting (Napoleonzak)
· Grote binnenzak(ken)
· Zijzakken met ritssluiting
· Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen
· [bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Bescherming conform NEN-EN 342:2007
· Thermische isolatie > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Stofsamenstelling 100% polyester of duurzaam alternatief 
· Ademend, winddicht, waterafstotend 
· Testmethode NEN-EN-ISO 1833-25:2013
· Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)
· Was- en droog temperatuur: minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· [bookmark: OLE_LINK97]Kleurechtheid synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· [bookmark: OLE_LINK11]Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering:
· XS t/m 4XL of 44 t/m 62
· B02 Parka (domein 1)
· Uitvoering:
· Voorsluiting rits met stormflap
· Onderzijde mouwen verstelbaar
· Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting (Napoleonzak)
· Grote binnenzak(ken)
· Zijzakken met ritssluiting
· Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen
· Bescherming conform NEN-EN 342:2007
· Thermische isolatie > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3
· [bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK151]Bescherming conform NEN-EN 343:2019
· Waterdichtheid > Klasse 4
· Ademend vermogen > Klasse 4
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Stofsamenstelling 100% polyester of duurzaam alternatief 
· Ademend, winddicht, waterafstotend 
· Testmethode NEN-EN-ISO 1833-25:2013
· Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)
· Was- en droog temperatuur: minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering:
· XS t/m 4XL of 44 t/m 62
· B03 Blouson (domein 1)
· Uitvoering:
· Uitritsbare voering met lange mouwen
· Voorsluiting rits met stormflap
· Onderzijde mouwen verstelbaar
· Mouwen voorzien van BOA-badge
· [bookmark: OLE_LINK156]Onderzijde verstelbaar
· Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting (Napoleonzak)
· Grote binnenzak(ken)
· [bookmark: OLE_LINK79]Zijzakken met ritssluiting
· Rugpand voorzien van rits en velcro zodanig dat het mogelijk is om de tekst onder het jukstuk op te bergen, 
· Vanaf jukstuk tot aan armuitsnijding voorzien van bewegingsplooien
· Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Stofsamenstelling 100% polyester of duurzaam alternatief 
· Ademend, winddicht, waterafstotend 
· Testmethode NEN-EN-ISO 1833-25:2013
· [bookmark: _Hlk29205908][bookmark: OLE_LINK81]Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)
· [bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK67]Was- en droog temperatuur: minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· [bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK64]Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering:
· XS t/m 4XL of 44 t/m 62
· [bookmark: _Hlk29204894][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK75]B04 Poloshirt KM Heren (domein 1)
· [bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK158]Uitvoering:
· Knoopsluiting met versterking aan voorzijde
· Mouwen met ribboord en BOA-badge
· Met epauletten
· Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen
· Model met platte naden
· [bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK78]Pique stof
· Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 190-220 gr/m2
· Samenstelling:
· Katoen, bij voorkeur biologisch of alternatief: minimaal 55%
· Polyester, bij voorkeur gerecycled (PET): minimaal 40%
· [bookmark: OLE_LINK123]Comfort:
· De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· [bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK73]Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: 4-5
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering
· XS t/m 3XL
· [bookmark: OLE_LINK80]B05 Poloshirt LM Heren (domein 1)
· Uitvoering:
· Knoopsluiting met versterking aan voorzijde
· Mouwen met ribboord en BOA-badge
· Met epauletten
· Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen
· Model met platte naden
· Pique stof
· Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 190-220 gr/m2
· Samenstelling:
· Katoen, bij voorkeur biologisch of alternatief: minimaal 55%
· Polyester, bij voorkeur gerecycled (PET): minimaal 40%
· Comfort:
· De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: 4-5
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering
· XS t/m 3XL
· B06 Poloshirt KM Dames (domein 1)
· [bookmark: OLE_LINK76]Uitvoering:
· Knoopsluiting met versterking aan voorzijde
· Mouwen met ribboord en BOA-badge
· Met epauletten
· Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen
· Model met platte naden
· Pique stof
· Licht getailleerd
· Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 190-220 gr/m2
· Samenstelling:
· Katoen, bij voorkeur biologisch of alternatief: minimaal 55%
· Polyester, bij voorkeur gerecycled (PET): minimaal 40%
· Comfort:
· De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: 4-5
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering (dames)
· 2XS t/m 2XL (of vergelijkbaar)
· B07 Poloshirt LM Dames (domein 1)
· Uitvoering:
· Knoopsluiting met versterking aan voorzijde
· Mouwen met ribboord en BOA-badge
· Met epauletten
· Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen
· Model met platte naden
· Pique stof
· Licht getailleerd
· [bookmark: OLE_LINK110]Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 190-220 gr/m2
· Samenstelling:
· Katoen, bij voorkeur biologisch of alternatief: minimaal 55%
· Polyester, bij voorkeur gerecycled (PET): minimaal 40%
· Comfort:
· De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: 4-5
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering (dames)
· 2XS t/m 2XL (of vergelijkbaar)
· B08 Zippsweater (domein 1)
· Uitvoering:
· Korte ritssluiting met aan voorzijde
· Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen
· Voorzien van epauletten
· Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 275-300 gr/m2
· Samenstelling: 
· Bij voorkeur biologisch katoen en/of gerecycled polyester
· Comfort:
· De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: 4-5
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering
· XS t/m 4XL
· [bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK127]B09 Worker Heren
· Uitvoering:
· Broek model “Worker” 
· 6 stuks riemlussen
· 2 zijzakken
· 2 zijbeenzakken met klep
· 2 achterzakken
· Kleur: Conform VNG-Richtlijn
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 225-260 gr/m2
· Samenstelling:
· Polyester/Katoen
· Minimaal 2% elasthan
· Comfort:
· De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4-5
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering:
· De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaard- en lengtematen, bij voorkeur aangevuld met “gezette” maten.

	Heren
	Maten

	Standaard
	44
	46
	48
	50
	52
	54
	56
	58
	60
	62
	64



	Heren
	Maten

	Gezet
	88
	92
	96
	100
	104
	108
	112
	116
	120
	124
	128



	Heren
	Maten

	Lengte
	45
	47
	49
	51
	53
	55
	57
	59
	61
	63
	65


· B10 Worker Dames
· Uitvoering:
· Broek model “Worker” 
· 6 stuks riemlussen
· 2 zijzakken
· 2 zijbeenzakken met klep
· 2 achterzakken
· [bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK130]Pasvorm geënt op damesmaten
· Kleur: Conform VNG-Richtlijn
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 225-260 gr/m2
· Samenstelling:
· Polyester/Katoen
· Minimaal 2% elasthan
· Comfort:
· De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4-5
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering:
· De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaard- en lengtematen.

	[bookmark: _Hlk23336309]Dames
	Maten

	Standaard
	34
	36
	38
	40
	42
	44
	46
	48
	50



	Dames
	Maten

	Lengte
	234
	236
	238
	240
	242
	244
	246
	248
	250


· [bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125]B11 – B13 Bikerbroek BOA
· Uitvoering:
· Sterke slijtvaste broek met elastische, ventilerende delen bij knie en in het kruis
· Voorgevormde knie in beenpijp
· Voorzien van riemlussen
· 2 extra ruime riemlussen aan de voorzijde
· Afsluitbare beenpijp met klittenband
· Afneembare lussen onder aan de beenpijp
· Twee beenzakken met klep en drukknoop, waarvan een gedeelde zak
· Twee afsluitbare steek en achterzakken
· Pasvorm voor model B13 geënt op damesmaten
· Kleur: Conform VNG-Richtlijn
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Samenstelling:
· Cordura/polyamide of gelijkwaardig alternatief
· Minimaal 3% elasthan of alternatief
· Comfort:
· De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering:
· [bookmark: _Hlk29211438][bookmark: OLE_LINK126]Aparte maatvoering voor Dames en Heren
· De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaardmaten, bij voorkeur aangevuld met lengtematen.
· B12 Bikerbroek BOA SPE
· Uitvoering:
· Verstevigde delen bij knie
· Voorgevormde knie in beenpijp
· Voorzien van riemlussen
· Afsluitbare beenpijp met klittenband
· Twee beenzakken met rits, met aparte pennenzakjes
· Twee met rits afsluitbare steek en achterzakken.
· Reflecterende bies halverwege broekspijp
· Kleur: Conform VNG-Richtlijn
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Samenstelling:
· Polyester of gelijkwaardig alternatief
· Minimaal 3% elasthan of alternatief (Stretch)
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· [bookmark: OLE_LINK128]Maatvoering:
· Aparte maatvoering voor Dames en Heren
· De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaardmaten, bij voorkeur aangevuld met lengtematen
· [bookmark: OLE_LINK131]B14 – B15 Worker TDU BOA
· Uitvoering:
· Driedubbel gestikt
· Ruime achterzakken met klittenband
· Uitneembare rijgkoorden
· Brede Riemlussen
· Verstelbare of elastische en verstevigde tailleband
· Cargo pockets
· Verstevigd zitvlak
· Verstevigde kniezakken om kniebeschermers in te stoppen
· Pasvorm voor model B15 geënt op damesmaten
· Kleur: Conform VNG-Richtlijn
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 225-260 gr/m2
· Samenstelling:
· Polyester/Katoen
· Stof voorzien van vloeistof- en vuil werende finish
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4-5
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering:
· Maatvoering:
· Aparte maatvoering voor Dames en Heren
· De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaardmaten, bij voorkeur aangevuld met lengtematen en gezette maten voor heren.
· [bookmark: OLE_LINK132]B16 – B17 Worker Stryke BOA
· Uitvoering:
· Driedubbel gestikt
· Ruime achterzakken met klittenband
· Uitneembare rijgkoorden
· Brede Riemlussen
· Verstelbare of elastische en verstevigde tailleband
· Cargo pockets
· Verstevigd zitvlak
· Verstevigde kniezakken om kniebeschermers in te stoppen
· Pasvorm voor model B17 geënt op damesmaten
· Kleur: Conform VNG-Richtlijn
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 225-260 gr/m2
· Samenstelling:
· Polyester/Katoen met stretch of alternatief met stretch
· Stof voorzien van vloeistof- en vuil werende finish
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4-5
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging)
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar
· Maatvoering:
· Aparte maatvoering voor Dames en Heren
· De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaardmaten, bij voorkeur aangevuld met lengtematen en gezette maten voor heren.
· B18 Worker Apex
· Uitvoering:
· Model “cargobroek”
· Interne cargo zakken voor magazijnen
· Dubbele achterzakken voor magazijnen
· Interne heupzak voor flexibele handboeien
· Intern sleutelzakje aan de achterkant tailleband
· Verstevigde riemlussen
· Verstelbare of elastische en verstevigde tailleband
· Cargo pockets
· Kleur: Conform VNG-Richtlijn
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 225-260 gr/m2
· Samenstelling:
· Polyester/Katoen met stretch of alternatief met stretch
· Stof voorzien van vloeistof- en vuil werende finish
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% bij 60° C (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4-5
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging)
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar
· Maatvoering:
· De maatranges van het artikel bestaat minimaal uit standaardmaten, bij voorkeur aangevuld met lengtematen en gezette maten voor heren.
· B04 Poloshirt KM Heren
· Uitvoering:
· Knoopsluiting met versterking aan voorzijde
· Rechter en linker voorpand voorzien van spreeksleutellussen
· [bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK172]Model met platte naden
· Pique stof
· Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 190-220 gr/m2
· Samenstelling:
· Katoen, bij voorkeur biologisch of alternatief: minimaal 55%
· Polyester, bij voorkeur gerecycled (PET)
· Comfort:
· De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit na 5x wassen en drogen:
· Krimp: < 2% (Ketting en Inslag)
· Testmethode NEN-EN-ISO 5077
· Kleurechtheid:
· Synthetische vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: > 4
· Natuurlijke vezels conform NEN-EN-ISO 105 A t/m Z: 4-5
· Innaai etiketten:
· Wasvoorschriften, maatvoering, enz.: conform NEN-EN-ISO 3758 en NEN-EN-ISO 30023 (Industriële reiniging);
· Maataanduiding volgens NEN-EN 13402-1;
· Alle etiketten blijven de gehele levensduur van het artikel goed leesbaar;
· Maatvoering
· XS t/m 3XL
· [bookmark: OLE_LINK139]B19 Thermoshirt KM en B20 Thermoshirt LM
· Uitvoering:
· Ademend en vocht transporterend
· Lichtgewicht
· Sneldrogend
· [bookmark: _Hlk29213605][bookmark: OLE_LINK140]Antibacterieel
· Nauwsluitend
· Geen schouder- en zijnaden
· Voldoende lengte
· Bescherming conform NEN-EN 342:2007
· Thermische isolatie > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3
· Comfort:
· De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit: Geen krimp
· Maatvoering:
· Minimaal XS t/m 3XL
· [bookmark: _Hlk29285097][bookmark: OLE_LINK173]B21 Thermobroek
· Uitvoering:
· Ademend en vocht transporterend
· Lichtgewicht
· Sneldrogend
· Antibacterieel
· Nauwsluitend
· Platte naden
· Bescherming conform NEN-EN 342:2007
· Thermische isolatie > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3
· Comfort:
· De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement
· Wassen en drogen: Minimaal 52 keer op minimaal 60° C
· Dimensionele stabiliteit: Geen krimp
· Maatvoering
· Minimaal XS t/m 3XL

Aanvullende artikelen in het BOA-pakket
· B22 Steek- en snijwerende handschoenen
· Conform norm NEN-EN 1082-2:2000
· B23 BOA-dasspeld
· B24 BOA clipdas
· B25 Houder voor Lips transportboeien
· B26 Houder voor handschoenen horizontaal
· B27 Houder voor handschoenen
· B28 Houder voor handboeisleutel
· B29 Koppelriem binnen/buiten
· B30 Koppelriem binnen
· B31 Koppelriem buiten
· B32 Hand- en transportboeien Lips
· B33 Legitimatie etui
· B34 Hanger voor handboeisleutel ontkoppelbaar
· B35 Houder voor korte wapenstok
· B36 Houder met karabijnhaak voor sleutelring
· [bookmark: _Hlk29215514][bookmark: OLE_LINK141]B37 Tasje voor Lips transportboeien
· B38 Tasje voor Lips transportboeien UM-model
· B39 Tasje voor Lips transportboeien VH-model
· B40 Tasje voor veiligheidsvestje
· B41 Tasje voor EHBO
· B42 Tasje voor GSM
· [bookmark: OLE_LINK142]B43 Tasje voor latex handschoenen Small
· B44 Tasje voor latex handschoenen Large
· [bookmark: OLE_LINK143]B45 Portofoonhouder met swivel
· B46 Portofoonhouder met vaste belt-loop
· B47 Spreeksleutelhouder
· B48 Beltkeeper (set van 4 stuks)Set van 4 stuks beltkeepers
· B49 Houder voor zaklamp Maclite model
· B50 Sokken
· [bookmark: OLE_LINK144]Dun, platte naden, anti-transpiratie
· B51 Sokken
· Dik, platte naden, anti-transpiratie
· [bookmark: OLE_LINK145]B52 Werkschoenen hoog model
· Dames- en herenmodellen
· Rubberen zool, antistatisch, oliebestendig
· Waterdicht gevoerd
· [bookmark: _Hlk29217054][bookmark: OLE_LINK148]Maatvoering minimaal van 35-49
· Meerdere breedtematen
· [bookmark: OLE_LINK247]B53 Werkschoenen laag model
· Dames- en herenmodellen
· Rubberen zool, antistatisch, oliebestendig
· Waterdicht gevoerd
· [bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK147]Conform NEN-EN-ISO 20347:2012 S3
· Maatvoering minimaal van 35-49
· Meerdere breedtematen
· B54 Werkschoen leder
· Vetersluiting
· Uitneembaar voetbed
· Soft-air demping
· Maatvoering minimaal van 35-49
· Meerdere breedtematen
· B55 Werkschoen (model Viper pro 8.0 magnum of gelijkwaardig)
· Conform NEN-EN-ISO 20347:2012 S3
· Maatvoering minimaal van 35-49
· Meerdere breedtematen
· B56 Werkschoen met kruipneus (Model Haix Ranger GSG9 of gelijkwaardig)
· Maatvoering minimaal van 35-49
· Meerdere breedtematen
· [bookmark: _Hlk29217921][bookmark: OLE_LINK152]B57 Regenjas
· [bookmark: OLE_LINK4]Uitvoering:
· Met capuchon
· Opstaande kraag
· Twee zijritsen met dubbele loper
· Voorsluiting rits met stormflap
· Mesh voering
· Onderzijde mouwen verstelbaar met lummel en klittenband
· Twee binnenzakken afsluitbaar met rits
· Linkerbinnenzak met dubbele pennenzak
· Steekzakken met ritssluiting
· Schouderepauletten
· Spreeksleutellus
· Verlengd rugpand
· [bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160]Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn (voorzijde, mouwen en rugzijde)
· Bescherming conform 
· [bookmark: OLE_LINK116]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III 
· NEN-EN 343:2019
· Waterdichtheid > Klasse 4
· Ademend vermogen > Klasse 4
· B58 Regenbroek
· Uitvoering:
· Elastische taille
· Voorsluiting rits met stormflap
· Onderzijde pijpen verstelbaar middels rits
· Bescherming conform 
· [bookmark: OLE_LINK153]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse I
· NEN-EN 343:2019
· Waterdichtheid > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3
· B59 Commandomuts met zilverkleurig geborduurd BOA-logo
· B60 Bontmuts met BOA-insigne als speld
· B61 Veiligheidsvest
· Oranje of geel
· [bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK199]Conform NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III (maat M-3XL)
· B62 Veiligheidsvest verkeersregelaar
· Conform NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II (Klasse III in combinatie gedragen met signaalbroek Klasse I)
· B63 Baseball cap VNG
· Kleur en configuratie: conform VNG-richtlijn
· B64 Softshell jack conform B01, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)
· B65 Parka conform B02, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)
· B66 Blouson conform B03 maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)
· B67 Polo KM Heren conform B04, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)
· B68 Polo LM Heren conform B05, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)
· B69 Polo KM Dames conform B06, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)
· B70 Polo LM Dames conform B07, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)
· B71 Zippsweater conform B08, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)
· B72 Regenjas conform B57, maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)
· B74 Houder voor pepperspray, model voor pepperspray politie (domein 2)
· B75 Carrier BOA voor steekwerende panelen conform VNG richtlijn (domein 1), passend voor panelen van B77
· B76 Carrier BOA voor kogel- en steekwerende panelen zonder reflectie, donker van kleur (domein 2)
· B77 Steekwerende panelen voor carrier, domein 1, beschermingsniveau KR1
· B78 Steek- en kogelwerende panelen voor carrier B77, domein 2, beschermingsniveau NIJ-3A
· [bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK162]B79 Softshell conform B01, maar dan met tekst “Toezichthouder”
· B80 Parka conform B02, maar dan met tekst “Toezichthouder”
· [bookmark: OLE_LINK163]B81 Blouson conform B03, maar dan met tekst “Toezichthouder”
· B82 Polo KM Heren conform B04, maar dan met tekst “Toezichthouder”
· B83 Polo LM Heren conform B05, maar dan met tekst “Toezichthouder”
· B84 Polo KM Dames conform B06, maar dan met tekst “Toezichthouder”
· B85 Polo LM Dames conform B07, maar dan met tekst “Toezichthouder”
· B86 Zippsweater conform B08, maar dan met tekst “Toezichthouder”
· B87 BOA Baseball Cap conform B63 maar zonder Batenburg reflectiestriping en geheel donkerblauw (domein 2)

Perceel 2

Voor zover niet specifiek beschreven, dient de kwaliteit van de onderdelen te zijn afgestemd op het eindproduct en het gebruikersdoel. Alle kleding voldoet aan NEN-EN-ISO 13688 en alle PBM’s moeten voorzien zijn van een CE-markering.

Algemeen
Het stikwerk dient correct aan- en afgehecht te zijn. Het uiterlijk van de softshell dient draadschoon en verzorgd te zijn. In een artikel mogen geen kleurverschillen optreden in en tussen de panden/onderdelen van gelijke kleur. Alle artikelen voldoen qua logo-voering aan de wettelijke eisen van de Belastingdienst.

Materiaalspecificaties
In verband met de brancheontwikkelingen op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, en meer specifiek daar waar het de toepassing van biologisch geteelde materialen of alternatieven daarvoor en het aanwenden van gerecyclede vezels in de stoffen betreft, zijn de stoffen bewust niet expliciet beschreven zodat de aanbieder niet beperkt wordt in het aandragen van oplossingen. De kleding is zoveel mogelijk gemaakt van duurzame en recyclebare materialen, waarbij de leverancier aantoonbaar aangeeft in hoeverre dat het geval is.

We streven ernaar om de huidige kleding te verduurzamen door b.v.: het vervangen van polyester door gerecycled of biobased polyester -en/of- het vervangen van katoen door Lyocell of door andere alternatieven. Voor deze aanbesteding gaat de voorkeur uit naar het toepassen van innovatieve stoffen, vooropgesteld dat deze alternatieven gelijk of meer duurzaam zijn dan biologisch geteelde katoen en gerecycled polyester.

Uitgangspunt voor de toe te passen stoffen die worden voorgesteld zijn onderstaande specificaties en minimale eisen, aangevuld met de voorwaarde dat de normale levensduur van het artikel niet beperkt wordt en de aangeboden stoffen het draagcomfort niet negatief beïnvloeden.

· [bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK174]R01 T-shirt KM Heren
· Uitvoering:
· Korte mouwen
· Ronde- of V-hals
· Voorzien van Heat seal logo
· Kleur: wit
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 160-210 gr/m2
· Stofsamenstelling: Katoen, bij voorkeur met stretch of duurzaam alternatief
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen op 60° C
· Maatvoering: XS-3XL
· [bookmark: _Hlk29290819][bookmark: OLE_LINK18]R02 Poloshirt KM Heren
· Uitvoering:
· [bookmark: OLE_LINK100]Korte mouw met ribboord aan de mouw
· Model met platte naden
· 3-gaats knoopsluiting
· Pique geweven
· Voorzien van Heat seal logo
· Kleur: donderblauw
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 160-210 gr/m2
· Katoen, bij voorkeur met stretch of duurzaam alternatief
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen op 60° C
· Maatvoering: XS-3XL
·  Thermobroek
· Uitvoering:
· Ademend en vocht transporterend
· Lichtgewicht
· Sneldrogend
· Antibacterieel
· Nauwsluitend
· Platte naden
· Kleur: donker van kleur (bijv. blauw of zwart)
· [bookmark: OLE_LINK213]Bescherming conform NEN-EN 342:2007
· Thermische isolatie > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3
· Comfort:
· De stof zorgt voor een zo droog mogelijke huid en goed vochtmanagement
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 20 keer reinigen
· Maatvoering: XS t/m 3XL
· [bookmark: _Hlk29285364][bookmark: OLE_LINK175]R03 T-shirt KM Dames
· Uitvoering:
· Korte mouwen
· Ronde- of V-hals
· Voorzien van Heat seal logo
· Kleur: wit
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 160-210 gr/m2
· Stofsamenstelling: Katoen, bij voorkeur met stretch of duurzaam alternatief
· Reiniging: geschikt voor minimaal 52 keer reinigen op 60° C
· Maatvoering: 2XS-2XL
· [bookmark: OLE_LINK177][bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]R04 Spijkerbroek Heren
· Uitvoering:
· 5-pocket model
· Voorsluiting met rits
· Voorzien van Heat seal logo
· Kleur: Denim
· Stofsamenstelling: Katoen met stretch 
· [bookmark: OLE_LINK176]Reiniging: geschikt voor minimaal 52 keer reinigen conform wasvoorschrift
· Maatvoering: XS-3XL of gelijkwaardig
· R05 Spijkerbroek Dames
· Uitvoering:
· 5-pocket model
· Voorsluiting met rits
· Voorzien van Heat seal logo
· Kleur: Denim
· Stofsamenstelling: Katoen met stretch 
· Reiniging: geschikt voor minimaal 52 keer reinigen conform wasvoorschrift
· [bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK170]Maatvoering: 2XS-2XL of gelijkwaardig
· R06 Cap
· Voorzien van Heat seal logo
· Stofsamenstelling: vochtregulerend en sneldrogend
· [bookmark: _Hlk29287776][bookmark: OLE_LINK1]Kleur: Donkerblauw
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering: One size, verstelbaar
· R07 Muts, winter
· Uitvoering: Advies aanbieder
· Voorzien logo
· Kleur: Donkerblauw
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]R08 Colbert Heren
· [bookmark: _Hlk29290026][bookmark: OLE_LINK7]Uitvoering
· Standaard herencolbert, enkele knopenrij
· Paspelzakken met klep
· Mouwsplit met knopen
· Split midden achter
· Voorzien van geborduurd logo
· Inclusief reserve knopen
· Materiaal: Sterk, licht elastisch
· Kleur: Mid-blue (passend bij R047 t/m R124)
· Maatvoering: 
· [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5]Slim-fit
· Leverbaar in standaard- en lengtematen
· R09 Gilet heren
· Uitvoering
· Complementair aan het herencolbert
· Enkele knopenrij
· Paspelzakken met klep
· Mouwsplit met knopen
· Split midden achter
· Voorzien van geborduurd logo
· Inclusief reserve knopen
· Materiaal: Sterk, licht elastisch
· Kleur: Mid-blue (passend bij R08 t/m R14) (passend bij R04 t/m R12)
· [bookmark: OLE_LINK6]Maatvoering: 
· Slim-fit
· Leverbaar in standaard- en lengtematen
· R10 Overhemd Heren
· Slim-fit model met lange mouwen
· Voorzien van geborduurd logo
· Kleur: Wit
· Maatvoering
· [bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK65]35/36 – 49/50 of vergelijkbaar
· Meerdere mouwlengtes
· R11 Pantalon Heren
· Uitvoering
· Complementair aan het herencolbert
· Voorzien van geborduurd logo
· Materiaal: Sterk, licht elastisch
· Kleur: Mid-blue  (passend bij R08 t/m R14)(passend bij R04 t/m R12)
· Maatvoering: 
· Leverbaar in standaard- en lengtematen
· [bookmark: OLE_LINK10]R12 Overjas Heren
· Uitvoering
· Enkele knopenrij
· Voorzien van geborduurd logo
· Inclusief reserve knopen
· Materiaal: Advies van aanbieder
· [bookmark: OLE_LINK8]Kleur: Marineblauw  (passend bij R08 t/m R14)(passend bij R04 t/m R12)
· Maatvoering: 
· Leverbaar in standaardmaten
· R13 Sjaal
· Uitvoering: Passend bij het kostuum
· Voorzien van geborduurd logo
· Kleur: Marineblauw of zwart  (passend bij R08 t/m R14)(passend bij R04 t/m R12)
· R14 Stropdas
· Kleurstelling: Mid-blue en passend bij het kostuum (passend bij R08-R13)
· [bookmark: _Hlk29290603][bookmark: OLE_LINK15]R15 Winterjas Heren
· Uitvoering
· Parkamodel met fleecevoering
· De fleecevoering is als zelfstandige zomerjas draagbaar
· Beide artikelen voorzien van heat seal of geborduurd logo
· Materiaal: Advies van aanbieder (vochtregulerend en sneldrogend)
· Kleur: Marineblauw (passend bij R04 t/m R12)
· Maatvoering: 
· Leverbaar in standaardmaten
· [bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]R16 Winterjas Heren
· Uitvoering
· Model jack met fleecevoering
· De fleecevoering is als zelfstandige zomerjas draagbaar
· Beide artikelen voorzien van heat seal of geborduurd logo
· Materiaal: Advies van aanbieder (vochtregulerend en sneldrogend)
· Kleur: Marineblauw (passend bij R04 t/m R12)
· Maatvoering: 
· Leverbaar in standaardmaten
· R17 Bodywarmer 
· Uitvoering
· Voorzien van heat seal logo
· Materiaal: Advies van aanbieder (vochtregulerend en sneldrogend)
· Kleur: Marineblauw (passend bij R04 t/m R12)
· Maatvoering: 
· Unisex
· Leverbaar in standaardmaten
· R18Kleur: Blauw T-shirt (lange mouw)
· Omschrijving:
· Ronde hals of V-hals, ademend, stretch, polygene behandeling, rug bedekkende lengte, voorzien van logo
· Normen:
· NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007
· UPF: 40+
· Stofsamenstelling: 
· Katoen of alternatief
· Gewicht: Advies van de aanbieder
· Kleur: Blauw
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· Unisex: 2XS t/m 4XL of vergelijkbaar 
· [bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]R19 Riem
· [bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]Materiaal: Leder
· Kleur: Zwart (passend bij R048 t/m R124)
· Maatvoering: 
· Leverbaar in meerdere lengtes, gebaseerd op de maatvoering van artikel R12
· R20 Handschoenen
· Materiaal: Leder
· Kleur: Zwart (passend bij R048 t/m R124)
· Maatvoering: 
· Leverbaar in meerdere maten
· [bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK52]R21 Sweater
· Uitvoering:
· Ronde hals
· Voorzien van heat seal logo
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Katoen of mix met katoen, bij voorkeur met alternatief voor katoen
· Gewicht 250-300 gr/m2
· Kleur: Donkerblauw passend bij R12 Pantalon Heren
· [bookmark: OLE_LINK38]Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen op 60° C
· Maatvoering
· S t/m 4XL
· R22 Schipperstrui
· Uitvoering:
· Met korte rits
· Voorzien van geborduurd logo
· [bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK44]Samenstelling:
· 50/30/20 wol/acryl/pa of gelijkend alternatief
· [bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]Gewicht 720 gr/ m², +/- 20 gr/ m²
· [bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]Kleur: Blauw 
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering
· S t/m 4XL
· R23 Fleecejack
· Uitvoering:
· Voorsluiting met rits, onderzijde mouwen met elastische band
· Onderzijde jack elastisch of verstelbaar
· Kinbescherming
· Zijzakken met ritssluiting
· Voorzien van geborduurd logo
· Conform norm: NEN-EN 14058:2017
· [bookmark: OLE_LINK208][bookmark: OLE_LINK209]Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 270-300 gr/m2
· Stofsamenstelling 100% polyester of duurzaam alternatief 
· Kleur: Donkerblauw passend bij R12 Pantalon Heren
· [bookmark: OLE_LINK39]Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering
· XS t/m 4XL (Unisex)
· [bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]R24 Werkbroek Heren
· Uitvoering:
· 2 zijzakken met versterkte voering
· Kniezakken uitgevoerd in Kevlar of alternatief met gelijke sterkte en meer souplesse
· Voorzien van heat seal logo
· Kleur: donkerMarineblauw
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Samenstelling: Polyester bij voorkeur met stretch 
· [bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK85]Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering 
· Standaardmaten 44 t/m 62
· [bookmark: OLE_LINK40]R25 Regenbroek breath
· Uitvoering:
· Met afsluitbare zakken
· Ademend, 100% wind- en waterdicht
· Bescherming conform NEN-EN 343:2003+A1:2007
· Waterdichtheid > Klasse 3
· Kleur: donkerblauw
· Ademend vermogen > Klasse 3
· Verdekte ritssluiting
· Samenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Gewicht 190-250 gr/m2
· Geen PVC
· Maatvoering (Unisex):
· XS t/m 3XL
· R26 Regenjas breath
· Uitvoering:
· Vaste voering
· Verdekte ritssluiting
· Capuchon
· Afsluitbare zakken
· Ademend, 100% wind- en waterdicht
· [bookmark: OLE_LINK194][bookmark: OLE_LINK195]Bescherming conform NEN-EN 343:2003+A1:2007
· Waterdichtheid > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3
· Kleur: donkerblauw
· Samenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· [bookmark: OLE_LINK55]Gewicht 190-250 gr/m2
· Geen PVC
· Maatvoering (Unisex):
· XS t/m 3XL
· R27 Toga
· Uitvoering: 
· Advies aanbieder
· Geborduurd logo
· Kleur: Zwart
· Maatvoering: 
· Unisex (Regular)
· R28 Vest
· Uitvoering
· Geborduurd logo
· Knoopsluiting
· Samenstelling:
· Wol, bij voorkeur met elasthan (voorstel aanbieder)
· [bookmark: OLE_LINK53]Kleur: Grijs passend bij R289 t/m R37
· Maatvoering:
· Unisex (voorstel aanbieder)
· [bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK48]R29 Colbert Heren
· Uitvoering
· Standaard herencolbert
· Enkele knopenrij
· Paspelzakken met klep
· Split midden achter
· Voorzien van geborduurd logo
· Inclusief reserve knopen
· Materiaal: Sterk, licht elastisch (Advies aanbieder)
· Kleur: Grijs passend bij R28 t/m R37 
· Maatvoering: 
· Slim-fit
· Leverbaar in standaard- en lengtematen
· 
· R30Maatvoering: 
· Slim-fit
· Leverbaar in standaard- en lengtematen
·  R30 Colbert Dames 
· Uitvoering
· Standaard damescolbert
· Enkele knopenrij
· Paspelzakken met klep
· Mouwsplit met knopen
· Split midden achter
· Voorzien van geborduurd logo
· Inclusief reserve knopen
· [bookmark: OLE_LINK54]Materiaal: Sterk, licht elastisch (Advies aanbieder)
· Kleur: Grijs passend bij R28 t/m R37
· Maatvoering: 
· Slim-fit
· Leverbaar in standaard- en lengtematen
· [bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK50]R31 Pantalon Heren
· Uitvoering
· Complementair aan het herencolbert
· Voorzien van geborduurd logo
· Materiaal: Sterk, licht elastisch (Advies aanbieder)
· Kleur: Grijs passend bij R28 t/m R37
· Maatvoering: 
· Slim-fit
· Leverbaar in standaard- en lengtematen
· R32 Pantalon Dames
· Uitvoering
· Complementair aan het damescolbert
· Voorzien van geborduurd logo
· Materiaal: Sterk, licht elastisch (Advies aanbieder)
· Kleur: Grijs passend bij R298 t/m R397
· Maatvoering: 
· Slim-fit
· Leverbaar in standaard- en lengtematen
· R33 Rok
· Uitvoering
· Complementair aan het damescolbert
· Voorzien van geborduurd logo
· Materiaal: Sterk, licht elastisch (Advies aanbieder)
· Kleur: Grijs passend bij R298 t/m R397
· Maatvoering: 
· Slim-fit
· Leverbaar in standaard- en lengtematen
· [bookmark: OLE_LINK51]R34 Overhemd KM Heren
· Uitvoering:
· Korte mouwen
· Voorzien van geborduurd logo
· Materiaal: 
· Katoen, bij voorkeur met elasthan
· Gewicht 160-210 gr/m2
· Kleur: Wit
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering
· Slim-fit
· 35/36 – 49/50 of vergelijkbaar
· R35 Overhemd KM Dames
· Slim-fit model met lange mouwen
· Voorzien van geborduurd logo
· Kleur: Wit
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering
· 34 t/m 46 of vergelijkbaar
· R36 Overhemd LM Heren
· Slim-fit model met lange mouwen
· Voorzien van geborduurd logo
· Kleur: Wit
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering
· 35/36 – 49/50 of vergelijkbaar
· Meerdere mouwlengtes
· R37 Overhemd LM Dames
· Slim-fit model met lange mouwen
· Voorzien van geborduurd logo
· Kleur: Wit
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering
· 34 t/m 46 of vergelijkbaar
· Meerdere mouwlengtes

PBM en Schoeisel

Adembescherming
· W01 SO2-meter
· [bookmark: OLE_LINK69]Omschrijving:
· Met akoestisch alarm, optisch alarm, vibratiealarm, meetwaardegeheugen, niet condenserend, lithiumbatterijen, zo klein mogelijk
· Meet minimaal 0 t/m 20 ppm/ 1ppm
· Normen:
· NEN-EN 50014, 
· NEN-EN 50020, 
· NEN-EN 50018, 
· NEN-EN 55022 klasse B, 
· NEN-EN 50081-2, 
· Ex95C2348X, Atex II 1G Eex ia IIC T4, behuizingsklasse IP 65/67
· W02 Stofmasker FFP3
· Omschrijving:
· Stofmasker, verstelbare dubbele elastieken houder, inwendig neuskussentje, inwendig afsluitende zacht uitgevoerde rand
· Normen en eisen:
· NEN-EN149 2001+ A1:2009 P3 met filter
· 50 x MAC-waarde
· W03 Stofmasker P2
·  Omschrijving:
· Stofmasker, verstelbare dubbele elastieken houder, inwendig neuskussentje, inwendig afsluitende zacht uitgevoerde rand
· W04 Halfgelaatsmasker met filters
·  Omschrijving:
· Niet allergeen, verstelbare dubbele elastieken houder, inwendig neuskussentje, inwendig afsluitende zacht uitgevoerde rand, t.b.v. ruimen op begraafplaats
· Normen en eisen:
· NEN-EN140 P3
· 50 x MAC-waarde 
· Kleurcode bruin A (gassen en dampen van organische verbindingen) of wit P3 (deeltjes)



Algemeen
· W05 Werkbroek Teekwerend
· Omschrijving:
· Teekwerend tot minimaal 50 wasbeurten
· Geïmpregneerd met permetrine
Voorzien van logo
· Kleur: Blauw/ Signaalgeel
· Normen en eisen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 Klasse I
· [bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]W06 Werkbroek zomer Heren
· Omschrijving:
· Diverse zakken
· Voorsluiting met rits
· Voorzien van logo
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
·  65% Polyester/35% Katoen alternatief 
· Bij voorkeur met Lyocell i.p.v. katoen of Rip-stop materiaal
· Gewicht 250-300 gr/m2
· Kleur: Blauw/ Signaalgeel
· Normen en eisen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse 1
· [bookmark: OLE_LINK228]NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007
· UPF: 40+
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· Standaardmaten 44 t/m 62 (of vergelijkbaar)
· W07 Werkbroek zomer Dames
· Omschrijving:
· Diverse zakken
· Voorsluiting met rits
· Voorzien van logo
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
·  65% Polyester/35% Katoen alternatief 
· Bij voorkeur met Lyocell i.p.v. katoen of Rip-stop materiaal
· Gewicht 250-300 gr/m2
· Kleur: Blauw/ Signaalgeel
· Normen en eisen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse 1
· NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007
· UPF: 40+
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· Standaardmaten 34 t/m 50 (of vergelijkbaar)

Gehoorbescherming
· W08 Gehoorkap
· Omschrijving:
· Gehoorkap voorzien van verstelbare hoofdbeugel en kunststof oorkappen. Brede comfortabele afsluitkussens, demping bij hoge en lage frequenties
· Normen en eisen:
· [bookmark: _Hlk29302354][bookmark: OLE_LINK88]NEN-EN 352-1:2002
· [bookmark: OLE_LINK89]Minimaal 25 dB SNR
· W09 Gehoorkap voor bevestiging aan industriële veiligheidshelmen (W25)
· Omschrijving:
· Gehoorkap met bevestiging voor op een veiligheidshelm, kunststof oorkappen, brede comfortabele afsluitkussens, demping bij hoge en lage frequenties
· Normen:
· [bookmark: _Hlk29302477][bookmark: OLE_LINK90]NEN-EN 352-3:2002
· [bookmark: OLE_LINK91]Minimaal 25 dB SNR
· W10 Otoplastieken
·  	Omschrijving:
· Inclusief aanmeten en onderhoud
· Uitgevoerd met ventilatiekanaal en verstaanbaarheidsfilter, koordje, mapje en toebehoren
· Normen:
· NEN-EN 352-2:2002
· Minimaal 25 dB SNR
Gelaatbescherming
· W11 Veiligheidsbril transparant
· Omschrijving:
· Veiligheidsbril, breukvrije glazen, buitenzijde krasvast, binnenzijde anticondens, UV bestendig
· Polycarbonaat
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93]NEN-EN 166:2001
· W12 Veiligheidsbril op sterkte
· Omschrijving:
· Breukvrije glazen, buitenzijde krasvast, binnenzijde anticondens, UV bestendig
· Inclusief aanmeten
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK95]NEN-EN 166:2001
· NEN-EN 167:2001
· Klasse I
· W13 Overzetbril
·  	Omschrijving:
· Geschikt voor brildragers
· Polycarbonaat
· Overzetbril met afdichtingsrand, ventilatie, geschikt voor brildragers, geschikt tegen krassen en condens, verstelbare lengte pootjes
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK96]NEN-EN 166:2001
· W14 Ruimzichtbril
· Omschrijving:
· Veiligheidsbril met afdichtingsrand, ventilatie, geschikt voor brildragers, geschikt tegen krassen en condens, verstelbare lengte pootjes
· Polycarbonaat
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99]NEN-EN 166:2001
· W15 Gelaatscherm
· [bookmark: OLE_LINK101] 	Omschrijving:
· Gelaatscherm met aanpasbare hoofdband en draaiknop, fijnmazig gaas
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK102]NEN-EN 166:2001
· W16 Gelaatscherm
· Omschrijving:
· Gelaatscherm met aanpasbare hoofdband en draaiknop, volledig transparant (vizier + hoofdkap), anti kras-coating en tevens anti-UV en antistatisch
· Polycarbonaat
· Normen:
· NEN-EN 166:2001
· W17 Lashelm
·  	Omschrijving:
· Lashelm met groene lasglazen, incl. spatruiten, 
· Maat verstelbaar
· Normen:
· NEN-EN 166:2001
· NEN-EN169:2002
· NEN-EN175:1997
· NEN-EN 207:2017

Handbescherming
· W18 Lashandschoen
· Normen:
· NEN-EN 12477:2001
· Type A/B
· W19 Werkhandschoen Algemeen
· Omschrijving:
· [bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]Type 3121 of gelijkwaardig
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK105]NEN-EN 388:2016+A1:2019 
· W20 Werkhandschoen
·  	Omschrijving:
· Van meubelleder
· Normen:
· [bookmark: _Hlk29304326][bookmark: OLE_LINK106]NEN-EN 388:2016+A1:2019 
· W21 Werkhandschoen winter
· Omschrijving:
· Thermische bescherming
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK107]NEN-EN 388:2016+A1:2019 
· NEN-EN 511:2006
· Isolatiewaarde >10
· W22 Vloeistofdichte handschoen
· Omschrijving:
· T.b.v. ruimen op begraafplaats, bescherming tegen micro-organismen en virussen
· Normen:
· NEN-EN 388:2016+A1:2019 
· NEN-EN-ISO 374-5:2016
· W23 Zaaghandschoenen
·  	Omschrijving:
· Zaaghandschoen met elastisch manchet
· Normen:
· NEN-EN 381-7:1999
· Design A of B
· W24 Wegwerphandschoenen
· Omschrijving:
· Ongepoederd
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK109]NEN-EN 455-1:2000
· [bookmark: OLE_LINK111]NEN-EN 455-2:2015
· NEN-EN 455-3:2015
· [bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113]NEN-EN-ISO 374-1:2016
· [bookmark: OLE_LINK114]NEN-EN-ISO 374-2:2019
· NEN-EN 374-3:2003

Hoofdbescherming
· W25 Veiligheidshelm
· Omschrijving:
· Veiligheidshelm met sleuf om oorkappen (W09) te bevestigen, verstelbare draaiknop of drukpin, absorptieband van kunstleder, geventileerd, UV-indicator
· Normen:
· NEN-EN 397:2012+A1:2012


Lichaambescherming
· W26 Wegwerpoverall
· Omschrijving:
· Overall wegwerp bescherming tegen besmettelijke agentia t.b.v. ruimen op de begraafplaats/ Eikenprocessierups
· Normen en eisen:
· [bookmark: OLE_LINK115]>Type 5
· >Type 6
· Maatvoering:
· XS t/m 4XL of vergelijkbaar
· W27 Snipperoverall
· Kleur: Blauw/ Signaalgeel, voorzien van logo
· Normen:
· NEN-EN 510:2019
· [bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119]NEN-EN 20471:2013 Klasse II
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· XS t/m 4XL of vergelijkbaar
· W28 Zaagbroek
· Kleur: Blauw/ Signaalgeel, voorzien van logo
· [bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK166]Normen en eisen:
· NEN-EN 381-5:1995
· Klasse 1 of 2
· Type A of B
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· XS t/m 4XL of vergelijkbaar
· W29 Zaagjas 
· Kleur: Blauw/ Signaalgeel, voorzien van logo
· Normen en eisen:
· NEN-EN 381-11:2002
· Klasse 1 of 2
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· XS t/m 4XL of vergelijkbaar
· W30 Signaal spijkerbroek
· [bookmark: OLE_LINK168] 	Omschrijving:
· Model Heren
· 5 pocket jeans, comfort fit, stretch
· Normen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse I
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Minimaal 65% gerecycled denim
· Voorzien van logo
· Kleur: Signaalgeel/blauw
· [bookmark: _Hlk29306561][bookmark: OLE_LINK185]Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· XS t/m 4XL of vergelijkbaar
· W31 Signaalspijkerbroek
· Omschrijving:
· Model Dames
· 5 pocket jeans, comfort fit, stretch
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK181]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse I
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· Minimaal 65% gerecycled denim
· Voorzien van logo
· Kleur: Signaalgeel/blauw
· [bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK184]Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· 2XS-2XL of vergelijkbaar
· [bookmark: OLE_LINK182]W32 Werkbroek
· Omschrijving:
· Model Heren
· 2 zakken aan de voorkant, 2 aan de achterkant, min. 2 beenzakken, voorzien van sluiting, stretch
· Voorzien van logo
· Kleur: Signaalgeel/blauw
· Normen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse I
· [bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK187][bookmark: OLE_LINK224]Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· XS t/m 4XL of vergelijkbaar
· W33 Werkbroek
· Omschrijving:
· Model Dames
· 2 zakken aan de voorkant, 2 aan de achterkant, min. 2 beenzakken, voorzien van sluiting, stretch, voorzien van logo
· Kleur: Signaalgeel/blauw
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK188]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse I
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· [bookmark: OLE_LINK215][bookmark: OLE_LINK216]2XS-2XL of vergelijkbaar
· W34 Amerikaanse overall
· Omschrijving:
· 2 zakken aan de voorkant, 2 aan de achterkant, 2 beenzakken, elastische galgen, verstelbare taille, verstevigde, verstelbare en voorgevormde kniezakken voor kniestukken, voorzien van logo
· Vuil-, olie en waterafstotende stof
· Leveren met kniebeschermers
· Kleur: Signaalgeel/blauw
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK193]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II
· [bookmark: OLE_LINK189][bookmark: OLE_LINK190]NEN-EN 14404:2004+A1:2010
· Maatvoering:
· Unisex: 2XS-4XL of vergelijkbaar
· W35 Kniestukken
· Omschrijving:
· Passend bij werkbroek en Amerikaanse overall
· [bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK192]Kleur: Donker
· W36 Kniebeschermers
· Omschrijving:
· Diverse lengtes
· Normen:
· NEN-EN 14404:2004+A1:2010
· Klasse 2 
· Kleur: Donker
· W37 Regenbroek
· Omschrijving:
· Elastische taille, rits aan onderzijde voor makkelijk aan- en uittrekken over de schoen, stretch
· [bookmark: OLE_LINK196]Normen:
· NEN-EN 20471:2013 Klasse II
· Bescherming conform NEN-EN 343:2003+A1:2007
· Waterdichtheid > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3, 
· Kleur: Signaalgeel/blauw
· Maatvoering: XS t/m 4XL
· W38 Regenjas
· Omschrijving:
· Opvouwbare capuchon in de kraag, ritssluiting 2 zakken, voldoende ventilatie, stretch
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK264][bookmark: OLE_LINK265][bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK198][bookmark: OLE_LINK200]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III
· Bescherming conform NEN-EN 343:2003+A1:2007
· Waterdichtheid > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3, 
· Kleur: Signaalgeel/blauw
· Maatvoering: XS t/m 4XL
· W39 Veiligheidsvest
· Omschrijving:
· Verstelbaar voor de maat, voorzien van logo
· Normen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III (maat M-3XL)
· Kleur: Signaalgeel
· W40 Veiligheid koelvest
· Omschrijving:
· Verstelbaar voor de maat, voorzien van logo
· Verdamping- of onderdompelmethode
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK203]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II
· Kleur: Signaalgeel
· W41 Bodywarmer 
· Omschrijving:
· Gevoerd, rits tot bovenin kraag, 2 zakken en 2 borstzakken, binnenzak, verlengd rugpand, voorzien van logo
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK207]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II
· NEN-EN 342:2017
· Kleur: Signaalgeel
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 25 keer reinigen
· W42 Fleecejack
· Omschrijving:
· Ritssluiting, 2 zakken voor, 1 borstzak, elastische einde van de mouwen/verstelbaar mouweinde, rechte kraag, verstelbaar taillekoord in zoom, voorzien van logo
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK211][bookmark: OLE_LINK212]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III
· NEN-EN 14058:2017 Klasse 1
· Stofsamenstelling voldoet minimaal aan de volgende eisen:
· [bookmark: OLE_LINK222][bookmark: OLE_LINK223]Gewicht 270-300 gr/m2
· Stofsamenstelling 100% polyester of duurzaam alternatief 
· Kleur: Signaalgeel (indien mogelijk gecombineerd met b/Blauw)
· Maatvoering
· XS t/m 4XL (Unisex)
· [bookmark: OLE_LINK214]W43 Winterjack
· [bookmark: OLE_LINK217][bookmark: OLE_LINK218]Uitvoering:
· Herenmodel, geen schoudernaden, verstelbare en opbergbare capuchon, geruwde binnenzijde kraag, voorsluiting rits met stormflap, onderzijde mouwen verstelbaar met klittenband, voorzien van logo
· Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting
· Grote binnenzak, zijzakken met ritssluiting, verlengd rugpand, onderzijde verstelbaar
· Uitneembare fleecevoering, voorzien van naam
· Normen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III
· NEN-EN 343:2019
· Waterdichtheid > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3
· NEN-EN 342:2007
· Thermische isolatie > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 2
· Kleur: Combinatie signaal geel/blauw
· Maatvoering
· XS t/m 4XL
· W44 Winterjack
· [bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK220]Uitvoering:
· Damesmodel, geen schoudernaden, verstelbare en opbergbare capuchon, geruwde binnenzijde kraag, voorsluiting rits met stormflap, onderzijde mouwen verstelbaar met klittenband, voorzien van logo
· Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting
· Grote binnenzak, zijzakken met ritssluiting, verlengd rugpand, onderzijde verstelbaar
· Uitneembare fleecevoering, voorzien van naam
· Normen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III
· NEN-EN 343:2019
· Waterdichtheid > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3
· NEN-EN 342:2007
· Thermische isolatie > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 2
· Kleur: Combinatie signaal geel/blauw
· Maatvoering: 2XS-2XL of vergelijkbaar
· W45 Parka
· Uitvoering:
· Herenmodel, geen schoudernaden, verstelbare en opbergbare capuchon, geruwde binnenzijde kraag, voorsluiting rits met stormflap, onderzijde mouwen verstelbaar met klittenband, voorzien van logo
· Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting
· Grote binnenzak, zijzakken met ritssluiting, verlengd rugpand, Onderzijde verstelbaar
· Uitneembare fleecevoering, voorzien van naam
· Normen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III
· NEN-EN 343:2019
· Waterdichtheid > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3
· NEN-EN 342:2007
· Thermische isolatie > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 2
· Kleur: Combinatie signaal geel/blauw
· Maatvoering
· XS t/m 4XL
· W46 Parka
· Uitvoering:
· Damesmodel, geen schoudernaden, verstelbare en opbergbare capuchon, geruwde binnenzijde kraag, voorsluiting rits met stormflap, onderzijde mouwen verstelbaar met klittenband, voorzien van logo
· Voorzijde met afgedekte zak met ritssluiting
· Grote binnenzak, zijzakken met ritssluiting, verlengd rugpand, onderzijde verstelbaar
· Uitneembare fleecevoering, voorzien van naam
· Normen:
· [bookmark: _Hlk29314581][bookmark: OLE_LINK221]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III
· NEN-EN 343:2019
· Waterdichtheid > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 3
· NEN-EN 342:2007
· Thermische isolatie > Klasse 3
· Ademend vermogen > Klasse 2
· Kleur: Combinatie signaal geel/blauw
· Maatvoering: 2XS-2XL of vergelijkbaar
· W47 Sweatshirt
· Omschrijving:
· Ronde hals, geribde boorden, voorzien van logo
· Halve rits
· Normen:
· [bookmark: _Hlk29314954][bookmark: OLE_LINK225][bookmark: OLE_LINK240]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III (Maat >S)
· [bookmark: _Hlk29315096][bookmark: OLE_LINK229]Stofsamenstelling: 
· Polyester/Elasthan of alternatief
· Gewicht: 280-320 gr/m2
· [bookmark: OLE_LINK226][bookmark: OLE_LINK227]Kleur: Signaalgeel (indien mogelijk gecombineerd met blauw)
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· Unisex: S t/m 4XL of vergelijkbaar
· [bookmark: OLE_LINK230]W48 T-shirt
· Omschrijving:
· Ronde hals of V-hals, sneldrogend, ademend, stretch, gesneden transfer reflectie, polygene behandeling, rug bedekkende lengte, voorzien van logo
· Normen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II
· NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007
· UPF: 40+
· [bookmark: OLE_LINK234]Stofsamenstelling: 
· Polyester met katoenen binnenzijde of alternatief
· Gewicht: 130-160 gr/m2
· Kleur: Signaalgeel
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· Unisex: 2XS t/m 4XL of vergelijkbaar
· W49a T-shirt (korte mouw)
· Omschrijving:
· Ronde hals of V-hals, sneldrogend, ademend, stretch, gesneden transfer reflectie, polygene behandeling, rug bedekkende lengte, voorzien van logo
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK231]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II
· NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007
· UPF: 40+
· Stofsamenstelling: 
· [bookmark: OLE_LINK236][bookmark: _Hlk29315742][bookmark: OLE_LINK237]Signaalkleur polyester, andere stof katoen of alternatief
· Gewicht: Advies van de aanbieder
· [bookmark: OLE_LINK232]Kleur: Blauw/Signaalgeel
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· Unisex: 2XS t/m 4XL of vergelijkbaar
· W49b T-shirt (lange mouw)
· Omschrijving:
· Ronde hals of V-hals, sneldrogend, ademend, stretch, gesneden transfer reflectie, polygene behandeling, rug bedekkende lengte, voorzien van logo
· Normen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II
· NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007
· UPF: 40+
· Stofsamenstelling: 
· Signaalkleur polyester, andere stof katoen of alternatief
· Gewicht: Advies van de aanbieder
· Kleur: Blauw/Signaalgeel
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· Unisex: 2XS t/m 4XL of vergelijkbaar
· [bookmark: OLE_LINK233]W50 Poloshirt
· Omschrijving:
· [bookmark: OLE_LINK238][bookmark: OLE_LINK239]Sneldrogend, stretch, gesneden transfer reflectie, polygene behandeling, rug bedekkende lengte, knoopsluiting, voorzien van logo
· Normen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II
· NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007
· UPF: 40+
· Stofsamenstelling: 
· Signaalkleur polyester met katoenen binnenzijde, andere stof katoen of alternatief
· Gewicht: 160-200 gr/m2
· Kleur: Blauw/Signaalgeel
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· Maatvoering:
· Unisex: 2XS t/m 4XL of vergelijkbaar
· W51 Poloshirt
· Omschrijving:
· Sneldrogend, stretch, gesneden transfer reflectie, polygene behandeling, rug bedekkende lengte, knoopsluiting, voorzien van logo
· Normen:
· NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II
· NEN-EN 13758-2:2003+A1:2007
· UPF: 40+
· [bookmark: OLE_LINK235]Stofsamenstelling: 
· Signaalkleur polyester, andere stof katoen of alternatief
· Kleur: Blauw/Signaalgeel
· Reiniging: Geschikt voor minimaal 52 keer reinigen
· 
· Maatvoering:
· Unisex: 2XS t/m 4XL of vergelijkbaar
· [bookmark: OLE_LINK241][bookmark: OLE_LINK242]W52 Sweatshirt
· Gewicht: 160-200 gr/m2
· Sweatshirt
· Omschrijving:
· Hele rits, voorzien van logo
· Kangoeroezak, telefoonzakje met rits
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK243]NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse III (Maat >S)
· Stofsamenstelling: 
· Signaalkleur polyester, andere stof katoen of alternatief
· Gewicht: 190-220 gr/m2
· [bookmark: OLE_LINK244][bookmark: OLE_LINK245]Kleur: Blauw/Signaalgeel
· Maatvoering:
· Unisex: S t/m 4XL of vergelijkbaar
· W53 Schipperstrui
· Omschrijving:
· Rits in kraag, borstzak met rits, Ggebreide boorden, voorzien van logo
· Indien mogelijk met Rits in kraag, borstzak met rits
· Normen:
· Indien leverbaar in uitvoering volgens NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06)/A1:2016 Klasse II
· Kleur: Signaalgeel
· Maatvoering:
· Unisex: S t/m 4XL of vergelijkbaar
· W54 Waadpak
· Omschrijving:
· Waterdicht, ruglengte bovenlijf tot borsthoogte en verstelbare bretels, voorzien van logo
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK246][bookmark: OLE_LINK249]NEN-EN_ISO 20345:2011 S5 
· NEN-EN_ISO 20347:2011 
· Kleur: Blauw (voorkeur)
· Maatvoering bij voorkeur van maat 35-49 of alternatief
· W55 Drijfhulp
· Omschrijving:
· Drijfhulp voor beschutte wateren
· Normen:
· NEN-EN-ISO 12402-5:2006
· W56 Beschermende kleding voor laswerkzaamheden
· Normen:
· NEN-EN-ISO 11611:2015
· Klasse 1
· W57 Laars PVC
· Omschrijving:
· Standaard pvc-laars, goede klimaatregeling, de inlegzool is: vocht absorberend, ademend en veerkrachtig
· Normen:
· [bookmark: OLE_LINK250][bookmark: OLE_LINK251]NEN-EN_ISO 20345:2011 S5 
· [bookmark: OLE_LINK252][bookmark: OLE_LINK253]Kleur: Donker 
· W58 Gevoerde laars
· Omschrijving:
· Leder
· Standaard gevoerde laars, goede klimaatregeling, de inlegzool is: vocht absorberend, ademend en veerkrachtig
· [bookmark: _Hlk29317970][bookmark: OLE_LINK254]Normen:
· NEN-EN_ISO 20345:2011 S5 
· Kleur: Donker 
· [bookmark: OLE_LINK255][bookmark: OLE_LINK256][bookmark: OLE_LINK257]W59 Veiligheidsschoen laag
· Omschrijving:
· Rund- of nubuckleder
· Laag model
· Standaard lage werkschoen met kruipneus, anti slip, goede klimaatregeling, de inlegzool is: antibacterieel, vocht absorberend, ademend en veerkrachtig
· Normen:
· NEN-EN_ISO 20345:2011 S3 
· Kleur: Donker
· Maatvoering:
· Maat 35 – 48 (Uni)
· Bij voorkeur meerdere breedtematen


· [bookmark: OLE_LINK258][bookmark: OLE_LINK259]W60 Veiligheidsschoen hoog
· Omschrijving:
· Rund- of nubuckleder
· Laag model
· Standaard lage werkschoen met kruipneus, anti slip, goede klimaatregeling, de inlegzool is: antibacterieel, vocht absorberend, ademend en veerkrachtig
· Normen:
· NEN-EN_ISO 20345:2011 S3 
· Kleur: Donker
· Maatvoering:
· Maat 35 – 48 (Uni)
· Bij voorkeur meerdere breedtematen
· W61 Veiligheidsschoen laag
· Omschrijving:
· Rund- of nubuckleder
· Laag model
· Standaard lage werkschoen zonder kruipneus, anti slip, goede klimaatregeling, de inlegzool is: antibacterieel, vocht absorberend, ademend en veerkrachtig
· Normen:
· NEN-EN_ISO 20345:2011 S3 
· Kleur: Donker
· Maatvoering:
· Maat 35 – 48 (Uni)
· Bij voorkeur meerdere breedtematen
· W62 Veiligheidsschoen hoog
· Omschrijving:
· Rund- of nubuckleder
· Laag model
· Standaard lage werkschoen zonder kruipneus, anti slip, goede klimaatregeling, de inlegzool is: antibacterieel, vocht absorberend, ademend en veerkrachtig
· Normen:
· NEN-EN_ISO 20345:2011 S3 
· [bookmark: OLE_LINK260][bookmark: OLE_LINK261]Kleur: Donker
· Maatvoering:
· Maat 35 – 48 (Uni)
· Bij voorkeur meerdere breedtematen
· W63 Zaagschoen
· Omschrijving:
· Standaard midden hoge werkschoen met kruipneus, veters, anti slip, goede klimaatregeling, de inlegzool is: antibacterieel, vocht absorberend, ademend en veerkrachtig 
· [bookmark: OLE_LINK262][bookmark: OLE_LINK263]Normen:
· NEN-EN-ISO 20345 S3 HRO HI CI WR SRC
· Kleur: Donker
· Maatvoering:
· Maat 37 – 48 (Uni)
· Bij voorkeur meerdere breedtematen
· W64 Zaaglaars
· Omschrijving:
· Standaard laars, goede klimaatregeling, de inlegzool is: vocht absorberend, ademend en veerkrachtig
· Normen:
· NEN-EN-ISO 17249:SB-SRC
· NEN-EN-ISO 20345 SB
· Kleur: Donker
· Maatvoering:
· Maat 40 – 48 (Uni)


Valbeveiliging
· W65 
· Omschrijving:
· Veiligheidsharnas en vallijn met remchute
· 3 aanhaakpunten, comfortabele paddings, minimaal 150 kg
· Normen:
· NEN-EN 813:2008 
· NEN-EN 358:2018 



Figuur 1: Informatie en plaatsing logo's
[image: ]

Voor kleding waar geen informatie is opgenomen in deze tabel over het logo of de plaatsing ervan, neemt u contact op met de gemeente. Wat van belang is dat dat de keuze van de kleur van de garens voor de te broduren logo’s worden overlegd met de gemeente. De te gebruiken kleuren worden gecheckt aan de hand van deze referentiekleuren (zie onderstaande instructie).
Rondom het logo moet altijd een bepaalde ruimte vrijgehouden worden. Binnen deze ruimte mogen geen andere vormen, kleurvlakken of teksten geplaatst worden. Dezelfde ruimte moet aangehouden worden als afstand tussen het logo en de rand van het papier of het scherm.
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1. Social Return/Bouwblokkenmethode
De Inschrijver verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde omzet, naar aanleiding van de Opdracht, aan te wenden voor social return. De invulling van deze social return-verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende Opdracht worden verwezenlijkt, maar wel gedurende de looptijd van de overeenkomst. De invulling kan bestaan uit het aannemen van kandidaten uit de WWB/WW/WIA/WAO/Wajong-populatie, maar ook uit andere MVO-activiteiten. Opdrachtnemer kan bovendien voorstellen om kandidaten werkzaamheden te laten verrichten die niet direct verband houden met de Opdracht en zelfs niet bij de Opdrachtnemer plaatsvinden, maar bijvoorbeeld bij (toe-) leveranciers van de Opdrachtnemer.

De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn social return -verplichtingen. De social return officer van de Opdrachtgever adviseert en faciliteert de Opdrachtnemer bij de invullling van social return. De Opdrachtnemer kan zelf, in samenspraak met Opdrachtgever, de verschillende social return -inspanningen combineren in een voor hem optimale mix. De Opdrachtnemer weet vooraf welke waarde aan de verschillende inspanningen wordt toegekend. 

Om de waarde van de inspanningen van de social return -verplichting te kunnen meten, wordt de gerealiseerde waarde van de inzet uitgedrukt in inspanningswaarde. Deze inspanningswaarde is niet gerelateerd aan de werkelijke uitgave aan uitkeringen, maar heeft te maken met de afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de inspanning die geleverd moet worden om de groep naar werk te begeleiden. 

Onderstaande tabel geeft een richtlijn van de waardering bedragen van in te zetten bouwblokken weer. Na gunning ontvangt de Opdrachtnemer de definitieve actuele tabel die gehanteerd wordt bij de invulling van de Opdracht.
Tabel 1: Bouwblokkenmethode social return
	Soort en evt. duur van de uitkering
	Inspanningswaarde social return 
(op basis van een jaarcontract fulltime)

	< 2 jaar in WWB
	€ 30.000,-

	> 2 jaar in WWB
	€ 35.000,-

	< 1 jaar in WW
	€ 10.000,-

	> 1 jaar in WW
	€ 15.000,-

	WIA / WAO
	€ 30.000,-

	Wajong
	€ 35.000,-

	55+
	€ 5.000,- extra op bovenstaand bedrag

	Beroepsbegeleidend (BBL) traject
	€ 10.000,-

	Beroepsopleidend (BOL) traject
	€ 5.000,-

	WSW (detachering, diensten)
	Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf



Een voorbeeld: 
Gefactureerde omzet binnen de Opdracht is bijvoorbeeld € 700.000,- , 2 % hiervan is €14.000,-. De Opdrachtnemer kan voor dit bedrag een ‘<2 jaar in WWB’ voor zes maanden aannemen of een ‘<1 jaar in WW’ bijna een anderhalf jaar aannemen om te voldoen aan de social return -verplichting binnen de overeenkomst.

De Opdrachtnemer legt verantwoording af aan de social return officer van de Opdrachtgever. De social return -verplichting dient gestart te worden na het begin van de Opdracht en kan doorlopen na het beëindigen van de Opdracht. Bij afloop van de Opdracht dient in ieder geval aan de verplichting voldaan te zijn. De social return officer voert hierop de controle uit. De social return officer is bereikbaar op socialreturn@regiogv.nl.
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[bookmark: _Ref26875284]Perceel 1: Concept overeenkomst
Deze Bijlage is als separaat document toegevoegd in TenderNed.



[bookmark: _Ref26864913]Perceel 2: Concept overeenkomst
Deze Bijlage is als separaat document toegevoegd in TenderNed.


[bookmark: _Ref26864915]Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Gooise Meren
Deze Bijlage is als separaat document toegevoegd in TenderNed.


[bookmark: _Ref26803354][bookmark: _Ref29462097]Duurzame en/of gerecyclede materialen in de te leveren kleding (perceel 1 en 2)
Tabel 2: Invulformulier duurzame en/of gerecyclede materialen Perceel 1
	Kledingstuk
	% Rcotton
	% Rpolyester (textiel)
	% Organic cotton/ lyocell
	% Rpolyester
(PET)

	Werkbroek (120 punten)
	
	
	
	

	Poloshirt KM (120 punten)
	
	
	
	

	Zipp sweater BOA (120 punten)
	
	
	
	



Tabel 3: Invulformulier duurzame en/of gerecyclede materialen Perceel 2
	Kledingstuk
	% Rcotton
	% Rpolyester (textiel)
	% Organic cotton/ lyocell
	% Rpolyester
(PET)

	Spijkerbroek (120 punten)
	
	
	
	

	Poloshirt KM (120 punten)
	
	
	
	

	T-shirt (120 punten)
	
	
	
	





[bookmark: _Ref26864919][bookmark: _Ref29462077]Recycling naar garens (perceel 1 en 2)
Tabel 4: Invulformulier recycling naar garens perceel 1
	Welk gewichtspercentage van de volgende artikelen komt in aanmerking voor recycling naar garens?
	 
	Werkbroek
	 
	 
	Zippsweater
	 
	Poloshirt KM

	
	 
	0%
	 
	 
	0%
	 
	0%



Tabel 5: Invulformulier recycling naar garens perceel 2
	Welk gewichtspercentage van de volgende artikelen komt in aanmerking voor recycling naar garens?
	 
	Spijkerbroek
	 
	 
	T-shirt
	 
	Poloshirt KM

	
	 
	0%
	 
	 
	0%
	 
	0%



Onderbouwing welke onderdelen/stoffen van de kleding gebruikt kunnen worden voor recycling naar garens.
· ….
· ….
· ….
Randvoorwaarden voor het goed in kunnen richten van dit proces:
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …

[bookmark: _Ref26863561]Artikelen draagproef
Deze wordt bij uitnodiging voor de draagproef toegezonden. De artikelen zijn indicatief benoemd. Bij de definitieve uitnodiging treft u ook de definitieve selectie van de artikelen uit de artikelenlijst aan.

	Perceel 1: BOA-kleding en benodigdheden
	Perceel 2: Bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

	Artikel
	Aantal
	Maat
	Man/Vrouw
	Artikel
	Aantal
	Maat
	Man/Vrouw

	Jas
	
	
	
	Jas
	
	
	

	Broek
	
	
	
	Broek
	
	
	

	Trui
	
	
	
	Trui
	
	
	

	Polo
	
	
	
	Shirt
	
	
	

	
	
	
	
	Rok
	
	
	

	
	
	
	
	Overhemd
	
	
	




[bookmark: _Ref26864922]Beoordelingsformulier draagproef
Tabel 6: Beoordelingsformulier draagproef
	Naam
	

	Afdeling
	

	

	Artikel
	XXX

	Score definitie
	Pasvorm
	Comfort

	Het artikel voldoet niet (0)
	
	

	Het artikel voldoet onvoldoende (3)
	
	

	Het artikel voldoet matig/voldoende (5)
	
	

	Het artikel voldoet goed (7)
	
	

	Het artikel voldoet uitstekend (10)
	
	

	


	Motivatie:
	Motivatie:

	Artikel
	XXX

	Score definitie
	Pasvorm
	Comfort

	Het artikel voldoet niet (0)
	
	

	Het artikel voldoet onvoldoende (3)
	
	

	Het artikel voldoet matig/voldoende (5)
	
	

	Het artikel voldoet goed (7)
	
	

	Het artikel voldoet uitstekend (10)
	
	

	


	Motivatie:
	Motivatie:

	Artikel
	XXX

	Score definitie
	Pasvorm
	Comfort

	Het artikel voldoet niet (0)
	
	

	Het artikel voldoet onvoldoende (3)
	
	

	Het artikel voldoet matig/voldoende (5)
	
	

	Het artikel voldoet goed (7)
	
	

	Het artikel voldoet uitstekend (10)
	
	

	


	Motivatie:
	Motivatie:

	Artikel
	XXX

	Score definitie
	Pasvorm
	Comfort

	Het artikel voldoet niet (0)
	
	

	Het artikel voldoet onvoldoende (3)
	
	

	Het artikel voldoet matig/voldoende (5)
	
	

	Het artikel voldoet goed (7)
	
	

	Het artikel voldoet uitstekend (10)
	
	

	


	Motivatie:
	Motivatie:

	Artikel
	XXX

	Score definitie
	Pasvorm
	Comfort

	Het artikel voldoet niet (0)
	
	

	Het artikel voldoet onvoldoende (3)
	
	

	Het artikel voldoet matig/voldoende (5)
	
	

	Het artikel voldoet goed (7)
	
	

	Het artikel voldoet uitstekend (10)
	
	

	


	Motivatie:
	Motivatie:


[bookmark: _Ref26867260][bookmark: _Ref26867567]Locaties gemeente Gooise Meren
Tabel 7: Locaties gemeente Gooise Meren
	Locatienaam
	Adres
	Postcode
	Plaats
	Openingstijden
	Werfbeheerder

	Gemeentehuis
	Brinklaan 35
	1404 EP
	Bussum
	08:00 – 17:00
	Tanja Hendriksma

	Werf Bussum
	Huizerweg 51
	1401 GH
	Bussum
	08:00 – 16:00
	Fred Roos

	Werf Muiden/Muiderberg
	Tesselschadelaan 47
	1399 HX
	Muiden
	08:00 – 16:00
	Fred Roos

	Werf Naarden
	Energiestraat 15
	1411 AP
	Naarden
	08:00 – 16:00
	Fred Roos




[bookmark: _Ref29392595]Invulsheet prijzen
Deze Bijlage is als separaat document toegevoegd in TenderNed.
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® veiligheidsvest / Borst Rug (23 om breed)
fleecejack /
I 4 regenjas/
moisemerena s
i :
, B .
: s 2
22 overall signaal Flap broekzak
1
Logo-Tipa 12 |Regenbroek signaal Pijp heuphoogte
= L
Wil je het logo in Word ergens boven, tussen of onder zetten, zonder dat alles verspringt? Dubbelklik na het invoegen op het logo (de o ekieans [oorzide
afbeelding). Bovenin het menu, rechts van het midden, verschijnt nu een icoon van een pagina met een hondje. Daar kan je aangeven dat B
de afbeelding 'voor de tekst’ Jekunt het | | I Jo shirts en sweater Borst
e af ling ‘voor de tekst’ moet staan. Je kunt het logo nu overal naartoe slepen. 17 (sgnaat)
- |schipperstrui Borstzak -
| BOA's | BEDRUFSKLEDING | PBMENSCHOEISEL | LOGO | PAKKETTEN | LEVENSDUWR | | @ [« ] 0|
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