[image: C:\Users\User\Documents\OMALA\logo\LAB_LOGO_2_CMYK, 401x325.jpg]		
Bijlage 3 – Dimensionering vacuüm station


Inleiding
Bij het ontwerp van de vacuüm riolering is op basis van de beoogde debiet en beoogde afstanden een inschatting gemaakt van de omvang van het vacuüm station. Het ontwerp van de vacuüm riolering is overigens ook bijgevoegd bij deze bijlage. Deze bestaat grofweg uit 2 gedeelten, namelijk een bouwkundig gedeelte en een elektro mechanisch gedeelte. Deze bijlage beschrijft de beoogde dimensionering van beide. Dit zal in het project verder uitgewerkt moeten worden. 

Elektromechanische gedeelte
Het elektro mechanische gedeelte van het vacuüm station is gedimensioneerd op de volgende componenten:
· 6x vacuümpompen (elk 300m3/h & 5,5kW) grijs+zwart
· Vacuüm tank (8 m3) Grijs
· Vacuüm tank (3 m3) / Zwart
· Afsluiters / Balkeerkleppen / Grijs
· Afsluiters / Balkeerkleppen / Zwart
· 2x perspompen / Grijs
· 2x perspompen / Zwart
· Schakelkast / PLC / Touch screen / monitoring
· Actief koolfilter

De volgende werkzaamheden dienen hier ook voor plaats te vinden:
· Design en Engineering
· installatie
· inbedrijfstelling

Bouwkundige gedeelte
Het bouwkundige gedeelte van het vacuüm station is als volgt gedimensioneerd en bestaat uit de volgende componenten:
· Ondergrondse ruimte met binnen afmetingen van minimaal 600 x 700 x 250 cm
· Bovengrondse ruimte ten behoeve van vacuümpompen en schakelkast

De volgende werkzaamheden dienen hier ook voor plaats te vinden:
· Uitvoeren sondering
· Ontwerpen en berekenen betonwerk bovenbouw
· Opstellen palenplan
· Coördinatie elektromechanische gedeelte over in te storten componenten
· Opstellen bemalingsplan
· Indienen tekeningen en berekeningen tbv vergunning
· Melding ontrekken/lozen grondater waterschap
· Verzorgen KLIC melding
· Ontgraven/bemalen bouwput
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