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Leeswijzer

Deze leeswijzer geeft aan hoe het voorliggende Programma van Eisen is opgebouwd.

In hoofdstuk 1 worden alle definities verklaard die in dit Programma van Eisen worden gebruikt. 

Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en beschrijft binnen welk kader deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Er wordt ingegaan op de organisatie, de coördinatie en de historie van de gladheidbestrijding bij de provincie Flevoland. Achtereenvolgens wordt beschreven welke verschillende soorten percelen er zijn gedefinieerd en hoe het beheersgebied eruit ziet. Ook wordt er een omschrijving gegeven van preventieve en curatieve strooiacties en welke handelingen moeten worden verricht bij preventieve en curatieve strooiacties. Wat de provincie precies verstaat onder speciale acties wordt uitgelegd en er wordt nader ingegaan op de verschillende soorten dooimiddelen die de provincie in voorraad heeft. 

In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de voorbereidende werkzaamheden. Wat kan de opdrachtnemer verwachten bij de vlootschouw en welke eisen stelt de opdrachtgever aan het proefrijden van routes.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de eisen die de opdrachtgever aan het materieel van de opdrachtnemer stelt. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de minimale eisen waaraan het personeel van de opdrachtnemer moet voldoen. Er wordt ingegaan op benodigde certificaten, veiligheidskleding, het V&G plan en de aanvullende huisregels die de provincie op de vestigingen van kracht heeft gesteld.

De financiën en de facturatie worden in hoofdstuk 6 beschreven. Op welke wijze zullen en de verrekeningen plaatsvinden en welke bonussen en kortingen zullen door de opdrachtgever worden toegepast.
Als laatste wordt in Hoofdstuk 7 weergegeven welke bijlagen op het Programma van Eisen van toepassing zijn.

1.  
Definities
1. Beheersgebied: Het in bijlage I van dit PVE omschreven gebied waarop de dienstverlening van dit PvE betrekking heeft.

2. Consignatievergoeding: De vergoeding voor het beschikbaar stellen van personeel en materieel van de opdrachtnemer voor het uitvoeren van strooiacties gedurende het strooiseizoen.

3. Coördinatie: Het op een adequate wijze organiseren van de gladheidbestrijding binnen de in dit PvE gestelde eisen en voorwaarden.

4. Curatieve actie A: Een strooi- en/of ploegactie die gericht is op het bestrijden van optredende gladheid voornamelijk als gevolg van sneeuwval en/of ijzel. 
5. Curatieve actie B: Een ploeg/schuifactie die gericht is op het bestrijden optredende gladheid als het gevolg van sneeuwval.
6. Directie: Een of meerdere personen die namens Opdrachtgever zijn aangewezen om toezicht uit te oefenen op de uitvoering van de dienstverlening en op de naleving van de Raamovereenkomst van de dienstverlening. 

7. Gladheidbestrijding: Het strooien van dooimiddel in vaste of vloeibare vorm (strooiactie), evenals het ruimen van sneeuw (ploegactie) teneinde het beheersgebied schoon en berijdbaar te maken en te houden. 

8. Gladheidbestrijdingmaterieel: De door Opdrachtgever ter beschikking gestelde strooiers en sneeuwploegen (sneeuwruimers). 

9. Gladheid Coördinator (OVD): De medewerker van de opdrachtgever die het gladheidmeldsysteem bewaakt en (eventueel met advies van een weerbureau) besluit tot het opstarten van een gladheidbestrijdingactie. 

10. Vestigingscoördinator: De medewerker van Opdrachtgever die verantwoordelijk is voor de vestiging en het bijbehorende strooigebied tijdens een gladheidbestrijdingactie. 

11. Laadtijd: De tijd die benodigd is voor het laden van voldoende dooimiddel voor de aanstaande preventieve strooiactie of curatieve strooiactie, plus het eventueel wachten op het laden. 

12. Laden: Het verplaatsen met behulp van een wiellader van droog dooimiddel vanaf de opslagplaats op de vestiging in de silo van de (nat)zoutstrooier.

13. Opdrachtgever: De provincie Flevoland.

14. Opdrachtnemer: De natuurlijke- of rechtspersoon aan wie de dienstverlening is opgedragen.

15. Oproep: Een melding van de dienstdoende coördinator op de vestiging aan Opdrachtnemer tot het uitvoeren van een gladheidbestrijdingactie.

16. Perceel: een afgebakend onderdeel van deze overeenkomst waarop kan worden ingeschreven.
17. Preventieve strooiactie: Een strooiactie ter plaatse van één of meer percelen van het beheersgebied die gericht is op het voorkomen van gladheid.

18. Ploegactie: Het ruimen van sneeuw met behulp van gladheidbestrijdingmaterieel.

19. Programma van Eisen (PvE): Voorwaarden waaronder de gladheidbestrijding dient te worden uitgevoerd.

20. Responstijd: Tijd tussen de melding door de coördinator op de vestiging aan Opdrachtnemer van een strooiactie en het arriveren van de voertuigen van Opdrachtnemer op de Vestiging, inclusief het monteren/aankoppelen van de strooier en/of ploeg. De toegestane responstijd bedraagt 1 uur, met uitzondering van de wiellader. Voor de wielladerpercelen geldt een responstijd van 45 minuten. 

21. Vestiging: Opslagpunt van Opdrachtgever waar onder andere het gladheidbestrijdingmaterieel van Opdrachtgever wordt opgeslagen en van waaruit de gladheidbestrijdingactie worden opgestart.

22. SMS: Het Strooi Management Systeem toont waar de strooivoertuigen zijn of zijn geweest. Via de webapplicatie is zichtbaar welke afstanden de wagens hebben afgelegd. Bovendien is ook exact te zien op welke wegen, welke hoeveelheid zout in welke breedte is gestrooid. Het Strooi Management Systeem rapporteert de hoeveelheid zout, de strooimachines, de gereden afstanden en de locaties (vastgesteld door het geografisch informatiesysteem). Zo weet Opdrachtgever precies waar de strooiwagens zijn of zijn geweest.

23. Strooiactie: Het strooien van dooimiddel in vaste en/of vloeibare vorm met behulp van gladheidbestrijdingmaterieel.

24. Strooiseizoen: Periode van 1 oktober tot en met 1 mei van enig jaar gedurende de looptijd van deze werkomschrijving dat de gladheidbestrijding plaats vindt.

25. Strooiroute: De voorgeschreven route (zoals beschreven in bijlage C) die wordt gereden tijdens de uitvoering van de gladheidsbestrijding.

26. Strooi- en normtijden: De tijdsduur waar binnen de strooiacties dienen plaats te vinden. 

27. Ter Beschikking Stellen (TBS): uren dat Opdrachtnemer zijn materieel beschikbaar stelt voor Opdrachtgever welke op uurbasis worden verrekend. 

28. V & G Plan: Veiligheids- en Gezondheidsplan

29. Vlootschouw: Een te houden inspectie van het gladheidbestrijdingmaterieel in combinatie met de bijbehorende voertuigen voorafgaande aan elk strooiseizoen. Deze vindt plaats in de maand oktober.
30. Wachturen: De tijd die is gelegen tussen twee acties en gedurende welke Opdrachtnemer zich op verzoek van de directie of de namens de directie aangestelde personen beschikbaar dient te houden voor de uitvoering van de dienstverlening.

31. Wiellader: Shovel of laadschop.

2.
Beschrijving uit te voeren werkzaamheden

2.1 Algemene Beschrijving

De provincie Flevoland heeft circa 750 kilometer hoofdwegen 390 kilometer fietspaden en 44 kilometer parallelwegen in beheer en onderhoud. Tijdens het gladheidseizoen laat de provincie tevens een aantal wegen in combinatie met de eigen strooiroutes strooien van andere wegbeheerders. Het gladheidseizoen valt in de periode van 1 oktober tot 1 mei van enig jaar.

De provincie Flevoland is verdeeld in drie beheersgebieden: Flevoland-Noord, Flevoland-Oost en Flevoland-Zuid. In elk beheersgebied bevindt zich een vestiging van waaruit het dagelijks beheer en onderhoud plaatsvindt, waaronder ook de gladheidbestrijding. Hier is ook het gladheidmaterieel gestationeerd. Op elke vestiging staan tussen de 3 en 6 hoofdbaanstrooiers, tussen de 3 en 6 hoofdbaanploegen, tussen de 4 en 6 fietspadstrooiers en evenzoveel fietspadploegen; tevens staat op bijna elk vestiging een of meerdere droogstrooiers die ingezet kunnen worden bij sneeuw, ijzel e.d. Tevens worden ze ingezet bij het onverwachts defect raken van de in gebruik zijnde hoofdbaanstrooiers. De hoofdbaanstrooiers worden ingezet voor alle hoofdrijbanen en parallelwegen, de fietspadstrooiers op de fietspaden en incidenteel op parallelwegen. 

De dooimiddelen, droogzout en pekelwater  worden uit de op de vestigingen aanwezige depots geladen. De dooimiddelen worden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld. De bevoorrading vindt plaats middels een contract met een derde partij. 

Voor het onderhoud van het gladheidmaterieel is een service contract afgesloten met een leverancier.

2.1.1 Organisatie en coördinatie van de gladheidbestrijding
Tijdens het gladheidseizoen heeft in de gehele provincie Flevoland 1 Gladheidscoördinator (zijnde een opzichter van dienst) stand-by dienst. In samenwerking met een weerbureau volgt hij/zij de weersomstandigheden dagelijks en middels het gladheidmeldsysteem volgt de gladheidscoördinator de toestand van het wegdek intensief. De gladheidscoördinator beslist, al dan niet na overleg met het weerbureau, op welk tijdstip een gladheidbestrijdingactie opgestart wordt. Tevens communiceert hij met overige aanliggende wegbeheerders, voor zover dit niet vanuit de vestigingen plaatsvindt. Indien de coördinator besluit tot een strooiactie zal hij de dienstdoende vestigingscoördinatoren informeren over de te ondernemen actie. Het streven is om zoveel als mogelijk gladheid te voorkomen, hiertoe worden preventieve strooiacties opgestart.

Direct nadat de gladheidscoördinator het besluit tot strooien aan de vestigingscoördinator heeft kenbaar gemaakt, belt de vestigingscoördinator de opdrachtnemer om de strooiactie in gang te zetten. De medewerker(s) van de opdrachtnemer dien(t)(en) vervolgens binnen 1 uur ter plaatse te zijn en startklaar te staan om geladen te worden en te gaan strooien (met uitzondering van de wiellader die binnen 45 minuten op de vestiging aanwezig moet zijn)

Op de vestiging is de coördinator tijdens een strooiactie het aanspreekpunt van zowel de gladheidscoördinator als de opdrachtnemers. Hij/zij overlegt met de gladheidscoördinator over het beëindigen en/of voortzetten van strooiacties. De vestigingscoördinator houdt de administratie bij van de strooiacties en geeft storingen van het gladheidbestrijdingmaterieel door aan de bovengenoemde leverancier en bestelt dooimiddelen.

2.2 Typen percelen, het beheersgebied en preventief/curatief strooien

Bruggen, kunstwerken en geluid reducerend asfalt.

Binnen de provincie zijn plekken bekend die bij daling van de temperatuur als eerste glad worden, bijvoorbeeld bruggen, kunstwerken, geluid reducerend asfalt of andere bij de provincie bekende locaties. Bij plaatselijk optredende gladheid wordt de opdrachtnemer opgedragen op aanwijzingen van de coördinator op de vestiging met 1 voertuig plaatselijk te gaan strooien op basis van TBS uren.

Bedienend personeel

Al het door de opdrachtnemer in te zetten materieel dient te zijn voorzien van bedienend personeel (chauffeur, machinist). Alle in te zetten chauffeur(s) die door of namens de opdrachtnemer worden ingezet, dienen op de hoogte te zijn van de routes en het te strooien areaal. 

2.2.1 
Typen percelen

De opdrachtgever onderscheidt 6 typen percelen. 

1. gladheidbestrijding op hoofdrijbanen preventief: hieronder vallen tevens busbanen en parallelwegen. 

2. gladheidbestrijding op fietspaden preventief: hieronder vallen de fietspaden en incidenteel parallelwegen. 

3. het beschikbaar stellen van een wiellader en bedienend personeel.
4. gladheidbestrijding op hoofdrijbanen curatief actie A: Een ploeg en strooiactie die gericht is op het bestrijden optredende gladheid als het gevolg van sneeuwval. Hieronder vallen tevens busbanen en parallelwegen.

5. gladheidbestrijding op hoofdrijbanen curatief actie B: Een ploeg/schuifactie die gericht is op het bestrijden optredende gladheid als het gevolg van sneeuwval.
6. TBS personeel: het ter beschikking stellen van personeel t.b.v. het schoonmaken van gladheidsmaterieel op afroep.
2.2.2 
Het beheersgebied
Het beheersgebied van de provincie Flevoland is volgens onderstaand overzicht in de volgende districten, vestigingen en typen percelen te onderscheiden.

	Overzicht districten en vestigingen en typen percelen
	
	

	Districten
	Vestigingen
	Type perceel
	

	
	
	Hoofdrijbaan
	Fietspad 
	Wiellader
	TBS-uren
	Totaal

	
	
	Preventief
	Curatief A
	Curatief B
	
	
	
	

	Flevoland – Zuid
	Stichtse Brug
	6
	2
	2
	4
	1
	1
	16

	Flevoland – Oost
	Dronten
	6
	1
	2
	6
	1
	1
	17

	Flevoland – Noord
	Emmeloord
	4
	2
	0
	5
	1
	1
	14

	Totaal
	
	16
	5
	4
	15
	3
	3
	46


Tekeningen beheersgebied
Bijlage 1-A is een overzichtskaart van het wegennet van de provincie Flevoland. Voor een uitgebreider overzicht van de percelen wordt verwezen naar de percelenlijst in bijlage 1-B. In deze bijlage zijn per vestiging opgenomen:
1) Het nummer van de percelen 

2) Het type route

3) Het route nummer

4) de lengte per route
5) de geschatte strooitijd;
6) de hoeveelheid te strooien zout per route/perceel
2.2.3
Historie

Elk strooiseizoen betreft de periode van 1 oktober  tot en met 1 mei van enig jaar. Gemiddeld wordt er in een strooiseizoen 31 keer preventief, 60 uur curatief A op hoofdrijbanen en 40 uur curatief A op fietspaden gestrooid. Preventieve acties vinden over het algemeen plaats na de spits vanaf 19:00 uur of voor de spits vóór 7:00 uur. In het verleden vond ongeveer 30% van de gladheidbestrijding plaats in reguliere werktijden en ongeveer 70% in de avond, nacht, weekends en feestdagen. Genoemde getallen zijn indicatief en de opdrachtnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

Verder zijn er nog incidenteel voorkomende werkzaamheden op de vestiging; bijvoorbeeld het transporteren van strooiers en/of ploegen en het vullen van de zoutloods. Aan de opdrachtnemer kunnen genoemde werkzaamheden worden opgedragen. De verrekening van genoemde werkzaamheden vindt plaats op basis van TBS uren.

De percelen Curatief B zijn nieuw. Het gaat hier om zogenaamde ploegpercelen ten behoeve van de bereikbaarheid van vliegveld Lelystad. Van deze percelen zijn nog geen historische gegevens voorhanden. Voor het prijsvergelijk gaan we uit van 30 uren. Ook aan deze getallen kunnen geen rechten worden ontleend.   
Ook de percelen TBS-uren zijn nieuw. Het gaat hier om het beschikbaar stellen van personeel voor het reinigen van gladheidsmaterieel op de steunpunten. Van deze percelen zijn nog geen historische gegevens voorhanden. Voor het prijsvergelijk gaan we uit van 100 uren. Ook aan deze getallen kunnen geen rechten worden ontleend. 
2.3
Preventief strooien

2.3.1
Omschrijving preventieve strooiactie
Een preventieve strooiactie heeft als doel om gladheid te voorkomen. Als er gladheid wordt verwacht, wordt er een mengsel van nat en droog zout op het wegdek gestrooid wat er voor zorgt dat het vriespunt van vocht of water op 10 graden onder het nulpunt komt te liggen. Meestal wordt er na de avondspits of voor de ochtendspits gestrooid. 

2.3.2
Opstarten van preventieve strooiactie
De coördinator op de vestiging zal de opdrachtnemer direct informeren wanneer er acties met betrekking tot de gladheidbestrijding moeten worden uitgevoerd, door middel van het door de opdrachtnemer opgegeven telefoonnummer. Dit nummer dient in het gladheid seizoen 24/7 bereikbaar te zijn. Telkens als de coördinator op de vestiging hiertoe een oproep doet, start de opdrachtnemer onmiddellijk een preventieve strooiactie. Hiervoor geldt een responstijd van 1 uur. Indien eerder dan een uur van tevoren bekend is dat een preventieve strooiactie zal worden opgestart, bepaalt de coördinator op de vestiging het tijdstip waarop de opdrachtnemer op de vestiging aanwezig dient te zijn. De opdrachtnemer voert de preventieve gladheidbestrijdingactie uit conform de routes zoals deze door de directie zijn aangeleverd.
2.3.3
Uitvoering preventieve strooiactie.

Elke preventieve strooiactie ter plaatse van de hoofdrijbanen, busbanen en parallelwegen dient, uiterlijk 4,5 uur na melding van de coördinator op de vestiging door de opdrachtnemer in zijn geheel te zijn uitgevoerd. Dit is inclusief de responstijd van 1 uur, inclusief de terugrijtijd (na een strooiactie) naar de vestiging, en exclusief de werkzaamheden in paragraaf 2.6.3. Fietspaden dienen binnen 4,5 uur na melding van de coördinator op de vestiging door de opdrachtnemer in zijn geheel te zijn gestrooid. Dit is inclusief de responstijd van 1 uur, inclusief de terugrijtijd (na een strooiactie) naar de vestiging, en exclusief de werkzaamheden in paragraaf 2.6.3. te zijn gestrooid. De werkzaamheden genoemd onder de paragrafen 2.6.1, 2.6.2 en 2.6.3 dienen bij de prijs van een preventieve actie te zijn inbegrepen. De opdrachtnemer kan achteraf geen aanspraak maken op enige verrekening inzake de werkzaamheden zoals deze staan omschreven in de paragrafen 2.6.1, 2.6.2 en 2.6.3. 

2.3.4 
Beëindiging van preventieve strooiactie
Een preventieve actie is beëindigd wanneer een preventieve route is gereden en de werkzaamheden genoemd in de paragrafen 2.6.1, 2.6.2 en 2.6.3 correct en zonder op- of aanmerkingen van de coördinator op de vestiging zijn uitgevoerd. De coördinator op de vestiging geeft na overleg met de gladheid coördinator aan of er verdere inzet van materieel wordt verwacht voor een eventueel opvolgende curatieve strooiactie.
Een preventieve actie wordt vergoed volgens tarief 1. Zie voor verrekening hoofdstuk 6, financiën en facturatie. 

2.4 
Curatief strooien (Curatief A)
2.4.1 
Omschrijving curatieve actie A
Een curatieve strooiactie A vindt voornamelijk plaats bij sneeuwval of ijzel. Hiervoor geldt dezelfde responstijd als bij een preventieve strooiactie, namelijk 1 uur. Bij een curatieve strooiactie kunnen prioriteiten worden gesteld aan de te rijden strooiroutes. Dit op aanwijzing van de coördinator op de vestiging. Verder kunnen de voertuigen bij een curatieve strooiactie worden uitgerust met een sneeuwploeg. Op aanwijzing van de coördinator op de vestiging kan bij een curatieve strooiactie de opdrachtnemer ook de voertuigen genoemd onder hoofdwegen curatief in moeten zetten. Eventueel kan de coördinator op de vestiging aangeven dat er sneeuwploegen worden ingezet. Een curatieve strooiactie volgt in de meeste gevallen op een preventieve actie. In principe wordt eerst de preventieve actie afgerond en gaat men door met de gladheidbestrijding als een curatieve strooiactie, op basis van TBS uren. Als wordt begonnen met een preventieve actie wordt deze eerst verrekend volgens tarief 1. De aansluitende curatieve actie wordt vervolgens verrekend op basis van TBS uren tarief 2. Indien een curatieve strooiactie volgt op een preventieve strooiactie, heeft de opdrachtnemer geen recht op een vergoeding voor reisuren naar en van de vestiging. 
2.4.2
Opstarten curatieve strooiactie
Telkens als de coördinator op de vestiging hiertoe een oproep doet, start de opdrachtnemer onmiddellijk een curatieve actie. De opdrachtnemer voert de curatieve gladheidbestrijdingactie uit volgens de aanwijzingen van de coördinator op de vestiging. Telkens als de coördinator op de vestiging na overleg met de gladheidscoördinator, dit verlangt en zolang de coördinator op de vestiging na overleg met de gladheidscoördinator dit nodig acht, stelt de opdrachtnemer op de door coördinator op de vestiging na overleg met de gladheidscoördinator aan te geven plaatsen onmiddellijk het benodigde materieel ter beschikking. De opdrachtnemer dient het door hem in te zetten materieel en bedienend personeel af te stemmen op de door de coördinator op de vestiging aangegeven curatieve strooiactie. De opdrachtnemer dient rekening te houden met het feit dat bij een curatieve actie de oproep van de coördinator op de vestiging bepalend is voor het aantal door de opdrachtnemer in te zetten voertuigen. 
2.4.3 
Uitvoering curatieve strooiactie.

Elke curatieve strooiactie dient, uiterlijk 1 uur na melding van de coördinator op de vestiging door de opdrachtnemer met zijn voertuig (geladen met strooier, sneeuwploeg ) aan te vangen. 

2.4.4 
Beëindiging curatieve strooiactie
Een curatieve actie is beëindigd wanneer de gladheidscoördinator op de vestiging aangeeft dat er geen inzet van materieel meer wordt verwacht. Hij geeft dan aan op welk tijdstip de opdrachtnemer de vestiging weer kan verlaten, indien er geen inzet van materieel meer wordt verwacht en de werkzaamheden genoemd in de paragrafen 2.6.1, 2.6.2 en 2.6.3 correct en zonder op- of aanmerkingen zijn uitgevoerd. Een curatieve actie wordt vergoed op basis volgens tarief 2. Zie voor verrekening hoofdstuk 6, financiën en facturatie. 

2.5 
Curatieve actie B
2.5.1 
Omschrijving curatieve actie B
Een curatieve actie B vindt voornamelijk plaats bij sneeuwval. Hiervoor geldt dezelfde responstijd als bij een preventieve strooiactie, namelijk 1 uur. Bij een curatieve actie B kunnen prioriteiten worden gesteld aan de te rijden strooiroutes. Dit op aanwijzing van de coördinator op de vestiging. De voertuigen bij een curatieve actie B worden uitgerust met een sneeuwploeg. Op aanwijzing van de coördinator op de vestiging kan bij een curatieve actie B de opdrachtnemer ook de voertuigen genoemd onder hoofdwegen curatief in moeten zetten. Voor een curatieve actie B worden sneeuwploegen ingezet. 
2.5.2
Opstarten curatieve actie B
Telkens als de coördinator op de vestiging hiertoe een oproep doet, start de opdrachtnemer onmiddellijk een curatieve actie B. De opdrachtnemer voert de curatieve actie B uit volgens de aanwijzingen van de coördinator op de vestiging. Telkens als de coördinator op de vestiging na overleg met de gladheidscoördinator, dit verlangt en zolang de coördinator op de vestiging na overleg met de gladheidscoördinator dit nodig acht, stelt de opdrachtnemer op de door coördinator op de vestiging na overleg met de gladheidscoördinator aan te geven plaatsen onmiddellijk het benodigde materieel ter beschikking. De opdrachtnemer dient het door hem in te zetten materieel en bedienend personeel af te stemmen op de door de coördinator op de vestiging aangegeven curatieve actie B. De opdrachtnemer dient rekening te houden met het feit dat bij een curatieve actie de oproep van de coördinator op de vestiging bepalend is voor het aantal door de opdrachtnemer in te zetten voertuigen. 

2.5.3 
Uitvoering curatieve strooiactie.

Elke curatieve actie B dient, uiterlijk 1 uur na melding van de coördinator op de vestiging door de opdrachtnemer met zijn voertuig met sneeuwploeg aan te vangen. 

2.5.4 
Beëindiging curatieve actie B
Een curatieve actie B is beëindigd wanneer de gladheidscoördinator op de vestiging aangeeft dat er geen inzet van materieel meer wordt verwacht. Hij geeft dan aan op welk tijdstip de opdrachtnemer de vestiging weer kan verlaten, indien er geen inzet van materieel meer wordt verwacht en de werkzaamheden genoemd in de paragrafen 2.6.1, 2.6.2 en 2.6.3 correct en zonder op- of aanmerkingen zijn uitgevoerd. Een curatieve actie B wordt vergoed op basis van TBS uren. Zie voor verrekening hoofdstuk 6, financiën en betaling. 

2.6
Preventieve, curatieve A en B (strooi)actie: Algemene informatie

2.6.1
Werkzaamheden bij aankomst vestiging
Een preventieve en/of een curatieve strooiactie bestaat bij aanvang uit:

· Het transport van het materieel en personeel van de opdrachtnemer van en naar het (de) betreffende vestiging(en);

· Het melden bij aankomst op de vestiging door chauffeur bij de dienstdoende coördinator op de vestiging;

· Opzetten en aankoppelen van het gladheidbestrijdingmaterieel en bedieningskast(en) dat door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld (strooiers en sneeuwploegen), aan het materieel van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient het materieel zelfstandig te zekeren aan zijn voertuig. De coördinator is hierin geen actieve partij.;

· Het laden van het droge dooimiddel door een wiellader en het tanken van het natte dooimiddel door de fietspadstrooiers voorafgaand aan de strooiactie, inclusief eventuele wachttijd; 

· Het melden van de chauffeur bij de coördinator op de vestiging als deze gereed is om te vertrekken. De gladheidscoördinator op de vestiging geeft aanwijzingen omtrent de te strooien hoeveelheden zout en eventuele bijzonderheden die de chauffeur op zijn route kan tegen komen (wegomleggingen en dergelijke). De chauffeur krijgt hierbij een tablet mee van de coördinator met een navigatieapp waar de te strooien route op gepresenteerd wordt. De tablet hoort in de cabine in de geleverde standaard gezet te worden.  Aansluitend kan met de uitvoering van de strooiactie begonnen worden. 
2.6.2
Uitvoering preventieve en curatieve A acties

· Tijdens het uitvoeren van preventieve c.q. curatieve strooiacties wordt de strooier handmatig bediend. Deze handeling dient vanuit de cabine van het voertuig te worden verricht. Hoe dit werkt wordt aan de opdrachtnemer en zijn medewerkers uitgelegd tijdens de vlootschouw (zie paragraaf 3.1). 
· Een preventieve strooiactie op de hoofdrijbanen en busbanen dient binnen 4,5 uur, te rekenen vanaf het tijdstip van de oproep hiertoe, te zijn uitgevoerd. 

· Een preventieve strooiactie ter plaatse van de te strooien fietspaden dient binnen 4,5 uur, te rekenen vanaf het tijdstip van de oproep hiertoe, te zijn uitgevoerd. 

2.6.3
Werkzaamheden bij terugkomst op de vestiging
Na afloop van elk preventieve of curatieve actie dient de opdrachtnemer:

· het resterende droog zout component uit de strooiers leeg te draaien in de zoutloods van het betreffende vestiging;

· de betreffende nat zout opslagtanks van de strooiers vol te laden met nat zout component;

· het gladheidbestrijdingmaterieel van de opdrachtgever af te koppelen;

· het gladheidbestrijdingmaterieel met droge middelen (bezem) vrij te maken van zoutresten en grote stukken zout;
· het gladheidbestrijdingmaterieel van de opdrachtgever schadevrij op de oorspronkelijke vestigingen en op de oorspronkelijke plaats op de vestiging terug te plaatsen. 
· De bedieningskasten en de tablet t.b.v. het navigeren weer inleveren bij de coördinator.

· Eventuele schades en/of punten van belang voor wat betreft de gladheidbestrijding melden bij de coördinator op de vestiging.
Deze werkzaamheden zitten in de aanneemsom, dus binnen de 4,5 uur, en/of worden voor de curatieve percelen via de TBS-uren verrekend. 
Perceel van de wiellader

Het laden van de depots valt onder de percelen voor het beschikbaar stellen van de wiellader. Het laden van de depots van de opdrachtgever met dooimiddelen gebeurt gedurende het hele jaar van enig jaar binnen de looptijd van dit bestek. Behalve in het eerste jaar van het bestek, dan gebeurt het laden van de depots vanaf het moment dat de opdrachtnemer de opdracht verleend heeft gekregen. De opdrachtnemer dient daartoe, in overleg met de directie, dus ook in de periode van 1 mei tot 1 oktober van enig jaar (buiten het strooiseizoen) wielladers en bedienend personeel ter beschikking te stellen om zout op de vestiging te verwerken. Afrekening vindt plaats op basis van TBS uren. 

Een door de opdrachtnemer aan te wijzen contactpersoon zal door de coördinator op de vestiging worden gebeld over een melding. De wiellader machinist dient inclusief materieel binnen 45 minuten aanwezig te zijn op de vestiging. De wiellader machinist blijft op de vestiging aanwezig totdat deze toestemming heeft gekregen van de coördinator op de vestiging om de vestiging te verlaten. De wiellader machinist dient hand en spandiensten te verrichten op de vestiging.
De coördinator op de vestiging bepaalt de volgorde van het beladen van de strooiers.

Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om degene die de wiellader bedient op een vestiging in te zetten op een voertuig dat wordt gebruikt voor de gladheidbestrijding. 

Het is de opdrachtnemer toegestaan om de wiellader op de vestiging te laten staan gedurende het hele jaar van enig jaar binnen de looptijd van het bestek, indien de opdrachtnemer dit wenselijk vindt (in overleg met de opdrachtgever). 

2.7
Strooi Management Systeem (SMS):  

De provincie werkt met een Strooi Management Systeem. Deze toont waar de strooivoertuigen zijn of zijn geweest. Via de webapplicatie is zichtbaar welke afstanden de wagens hebben afgelegd. Bovendien is ook exact te zien op welke wegen, welke hoeveelheid zout in welke breedte is gestrooid. Het Strooi Management Systeem rapporteert de hoeveelheid zout, de strooimachines, de gereden afstanden en de locaties (vastgesteld door het geografisch informatiesysteem). Zo weten wij als Opdrachtgever precies waar de strooiwagens zijn of zijn geweest. Momenteel kunnen en/of worden alle strooiactie gecontroleerd op volledigheid.  
2.8
Dooimiddelen

De opdrachtgever stelt vaste en/of vloeibare dooimiddelen ter beschikking in de vorm van:

· Vacuümzout, steenzout of zeezout 

· Pekelwater. 

De coördinator op de vestiging informeert de opdrachtnemer bij elke actie welke dooimiddel(len) moet(en) worden geladen. De opdrachtnemer is verplicht deze aanwijzing op te volgen. Indien de coördinator op de vestiging deze informatie niet aan de opdrachtnemer verstrekt, verzoekt de opdrachtnemer de coördinator op de vestiging alsnog om deze informatie te verstrekken voor het laden van enig voertuig met dooimiddelen.

De dooimiddelen zijn opgeslagen op de vestigingen van de opdrachtgever. Namens de opdrachtgever is de coördinator op de vestiging van het betreffende vestiging verantwoordelijk voor het beheer van de voorraad van de dooimiddelen. Hij zal zorg dragen voor een tijdige bestelling en levering van dooimiddelen.
2.9 
Routebeschrijving

De opdrachtgever werkt met de applicatie van JEWEL gladheid. JEWEL Gladheid hebben voor het hele arsenaal de meest optimale routes bepaald. Deze routes worden weergegeven op de tablet die tijdens een preventieve actie ter beschikking wordt gesteld aan de chauffeur. Deze tablet mag alleen gebruikt worden voor het navigeren tijdens het uitvoeren van gladheidbestrijding. Tijdens de vlootschouw zal hier instructie over worden gegeven en kunnen de routes ook met deze tablet gereden worden.
3.
Voorbereiding 

3.1
Vlootschouw
Jaarlijks wordt in oktober gecontroleerd of het materieel van de opdrachtnemer in combinatie met het materieel van de opdrachtgever operationeel is. Dit gebeurt door middel van een zogenaamde vlootschouw. Doel is om te kijken of het materieel goed op elkaar is afgestemd en goed functioneert. De opdrachtgever heeft met de leverancier van het gladheidbestrijdingmaterieel hierover afspraken gemaakt. Tijdens deze vlootschouw zullen de chauffeurs instructies ontvangen over het gebruik van gladheidbestrijdingmaterieel. 

De opdrachtnemer dient uiterlijk een maand voorafgaand aan de vlootschouw informatie in te winnen over de noodzakelijke aanpassingen die benodigd zijn om de door de opdrachtnemer in te zetten voertuigen geschikt te maken voor de uitvoering van de gladheidbestrijding; dat wil zeggen aangepast zijn aan de eisen van het gladheidbestrijdingmaterieel van de opdrachtgever conform bijlage 1-C. Opdrachtnemer dient uiterlijk 6 weken voor het winterseizoen contact op te nemen met de leverancier van de zoutstrooiers en sneeuwploegen om eventuele aanpassingen op het voertuig tijdig te kunnen inplannen. De opdrachtnemer informeert hiertoe bij de leverancier van de opdrachtgever die belast is met de aanschaf en onderhoud van het gladheidbestrijdingmaterieel. 
De kosten die met de vlootschouw gemoeid zijn worden verrekend op basis van TBS uren. Indien op 1 perceel meerdere ploegen/werknemers ingezet gaan worden, worden de kosten van bovengenoemde werknemers met betrekking tot de voorlichting tijdens de vlootschouw geacht te zijn inbegrepen in de consignatievergoeding.

Voor wie

Tijdens de vlootschouw krijgt uitsluitend het personeel van de opdrachtnemer toegang tot het provinciaal terrein welke daadwerkelijk wordt ingezet bij een actie gladheidbestrijding. Het is verplicht dat het in te zetten personeel van de opdrachtnemer, belast met de strooiacties, tijdens de vlootschouw aanwezig is. Er wordt tijdens de vlootschouw eenmalig uitleg gegeven over het wintermanagement systeem en gebruik van de navigatietablet (indien dit van toepassing is).

Wanneer

De vlootschouw kan plaatsvinden van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur tot 18.00 uur. De opdrachtgever bepaalt de exacte datum voor de vlootschouw. 

De opdrachtnemer dient rekening te houden met onderstaande punten: 

1. Indien de vlootschouw niet op het vastgestelde tijdstip kan plaatsvinden vanwege het feit dat de voertuigen voortijdig onvoldoende zijn aangepast door toedoen van de opdrachtnemer conform de eisen van het PvE, zijn de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtnemer. 

2. Indien de vlootschouw meer tijd in beslag neemt als gevolg van zaken buiten de invloedsfeer van de opdrachtnemer, worden deze uren verrekend op basis van TBS uren.

3. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat hij de kennis en vaardigheden, die hij heeft opgedaan tijdens de gehouden vlootschouw en de bij die gelegenheid ontvangen instructies, op peil houdt en weet toe te passen gedurende de gehele looptijd van dit bestek.

4. Aansluitend aan de vlootschouw, indien daar nog tijd voor is, zal er worden proef gereden (zie punt 1, paragraaf 3.2)

3.2
Proefrijden

Onderdeel van de voorbereiding van een strooiseizoen is het proefrijden van routes. Chauffeurs dienen de aan hen toegewezen strooiroute te kennen. Met het onderstaande dient de opdrachtnemer rekening te houden:

1. De opdrachtnemer dient in overleg (indien er geen grote veranderingen zijn aangebracht in de route kan de directie wensen dat dit niet nodig is) met de directie, 2 weken voor de aanvang van elk strooiseizoen de route(s) van de preventieve acties te rijden. Dit gebeurt aansluitend aan de vlootschouw. Indien het niet mogelijk is dit aansluitend aan de vlootschouw te doen, dient het proefrijden of het resterende deel daarvan, op afspraak te worden verreden. De kosten van het proefrijden worden op basis van TBS uren met de opdrachtnemer verrekend. De opdrachtgever verrekend maximaal 2 proefritten per route per contractperiode.
2. Tijdens het proefrijden dient het materieel van de opdrachtnemer te zijn voorzien van de strooiers en sneeuwploegen (indien gewenst vanuit de opdrachtgever). De chauffeur van de opdrachtnemer rijdt de route, indien wenselijk vanuit de directie of mogelijk op aanvraag en indien mogelijk, samen met een door de directie aangewezen deskundig medewerker van de opdrachtgever. Detailzaken en mogelijke problemen in de uitvoering kunnen met hem besproken worden. 

3. De opdrachtnemer dient te laten proefrijden door de betreffende chauffeurs die voor de gladheidbestrijding op die bewuste route worden ingezet.

4. Indien uit het proefrijden blijkt dat deze niet op een verantwoorde en binnen de door de opdrachtgever gestelde tijd kunnen worden gereden, dient de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover te informeren. In dat geval zullen opdrachtgever en de opdrachtnemer gezamenlijk naar een oplossing zoeken. 

5. Indien de routes ten behoeve van de preventieve strooiacties gedurende de looptijd van het bestek op verzoek van de directie moeten worden aangepast, zal afhankelijk van de wijziging en indien gewenst vanuit de directie de route opnieuw gereden worden. De hiermee gemoeide kosten zullen met de opdrachtnemer worden verrekend op basis van TBS uren

4.
Eisen Materieel

4.1
Algemeen

1. Op al het materieel van de opdrachtnemer dient tenminste één werkend geel zwaailicht op de cabine aan de voorzijde duidelijk zichtbaar te zijn aangebracht.

2. De elektrische installatie van het door de opdrachtnemer beschikbaar gestelde materieel moet voldoende zijn voor de extra stroomvoorziening nodig bij het gebruik van de strooi- en sneeuwploegen en voor het gebruik van extra verlichting. 

3. Alle aanpassingen van de door de opdrachtnemer in te zetten voertuigen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gladheidbestrijding zoals omschreven in bijlage 1-C dienen bij de vestigingen van de leveranciers van het gladheidmaterieel plaats te vinden (Holten en Rijssen) en zijn eenmalig  voor rekening van de opdrachtgever. In het eerste jaar verwacht de opdrachtgever van de opdrachtnemer dat deze het materieel 6 weken voor aanvang ter beschikking kan stellen om de aanpassingen te laten uitvoeren door de leverancier van de materieelstukken (strooiers en sneeuwploegen)
4. Nadat alle voorzieningen volgens de eisen van bijlage 1-C zijn aangebracht, dienen alle voertuigen te worden afgesteld tijdens de vlootschouw. De uren hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden verrekend op basis van TBS uren.

4.2
Eisen met betrekking tot materieel

1. De opdrachtgever stelt gedurende de gehele looptijd van dit bestek gladheidbestrijdingmaterieel ter beschikking aan de opdrachtnemer. Het gladheidbestrijdingmaterieel mag alleen gebruikt worden ten behoeve van de gladheidbestrijding. 

2. De opdrachtnemer dient het door hem in te zetten materieel af te stemmen op het materieel van de opdrachtgever conform bijlage 1-C van het PvE. 

3. Het door de opdrachtnemer in te zetten voertuigen (niet zijnde wiellader) dient minimaal Euro V te zijn.

4. De kosten voor het ombouwen/aanpassen van de voertuigen die de opdrachtnemer wil inzetten worden eenmalig vergoed door de opdrachtgever op basis van TBS-uren. Hierbij gaat het zowel om de kosten van het ombouwen zelf, als om de kosten (uren) voor het beschikbaar stellen van het materieel (Zie paragraaf 6.2.3) Indien de opdrachtnemer gedurende de looptijd van het contract ander materieel wenst in te zetten, zijn alle kosten voor de benodigde aanpassingen voor rekening van de opdrachtnemer. De daarbij vrijkomende materialen verblijven aan de opdrachtnemer.
5. Gedurende de looptijd van dit bestek is het mogelijk dat nieuw materieel door de opdrachtgever wordt aangeschaft. Indien als gevolg hiervan dezelfde voertuigen die door de opdrachtnemer worden ingezet, moeten worden aangepast, komen de kosten (uren) voor deze aanpassing voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele kosten voor reis- en transporttijd worden verrekend op basis van TBS uren.

6. De opdrachtnemer brengt, het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materieel, na elke strooiactie, terug naar de vestiging (zie ook 2.6.3). 

7. De opdrachtgever draagt zorg voor het onderhoud van het gladheidbestrijdingmaterieel. Hiertoe zijn contracten met derden gesloten. De opdrachtgever inspecteert elk seizoen of het materieel van de opdrachtgever voldoet en in goede staat verkeerd. 

8. De opdrachtnemer dient storingen aan het gladheidbestrijdingmaterieel van de opdrachtgever direct telefonisch te melden bij de coördinator op de vestiging. De opdrachtgever zal de door haar gecontracteerde onderhoudsplichtige inlichten en neemt eventueel aanvullende maatregelen. Deze zal de storing analyseren en verhelpen.

5
Eisen Personeel

5.1
Certificaten

5.1.1. De 1 daagse basiscursus gladheidbestrijding
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit contract moet voor de start van het gladheidseizoen een 1 daagse basiscursus gladheidbestrijding hebben gevolgd en met succes hebben afgerond, aan te tonen d.m.v. een certificaat. Dit certificaat blijft geldig en hoeft niet jaarlijks te worden behaald. De kosten voor de cursus zijn voor rekening van de opdrachtgever en de uren voor rekening voor de opdrachtnemer. De kosten voor de uren voor deze cursus dient de opdrachtnemer op te nemen in haar consignatievergoeding. Deze cursus wordt 1 maal per contractperiode door de opdrachtgever aangeboden. Deelname aan deze cursus geschiedt via de opdrachtgever. 

Indien er nieuwkomers zijn in latere jaren van het contract, dan kunnen zij ook weer een nieuwe cursus volgen via de opdrachtgever. 
5.2
Veiligheidskleding

Het personeel van de opdrachtnemer dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover die bij de provincie Flevoland worden verricht, is verplicht de door de opdrachtgever aangehouden beveiligingsprocedures, zoals omschreven in het V&G-plan in acht te nemen. Het V&G-plan ligt ter inzage bij de vlootschouw.
· De opdrachtnemer is verplicht de door hem te werk gestelde personen die zich voor de uitvoering van hun taak buiten enig voertuig bevinden ‘waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid’ te laten dragen, zoals deze is omschreven in Bijlage 1-D: Uitvoering signaalkleding bij gladheidsbestrijding in Flevoland.
Werkkleding 

Werkkleding conform de meest recente ARBO eisen (veiligheidsschoenen/laarzen met stalen neuzen en zolen, minimaal S2, veiligheidsjassen oranje die voldoen aan RWS-3) is verplicht op het buitenterrein op de vestiging en buiten het voertuig.

Tevens dient de chauffeur tijdens het installeren van het materieel een goedgekeurde helm / stootcap te dragen bij de werkzaamheden op de vestiging. Tijdens het tanken van pekelwater is het dragen van vloeistofdichte handschoenen is verplicht. 

Daar waar gewerkt wordt met pekelwater dient een veiligheidsbril te worden gedragen bij het vullen van de strooiers.

Bij het niet dragen van genoemde werkkleding wordt de chauffeur van de opdrachtnemer te kennen gegeven dat hij geen werkzaamheden mag uitvoeren. De eventuele schade die hieruit voorkomt zal op de eerst volgende termijn, zonder dat in gebreke stelling noodzakelijk is, verhaald worden op de opdrachtnemer. De kosten voor deze werkkleding komen ten laste van de opdrachtnemer.
5.3 Het V&G plan 

Veiligheids- en Gezondheidsplan

Het concept Veiligheids- en Gezondheidsplan van de opdrachtgever, aangevuld met de gegevens van de opdrachtnemer is van toepassing. Voor het concept Veiligheids- en Gezondheidsplan van de opdrachtgever wordt verwezen naar Bijlage F. Bij Nota van Inlichtingen kunnen eventuele op- en aanmerkingen op het V&G plan worden gemaakt. De opdrachtgever past het V&G plan hier eventueel op aan. In de laatste nota van inlichtingen wordt het definitieve V&G plan gepubliceerd. Deze is dan van toepassing voor alle percelen.  
5.4
Aanvullende Huisregels personeel van de opdrachtnemer.

De opdrachtgever hanteert de volgende huisregels:

· Op de vestiging moet buiten het voertuig veiligheidskleding en helm/stootcap worden gedragen. (Zie 5.2)
· Bij aankomst op de vestiging dient men zich te melden bij de coördinator op de vestiging.
· De opdrachtnemer neemt geen andere mensen mee naar de vestiging dan diegene die ingezet worden bij de daadwerkelijke gladheidbestrijding.
· Medewerkers die met een auto komen die niet voor de gladheid ingezet hoeven te worden, moeten op de daarvoor bestemde parkeerplaats parkeren zodat ze niet in de weg staan voor de werkzaamheden.
· De vrachtauto`s of containerbakken waar de strooiers op geplaatst worden dienen van binnen in z`n geheel schoon te zijn (geen resten van zand, grond, klei enz.)
· De vestiging dient na een strooiactie ordelijk te worden achtergelaten.
· Materieel wordt na de strooiactie leeg gedraaid (excl. Pekelwater) achterlaten. 

Eventuele kosten door het niet nakomen van de bovenstaande punten worden verhaald op de opdrachtnemer.

6.
Financiën en Facturatie 

6.1
Betaling 

De betaling aan de opdrachtnemer geschiedt tegen de bedragen per eenheid zoals vermeld op het Inschrijfformulier deel 3, verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting. 

Het aantal bestede TBS-uren wordt bijgehouden door de coördinator op de vestiging. Bij een curatieve actie worden de tijden waar de vergoeding tegenover staat, geteld vanaf de oproeptijd totdat de chauffeur terug is op de vestiging. Hier wordt 1 uur reiskostenvergoeding bij opgeteld voor de heen- en terugreis. Uren worden op een kwartier afgerond naar boven in het voordeel van de opdrachtnemer. Indien een curatieve actie volgt op een preventieve actie heeft de opdrachtnemer geen recht op reiskostenvergoeding van personeel en materieel.

De gemaakte TBS-uren en preventieve acties worden door  de opdrachtgever verwerkt in een registratie / facturatie programma ( Cam Software ). Hierin worden de aankomst- en vertrektijden van de voertuigen geregistreerd. 
Aan het einde van een strooiactie wordt de werkbon voor de gemaakte TBS-uren door de coördinator op vestiging ondertekend en meegegeven aan de opdrachtnemer.
De opdrachtnemer stelt maandelijks (rond de eerste week van de nieuwe maand) een concept termijnstaat op. Het te factureren bedrag voor de bewuste betalingstermijn wordt na afstemming tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, of een vertegenwoordiger van de opdrachtnemer, betaalbaar gesteld.
Betaling aan de opdrachtnemer geschiedt nadat deze een declaratie heeft ingediend die voorzien is van:

· Het bedrag van de door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte uitdraai van de digitale invoer van CAM Software van de opdrachtgever voor de desbetreffende periode;  

· Het perceelnummer (of de perceelnummers);

· Het aangegeven provinciale verplichtingennummer (VPL-nr.)
· Het projectnummer PFL - 2375440
De factuur dient door de opdrachtnemer digitaal te worden ingediend. Het emailadres die gebruikt kan worden voor het indienen van deze facturen is crediteur@flevoland.nl en de factuur te naam stellen als:
Provincie Flevoland
T.a.v. de afdeling Infra
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Het niet voldoen aan de gestelde factuurvereisten kan leiden tot terugzending en/of vertraging in de betaling van de factuur. Dit geeft de opdrachtnemer geen recht op enige verrekening.
Als de Opdrachtgever erom verzoekt, factureert de Opdrachtnemer binnen drie maanden via e-facturatie. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden die niet te declareren zijn bij de Opdrachtgever. Nadere afstemming over het gebruik van het juiste berichtenformaat en de door de Opdrachtgever aangegeven toevoegingen op dit formaat dient binnen deze drie maanden plaats te vinden.
6.2
Verrekening

6.2.1
Algemeen

In de tarieven wordt geen differentiatie aangebracht in gladheidbestrijding bij dag, nacht, in het weekend of tijdens feestdagen.

De opdrachtgever hanteert de volgende tarieven:

Tarief 1: Preventieve strooiactie 

Dit tarief betreft een tarief per strooiactie (Tarief 1, inschrijfformulier deel II van het bestek)

Tarief 2: Curatieve strooiacties/TBS-uren: 

Dit tarief betreft een uurtarief (Tarief 2, inschrijfformulier deel II van het bestek).

Tarief 3: Consignatievergoeding (Tarief 3, inschrijfformulier deel II van het bestek).
Voor het beschikbaar stellen van materieel van de opdrachtnemer voor het uitvoeren van strooiacties gedurende het strooiseizoen ontvangt de opdrachtnemer een consignatievergoeding. De consignatievergoeding wordt verdeeld over de duur van het strooiseizoen en kan in de periode van 15 oktober tot en met 15 april van enig jaar, maandelijks worden gefactureerd samen met de preventieve acties en de TBS uren.

Indien de opdrachtnemer meerdere percelen heeft aangenomen, dan dient hij deze op 1 verzamelfactuur te factureren, naar perceel gespecificeerd. De opdrachtnemer kan alleen die uren factureren die zijn overeengekomen op het geparafeerde urenregistratieformulier (termijnstaat) van de opdrachtgever. Hij dient de factuur te begeleiden met kopieën van het urenregistratieformulier (termijnstaat), en het geheel digitaal als een bestand in te dienen via crediteur@flevoland.nl.    
6.2.2
Kosten verrekening

De kosten welke met de gladheidbestrijding gemoeid zijn kunnen worden meegenomen in de tarieven voor de preventieve actie (tarief 1), de curatieve actie (tarief 2) en de consignatievergoeding (tarief 3) van de opdrachtnemer. Deze tarieven kunnen naar uw eigen inzicht worden ingevuld in inschrijfformulier
deel II. Hieronder volgt een opsomming van kosten waarmee u rekening zou kunnen houden (dus niet uitsluitend) in uw tariefberekening. 

· het beschikbaar houden van het materieel van de opdrachtnemer gedurende het strooiseizoen;

· overige eenmalige kosten;

· algemene kosten;

· kosten voor het jaarlijkse eventuele evaluatiegesprek met de opdrachtgever over de uitvoering van de dienstverlening;

· kosten van de gemaakte uren voor de cursus gladheidbestrijding;

· loonkosten;

· brandstofkosten;

· schoonmaakkosten;

· kosten voor smeermiddelen;

· onderhoudskosten;

· abonnement- en gesprekskosten van mobiele en vaste telefonie;

· kosten i.v.m. reistijd van en naar de vestiging (geldt alleen voor preventieve acties);

· kosten i.v.m. het Arbeidsomstandighedenbesluit;

· verzekeringskosten.
· eventuele kosten voor het aanpassen van materieel (zie par. 4.1)

· kosten voor E-facturatie

6.2.3
TBS uren

Onder TBS uren wordt verstaan de uren dat een opdrachtnemer op afroep zijn materieel ter beschikking stelt om een gladheidbestrijdingactie te verrichten of andere werkzaamheden op een vestiging uit te voeren. De opdrachtnemer krijgt per uur een vergoeding per ingezet voertuig met een minimum van 2 uur, plus 1 uur reistijd voor terugreis. Uren worden afgerond naar kwartieren in het voordeel van de opdrachtnemer. Op basis van TBS uren zullen de volgende werkzaamheden met de opdrachtnemer worden verrekend:

· beschikbaar stellen materieel t.b.v. de vlootschouw, ombouwen, onderhoud en/of storingen;
· curatieve strooiacties;
· het plaatselijk strooien van gladde plekken of kunstwerken in een gebied;
· opruimwerkzaamheden op de vestiging t.b.v. de gladheidbestrijding;
· verplaatsen of transporteren van gladheidbestrijdingmaterieel en dooimiddelen.
6.2.4  
Bonus en Kortingen 

Algemeen

Kortingen zullen door de opdrachtgever in alle redelijkheid en billijkheid worden toegepast. Weersomstandigheden, calamiteiten en dergelijke die tot vertraging leiden, zullen in acht worden genomen bij de beoordeling van de korting. Indien er andere gegronde redenen zijn waarom niet of te laat aan de oproep gehoor gegeven kan worden zal de opdrachtgever deze mee nemen in de overweging van het wel of niet toepassen van de korting. 

De opdrachtgever gaat er in principe van uit dat de opdrachtnemer altijd de verantwoordelijkheid zal nemen en gehoor zal geven aan een oproep voor een gladheidbestrijdingactie. 

Bonus

1. Per perceel zal er aan de opdrachtnemer per gladheidseizoen een bonus worden uitgekeerd ter waarde van € 500,- indien: 

· hij gedurende het gehele gladheidseizoen alle oproepen tijdig is nagekomen; én 

· hij al de acties binnen de gestelde normtijd heeft volbracht; én

· hij aan alle overige gestelde kwaliteitseisen heeft voldaan; én
· het personeel gedurende het gehele seizoen alle veiligheidseisen heeft nageleefd. 

2.
Per in te zetten voertuig waar reeds de aanpassingen zijn uitgevoerd en geen verdere aanpassingen meer aan gedaan hoeven te worden om een strooier en een ploeg te laten functioneren zal een bonus van € 1.000,- eenmalig bij de start van de overeenkomst uitgekeerd worden.
3.
De opdrachtgever hecht belang aan duurzaam ondernemen. Per perceel zal er daarom aan de opdrachtnemer per gladheidseizoen een duurzaamheidbonus worden uitgekeerd ter waarde van € 450,- indien; 

· De bij de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuig voldoet aan de Euro VI-norm (zware voertuigen vanaf 3.500 kg).Het in te zetten voertuig voor de hoofdrijbaan percelen voldoet aan de Euro VI norm. Indien de opdrachtnemer gedurende de contractperiode de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen vervangt of voertuigen inzet aanvullend op het reeds bestaande wagenpark, voldoen deze voertuigen ook aan dit criterium.

Toelichting
Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen zijn o.a. te vinden op https://www.dieselnet.com/standards/#eu en http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm
Verificatie
De inschrijver kan worden gevraagd om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder andere de Euronorm per type voertuig af te leiden. Via de RDW website kan door het kenteken in te voeren van het ingezette voertuig onder andere ook de Euronorm worden achterhaald.

Verificatie 
Het in te zetten voertuig voor de wiellader percelen is voorzien van een roetfilter die op de VERT-lijst of HD-lijst (indien gesloten filter) staat 

4. 
De opdrachtgever hecht belang aan duurzaam ondernemen. Per perceel zal er daarom aan de opdrachtnemer per gladheidseizoen een duurzaamheidbonus worden uitgekeerd ter waarde van € 450,- indien; 
· Het voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuig geschikt is voor het rijden op één van de onderstaande alternatieve brandstoffen of aandrijving:
	
	Brandstof/aandrijving

	Alternatieve brandstoffen
	CNG/LNG

	Alternatieve brandstoffen
	Biobrandstoffen (conform NTA8080)

	Alternatieve brandstoffen
	Groengas (BNG/LBG)

	Zero-emissie voertuigen
	Waterstof

	Zero-emissie voertuigen
	Elektrisch

	Plug-in hybrides
	Benzine-elektrisch/diesel-elektrisch


Toelichting
Het gunningscriterium kan zo worden ingericht dat alleen het aanvangsjaar wordt beschouwd.
De inschrijver kan ook de keuze worden gelaten op welk moment hij een bepaald type voertuig gaat inzetten door voor verschillende contractjaren een invoerveld op te nemen (zie tabel).
De verantwoordelijkheid van het aan kunnen tonen van de inzet van de aangeboden voertuigen ligt bij de inschrijver. De opdrachtgever moet de mogelijkheid krijgen om dit steekproefsgewijs te kunnen toetsen, bijvoorbeeld via toegang tot het fleet management systeem van de inschrijver.

Verificatie
De inschrijver kan worden gevraagd om deze eigenschappen te specificeren in de te verstrekken technische gegevens van het voertuig. Via de RDW website kan door het kenteken in te voeren van het ingezette voertuig onder andere ook de aandrijvingsvorm worden achterhaald.

Kortingen

1. Indien het materieel, ten behoeve van de hoofdrijbaan percelen en fietspad percelen, van de opdrachtnemer niet binnen 1 uur na de oproeptijd op de vestiging aanwezig is en klaar staat om geladen te worden krijgt de opdrachtnemer per perceel per keer een korting van € 150,- op zijn aanneemsom.

2. Indien het materieel inclusief bediening ten behoeve van de wiellader percelen niet binnen 45 minuten na de oproeptijd op de vestiging aanwezig is en klaar staat om te laden, krijgt de opdrachtnemer per perceel per keer een korting toegepast van € 150,- per half uur tot een maximum van € 1.500,-. 
3. Indien het telefoonnummer dat de opdrachtnemer heeft vermeld niet bereikbaar is voor de coördinator op de vestiging, wordt per geval een korting toegepast van EUR € 300,-. 

4. Wanneer de Opdrachtnemer een oproep niet nakomt of meer dan anderhalf uur te laat is wordt er per perceel een korting toegepast van € 300,-.

5. Deze kortingen gelden ook in het geval er niet direct hoeft te worden begonnen met een preventieve strooiactie maar dat de opdrachtnemer op later tijdstip arriveert op de vestiging dan de vooraf met de coördinator op de vestiging afgesproken tijd.

6. Het staat de opdrachtgever vrij, indien de opdrachtnemer een oproep niet nakomt, de werkzaamheden door derden te laten verrichten. Alle door de opdrachtgever gemaakte kosten worden in dat geval verhaald op de opdrachtnemer.

7. Geen korting wordt opgelegd in die gevallen waarin de opdrachtgever de omstandigheden aanmerkt als overmacht waarbij een preventieve strooiactie langer duurt dan 4,5 uur op de hoofdrijbaan -en fietspadpercelen. 
8. Na de constatering door de directie (en/of de door haar aangewezen personen) van het niet goed of verkeerd strooien, wordt een korting toegepast van € 300, - per voertuig per keer. Tevens is in dit geval de opdrachtnemer gehouden om de betreffende strooiroute (of op aanwijzing van de directie het betreffende gedeelte van de strooiroute) opnieuw te strooien op eigen kosten. 

Het staat de opdrachtgever vrij om bij het niet goed of verkeerd strooien van de opdrachtnemer de werkzaamheden door derden te laten verrichten, indien de opdrachtnemer niet opnieuw de betreffende strooiroute strooit op eigen kosten. Deze kosten worden verhaald op de opdrachtnemer.

9. De in dit artikel genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 

6.2.5
Prijsherziening

De in Inschrijfformulier deel 3 door inschrijver geoffreerde tarieven staan vast voor de duur van één jaar, in ieder geval tot 1 september 2020. Na deze datum zullen de prijzen jaarlijks door de opdrachtgever worden aangepast, op basis van het Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport; 4941 Goederenvervoer over de weg (1e kwartaal 2015=100). 

De volgende formule zal door opdrachtgever worden gehanteerd:

Pn = PO x (Mn/Mo) 

In deze formule betekenen:

Pn = Prijs nieuw

Po = Prijs oud: hiervoor wordt de inschrijfprijs van 2019 gehanteerd
Mn = Indexcijfer nieuw: conform het voorlopig eerst gepubliceerde indexcijfer 2e kwartaal van het lopend jaar waarop de prijsherziening van toepassing is;

Mo = Indexcijfer oud: als peildatum voor een mogelijke prijsverhoging wordt het gepubliceerde indexcijfer 2e kwartaal van het jaar van de ingangsdatum van de raamovereenkomst gehanteerd, dus van het 2e kwartaal 2019.
6.2.6 
Eventuele aanpassingen routes

Jaarlijks kunnen er aanpassingen in de routes worden aangebracht, door veranderingen in het wegennet. In het geval dat het aantal kilometer van de strooiroute met 10% of meer wijzigt, zal samen met de directie worden onderzocht of dit binnen de daarvoor geldende normtijd mogelijk is en of er prijsherziening moet plaatsvinden. Indien er een extra route moet worden gecreëerd (extra strooier en daardoor ook een extra voertuig), zal bij de dan gecontracteerde opdrachtnemers een offerte worden gevraagd voor deze nieuwe route. Het dan af te sluiten contract heeft dezelfde eindtijd als het onderhavige contract. 
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Bijlage 1-A: Overzicht Wegennet provincie Flevoland


[image: image1.emf]Bijlage 1-A  Overzicht wegennet provincie Flevoland - te strooien percelen.pdf



Bijlage 1-B: Overzicht percelenlijst per vestiging
 
Steunpunt Zuid / Stichtse Brug   (inclusief globale totale weglengtes en geschatte strooitijd per strooiroute en bijzonderheden per strooiroute)      
	Perceel

nummer
	Route
	Type route
	Route nummer
	Totale

routelengte
	Geschatte strooitijd*
	Hoeveelheid

zout* 

	1
	Perceel 1 - HRB deel N305/N706/N705
	Preventief Hoofdrijbaan
	81
	111,4 km
	02:01 uur
	2,5 m3

	2
	Perceel 2 - HRB deel N702/N703/N701
	Preventief Hoofdrijbaan
	82
	121,8 km
	02:12 uur
	2,6 m3

	3
	Perceel 3 - HRB deel N702/N701
	Preventief Hoofdrijbaan
	83
	121,5 km
	02:14 uur
	2,1 m3

	4
	Perceel 4 - HRB deel N301/N704/N705
	Preventief Hoofdrijbaan
	84
	123,6 km
	02:06 uur
	2,3 m3

	5
	Perceel 5 - HRB deel N305/N302/N706/Larserpad
	Preventief Hoofdrijbaan
	85
	126,4 km
	02:16 uur
	2,4 m3

	6
	Perceel 6 - HRB deel N704/N305/N705/N707
	Preventief Hoofdrijbaan
	86
	98,4 km
	01:49 uur
	2,3 m3

	7
	Perceel 7 - FP deel N704/N705/
	Fietspad preventief
	57
	45,4 km
	01:35 uur 
	0,8 m3

	8
	Perceel 8 - FP deel N705/N707/Ganzenpad
	Fietspad preventief
	56
	82,8 km
	02:15 uur
	0,9 m3

	9
	Perceel 9 - FP deel N706
	Fietspad preventief
	55
	61,2 km
	01:44 uur 
	0,7 m3

	10
	Perceel 10 - FP N701
	Fietspad preventief
	54
	99,4 km
	02:15 uur
	0,5 m3

	11
	Wiellader - Zuid
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	12
	Curatief A1 - Zuid
	Curatief A Hoofdrijbaan
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	13
	Curatief A2 - Zuid
	Curatief A Hoofdrijbaan
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	14
	Curatief B1 - Zuid
	Curatief B Hoofdrijbaan
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	15
	Curatief B2 - Zuid
	Curatief B Hoofdrijbaan
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	16
	TBS Schoonmaak - Zuid
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.


Steunpunt Oost / Dronten (inclusief globale totale weglengtes en geschatte strooitijd per strooiroute en bijzonderheden per strooiroute)
	Perceel

nummer
	Route
	Type route
	Route nummer
	Totale

routelengte
	Geschatte strooitijd*
	Hoeveelheid

zout* 

	17
	Perceel 17 - HRB deel N307
	Preventief Hoofdrijbaan
	73
	112,7 km
	02:09 uur
	2,7 m3

	18
	Perceel 18 - HRB deel N302/N727/N305/Rietweg
	Preventief Hoofdrijbaan
	72
	120,0 km
	02:12 uur
	2,5 m3

	19
	Perceel 19 - HRB deel N309/N709/N708/N306
	Preventief Hoofdrijbaan
	71
	125,4 km
	02:22 uur
	3,1 m3

	20
	Perceel 20 - HRB deel N307/N711/N305/N306
	Preventief Hoofdrijbaan
	70
	140,7 km
	02:41 uur
	2,9 m3

	21
	Perceel 21 - HRB deel N305/N309/N710/Rietweg
	Preventief Hoofdrijbaan
	75
	134,4 km
	02:26 uur
	3,4 m3

	22
	Perceel 22 - HRB deel N711/N710/N720/N307
	Preventief Hoofdrijbaan
	74
	125,6 km
	02:09 uur
	3,2 m3

	23
	Perceel 23 - FP deel N309/ N727/  N710/ Rietweg
	Fietspad preventief
	59
	67,8 km
	02:06 uur
	0,7 m3

	24
	Perceel 24 - FP deel N709/ N306/ N708/N711
	Fietspad preventief
	63
	61,2 km
	01:47 uur
	0,7 m3

	25
	Perceel 25 - FP deel N309/ N306/ N307
	Fietspad preventief
	52
	63,7 km
	02:05 uur
	0,9 m3

	26
	Perceel 26 - FP deel N711/ N720/ N710/ N307
	Fietspad preventief
	61
	48,8 km
	01:26 uur
	0,6 m3

	27
	Perceel 27 - FP deel N711/ N305/N307
	Fietspad preventief
	60
	54,3 km
	01:55 uur
	1,0 m3

	28
	Perceel 28 - FP deel N309/ N710/ N305/ Rietweg
	Fietspad preventief
	58
	53,6 km
	01:50 uur
	0,8 m3

	29
	Wiellader - Oost
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	30
	Curatief A1 - Oost
	Curatief A Hoofdrijbaan
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	31
	Curatief B1 -Oost
	Curatief B Hoofdrijbaan
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	32
	Curatief B2 - Oost
	Curatief B Hoofdrijbaan
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	33
	TBS Schoonmaak - Oost
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.


* Aan deze geschatte strooitijd en hoeveelheid zout kunnen geen rechten worden ontleend.

Steunpunt Noord / Emmeloord (inclusief globale totale weglengtes en geschatte strooitijd per strooiroute en bijzonderheden per strooiroute)
	Perceel

nummer
	Route
	Type route
	Route nummer
	Totale

routelengte
	Geschatte strooitijd*
	Hoeveelheid

zout 

	34
	Perceel 34 - HRB NOP 1-4
	Preventief Hoofdrijbaan
	40
	100,5 km
	02:04 uur
	2,6 m3

	35
	Perceel 35 - HRB NOP 2-4
	Preventief Hoofdrijbaan
	41
	98,9 km
	01:56 uur
	2,6 m3

	36
	Perceel 36 - HRB NOP 4-4
	Preventief Hoofdrijbaan
	42
	97,9 km
	01:55 uur
	2,3 m3

	37
	Perceel 37 - HRB NOP 3-4
	Preventief Hoofdrijbaan
	43
	87,7 km
	01:51 uur
	2,3 m3

	38
	Perceel 38 - FP Noord 5-5
	Fietspad preventief
	49
	57,9 km
	02:01 uur
	0,8 m3

	39
	Perceel 39 - FP Noord 4-5
	Fietspad preventief
	50
	61,2 km
	02:03 uur
	0,9 m3

	40
	Perceel 40 - FP Noord 3-5
	Fietspad preventief
	51
	51,1 km
	01:58 uur
	0,9 m3

	41
	Perceel 41 - FP Noord 2-5
	Fietspad preventief
	52
	61,5 km
	02:08 uur
	0,9 m3

	42
	Perceel 42 - FP Noord 1-5
	Fietspad preventief
	53
	48,4 km
	01:52 uur
	0,9 m3

	43
	Wiellader – Noord
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	44
	Curatief A1 – Noord
	Curatief A Hoofdrijbaan
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	45
	Curatief A2 – Noord
	Curatief A Hoofdrijbaan
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.

	46
	TBS Schoonmaak - Noord
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.
	n.v.t.



* Aan deze geschatte strooitijd en hoeveelheid zout kunnen geen rechten worden ontleend.

Bijlage 1-C: Eisen beschikbaar (stellen) materieel

1. Eisen en voorzieningen, inclusief bediening, gesteld aan een vrachtauto voor grote strooiers (hoofdrijbaan) zowel voor preventief als curatief 

1. Het laadvermogen van de in te zetten vrachtauto dient minimaal 12.000 kg en maximaal 20.000 kg te bedragen voor een strooier met een trechterinhoud van 5 tot 7 m³. 
2. De hoogte van de laadvloer dient minimaal 1350 mm (beladen toestand) en maximaal 1750mm (onbeladen toestand) te bedragen t.o.v. het wegdek.

3. De laadbak van de vrachtauto dient vlak te zijn. Een laadbak met een rond aflopende laadvloer is niet toegestaan.

4. De vrachtauto moet beschikken over een laadbak met de volgende inwendige maatvoeringen; De  lengte moet minimaal 4,50 meter zijn bij een 5 m³  strooier en 5,70 meter bij een 7 m³ strooier. De breedte moet minimaal 2,10 meter zijn. De hoogte van de laadvloer moet minimaal 1,35 meter en maximaal 1,75 meter zijn.

5. De ‘achteroverbouw’ van de vrachtauto (het hart van de achterste as tot het einde van de laadbak) mag minimaal 900 mm en maximaal 1950 mm bedragen. Dit in verband met de aandrijving door het Rotopower-systeem. 

6. Er dient een verlichtingsstopcontact voor de verlichting van de strooier aan de achterkant van het voertuig aanwezig te zijn.

7. Aan het eind van elk strooiseizoen dient de Rotopower-pot op het betreffende vestiging te worden ingeleverd. Het verdeelkastje tussen de 5-polige bedieningsstekker en de bedieningskast, welke behoort bij de strooier, dient na elke strooiactie te worden ingeleverd op de vestiging.

8. De vrachtauto dient voorzien te zijn van een voedingsspanning van 24 Volt.

9. De vrachtauto dient een vangmuil koppeling te hebben met bevestigingsmogelijkheid voor een ketting.

10. De vrachtauto dient een 5-polige aansluiting in de cabine te hebben voor de aansluiting van de strooimachine.

11. De vrachtauto dient een Rotopower-adapter, inclusief afdekplaat ten behoeve van de aandrijving, te hebben.

12. De vrachtauto dient een montagesteun voor de bedieningskast te hebben;

13. De vrachtauto dient een cabinedoorvoer te hebben ten behoeve van de stroomaansluiting en aansturing van de strooier.
14. De vrachtauto moet beschikken over een voorziening aan de voorzijde van het voertuig voor het bevestigen van de sneeuwploeg met een werkbreedte groter dan 2,10 meter. Deze genormaliseerde voorbouwplaat moet voldoen aan de DIN 76060 norm en moet zodanig zijn verbonden met het chassis van het voertuig dat de optredende krachten tijdens het belasten van de sneeuwploeg zijn gewaarborgd.

15. Aan de voorzijde van het voertuig, ter hoogte van de Dinplaat, moet een 2 polige stekker zijn aangebracht voor de bediening van de sneeuwploeg.

16. Trailers en voertuigen met meer dan 4-assen zijn niet toegestaan in verband met wendbaarheid en te maken verkeersbewegingen.

17. De vrachtauto dient een functionerende oranje zwaailamp te hebben.

18. De vrachtauto dient mobiel bereikbaar te zijn, zodat de chauffeur tijdens de strooiactie telefonisch bereiken is. De opdrachtnemer stelt de directie, voor aanvang van het strooiseizoen, in kennis van het juiste telefoonnummer bij het juiste voertuig. 
19. Het voertuig moet voorzien zijn van akoestisch achteruitrijdsignaal.
2. 
Eisen en voorzieningen van bedrijfsvoertuigen, inclusief de bediening ten behoeve van de fietspadstrooier 
en de sneeuwploeg

1. Het bedrijfsvoertuig moet voorzien zijn van winterbanden.
2. De voertuigbreedte van het bedrijfsvoertuig mag maximaal 2,10 meter bedragen.
3. De spoorbreedte van het bedrijfsvoertuig mag maximaal 1,70 meter bedragen.
4. De lengte van de laadbak moet minimaal 300 cm en mag maximaal 330 cm zijn.

5. De breedte van de laadbak moet minimaal 170 cm en mag maximaal 210 cm zijn.

6. De achterover hang mag niet meer dan 145 cm bedragen. (dit is de afstand tussen hart v.d. achteras en achterzijde laadbak).
7. Het laadvermogen van het bedrijfsvoertuig dient minimaal 3500 kg te zijn.

8. Het bedrijfsvoertuig dient een montagesteun voor de bedieningskast te hebben.

9. Het bedrijfsvoertuig dient een cabinedoorvoer te hebben ten behoeve van de stroomaansluiting en aansturing van de strooier.

10. Het bedrijfsvoertuig moet beschikken over een voorziening aan de voorzijde van het voertuig voor het bevestigen van de sneeuwploeg met een werkbreedte groter dan 1,50 meter. Deze genormaliseerde voorbouwplaat moet voldoen aan “SN”- 0 plaat en moet zodanig zijn verbonden met het chassis van het voertuig dat optredende krachten tijdens het belasten van de sneeuwploeg zijn gewaarborgd.

11. Aan de voorzijde van het bedrijfsvoertuig (ter hoogte van de Dinplaat) moet een 2-polige  stekker (type Nato) zijn aangebracht voor de bediening van de sneeuwploeg.

12. De voertuigen dienen een functionerende oranje zwaailamp te hebben.
13. De voertuigen dienen een eigen mobiele telefoon te hebben waarop de chauffeur tijdens de strooiactie te bereiken is. De opdrachtnemer stelt de directie, voor aanvang van het strooiseizoen, in kennis van het juiste telefoonnummer bij het juiste voertuig. 

14. Het voertuig moet voorzien zijn van akoestisch achteruitrijdsignaal.


NB: Er mag niet met tractoren worden gestrooid!!


De maximale doorrijhoogte bij fietstunnels is 2,40 meter. Hiermee dient u rekening te houden met het aan te bieden voertuig. 
3.  Eisen en voorzieningen van wiellader

1. De wiellader moet geschikt zijn voor het laden van zoutstrooiers met een inhoud van minimaal 0.8 tot maximaal 7 m3. 

2. De wiellader moet beschikken over een bak ≤ 1,2 m breed voor het laden van fietspadstrooiers en pekelmenger en een bak van circa 2 m breed voor het laden van grote strooiers. Tevens dient de wiellader voorzien te zijn van een snel wisselsysteem voor deze bakken. 
3. De wiellader moet minimaal een hoogte kunnen bereiken van 3,50 meter. Dit is gemeten van de grond tot de onderkant van de gekiepte bak.
4. De wiellader moet voorzien zijn van goed gekeurde hijskettingen en hijsbanden.
5. De wiellader moet de zouttrechter van de pekelmenger gevuld houden met zout, dit met de kleine bak, bak kleiner dan 1,2 m3.
6. De wiellader beschikt over een akoestisch achteruitrijsignaal. 

Bijlage 1-D: Uitvoering signaalkleding bij gladheidsbestrijding in Flevoland


Deze is als separate bijlage te downloaden op www.Tenderned.nl
Eisen aan zichtbaarheidskleding NEN-EN-ISO 20471-2013 en CROW publicatie 515 (behorende bij 96b)

Bijlage 1-E: concept V&G Plan opdrachtgever
	Veiligheids- en gezondheidsgevaren voorvloeiend uit de uitvoering van gladheidsbestrijding

	Omgevingsfactor
	Activiteit
	Risico
	Risico-oorzaak
	Suggesties facultatief

	Materieel
	Koppelen en ontkoppelen van fietspadstrooiers en vrachtwagenstrooiers aan rijdend materieel
	Knelgevaar, stootgevaar
	Bij koppelen van materieel kan knelgevaar optreden als een persoon probeert bijsturing te doen.
	Het geven bij bijsturing dient het koppelen op afstand plaats te vinden. Er mag niet aan de klemplaat worden gekomen dan wel met fors geweld het materiaal te richten.

	Veiligheid
	Gladheidbestrijdende werkzaamheden
	Diverse gevaren
	Onvoldoende kennis van V&G risico’s
	Verplicht volgend cursus gladheidsbestrijding zoals in bestek genoemd.

	Zichtbaarheid
	Werkzaamheden op steunpunt en daarbuiten
	Aanrijding
	Slechte herkenbaarheid 
	Er dient altijd een RWS-reflecterende jas te worden gedragen, ook op het steunpunt en daarbuiten (Bestekseis)

	Gladheid
	Werkzaamheden op vestiging en daarbuiten
	Vallen
	Opvriezen van natte wegdelen
	Voor aanvang werkzaamheden strooien steunpunt, dragen van veiligheidsschoenen/S2

	Helm
	Plaatsen strooiers op vrachtwagens 
	Stootgevaar
	Stoten met hoofd aan de strooier
	Er dient bij het koppelen van een strooier aan de vrachtwagen en bij het betreden van de ruimte onder de op poten staande strooier altijd een helm te worden gedragen.

	Natriumchloride
	Vullen van materieel
	Irritatie van de huid
	Niet dragen van overzetbril, beschermende handschoenen en werkkleding. Slechte hygiëne.  
	Bij werkzaamheden met natriumchloride:
a. vullen van strooiers
b. Koppelen van slangen
c. Reinigen materieel etc. 

is verhogend risico aanwezig blootstelling aan natriumchloride. Verplicht: veiligheids-handschoenen/ overzetbril / zoutbestendige werkkleding te dragen (klasse TJ)


Bijlage 1-F: Strooi- en normtijden

	Categorie


	Hoofd-

rijbaan
of
fietspad
	Maximum-snelheid (km/h)
	Kenmerken
	Prioriteit
	Gladheid door

bevriezing
	Gladheid door

condensatie
	Gladheid door

neerslag

	Regionale stroomweg
	Hoofdrijbaan
	100 / 80 / 70
	autoweg, vluchtvoorzieningen, fysieke rijbaanscheiding, doorgetrokken kantmarkering, ongelijkvloerse kruisingen
	hoog
	preventief
	preventief
	preventief en curatief
(3 uur)*

	Gebieds-

Ontsluitingsweg
	Hoofdrijbaan
	80 / 70 / 50
	2x1 rijstroken, rijbaanscheiding, gelijkvloerse kruisingen, onderbroken kantmarkering, doorgetrokken dubbele asmarkering
	hoog
	preventief
	preventief
	preventief en curatief

(3 uur)*

	Vrijliggend fietspad /

parallelweg
	Fietspad /
parallelweg
	       40
60 / 70 / 80
	Vrijliggend fietspad /

Vrijliggend parallelweg
	hoog
	preventief
	preventief
	preventief en curatief

(5 uur)*


* Tussen haakjes zijn de richttijden genoemd voor preventieve strooiacties. De richttijd beslaat de tijd tussen het moment van besluit tot strooien
en het strooien van de laatste vierkante meters van een strooiroute. 
Bijlage 1-G: Beschikking Vrijstelling verrichten ten behoeve van de gladheidbestrijding in Nederland 
Deze is als separate bijlage te downloaden op www.Tenderned.nl
* Aan deze geschatte strooitijd en hoeveelheden zout kunnen geen rechten worden ontleend.
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