BIJLAGE 01 - Aanvullende productspecificaties DTM provincie Utrecht
1.1 Algemeen
De provincie heeft naast de basiseisen van Rijkswaterstaat voor DTM’s (https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/werkwijzen/werkwijze-in-gww/data-eisen-rijkswaterstaatcontracten/nul-dtm.aspx) ook nog een aanvullende lijst van objecten die ingewonnen moeten worden bij een DTM. Deze lijst kan de provincie desgewenst nog uitbreiden wanneer er nieuwe wensen onstaan. 
1.2 Meeteisen voor DTM
Voor het inmeten zijn verschillende mogelijkheden die afhankelijk zijn van het gebruik van DTM’s. Soms is een grote precisie van belang zoals omschreven in bijlage 02; bij andere DTM’s kan een precisie van de RTK-GPS voldoende zijn. De provincie stemt voorafgaand aan een DTM-uitvraag af met de opdrachtnemer welke meeteisen gehanteerd moeten worden.    
1.3 Lijst met aanvullende objecten  
	ONDERWERP
	OMSCHRIJVING

	BOUW
	Hoofdgebouw (wonen/werken)

	
	Bijgebouw (schuur,garage,enz.)

	
	Kas, Silo, Basin/bezinkbak RWZI

	
	Tussenmuur

	
	Luifels, dakrand

	
	Htn. Bijgebouwen

	KUNSTWERK
	Kunstwerk (viaduct, brug, stuw, geluidsscherm, zwembad, trap (niet bebouwing)

	WEGEN
	Kant verharding, bet.plaat, Asfalt, klinkers, tegels , beton, groensteen, groenmatten 

	
	Half- of onverharde paden puin, grind, zand  > 1.50m.

	
	Knik in verharding van Plateau, gelijke verharding

	
	Pad verhard < 1.50m.
Uitsparing rond lp,vb,ab op eilanden

	
	Pad onverhard < 1.50m.

	
	Goot

	
	Bovenkant geleideblokken, -band 
(zoals b.v. Gobi en RWS)

	
	Band

	
	Plantgat of zaagsnede

	
	Functiescheiding (busbaan, kleur rwp), 
zelfde verh.soort

	MARK
	Stopstrepen

	
	Kantstrepen, Asstrepen, Deelstrepen

	
	Markering-symbolen

	
	Weg Reflectoren, zie voor lijst markering overzicht.

	WATER
	Kant water 

	
	Walbescherming

	
	Kademuur

	
	Steiger

	
	Greppel of sloot < 1.00m

	TALUD
	Insteeksloot (bovenkant talud) >1.00m

	
	Taludlijnen (geen insteeksloot)

	LEIDING
	Duiker  (TCarto bepaald wel/niet GBKN)

	
	Duiker aanzet (TCarto bepaald wel/niet GBKN)

	
	Fauna duiker

	
	Hoogspanningsmast (buitenom meten) Lijn tussen spanningspalen.

	
	Persl.Riolering    lt=PERSL

	
ONDERW
	OMSCHR

	TERREIN SCHEIDING
	Muur. 

	
	Draaihek ,slagboom,schuifhek;

	
	Raster

	
	Haag

	
	Raster/haag

	
	Schutting

	
	Fauna raster

	
	Groenafsch. (bos/grl-str/wld-enz.)

	
	Overige afscheidingen

	INFRA-VERKEER
	Vangrail/geleiderail/(palen meten)

	
	Palenrij van b.v. hout of beton als verkeersmaatregel

	
	Lijn tussen ANWB, ab, vb palen

	
	Uitlegger/portaal verkeerslichten

	
	Schrikhek

	
	Detectielussen verkeersteller

	SPOOR
	Spoorrail (1x meten / offset)

	
	As Spoor (lt = spoor)

	
 GRENS
	Grensbuis

	
	Provincie Grenssteen

	
	Rijks Grenssteen

	LEIDING
	Communicatie Mast

	
	Antenne

	
	Ontluchtingspijp

	
	Peilbuis

	
	Debietmeter

	
	KathodischeBescherming

	
	Peilschaal

	
	Laag/hoog spanningspaal

	
	Schakelkast algemeen/onbekend

	
	Schakelkast electra

	
	Schakelkast riool

	
	Schakelkast gas

	
	Schakelkast verlichting

	
	Centraal antenne systeem

	
	Brandstofpomp

	
	Afsluiter water, waterput

	
	Brandkraan

	
	Afsluiter motorbrandstof

	
	Afsluiter gas

	
	Afsluiter algemeen

	
	Drinkbak

	
	Verklikker communicatie (KPN, UPC)

	
	Verklikker gas/water/spanning/enz.

	
	Zinkerbord

	
	Inspectie rioolput, pompput

	
	Kolk

	
	Telefooncel

	
	Gladheidmelder

	
	Hogedrukspuit

	
	Lucht

	
	Pomp

	
	Stofzuiger

	
	Windmolen

	MEUBILAIR
	Steen/ijzer/beton/hout paal

	
	Meerpaal

	
	Monument

	
	Parkeermeter

	
	Betaalautomaat

	
	Aanduidingbord (reclame, straatn,infobord)

	
	Prullenbak, afvalbak

	
	Blikvanger (zie beschrijving)

	
	Glasbak

	
	Postbus

	
	Vlaggenmast

	
	Faunapoort

	
	Fietsklem (ook met toevoeging 2x t/m 12x)

	
	Intercom

	
	Keycardreader

	
	Klok

	
	Kunst

	
	Muskusrattenval

	
	Obstakel (parkeer en overrijd belemmering)

	
	Sirene

	
	Slagboom

	
	Speeltoestel

	
	Spiegel

	
	Zand

	
	Zout

	
	Abri (zie beschrijving)

	GROEN
	Struik

	
	Boom

	
	Stamdiameter

	
	Grote van kroon projectie

	
	Vruchtboom

	INFRA
	Schakelkastverkeersregelinstallatie

	
	Lantaarnpaal/lichtmast

	
	Lamp (ook met toevoeging 2x t/m 12x)

	
	Radardetectiepaal (beweging detectie)

	
	Kilometerpaal (evt. + snelheidsbeperking)

	
	Overweg installatie

	
	Verkeersbord

	
	Verkeersbord met verlichting

	
	Bushalte

	
	Plaatsnaam

	
	Flitspaal

	
	Verkeerslicht

	
	ANWB met verlichting

	
	ANWB met verlichting op meer palen

	
	ANWB zonder verlichting

	
	ANWB zonder verlichting op meer palen

	
	Drukknop verkeerslichten

	
	Balise

	
	Rijbaangeleider

	
	Rijbaangeleider met verlichting

	
	Dyn.. Route Info Paneel

	
	Dyn. Reizigers Info Systeem

	
	Kast Snelheidsmeter

	
	Praatpaal

	
	Roodlicht camera

	
	Televisie camera

	
	Verkeersteller (OM)

	
	Verkeersteller (provinciaal)

	
	Zonnepaneel




