<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<raw.bestek xsi:noNamespaceSchemaLocation="RAWSX.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <raw.opmaak>
    <lettertype>Arial</lettertype>
    <lettergrootte>9</lettergrootte>
    <lettergrootte.dl22>9</lettergrootte.dl22>
  </raw.opmaak>
  <raw.contractinfo tabposities="L125">
    <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
    <raw.xml.versie>1.9 15/04/2020</raw.xml.versie>
    <raw.bestek.nr>228627</raw.bestek.nr>
    <raw.bestek.omschrijving>Preventief- en correctief onderhoud drukriool 2021-2023</raw.bestek.omschrijving>
    <raw.contr.aangemaakt>2020-12-02</raw.contr.aangemaakt>
    <raw.contr.gewijzigd>2021-01-26</raw.contr.gewijzigd>
    <raw.code.licentiehouder>0123</raw.code.licentiehouder>
    <raw.reg.nr>127221</raw.reg.nr>
    <raw.reg.datum>1900-01-01</raw.reg.datum>
    <raw.overeenkomst.nr>0868</raw.overeenkomst.nr>
    <raw.ontgrendelcode>0984EFA80F7B10A58E918C6B41CE4C78</raw.ontgrendelcode>
  </raw.contractinfo>
  <dlx.koptekst>Bestek 228627 <br />Preventief en correctief onderhoud drukriool 2021-2022; gemeente Epe<br />Gemeente Epe, Afdeling Ruimte, eenheid Beheer</dlx.koptekst>
  <dlx.voor.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Bestek 228627 <br />Preventief en correctief onderhoud drukriool 2021-2022; gemeente Epe<br />Gemeente Epe, Afdeling Ruimte, eenheid Beheer</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte voor bestek</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L64;L144">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">
      </dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>GEMEENTE EPE<tab /><tab /><tab /><tab /></alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Afdeling Ruimte, team Beheer </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Marktplein 1 </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Postbus 600, 8160 AP EPE<tab /><tab /><tab /></alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>tel:  0578 67 87 87 </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>fax: 0578 67 87 88 </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Overeenkomst zaaknummer 228627 Preventief en correctief onderhoud drukriool 2021 - 2022</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Betreft een overeenkomst voor het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan drukriolering, gemalen en randvoorzieningen op diverse locaties in de gemeente Epe.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>datum:<tab />14 januari 2020</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>    Definitief bestek</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.voor.compleet>
  <dl1.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L245">
    <dlx.koptekst>Bestek 228627 <br />Preventief en correctief onderhoud drukriool 2021-2022; gemeente Epe<br />Gemeente Epe, Afdeling Ruimte, eenheid Beheer</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>1. Algemeen</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Opdrachtgever</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Bezoekadres:<tab />Marktplein 1, 8161 EE Epe </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Postadres:<tab />Postbus 600, 8160 AP Epe </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>tel:  <tab /><tab /><tab />0578 - 67 87 87 </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>fax: <tab /><tab /><tab />0578 - 67 87 88</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.</aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Directie</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>1. De directie zal worden gevoerd door of namens de afdeling Ruimte, eenheid Beheer, van de </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>    gemeente Epe. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>2. In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal de opdrachtgever bij opdracht van het werk één </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>    of meer personen aanwijzen om als directie op te treden.</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Voorbeeld:De directie zal worden gevoerd door  ......................Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.</aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Locatie</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties verspreid over de gemeente Epe. </alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.</aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Algemene beschrijving</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Het werk bestaat in hoofdzaak uit preventief en correctief onderhoud aan de drukriolering en diverse voorzieningen zoals beschreven in het bestek. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De aannemer verzekert de opdrachtgever van doelmatig onderhoud conform de vigerende versie van BRL-K14020 aan de aanwezige rioolgemalen, minigemalen voor drukriolering, randvoorzieningen (BBV) en de persleidingen vanaf de pompput tot aan het lozingspunt dat een goede en bedrijfsvaardige toestand van de in de overeenkomst benoemde installaties gerealiseerd blijft.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Naast het onderhoud is de aannemer gedurende de looptijd van het contract de Installatieverantwoordelijke in de zin van NEN 3140 voor de installaties. Het jaarlijks uitvoeren van NEN 3140 inspectie bij 25% van alle te onderhouden installaties.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De aannemer verwerkt de onderhoudsrapportages, de NEN 2140 Keuringen en de storingsafhandeling ter plekke bij het gemaal in het webbased onderhoudsmanagementsysteem @SSETS van de gemeente Epe van de firma InterAct.  </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Binnen de gemeente zijn de volgende voorzieningen aanwezig:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />25 <tab />rioolgemalen;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />1030 minigemalen;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />16 <tab />centrale verdeelkasten (CVK's)</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />4<tab />bergbezinkbassins (BBB's) </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />230 <tab />km persleiding</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />3<tab />regenmeters</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Het aangegeven areaal kan jaarlijks worden bijgesteld bijvoorbeeld ten gevolge van sloop of bouwen van woningen</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />het uitvoeren van periodiek (preventief) groot onderhoud aan drukriool units en gemalen;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />het verhelpen van storingen middels een storingsdienst;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />het uitvoeren van NEN 3140 keuringen;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />het opstellen en bijhouden van een beheer- en onderhoudsysteem.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Doelstellingen:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De gemeente Epe is op zoek naar een opdrachtnemer welke zich betrokken voelt bij de opdracht en zich inzet om de volgende doelstellingen te bereiken:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Het in stand houden van een bedrijfszeker drukrioleringssysteem;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Het beperken van overlast voor gebruikers c.q. bewoners door uitvoering van preventief onderhoud en adequaat oplossen van storingen;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Het verminderen van het aantal storingen;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Meedenken om verbeteringen in beheersproces en kostenbesparingen te realiseren;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Het preventief en correctief onderhoud aan de drukriolering en bijbehorende installaties wordt geheel uit besteed middels dit bestek. Hiermee wordt de opdrachtnemer van dit werk verantwoordelijk voor de werking van de drukriool units, gemalen en randvoorzieningen.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Veiligheid:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De medewerker welke gemalen en BBB's betreedt dient een gekalibreerde gas- zuurstofmeter bij zich te dragen en de richtlijnen voor veilig werken in riool op te volgen. Door de opdrachtgever wordt getoetst op het correct uitvoeren van de reinigingswerkzaamheden.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Per geconstateerde afwijking wordt een korting van € 500,-- per geval opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.Geen hoeveelheden opnemen.Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.</aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">05</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Tijdsbepaling</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf het moment van opdrachtverlening tot 31 december 2022. De overeenkomst kan vervolgens, bij wederzijds wel bevinden van opdrachtgever en opdrachtnemer, 2 keer met 1 jaar worden verlengd. Zie deel 3 artikel 01.02.05.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Het preventief onderhoud dient jaarlijks tussen 1 april en 1 oktober te worden uitgevoerd en afgerond. Vanwege de ingangsdatum van dit contract zal dit in 2021 niet haalbaar zijn.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Indien het preventief onderhoud buiten de overeengekomen en vastgestelde periode wordt uitgevoerd kan een korting van € 5.000,-- worden opgelegd per week overschrijding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="nee">06</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Onderhoudstermijn</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.</alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Als geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.</aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">07</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Kwaliteitsborging</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. </alinea.paragraaf>
        <aanwijzings.tekst>Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.        </aanwijzings.tekst>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L245">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">08</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Klachtenafhandeling</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De  opdrachtgever zal de uitvoering van de opdracht continu monitoren op een aantal zoals hieronder omschreven (niet- limitatieve) beoordelingspunten.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Deze beoordeling bepaalt mede of de opdracht goed uitgevoerd wordt. De beoordeling zal meewegen in de keus om de opdracht te verlengen.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>De beoordelingspunten zijn onder andere:</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Klachten met betrekking tot: </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Ongewenst gedrag of uitlatingen van personeel. </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Het aanbrengen van schade aan eigendommen van derden of opdrachtgever </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Het achterlaten van afval;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Het niet tijdig oplossen van een gemelde storing;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Het niet tijdig verwerken van gegevens in onderhoudsregistratie (@SSETS);</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Het onnodig vervangen van materialen / onderdelen;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Andere constatering door opdrachtgever bij her-inspectie;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Niet adequaat oplossen van storingen;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Uitvoeren van preventief onderhoud buiten vastgestelde periode en clusters;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Het onvoldoende reinigen van pompputten en gemalen;</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>-<tab />Het niet voldoen aan de bepalingen van de CROW 96b.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Indien een klacht naar oordeel van de opdrachtgever gegrond is en te wijten is aan de opdrachtnemer kan per klacht een korting van € 2.500,-- worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>Twee gegronde klachten binnen een half jaar leiden naast de opgelegde boetes tot een officiële waarschuwing. Bij vier of meer gegronde klachten binnen een half jaar, behoudt opdrachtgever zich het recht voor om het contract per direct of aan het einde van het contractjaar -zonder enige vergoeding- te beëindigen.</alinea.paragraaf>
        <alinea.paragraaf>
        </alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L64;L144">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">09</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Voertaal op het werk</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>De voertaal met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. De dagelijkse leiding van de aannemer op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dl1.compleet>
  <dl2.compleet>
    <dlx.deel.naam>2. Beschrijving</dlx.deel.naam>
    <dl21.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.koptekst>Bestek 228627 <br />Preventief en correctief onderhoud drukriool 2021-2022; gemeente Epe<br />Gemeente Epe, Afdeling Ruimte, eenheid Beheer</dlx.koptekst>
      <dlx.deel.naam>2.1. Algemene gegevens</dlx.deel.naam>
      <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Tekeningen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Bij dit bestek horen de volgende tekeningen:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>NAAM:<tab /><tab /><tab /><tab /><tab /><tab /><tab />NUMMER:<tab /><tab />DATUM:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>- BBV Zichtstede in Vassen</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>- BBV Zuukerweg in Epe</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>- BBV Albert Schweizerlaan in Epe</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>- BBL Kouwenaarspad in Vaassen</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>- BBV Stationsweg Emst</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Peilen en hoofdafmetingen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>N.v.t.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">03</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Kwaliteitsborging</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>1.<tab />Informeren aanwonenden voor start werkzaamheden middels een brief en overige weggebruikers</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="65">middels tijdelijke bebording.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.</aanwijzings.tekst>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145;L1194">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">04</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Bijlagen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>De volgende bijlagen behoren tot het bestek: </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />01 - <tab />Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />02 - <tab />Veiligheid- en Gezondheidsplan;</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />03 - <tab />BRL -K-14020</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />04 - <tab />Leverantielijst onderdelen</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />05 -<tab />Verklaring Technische en beroepsbekwaamheid<tab /></alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />06 - <tab />Informatie onderhoudsmanagementsysteem @SSETS<tab /></alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />07 - <tab />Adressenlijst pompputten, gemalen en kasten<tab /></alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>- <tab />07-a<tab />Clusterverdeling NEN 3140<tab /></alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />07-b<tab />Uitvoering moederkasten (A1) en dochterkasten (PSZ)<tab /></alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />08 -<tab />Model K</alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).</aanwijzings.tekst>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <aanwijzings.tekst>Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld:          -<tab />grondmechanische gegevens-<tab />waterstanden-<tab />schouwvoerend lichaam-<tab />op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten-<tab />enzovoort</aanwijzings.tekst>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L64;L144">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">05</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Algemene eisen en technische eisen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>-<tab />Alle percelen, bedrijven en woningen aan de wegen binnen het werk dienen te allen tijde bereikbaar te blijven voor hulpdiensten;</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />De bereikbaarheid van alle bedrijven, instellingen en bewoners ontsloten via het werk dient te allen tijde te voet gewaarborgd te blijven; </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />Bij werkzaamheden aan bijvoorbeeld doorlopende wegen moeten de achterliggende bewoners per brief geïnformeerd worden over het afsluiten van de weg (indien zij niet bereikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer en hulpdiensten);</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />De aannemer stelt een contactpersoon aan voor de coördinatie van de werkzaamheden binnen dit</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">bestek, ongeacht de aard van de werkzaamheden. Dit dient voor de gehele duur van het contract</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">dezelfde persoon te zijn;</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />De preventieve onderhoudswerkzaamheden worden aaneengesloten uitgevoerd en mag niet als 'vulwerk' worden gezien;</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>- <tab />Tot de opdracht behoren automatisch en zonder verrekening de benodigde wettelijke-, hygiënische- en Arbo technisch benodigde voorzieningen (persoonlijke bescherm- en hulpmiddelen, keten, toiletten etc.).</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />De contactpersoon van de opdrachtgever wordt wekelijks telefonisch of mondeling geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />De volgende situaties dienen direct aan de contactpersoon van de opdrachtgever gemeld te worden:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">-<tab />indien de werkzaamheden op enige dag wegens weersomstandigheden niet kunnen worden uitgevoerd;</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">-<tab />staking op de dag zelf;</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">-<tab />afwijkende zaken, die ernstige risico's voor het goed functioneren van de riolering tot gevolg hebben (bijvoorbeeld omvangrijke hoeveelheden uitkomend zand of grind);</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">-<tab />externe omstandigheden die stagnatie van werkzaamheden tot gevolg hebben;</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">-<tab />gevaarlijke (verkeers) situaties ten gevolge van gebreken aan te onderhouden installaties;</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>TECHNISCHE EISEN</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />Het (noodzakelijk) vervangen van pompen na afstemming met de directie direct tijdens het preventief onderhoud uitvoeren;</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />Advies pompvervanging maandelijks aan de directie aanleveren.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Kortingen:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>-<tab />Indien de aannemer de bovenstaande algemene eisen niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (zegge: vijf honderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">06</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Onderhoud management systeem @SSETS</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>De gemeente Epe beschikt over het onderhoudsmanagement systeem @SSETS van de firma InterAct. </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Alle werkzaamheden aan de installaties dient direct ter plaatse van het gemaal te worden vastgelegd in dit onderhoudsmanagement systeem.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Naast het reguliere onderhoud en de storingen moeten de NEN3140 keuringen en de inspecties volgens de BRL-K14020/01 ter plaatse ingevoerd worden. Hiermee zijn rapportages overbodig en is het systeem altijd up-to-date.</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Na aanbesteding verwerkt de opdrachtgever de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat en de leverantielijst onderdelen volgens bijlage 4 in het systeem. Bij inspectie en onderhoud moeten de uitgevoerde bestekshandelingen en gebruikte onderdelen ingevoerd worden. Hiermee zijn de onderhoudskosten per installatie opgenomen in het onderhoudsmanagementsysteem.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
      <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L64;L144">
        <dlx.paragraafnummer muteren="ja">07</dlx.paragraafnummer>
        <dlx.paragraafnaam muteren="ja">Adressen en contactpersonen</dlx.paragraafnaam>
        <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
          <alinea.paragraaf>Afdeling Ruimte, eenheid Beheer </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">Postbus 600</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">8160 AP Epe</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">Tel:<tab />0578 67 87 87</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">Bezoekadres: Marktplein 1, 8161 EE Epe</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Directie: </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">Zie par. 1.02 lid 2</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>Gemeentewerf:</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">Kweekweg 7</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">8161 PE Epe</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">Tel:<tab />0578 67 88 22</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">Contact persoon: Cees Krug (06 - 51 195 601)</alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf>
          </alinea.paragraaf>
          <alinea.paragraaf inspring="64">Bezoek op afspraak, s'middags gesloten.</alinea.paragraaf>
        </dlx.paragraaftekst>
      </dlx.paragraaf>
    </dl21.compleet>
    <dl22.compleet>
      <dlx.koptekst>Bestek 228627 <br />Preventief en correctief onderhoud drukriool 2021-2022; gemeente Epe<br />Gemeente Epe, Afdeling Ruimte, eenheid Beheer</dlx.koptekst>
      <dlx.deel.naam>2.2. Nadere beschrijving</dlx.deel.naam>
      <dl22.verkl.compleet uitbreiden="nee" tabposities="L65;L145">
        <dlx.koptekst>Bestek 228627 <br />Preventief en correctief onderhoud drukriool 2021-2022; gemeente Epe<br />Gemeente Epe, Afdeling Ruimte, eenheid Beheer</dlx.koptekst>
        <dlx.deel.naam>2.2. Verklaring</dlx.deel.naam>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">01</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Verklaring van de hierna volgende staat</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">02</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Kenmerk resultaatsverplichting</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">03</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Hoeveelheid ter inlichting</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.</alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>
            </alinea.paragraaf>
            <alinea.paragraaf>Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
        <dlx.paragraaf verwijderen="nee" tabposities="L65;L145">
          <dlx.paragraafnummer muteren="nee">04</dlx.paragraafnummer>
          <dlx.paragraafnaam muteren="nee">Grenzen van de situering</dlx.paragraafnaam>
          <dlx.paragraaftekst muteren="nee">
            <alinea.paragraaf>De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.</alinea.paragraaf>
          </dlx.paragraaftekst>
        </dlx.paragraaf>
      </dl22.verkl.compleet>
      <dl22.vsub.compleet>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>0</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Algemeen adminstratief</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Alle genoemde hoeveelheden resultaatsverplichtingen zijn hoeveelheden PER JAAR. <br />Alle op de stelpost te declareren bedragen moeten onderbouwd zijn in het pompmanagementsysteem  @SSETS zoals (gesteld in paragraaf 06 van deel 2.1 van het bestek) alvorens deze gefactureerd kunnen worden.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>01</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verkeersmaatregelen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft het toepassen van verkeersmaatregelen bij preventieve en curatieve (onderhouds)maatregelen en storingen aan (druk)gemalen en randvoorzieningen. </dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>010010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>01</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="01" vlgnr="03" />
                <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en storingen aan  (druk)gemalen grenzend aan erftoegangswegen(voornamelijk gemeentelijke wegen). Bij werkzaamheden nabij provinciale wegen dient afstemming met bevoegd gezag te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>NVI: Uitgangspunt is dat dit voor alle installaties nodig is; de tijdsduur is afhankelijk van de storing en uitvoeringswijze van de opdrachtnemer. Voor mogelijke storingen zie hoofdstuk 5.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken. <br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1201 (erftoegangswegen (ETW) bibeko en bubeko)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>010020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">keer</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">15</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>62</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>02</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>03</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="62" subwcat="02" vlgnr="03" />
                <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2014-12-11</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Ten behoeve van: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst> uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en storingen aan (druk)gemalen grenzend aan gebiedsontsluitingswegen (voornamelijk provinciale wegen).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afstemming van de werkzaamheden met bevoegd gezag dient in de post te inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>NVI: De tijdsduur is afhankelijk van de storing en uitvoeringswijze van de opdrachtnemer. Voor mogelijke storingen zie hoofdstuk 5.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden de werkzaamheden volgens bestekspostnr(s). ...... ter plaatse van ............<br />Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de daarop betrekking hebbende werkzaamheden korter duren dan vier weken.<br />Indien gebruik moet worden gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie en/of tijdelijke verlichting dit vermelden en verwijzen naar het (de) betreffende bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>1301 (gebiedsontsluitingswegen (GOW)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Nadere omschrijving van de verkeersmaatregel met vermelding van figuurnummer en uitgangspunten volgens publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' zoals: soort werk, tijdsduur categorie en lengte van het werkvak.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Met materiaal van de aannemer</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>2</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Preventief onderhoud drukriolering</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Alle werkzaamheden voor het preventief onderhoud en inspecties aan de installaties dient direct ter plaatse van het gemaal te worden vastgelegd in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS van de firma InterAct</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>21</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Minigemalen (1030 st)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Onder minigemalen wordt verstaan: betonnen- of kunststof pompput inclusief schakelkast en rioolwaterpomp (max 3,6 kW).<br /></dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>211</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Reinigen en inspecteren drukrioolunits (1x/jr)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>De (mini)gemalen moeten vooruitlopend op het preventief onderhoud door middel van een hoge drukreiniger worden gereinigd en daarna worden  leeggezogen door middel van een (kolken)zuiginstallatie. Dit geschiedt maximaal 3 weken voorafgaand aan de planning van het preventief onderhoud. </dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>211010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Rioolgemaal reinigen (beton en kunststof)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1030</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="12" />
                <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Rioolgemaal reinigen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: drukrioolgemalen in het buitengebied volgens tekening.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het reinigen, middels water onder hoge druk of stoom, van de put van al het vuil, slib/zand etc. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Vorm, afmetingen en eventuele bijzonderheden zoals sensors, meetapparatuur, goten, stroomprofielen enz. vermelden of verwijzen naar tekening.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Aard en grootte te reinigen oppervlak: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>beton en kunststof</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard oppervlak vermelden bijv. beton, kunststof, metselwerk, enz. met bijbehorende grootte vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">0,10</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m3</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmeting putdeksel: rond 520 mm.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard vuil vermelden in de vorm van slib, zand, slib met zand, als mede vet e.d.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Rioolgemaal droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Natte opstelling van pompen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel overige aanwezige objecten vermelden, bijv. overstortmuur, lamellen enz.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reinigen inclusief pomp(en) en appendages</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Beschikbare werkhoogte: van 1,5 tot 3,0 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>211030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Rioolput reinigen (leegzuigen)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1030</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>11</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-10</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Rioolput reinigen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Te reinigen drukrioolgemalen volgens bestekspostnr. 211010.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leegzuigen van drukrioolgemalen met een kolkenzuiger.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Deze resultaatsbeschrijving uitsluitend toepassen bij putten zonder stroomprofiel of individuele putreiniging. <br />Bijzonderheden vermelden zoals overstortputten, ontvangstputten enz., tevens eventueel aanwezige meetapparatuur, wervelventielen, kleppen enz. vermelden.<br />Voor het afsluiten van het riool wordt verwezen naar hoofdcode 25.01.01. <br />Voor het treffen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid wordt verwezen naar subwerkcategorie 62.1</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Aard te reinigen oppervlak: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>beton en kunststof.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard oppervlak vermelden bijv. beton, kunststof, combinatie beton en metselwerk, enz.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afmetingen putdeksel: rond 520 mm</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Put gereinigd volgens bestekspostnr. 211010</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Puthoogte; van 1,5 tot 3,0 m</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst> voornamelijk slib</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">812010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>212</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Inspectie en onderhoud installatie (1x/jr)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen, de hiervoor benodigde materialen aangeven op de leverantielijst zoals gesteld in paragraaf 06 van deel 2.1 van het bestek. <br />Materialen worden verrekend op de stelpost volgens bestekspostnr. 950010. <br />Leveren klein materieel dient bij de hoeveelheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.<br />Van de vervangen onderdelen (pompen, leidingwerk en besturingsinstallatie) altijd een foto maken met de TCN app en vastleggen in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS.<br /></dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>212010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Groot onderhoud electrotechniek (MK).</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">353</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Groot onderhoud electrotechniek (MK).</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren van groot onderhoud aan de elektrotechnische installatie van een moederkast (MK).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Type buitenopstellingskast: A1</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Werkzaamheden verrichten zoals omschreven in 70.02.02, lid 04 in deel 3 van dit bestek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen (uitsluitend i.o.m. directie).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>212020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Groot onderhoud electrotechniek (CVK).</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">16</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Groot onderhoud electrotechniek (CVK).</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren van groot onderhoud aan de elektrotechnische installatie van een centrale verdeel kast (CVK).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Deze zijn gelijk uitgevoerd als een moederkast met dien verstande dat bij een CVK een pompput inclusief besturing ontbreekt.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Werkzaamheden verrichten zoals omschreven in 70.02.02, lid 04 in deel 3 van dit bestek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen (uitsluitend i.o.m. directie).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>212030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Groot onderhoud electrotechniek (DK)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">673</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Groot onderhoud electrotechniek (DK)</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren van groot onderhoud aan de elektrotechnische installatie van een dochterkast (DK).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Type buitenopstellingskast: PSZ 450</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Werkzaamheden verrichten zoals omschreven in 70.02.02, lid 04 in deel 3 van dit bestek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen (uitsluitend i.o.m. directie).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>212040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Groot onderhoud werktuigbouwkundige installatie.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">1030</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Groot onderhoud werktuigbouwkundige installatie.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren van groot onderhoud aan de werktuigbouwkundige installatie van de drukrioolgemalen (minigemalen).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Werkzaamheden verrichten zoals omschreven in 70.02.02, lid 05 en 06 in deel 3 van dit bestek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen (uitsluitend i.o.m. directie).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Op te nemen en te verwerken beoordelingsaspecten volgens BRL-K14020/01 en verwerking ter plaatse in het onderhoudsmanagementsysteem dient te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>22</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Rioolgemalen (25 st)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Onder rioolgemalen wordt verstaan: 1 tot 2 pompinstallaties van 1 tot 15 KW voor het verpompen van DWA en/of RWA, opgesteld in een betonnen put inclusief schakelkast al dan niet doorgemeld naar centrale of web-based hoofdpost.<br />De gemeente Epe heeft thans 25 rioolgemalen in beheer met een capaciteit variërend van 8 tot 100 m3 p/u.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>221</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Reinigen en inspecteren rioolgemaal (2x/jr)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft het reinigen en visueel inspecteren van rioleringsobjecten op het goed functioneren en op gebreken, zoals aantasting, breuk, scheurvorming, lekkage, verzakking, wortelgroei, e.d. door middel van betreding.<br />Rioolgemalen 2x per jaar reinigen. </dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>221010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Rioolgemaal reinigen (beton)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">50</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>12</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Rioolgemaal reinigen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: rioolgemalen op diverse locaties binnen de gemeente Epe volgens tekening.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het reinigen, middels water onder hoge druk of stoom, van de put van al het vuil.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Dusdanig uitvoeren zodat alle wanden en bodem inspecteerbaar zijn. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Vorm, afmetingen en eventuele bijzonderheden zoals sensors, meetapparatuur, goten, stroomprofielen enz. vermelden of verwijzen naar tekening.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Aard en grootte te reinigen oppervlak: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>beton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard oppervlak vermelden bijv. beton, kunststof, metselwerk, enz. met bijbehorende grootte vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid vuil per rioolgemaal ca. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">1,50</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst>m3</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>slib met zand.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard vuil vermelden in de vorm van slib, zand, slib met zand, als mede vet e.d.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Reinigen inclusief pomp(en) en appendages</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">812010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Afsluitvoorzieningen aanbrengen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden: volgens bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Rioolgemaal droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen </hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Natte opstelling van pompen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Eventueel overige aanwezige objecten vermelden, bijv. overstortmuur, lamellen enz.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>5</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Beschikbare werkhoogte: van 2,0 tot 4,0 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>222</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Inspectie en onderhoud installatie (2x/jr)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen, de hiervoor benodigde materialen verrekenen op de stelpost volgens bestekspostnr. 950010. Leveren klein materieel dient bij de hoeveelheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.<br />Rioolgemalen 2x per jaar inspecteren en onderhouden.<br />Van de vervangen onderdelen (pompen, leidingwerk en besturings) altijd een foto maken met de TCN app en vastleggen in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>222010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Onderhoud lokale besturingsinstallatie RG.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">50</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Onderhoud lokale besturingsinstallatie RG.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren van onderhoud aan de lokale besturingsinstallatie t.b.v. hoofdgemalen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Alarmering middels telemetriesysteem.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Besturingsinstallatie functioneel en visueel controleren op beschadigingen, werking drukknoppen, signalering, weergave en registratie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Controle I/O op de PLC, afwijkingen vaststellen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen (uitsluitend i.o.m. directie).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>222020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Onderhoud telemetriesysteem RG. </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">50</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Onderhoud telemetriesysteem RG. </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren van onderhoud aan telemetriesysteem t.b.v. hoofdgemalen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Telemetriesysteem functioneel en visueel controleren op beschadigingen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Controleren werking op het beheerssysteem. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gegevensuitwisseling controleren middels simuleren van storingen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen (uitsluitend i.o.m. directie).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>222030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Onderhoud werktuigbouwkundige installatie RG.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">50</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Onderhoud werktuigbouwkundige installatie RG.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren  van onderhoud aan de werktuigbouwkundige installatie van hoofdgemalen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Werkzaamheden verrichten zoals omschreven in 70.02.03, lid 05 en 06 in deel 3 van dit bestek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen (uitsluitend i.o.m. directie).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Op te nemen en te verwerken beoordelingsaspecten volgens BRL-K14020/01 en verwerking in het onderhoudsmanagementsysteem dient te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>222040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Onderhoud elektrotechniek RG.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">50</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Onderhoud elektrotechniek RG.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren van onderhoud aan de elektrotechnische installatie van hoofdgemalen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Werkzaamheden verrichten zoals omschreven in 70.02.04, lid 04 in deel 3 van dit bestek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen (uitsluitend i.o.m. directie).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>3</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Werkzaamheden randvoorzieningen (RV)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan randvoorzieningen.<br />Uitvoering door min. 2 personen.<br />Uitvoering  volgens de tekening:<br />- BBV Zichtstede in Vaassen<br />- BBV Zuukerweg in Epe<br />- BBV Albert Schweizerlaan in Epe<br />- BBL Kouwenaarspad in Vaassen<br />- BBV Stationsweg Emst<br />Informatie randvoorzieningen volgens de revisietekeningen.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>31</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Reinigen en inspecteren randvoorzieningen (4x/jr)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft het reinigen en visueel inspecteren van randvoorzieningen op het goed functioneren en op gebreken, zoals aantasting, breuk, scheurvorming, lekkage, verzakking, wortelgroei, e.d. door middel van betreding.<br />Randvoorzieningen 4x per jaar reinigen.<br />Alle werkzaamheden voor het preventief onderhoud en inspecties aan de installaties dient direct ter plaatse van het gemaal te worden vastgelegd in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS van de firma InterAct.<br />Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen, de hiervoor benodigde materialen aangeven op de leverantielijst zoals gesteld in paragraaf 06 van deel 2.1 van het bestek. <br />Materialen worden verrekend op de stelpost volgens bestekspostnr. 950010. </dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>310010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Reinigen randvoorzieningen (BBV; dubbel kokerprofiel)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">12</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Kelder/bassin reinigen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: op diverse locaties binnen de gemeente Epe.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- BBV Zichtstede in Vaassen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- BBV Zuukerweg in Epe</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- BBV Albert Schweizerlaan in Epe</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen en vormgeving BBV volgens de bijgevoegde tekeningen. Deze BBV's zijn vergelijkbaar met elkaar; Dubbel kokerprofiel 3,75 x 2,50 m (BxH).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Vorm, afmetingen en eventuele bijzonderheden zoals aanwezigheid van slingergoot vermelden of verwijzen naar tekening.<br />.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Aard en grootte te reinigen oppervlak: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>beton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard oppervlak bijv. beton, metselwerk, enz. met bijbehorende grootte vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">5</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m3</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>slib met zand.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inspecteren dient te zijn inbegrepen:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Inspecteren randvoorziening vanaf putbodem.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Tijdens inspectie detailfoto's maken van aangetroffen schadebeelden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />foto's maken met de TCN-App en direct vastleggen in het onderhoudsmanagementsysteem.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard vuil vermelden in de vorm van slib, zand, slib met zand, alsmede vet e.d.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aanbrengen afsluitvoorzieningen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>ter keuze aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden: volgens bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kelder/bassin droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het reinigen van de bodem en de wand incl. de bufferkelder.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>De bufferkelder is voorzien van een ledigingspomp en één of meerdere spoelkleppen voor het reinigen van het bufferbassin.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Beschikbare werkhoogte: tot 2,0 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">. 812010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>310020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Reinigen randvoorzieningen (BBL; rond profiel - GVK)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">4</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Kelder/bassin reinigen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: BBL Kouwenaarspad in Vaassen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen en vormgeving BBL volgens de bijgevoegde tekeningen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Vorm, afmetingen en eventuele bijzonderheden zoals aanwezigheid van slingergoot vermelden of verwijzen naar tekening.<br />.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Aard en grootte te reinigen oppervlak: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>beton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard oppervlak bijv. beton, metselwerk, enz. met bijbehorende grootte vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">5</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m3</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>slib met zand.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inspecteren dient te zijn inbegrepen:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Inspecteren randvoorziening vanaf putbodem.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Tijdens inspectie detailfoto's maken van aangetroffen schadebeelden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />foto's maken met de TCN-App en direct vastleggen in het onderhoudsmanagementsysteem</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard vuil vermelden in de vorm van slib, zand, slib met zand, alsmede vet e.d.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">. 812010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aanbrengen afsluitvoorzieningen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>ter keuze aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden: volgens bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kelder/bassin droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Beschikbare werkhoogte: van 2,0 tot 4,0 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Reinigen van het gehele profiel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Profielafmeting: rond profiel; 3.000 mm GVK</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>310030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Reinigen randvoorzieningen (BBV; kokerprofiel)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">4</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-22</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Kelder/bassin reinigen.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: - BBV Stationsweg Emst</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Afmetingen en vormgeving BBV volgens de bijgevoegde tekeningen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. <br />Vorm, afmetingen en eventuele bijzonderheden zoals aanwezigheid van slingergoot vermelden of verwijzen naar tekening.<br />.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Aard en grootte te reinigen oppervlak: </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.vrijetekst>beton</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard oppervlak bijv. beton, metselwerk, enz. met bijbehorende grootte vermelden.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Hoeveelheid vuil per kelder/bassin ca. </hoofdcode.vastetekst>
                <hoofdcode.invultekst lengte="20">5</hoofdcode.invultekst>
                <hoofdcode.vastetekst> m3</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>slib met zand.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inspecteren dient te zijn inbegrepen:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Inspecteren randvoorziening vanaf putbodem.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Tijdens inspectie detailfoto's maken van aangetroffen schadebeelden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />foto's maken met de TCN-App en direct vastleggen in het onderhoudsmanagementsysteem</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aard vuil vermelden in de vorm van slib, zand, slib met zand, alsmede vet e.d.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>6</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnr. </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">. 812010</hoofdcode.invultekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bestekspostnummer vermelden. Deze deficode gebruiken in combinatie met hoofdcode 25.75.31</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Aanbrengen afsluitvoorzieningen </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>ter keuze aannemer</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Bijv. vermelden: volgens bestekspostnr(s).</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Kelder/bassin droog zetten m.b.v. aanwezige voorzieningen</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>4</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Beschikbare werkhoogte: van 2,0 tot 4,0 m</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>9</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Reinigen van het gehele profiel</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Profielafmeting: (WACO) koker-profiel 3,0 x 2,5 meter (B x H)</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>32</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Uitvoeren inspectie (BRL-K14020/01) (2x/jr)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft het inspecteren van randvoorzieningen conform de vigerende richtlijnen BRL-K14020/01.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>320010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren inspectie conform BRL-K14020/01.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Uitvoeren inspectie conform BRL-K14020/01.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het uitvoeren van een inspectie van de randvoorzieningen conform de BRL-K14020/01.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Beoordelingsaspecten:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Electrisch</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Mechanisch (waaronder alle hydraulische spoelkleppen)</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Pompen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />bouwkundig</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen, de hiervoor benodigde materialen verrekenen op de stelpost.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inspectieresultaten direct ter plaatse vastleggen in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS van de firma InterAct.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>322</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Inspectie en onderhoud installatie (4x/jr)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen, de hiervoor benodigde materialen aangeven op de leverantielijst zoals gesteld in paragraaf 06 van deel 2.1 van het bestek. <br />Materialen worden verrekend op de stelpost volgens bestekspostnr. 950010. <br />Leveren klein materieel dient bij de hoeveelheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.<br />Van de vervangen onderdelen (pompen, leidingwerk en besturingsinstallatie) altijd een foto maken met de TCN app en vastleggen in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS.<br />Randvoorzieningen 4x per jaar inspecteren.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>322010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Onderhoud lokale besturingsinstallatie (RV)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Onderhoud lokale besturingsinstallatie RG.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren van onderhoud aan de lokale besturingsinstallatie t.b.v. hoofdgemalen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Alarmering middels telemetriesysteem.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Besturingsinstallatie functioneel en visueel controleren op beschadigingen, werking drukknoppen, signalering, weergave en registratie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Controle I/O op de PLC, afwijkingen vaststellen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen (uitsluitend i.o.m. directie).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>322020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Onderhoud telemetriesysteem (RV)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Onderhoud telemetriesysteem RG. </hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren van onderhoud aan telemetriesysteem t.b.v. randvoorzieningen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Telemetriesysteem functioneel en visueel controleren op beschadigingen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Controleren werking op het beheerssysteem. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Gegevensuitwisseling controleren middels simuleren van storingen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen (uitsluitend i.o.m. directie).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>322030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Onderhoud werktuigbouwkunige installatie (RV)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Onderhoud werktuigbouwkundige installatie RG.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren  van onderhoud aan de werktuigbouwkundige installatie van randvoorzieningen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Werkzaamheden verrichten zoals omschreven in 70.02.04, lid 05 en 06 in deel 3 van dit bestek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen (uitsluitend i.o.m. directie).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>322040</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Onderhoud elektrotechniek (RV)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">keer</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Onderhoud elektrotechniek RG.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren van onderhoud aan de elektrotechnische installatie van hoofdgemalen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Werkzaamheden verrichten zoals omschreven in 70.02.04, lid 04 in deel 3 van dit bestek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen (uitsluitend i.o.m. directie).</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>4</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Onderhoud Regenmeters (3 st)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>41</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Reinigen weerstations (4x/jr)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren met onderhoud en inspectie aan de randvoorzieningen volgens hoofdstuk 3. (De regenmeters staan nabij de randvoorzieningen).</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>410010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Reinigen regenmeters.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">12</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Reinigen regenmeters.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het schoonmaken en inspecteren van een regenmeter.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Regenmeters jaarlijks 4x reinigen en inspecteren</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Type regenmeter: automatische neerslagmeter 15188 van Bakker en Co</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Reinigen met lauw/warm water en droogmaken met doek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Inclusief inspecteren op lekkages en gebreken.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>5</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verhelpen schades/storingdienst</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft uitvoering van alle werkzaamheden voor het verhelpen van schades en storingen en het herstellen van een persleiding breuk en kabelbreuk.<br />Uitgangspunt: <br />-<tab />40% van de werkzaamheden wordt buiten reguliere werktijden van maandag t/m vrijdag van 19.00 uur tot 07.00 uur en in het weekend vanaf vrijdag 19.00 uur tot maandag 06.00 uur uitgevoerd.<br />-<tab />60% van de werkzaamheden wordt gedurende regulier werktijden (maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur) uitgevoerd.<br />Alle werkzaamheden voor het correctief onderhoud aan de installaties dient direct ter plaatse van het gemaal te worden vastgelegd in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS van de firma InterAct.<br />Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen, de hiervoor benodigde materialen aangeven op de leverantielijst zoals gesteld in paragraaf 06 van deel 2.1 van het bestek. <br />Materialen worden verrekend op de stelpost volgens bestekspostnr. 950010. </dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>51</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Verhelpen verstoppingen en persleidingbreuk</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Voorrijkosten en leveren klein materieel dient bij de hoeveelheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>510010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verhelpen verstopping/breuk persleiding (Ø50-Ø75)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Verhelpen verstopping/breuk persleiding (Ø50-Ø75)</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering op diverse locaties binnen de werkgrens.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het volledig verhelpen van een verstopping.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Onder het verhelpen van verstoppingen in een persleiding dienen onderstaande werkzaamheden te zijn inbegrepen:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het verzorgen van een klic-melding/graven proefsleuf;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het opsporen en lokaliseren van de verstopping;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />benodigd grondwerk tot een diepte van ca. 1,50 meter;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het opnemen en herstellen van beplanting en of bestratingen (elementenverhardingen) en kantopsluitingen tot ca. 12 m2;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het oplossen van de verstopping en het herstellen van de persleiding;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="20" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Leverantie moffen:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode inspring="125">
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />PVC persleidingen herstellen met 2 trekvaste moffen;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode inspring="125">
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />PE persleidingen herstellen met 2 electrolasmoffen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het verhelpen van een breuk in de persleiding;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het gedurende de verstoppingen leeghouden van 10 rioolgemaaltjes met behulp van een traktor met giertank;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />inzet van een vacuumhogedruk combi met 2 personen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De aannemer dient rekening te houden met ligging van kabels- en leidingen in het tracé van de persleiding.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De diameter van de persleiding varieert van Ø 50 tot Ø 75 mm.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Na het verhelpen van de verstopping dient de aannemer de werking van de achterliggende drukrioolunits te controleren.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Mocht de verstopping onder een asfaltverharding zitten dan dient de aannemer contact op te nemen met de directie voor nader overleg.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>510020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verhelpen verstopping/breuk persleiding (Ø90-Ø125)</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Verhelpen verstopping/breuk persleiding (Ø90-Ø125)</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering op diverse locaties binnen de werkgrens.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het volledig verhelpen van een verstopping.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Onder het verhelpen van verstoppingen in een persleiding dienen onderstaande werkzaamheden te zijn inbegrepen:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het verzorgen van een klic-melding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het opsporen en lokaliseren van de verstopping;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />benodigd grondwerk tot een diepte van ca. 1,50 meter;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het opnemen en herstellen van beplanting en of bestratingen (elementenverhardingen) en kantopsluitingen tot ca. 12 m2;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het oplossen van de verstopping en het herstellen van de persleiding;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="20" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Leverantie moffen:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode inspring="125">
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />PVC persleidingen herstellen met 2 trekvaste moffen;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode inspring="125">
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />PE persleidingen herstellen met 2 electrolasmoffen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het verhelpen van een breuk in de persleiding;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het gedurende de verstoppingen leeghouden van 10 rioolgemaaltjes met behulp van een traktor met giertank;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />inzet van een vacuumhogedruk combi met 2 personen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De aannemer dient rekening te houden met ligging van kabels- en leidingen in het tracé van de persleiding.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De diameter van de persleiding varieert van Ø 90 tot Ø 125 mm.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Na het verhelpen van de verstopping dient de aannemer de werking van de achterliggende drukrioolunits te controleren.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Mocht de verstopping onder een asfaltverharding zitten dan dient de aannemer contact op te nemen met de directie voor nader overleg.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>510030</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verhelpen verstoppingen vanuit drukrioolunit</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">25</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>22</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Verhelpen verstoppingen vanuit drukrioolunit</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering op diverse locaties binnen de werkgrens.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Onder het verhelpen van verstoppingen in een persleiding vanuit een drukrioolunit wordt verstaan:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het opsporen en lokaliseren van de verstopping;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het demonteren van benodigd leidingwerk;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het oplossen van de verstopping middels reiniging onder hoge druk;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het herstellen van het gedemonteerde leidingwerk;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />inzet van een vacuumhogedruk combi met 2 personen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De diameter van de persleiding varieert van Ø 50 tot Ø 125 mm.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Na het verhelpen van de verstopping dient de aannemer de werking van de achterliggende drukrioolunits te controleren.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>52</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Storingdienst drukrioolgemalen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Storingen worden gemeld door gebruikers of gemeenten (constatering door een op de buitenkast geplaatste rode alarm-lamp) of door middel van automatische melding via telemetrie.<br />Voorrijkosten en leveren klein materieel dient bij de hoeveelheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.<br />Alle werkzaamheden aan de installaties dient direct ter plaatse van het gemaal te worden vastgelegd in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS  van Telecontrolnet (TCN).<br />Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen, de hiervoor benodigde materialen aangeven op de leverantielijst zoals gesteld in paragraaf 06 van deel 2.1 van het bestek. <br />Materialen worden verrekend op de stelpost volgens bestekspostnr. 950010. </dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>520010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verhelpen thermische storing drukriool gemalen.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">250</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>85</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Verhelpen thermische storing drukriool gemalen.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: op diverse locaties binnen de gemeentegrens.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het oplossen van een thermische storing in een drukrioolunit.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Oorzaken kunnen divers zijn.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Per storing rekenen met benodigde inzet van de monteur ter plaatse om de oorzaak op te lossen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Voorrijkosten en leveren klein materieel dient bij de hoeveelheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Elke storing dient digitaal te worden geregistreerd. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>520020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verhelpen storingen drukriool gemalen.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">50</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>85</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Verhelpen storingen drukriool gemalen.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: op diverse locaties binnen de gemeentegrens.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het oplossen van: </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />storingen m.b.t. overbelaste persleiding; oorzaken kunnen divers zijn.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />capaciteit storing. Oorzaken zijn voornamelijk regenwateraansluiting waardoor gemaal in storing springt.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />storing van de niveauregeling.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Per storing rekenen met benodigde inzet van de monteur (ter plaatse) om de oorzaak op te lossen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Aanvullende inzet verrekenen volgens inzet mens en materieel volgens hoofdstuk 810 en verder.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Voorrijkosten en leveren klein materieel dient bij de hoeveelheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Elke storing dient digitaal te worden geregistreerd. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>53</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Storingdienst gemalen en randvoorzieningen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Alle rioolgemalen zijn aangesloten op een hoofdpost die beheerd wordt door de opdrachtnemer.<br />Betreft het verhelpen van storingen in rioolgemalen en randvoorzieningen (volgens hoofdstuk 22 en 31)<br />Voorrijkosten en leveren klein materieel dient bij de hoeveelheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.<br />Alle werkzaamheden aan de installaties dient direct (ter plaatse van het gemaal) te worden vastgelegd in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS  van Telecontrolnet (TCN).<br />Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen, de hiervoor benodigde materialen aangeven op de leverantielijst zoals gesteld in paragraaf 06 van deel 2.1 van het bestek. <br />Materialen worden verrekend op de stelpost volgens bestekspostnr. 950010. <br />Uitvoering door min. 2 personen.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>530010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verhelpen thermische storing.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>85</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Verhelpen thermische storing.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering: op diverse locaties binnen de gemeentegrens.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het oplossen van een thermische storing in een rioolgemalen en randvoorzieningen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Oorzaken kunnen divers zijn.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Per storing rekenen met benodigde inzet van een werknemer ter plaatse om de oorzaak op te lossen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Voorrijkosten en leveren klein materieel dient bij de hoeveelheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Elke storing dient digitaal te worden geregistreerd, conform het gestelde in par. 70.05.01 en 70.06.01 in deel 3 van dit bestek. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Niet volledige geregistreerde storingsmeldingen worden niet in behandeling genomen. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>54</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Kabelbreuk</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Voorrijkosten en leveren klein materieel dient bij de hoeveelheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>540010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Verhelpen kabelbreuk</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">5</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>26</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>31</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Verhelpen kabelbreuk</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Situering op diverse locaties binnen de werkgrens.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het volledig verhelpen van een kabel breuk.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Type grondkabels: </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 3 x 4 m2 YMvK-as</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 3 x 6 m2 YMvK-as</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- 3 x 10 m2 YMvK-as</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Onder het verhelpen van een kabelbreuk dienen onderstaande werkzaamheden te zijn inbegrepen:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het verzorgen van een klic-melding</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het opsporen en lokaliseren van de kabelbreuk;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />benodigd grondwerk tot een diepte van ca. 1,50 meter;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het opnemen en herstellen van beplanting en of bestratingen (elementenverhardingen) en kantopsluitingen tot ca. 12 m2;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="5" aard="L">
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Toe te passen lasmof: lasmof doormiddel van spuit / wikkel mof en geen gietmof!</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het doormeten van de kabel;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />het gedurende de kabelbreuk leeghouden van 2 rioolgemaaltjes met behulp van een traktor met giertank;</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De aannemer dient rekening te houden met ligging van kabels- en leidingen in het tracé van de kabel.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Na het verhelpen van de verstopping dient de aannemer de werking van de achterliggende drukrioolunits te controleren.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Mocht de kabelbreuk onder een asfaltverharding zitten dan dient de aannemer contact op te nemen met de directie voor nader overleg.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Leverantie benodigde materialen verrekenen op de stelpost volgens bestekspostnr. 950010</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>6</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>vervangingswerkzaamheden</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>611</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Vervangen pompen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Jaarlijks worden ca. 30 pompen in de drukrioolunits uit oogpunt van preventief onderhoud vervangen.<br />Elke pomp moet worden voorzien van een roestvaststalen hijsketting en harpsluiting RVS 316, minimale lengte 2.000  mm en minimaal 500mm boven het putdeksel om de pomp met de hand uit de put te kunnen trekken. Na het aansluiten van de pompen de mantelbuizen tussen put en schakelkast gas-en waterdicht afkitten.<br />Alle werkzaamheden en toegepaste materielen voor het vervangen van de pompen dient direct ter plaatse van het gemaal te worden vastgelegd in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS van de firma InterAct.<br />Van de nieuwe pomp en vervangen onderdelen via de TCN-app een foto maken en eveneens vastleggen in het onderhoudmanagementsysteem.<br />Defecte onderdelen dienen direct te worden vervangen, de hiervoor benodigde materialen aangeven op de leverantielijst zoals gesteld in paragraaf 06 van deel 2.1 van het bestek. <br />Materialen worden verrekend op de stelpost volgens bestekspostnr. 950010. </dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>611010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Vervangen versnijdende pomp</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">30</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>28</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Vervangen versnijdende pomp</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het vervangen van de rioolpomp in een drukrioolunit op aanwijs directie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De werkzaamheden bestaan uit het demonteren van de bestaande pomp en het monteren van de nieuwe pomp in de pompunit incl. het aanbrengen van benodigde hulpstukken en roestvaststalen hijsketting en harpsluiting RVS 316.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode eenheid.bouwstof="st" eenheidwijzigbaar="ja" hoev.bouwstof="30" aard="I">
                <hoofdcode.vrijetekst>Toe te passen pompen:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- SULZAR AS 17-2.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- SULZAR S 21-2</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Xylem 3057</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>- Xylem 3068</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Deze bestekspost betreft alleen de handeling (arbeid) voor de gevraagde werkzaamheden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De pompinstallatie dient werkend opgeleverd te worden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>7</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Keuringen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft het verwerken van de revisiegegevens van de jaarlijkse inspectie.<br />Het preventieve onderhoud te worden uitgevoerd en gerapporteerd in @SSETS conform de richtlijnen welke beschreven staan in de BRL K 14020/01. De rapportage dient tijdens het onderhoud ter plekke bij het gemaal te worden ingevuld in het  onderhoudsmanagementsysteem @SSETS van de gemeente.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>73</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>NEN 3140 keuring</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Betreft het uitvoeren van NEN3140 keuringen aan alle gemalen. Jaarlijks moet circa 25% van alle gemalen gekeurd worden in volgorderlijkheid van een door de opdrachtegever aan te leveren lijst (na aanbesteding):<br />- Drukrioolunits <tab />(1030 st)<br />- Rioolgemalen <tab />(25 st)<br />- Randvoorzieningen<tab />(5 st)</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>730010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Uitvoeren van NEN 3140 keuringen.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">st</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">250</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>71</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Uitvoeren van NEN 3140 keuringen.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het uitvoeren van NEN3140 keuringen aan installaties. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Keuringsinterval: jaarlijks wordt ca. 25% van alle installaties gekeurd.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Overeenkomstig bepaling 70.05.01 stelt de aannemer een installatie- en werkverantwoordelijke functionaris aan.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De aannemer draagt er zorg voor dat deze inspecties worden uitgevoerd door personeel dat de opleiding tot NEN 3140 inspecteur heeft gevolgd. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De keuringsrapportage per installatie digitaal verwerken in het onderhouds Management Systeem @SSETS.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst> Wanneer de installatie wordt gewijzigd moet de revisietekening van de installatie in @SSETS worden geactualiseerd.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Tijdens een groot onderhoud van een installatie, dient de aannemer na te gaan of de installatie reeds NEN3140 is gekeurd. Resultaten hiervan dienen in het betreffende rapport te worden opgenomen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>
                </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Overige werkzaamheden</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>810</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Ter beschikking stellen van mens en materieel</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Voor diverse door de directie op te dragen werkzaamheden gedurende werktijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.<br />Inclusief voorrij-kosten.<br />Inzet alleen na instemming directie.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8101</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Ter beschikking stellen werknemers (werktijden) </romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Voor diverse door de directie op te dragen werkzaamheden gedurende werktijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.<br />Inclusief voorrij-kosten. </dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810110</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. sevice monteur</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.kenmerk.nieuw>
                <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              </versie.kenmerk.nieuw>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="01" />
                <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-03-26</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers:</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>service monteur.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Monteur dient te voldoen aan de gevraagde certificaten zoals gesteld in artikel 70 01 02 lid 01 in deel 3 van het bestek.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.<br />Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810120</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s.grondwerker</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-03-26</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>grondwerker</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810130</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. sevice monteur  incl. servicewagen.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">40</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-03-26</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers:</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>service monteur.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het ter beschikking stellen van een service-monteur incl. servicewagen t.b.v. het kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden zoals vermeld in dit bestek. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.<br />Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8102</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Ter beschikking stellen werknemers (buiten werktijden) </romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Voor diverse door de directie op te dragen werkzaamheden buiten reguliere werktijden van maandag t/m vrijdag van 19.00 uur tot 07.00 uur en in het weekend vanaf vrijdag 19.00 uur tot maandag 07.00 uur.<br />Inclusief voorrij-kosten.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810210</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. sevice monteur</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-03-26</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers:</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>service monteur.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Monteur dient te voldoen aan de gevraagde certificaten zoals gesteld in artikel 70 01 02 lid 01 in deel 3 van het bestek.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.<br />Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810220</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s.grondwerker</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-03-26</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>grondwerker</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810230</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. sevice monteur  incl. servicewagen.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">40</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-03-26</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van werknemer.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers. <br />Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Werknemers:</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>service monteur.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het ter beschikking stellen van een service-monteur incl. servicewagen t.b.v. het kunnen uitvoeren van alle werkzaamheden zoals vermeld in dit bestek. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Functie vermelden of verwijzen naar een functiegroep / functieniveau overeenkomstig de vigerende cao van de betreffende branche.<br />Eventueel bijzonderheden aan de functie vermelden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8103</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Ter beschikking stellen materieel (werktijden)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Voor diverse door de directie op te dragen werkzaamheden gedurende werktijden van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur.<br />Inclusief voorrij-kosten.</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810310</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten hydraulische graafmachine (mobiele kraan).</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="13" />
                <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een hydraulische graafmachine.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 0,75 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810320</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten hydraulische graafmachine (mini kraan).</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een hydraulische graafmachine.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 0,2 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810330</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten tractor met vacuümtank/giertank (6m3). </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>18</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="10" subwcat="05" vlgnr="18" />
                <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een tractor.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met vacuümtank/giertank. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vermogen: ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> kW</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpvoorzieningen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vacuümtank/giertank, inhoud tenminste 6 m3. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpvoorzieningen zoals aanhangwagen, ploeg, maaibalk specificeren. Als hulpvoorzieningen gedurende beperkte tijd beschikbaar moeten zijn deze in afzonderlijke posten opnemen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810340</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. Vacuum-HDcombi</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>T.b.s. Vacuum-HDcombi</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het ter beschikking stellen van een Vacuum-HDcombi:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Specificaties: </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vuilwatertank inhoud:<tab /><tab />6 m3 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vacuumpompcap.:<tab /><tab />2200 m3/u</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Schoonwatertank inhoud:<tab />2 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>HD-pomp cap.:<tab /><tab />170 bar, 210 l/min</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Spuitslang:<tab /><tab /><tab />¾", min. 100 m. lengte</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Voorzien van:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Actiebord achterop de wagen i.v.m. verkeersveiligheid. Is verplicht!</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Ladder van minimaal 7 meter lengte t.b.v. afdalen in gemalen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Spuitlanzen van minimaal 4 meter lengte t.b.v. reinigen gemalen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810350</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. hogedruk-unit incl. bediening.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">20</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>T.b.s. hogedruk-unit incl. bediening.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het ter beschikking stellen van een hogedruk-unit incl. bediening op locatie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Specificaties:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Schoonwatertank inhoud:<tab />1,6 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>HD-pomp cap.:<tab /><tab />170 bar, 80 l/min</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Spuitslang:<tab /><tab /><tab />½", min. 100 m. lengte</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Voorzien van:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Benodigde gereedschappen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Voldoende, meest voorkomende reserveonderdelen, zoals drukschakelaars, vlotters, luchtpompen, elektrisch schakelmateriaal, etc.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Aggregaat,</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />PBM's</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Benodigde veiligheidsmiddelen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>8104</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Ter beschikking stellen materieel (buiten werktijden)</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>Voor diverse door de directie op te dragen werkzaamheden buiten reguliere werktijden van maandag t/m vrijdag van 19.00 uur tot 07.00 uur en in het weekend vanaf vrijdag 19.00 uur tot maandag 07.00 uur.<br />Inclusief voorrij-kosten. </dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810410</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten hydraulische graafmachine (mobiele kraan).</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een hydraulische graafmachine.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>4</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 0,75 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810420</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten hydraulische graafmachine (mini kraan).</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>13</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een hydraulische graafmachine.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Bakinhoud: ten minste 0,2 m3</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810430</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Inzetten tractor met vacuümtank/giertank (6m3). </romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>18</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-14</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Inzetten van een tractor.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het ter beschikking stellen van een tractor met vacuümtank/giertank. </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Eventuele nadere eisen vermelden met betrekking tot de uitrusting en faciliteiten, bijvoorbeeld m.b.t. cabine, GPS plaatsbepaling, GPS besturing e.d. <br />Zie ook paragraaf 10.0 van de Standaard RAW Bepalingen.<br />Deze resultaatsbeschrijving alleen gebruiken voor werkzaamheden van geringe omvang en/of korte duur waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de uitvoering en de daarbij in te zetten medewerkers en het in te zetten materieel. <br />Verrekening vindt plaats op basis van bestede uren van (niet nader in het bestek omschreven) werkzaamheden. Hiervoor kan ook een stelpost worden gebruikt (hoofdcode 10.03.01). <br />Let op: In beginsel dienen werkzaamheden te worden beschreven met de daarvoor in de Catalogus resultaatsbeschrijvingen opgenomen beschrijvingen waarbij wordt gestuurd op het resultaat.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vermogen: ten minste </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.invultekst lengte="20">80</hoofdcode.invultekst>
                  <hoofdcode.vastetekst> kW</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>2</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Hulpvoorzieningen: </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>vacuümtank/giertank, inhoud tenminste 6 m3. </hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>Hulpvoorzieningen zoals aanhangwagen, ploeg, maaibalk specificeren. Als hulpvoorzieningen gedurende beperkte tijd beschikbaar moeten zijn deze in afzonderlijke posten opnemen.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
            <deficode>
              <positie.nr>3</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) </hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810440</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. Vacuum-HDcombi</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>T.b.s. Vacuum-HDcombi</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het ter beschikking stellen van een Vacuum-HDcombi:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Specificaties: </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vuilwatertank inhoud:<tab /><tab />6 m3 </hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Vacuumpompcap.:<tab /><tab />2200 m3/u</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Schoonwatertank inhoud:<tab />2 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>HD-pomp cap.:<tab /><tab />170 bar, 210 l/min</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Spuitslang:<tab /><tab /><tab />¾", min. 100 m. lengte</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Voorzien van:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Actiebord achterop de wagen i.v.m. verkeersveiligheid. Is verplicht!</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Ladder van minimaal 7 meter lengte t.b.v. afdalen in gemalen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Spuitlanzen van minimaal 4 meter lengte t.b.v. reinigen gemalen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>810450</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>T.b.s. hogedruk-unit incl. bediening.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">uur</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">10</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>05</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>T.b.s. hogedruk-unit incl. bediening.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft: het ter beschikking stellen van een hogedruk-unit incl. bediening op locatie.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Specificaties:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Schoonwatertank inhoud:<tab />1,6 m3</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>HD-pomp cap.:<tab /><tab />170 bar, 80 l/min</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Spuitslang:<tab /><tab /><tab />½", min. 100 m. lengte</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Voorzien van:</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Benodigde gereedschappen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Voldoende, meest voorkomende reserveonderdelen, zoals drukschakelaars, vlotters, luchtpompen, elektrisch schakelmateriaal, etc.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Aggregaat,</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />PBM's</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>-<tab />Benodigde veiligheidsmiddelen</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>811</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Overige verplichtingen aannemer</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>811010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Storingsdienst 24/7.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>85</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Storingsdienst 24/7.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het beschikbaar stellen van een storingsdienst met servicenummer welke te allen tijde bereikbaar is volgens hoofdstuk 70.03.01 in deel 3 van het bestek.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft stroringsdienst voor alle drukrioolunits en alle overige gemalen welke via TCN gemeld worden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De opdrachtnemer voert eerst een reset via TCN uit voordat er naar de storing toe wordt gegaan. Bij rioolgemalen en BBB die na reset in storing blijven geldt een aanwezigheidsplicht op locatie binnen 1 uur na melding.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>811020</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Informatieverstrekking burgers.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="ja">EUR</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="N">0</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>85</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>99</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>Informatieverstrekking burgers.</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het aanleveren van een informatietekst over het gebruik van drukriolering  ter  publicatie in het lokale gemeentelijke weekblad.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het opstellen en 4x jaar informeren van alle aangesloten percelen op de drukrioolunits middels informatiebrochure/flyer.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Informatie moet de burgers duidelijk maken hoe te handelen bij storingen en over het juist gebruik van drukriolering in z'n algemeenheid.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
        <dl22.bpost.tussenhoofd>
          <dl22.bpost.tussenhoofdnr>812</dl22.bpost.tussenhoofdnr>
          <romptekst>Afvoerkosten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.bpost.tussenhoofd>
        <dl22.resultaatsverpl>
          <dl22.bpost.6cijfer.0>
            <dl22.bpost.nr6.0>812010</dl22.bpost.nr6.0>
            <romptekst>Rioolslib vervoeren.</romptekst>
            <dl22.eenheid.res.verpl eenheidwijzigbaar="nee">ton</dl22.eenheid.res.verpl>
            <dl22.hoev.res.verpl kenmerk="V">75</dl22.hoev.res.verpl>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>25</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>75</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>31</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.kenmerk.vervang>
                <verwijzing.catalogus wcat="25" subwcat="75" vlgnr="31" />
                <versie.datum>2016-03-01</versie.datum>
              </versie.kenmerk.vervang>
              <versie.laatste.mutatie>2016-01-20</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Rioolslib vervoeren.</hoofdcode.titel.vastetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Betreft het vervoeren van vrijkomend slib en zand bij het reinigen van de gemalen en randvoorzieningen.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>Rioolslib en zand steekvast aanleveren.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>De gedateerde weegbonnen en acceptatiebewijs moeten binnen 3 werkdagen bij de directie aangeleverd worden.</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Aangeven wat de herkomst van het rioolslib is, bijvoorbeeld: vrijgekomen bij de bestekspostnummer(s).....enz.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>2</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.</hoofdcode.vastetekst>
                </alinea.hoofdcode>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.bpost.6cijfer.0>
        </dl22.resultaatsverpl>
      </dl22.vsub.compleet>
      <dl22.staart.compleet>
        <romptekst>TRANSPORT SUBTOTAAL</romptekst>
        <dl22.staart.1cijfer>
          <dl22.staart.nr1>9</dl22.staart.nr1>
          <romptekst>Staartposten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.1cijfer>
        <dl22.staart.2cijfer.ek>
          <dl22.staart.nr2.ek>91</dl22.staart.nr2.ek>
          <romptekst>Eenmalige kosten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.ek>
        <dl22.staart.6cijfer.ek>
          <dl22.staart.6cijfer.0.ek>
            <dl22.staart.nr6.0.ek>910010</dl22.staart.nr6.0.ek>
            <romptekst>Sommatie verrekenprijs leverantie onderdelen volgens bijlage 04</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl xsi:nil="true" kenmerk="N" />
          </dl22.staart.6cijfer.0.ek>
        </dl22.staart.6cijfer.ek>
        <dl22.staart.6cijfer.ek>
          <dl22.staart.6cijfer.0.ek>
            <dl22.staart.nr6.0.ek>910020</dl22.staart.nr6.0.ek>
            <romptekst>...................................</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl xsi:nil="true" kenmerk="N" />
          </dl22.staart.6cijfer.0.ek>
        </dl22.staart.6cijfer.ek>
        <dl22.staart.6cijfer.ek>
          <dl22.staart.6cijfer.0.ek>
            <dl22.staart.nr6.0.ek>910030</dl22.staart.nr6.0.ek>
            <romptekst>...................................</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl xsi:nil="true" kenmerk="N" />
          </dl22.staart.6cijfer.0.ek>
        </dl22.staart.6cijfer.ek>
        <dl22.staart.6cijfer.ek>
          <dl22.staart.6cijfer.0.ek>
            <dl22.staart.nr6.0.ek>910040</dl22.staart.nr6.0.ek>
            <romptekst>...................................</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl xsi:nil="true" kenmerk="N" />
          </dl22.staart.6cijfer.0.ek>
        </dl22.staart.6cijfer.ek>
        <dl22.staart.6cijfer.ek>
          <dl22.staart.6cijfer.0.ek>
            <dl22.staart.nr6.0.ek>910050</dl22.staart.nr6.0.ek>
            <romptekst>...................................</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl xsi:nil="true" kenmerk="N" />
          </dl22.staart.6cijfer.0.ek>
        </dl22.staart.6cijfer.ek>
        <dl22.staart.6cijfer.ek.ovr>
          <dl22.staart.nr6.ek.ovr>919980</dl22.staart.nr6.ek.ovr>
          <romptekst>Overige eenmalige kosten</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl xsi:nil="true" kenmerk="N" />
        </dl22.staart.6cijfer.ek.ovr>
        <dl22.staart.6cijfer.krt>
          <dl22.staart.nr6.krt>919990</dl22.staart.nr6.krt>
          <romptekst>Korting</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl xsi:nil="true" kenmerk="N" />
        </dl22.staart.6cijfer.krt>
        <dl22.staart.2cijfer.uk>
          <dl22.staart.nr2.uk>92</dl22.staart.nr2.uk>
          <romptekst>Uitvoeringskosten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.uk>
        <dl22.staart.6cijfer.uk>
          <dl22.staart.nr6.uk>929990</dl22.staart.nr6.uk>
          <romptekst>Uitvoeringskosten</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl xsi:nil="true" kenmerk="N" />
        </dl22.staart.6cijfer.uk>
        <dl22.staart.2cijfer.ak>
          <dl22.staart.nr2.ak>93</dl22.staart.nr2.ak>
          <romptekst>Algemene kosten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.ak>
        <dl22.staart.6cijfer.ak>
          <dl22.staart.nr6.ak>939990</dl22.staart.nr6.ak>
          <romptekst>Algemene kosten</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl xsi:nil="true" kenmerk="N" />
        </dl22.staart.6cijfer.ak>
        <dl22.staart.2cijfer.wr>
          <dl22.staart.nr2.wr>94</dl22.staart.nr2.wr>
          <romptekst>Winst en risico</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.wr>
        <dl22.staart.6cijfer.wr>
          <dl22.staart.nr6.wr>949990</dl22.staart.nr6.wr>
          <romptekst>Winst en risico</romptekst>
          <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
          <dl22.staart.hoev.res.verpl xsi:nil="true" kenmerk="N" />
        </dl22.staart.6cijfer.wr>
        <dl22.staart.2cijfer.stelpost>
          <dl22.staart.nr2.stelpost>95</dl22.staart.nr2.stelpost>
          <romptekst>Stelposten</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.stelpost>
        <dl22.staart.6cijfer.stelpost>
          <dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
            <dl22.staart.nr6.0.stelpost>950010</dl22.staart.nr6.0.stelpost>
            <romptekst>Stelpost kleine werkzaamheden en reparaties</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost kenmerk="V">125000</dl22.staart.hoev.res.verpl.stelpost>
            <dl22.hoofdcode>
              <werkcategorie.nr>10</werkcategorie.nr>
              <subwerkcategorie.nr>03</subwerkcategorie.nr>
              <hoofdcode.volgnr>01</hoofdcode.volgnr>
            </dl22.hoofdcode>
            <versie.informatie>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
              <versie.status>verplicht</versie.status>
              <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
              <versie.laatste.mutatie>2020-04-30</versie.laatste.mutatie>
            </versie.informatie>
            <hoofdcode.hoofdtekst>
              <hoofdcode.titel.vastetekst>Stelpost </hoofdcode.titel.vastetekst>
              <hoofdcode.titel.vrijetekst>.....</hoofdcode.titel.vrijetekst>
            </hoofdcode.hoofdtekst>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
              </alinea.hoofdcode>
              <aanwijzings.tekst>Bijzonderheden volgens handleiding vermelden.<br />Bij deze resultaatsbeschrijving een bestekspostnummer beginnend met 95 gebruiken.<br />Bij voorkeur in de titel van de bestekspost aangeven voor welke uitgaven deze stelpost wordt gebruikt.</aanwijzings.tekst>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <hoofdcode.tekstblok>
              <alinea.hoofdcode>
                <hoofdcode.vastetekst>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:</hoofdcode.vastetekst>
              </alinea.hoofdcode>
            </hoofdcode.tekstblok>
            <deficode>
              <positie.nr>1</positie.nr>
              <inhoud.nr>1</inhoud.nr>
              <deficode.inhoud.tekst>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vastetekst>Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden</hoofdcode.vastetekst>
                  <hoofdcode.vrijetekst>.....</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Alle op de stelpost te declareren bedragen moeten zijn onderbouwd via het onderhoudsmanagementsysteem @ssets.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <alinea.hoofdcode>
                  <hoofdcode.vrijetekst>Leverantie onderdelen overeenkomstig de eenheidsprijzen in bijlage 04.</hoofdcode.vrijetekst>
                </alinea.hoofdcode>
                <aanwijzings.tekst>De titel van de bestekspost wijzigen in: Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.</aanwijzings.tekst>
              </deficode.inhoud.tekst>
            </deficode>
          </dl22.staart.6cijfer.0.stelpost>
        </dl22.staart.6cijfer.stelpost>
        <dl22.staart.2cijfer.bijdrage>
          <dl22.staart.nr2.bijdrage>96</dl22.staart.nr2.bijdrage>
          <romptekst>Bijdragen</romptekst>
          <dl22.tussenhfd.tekst>.....</dl22.tussenhfd.tekst>
        </dl22.staart.2cijfer.bijdrage>
        <dl22.staart.6cijfer.bijdrage>
          <dl22.staart.6cijfer.0.bijdrage>
            <dl22.staart.nr6.0.bijdrage>960010</dl22.staart.nr6.0.bijdrage>
            <romptekst>Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)</romptekst>
            <dl22.staart.eenheid>EUR</dl22.staart.eenheid>
            <dl22.staart.hoev.res.verpl xsi:nil="true" kenmerk="N" />
          </dl22.staart.6cijfer.0.bijdrage>
        </dl22.staart.6cijfer.bijdrage>
        <dl22.staart.eindtekst />
      </dl22.staart.compleet>
    </dl22.compleet>
  </dl2.compleet>
  <dl3.compleet>
    <dlx.koptekst>Bestek 228627 <br />Preventief en correctief onderhoud drukriool 2021-2022; gemeente Epe<br />Gemeente Epe, Afdeling Ruimte, eenheid Beheer</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>3. Bepalingen</dlx.deel.naam>
    <bpl.hoofdstuk0109 tabposities="L65;L145">
      <hoofdstuk.nr0109>01</hoofdstuk.nr0109>
      <hoofdstuk.naam>Algemeen en administratief</hoofdstuk.naam>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>01</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Algemene bepalingen</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-31</versie.datum>
            <versie.status>definitief vastgesteld</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2020-05-31</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Van toepassing zijnde bepalingen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>02</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Betalingsregelingen: aannemingssom</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Betaling</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Bij het verrekenen van meer- en minderwerk volgens paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 worden de omschreven werkzaamheden volgens hoofdstuk 5 (Verhelpen schades/storingsdienst) en 6 (Vervanginswerkzaamheden) buiten beschouwing gelaten. Deze eenheidsprijzen staan vast voor de overeengekomen contractduur met in acht name van het gestelde in paragraaf 01 02 05 lid 03.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>05</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Contractverlenging
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De vaste periode van tot en met 31 december 2022 kan optioneel 2x worden verlengd met een periode van 1 jaar. De opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het beëindiging van het contract schriftelijk aangeven of hij het contract wenst te verlengen. Er vinden maximaal 2 verlengingen van 1 jaar plaats. De totale uitvoeringsduur kan uiteindelijk eindigen op 31 december 2024.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>De eventuele voorwaarden voor verlenging worden in overleg vastgesteld waarbij de opdrachtgever</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>de mogelijkheid heeft om zonder opgave van reden niet over te gaan tot verlenging.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Van contractverlenging kan sprake zijn indien de samenwerking/werkzaamheden naar tevredenheid van de directie en aannemer wordt uitgevoerd en er overeenstemming zal worden bereikt over de nieuwe eenheidsprijzen (in beginsel volgens paragraaf 01 04).</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>04</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Betalingsregelingen: risicoregeling</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2015-01</versie.jaarversie>
            <versie.laatste.mutatie>2015-01-01</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Algemeen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Wijzigingen in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden verrekend op basis van CBS 'Grond-, weg- en waterbouw (GWW), inputprijsindex 2015=100' van het deelgebied: 42/43<tab />Grond-, weg- en waterbouw (GWW totaal)</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Deze bepaling alleen opnemen als de te verwachten verrekening lager is dan het drempelbedrag van € 500,-.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Wijzigingen in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden in 2022 niet verrekend.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Verrekening op basis van het CBS prijsindexcijfer  vindt eenmaal per jaar plaats. Hierbij wordt als indexcijfer voor de aanbesteding het cijfer gehanteerd van de maand januari.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>&gt; Verrekening van wijzigingen geschiedt volgens de formule:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
                <tab />((Index Ugem - Index A) / Index A) x som van de deelopdrachten</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf inspring="65">Hierin is:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf inspring="65">Index A<tab />= CBS prijsindexcijfer van de maand januari</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf inspring="65">Index Ugem<tab />= gemiddeld CBS prijsindexcijfer in het jaar van uitvoering</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf inspring="145">-<tab />= minus</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf inspring="145">/<tab />= gedeeld door</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf inspring="145">X<tab />= maal</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Som van de deelopdrachten  = het totaalbedrag van alle in het betreffende jaar uitgevoerde deelopdrachten. Indien een deelopdracht doorloopt naar een volgend jaar gelden de in het betreffende jaar verrekende (termijn) bedragen.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Verrekening van de wijziging in loonkosten, kosten voor brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen dient als separate declaratie te worden ingediend.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L65;L145">
        <paragraaf.nr2>08</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Bijdragen</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L65;L145">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="08" art="01">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2019-11-18</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>RAW-bestek: bijdrage RAW-systematiek</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L65;L145">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Opnemen als de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever wordt betaald. Op de inschrijvingsstaat tevens een bestekspost 960010 ‘Bijdrage RAW-systematiek' opnemen.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L64;L144">
        <paragraaf.nr2>11</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Verband met andere werken
</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
          <artikel.nr>01</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Werken, die in elkander grijpen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken en diensten in elkander kunnen grijpen:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>1) <tab /><tab />onderhoud aan wegverhardingen, rioleringen, markeringen en groenvoorzieningen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>2) <tab /><tab />leggen en verleggen van kabels en leidingen;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>3) <tab /><tab />opnemen en aanbrengen openbare verlichting;</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>4) <tab /><tab />mogelijke werkzaamheden van perceelseigenaren nabij de drukrioolgemaaltjes.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Bovenstaande werken en diensten alsmede evenementen en eventueel calamiteiten kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd worden of plaatsvinden.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>DE DESBETREFFENDE IN ELKANDER GRIJPENDE WERKEN VERMELDEN.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L64;L144">
        <paragraaf.nr2>13</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Algemeen tijdschema, werkplan en dergelijke
</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
          <artikel.nr>06</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Algemeen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. </alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>INDIEN IN DEEL 0 VAN HET BESTEK, ONDER PARAGRAAF 04 SUB 4 WORDT VERLANGD DAT DE AANNEMER IN HET BEZIT IS VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT, IS HET OPNEMEN VAN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET ALGEMEEN TIJDSCHEMA OF GEDETAILLEERD WERKPLAN NIET NOODZAKELIJK.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Algemeen tijdschema:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>-<tab />Maandelijks dient de aannemer het algemene tijdschema bij te stellen.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Maandplanning:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>-<tab />Per maand stelt de aannemer in overleg met de opdrachtgever de planning op van de werkzaamheden voor de komende maand. Hierin moeten alle te verrichten werkzaamheden (preventief onderhoud, NEN3140 keuringen etc.) op elkaar worden afgestemd en per dag worden aangegeven.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Het algemene tijdschema en de maandplanning dienen uiterlijk op de tiende werkdag van elke maand digitaal ter goedkeuring aan de directie te worden verstrekt.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De preventieve onderhoudswerkzaamheden worden aaneengesloten uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober en mag niet als 'vulwerk' worden gezien.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>06</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Er mogen, tenzij in het bestek anders is bepaald, op werkdagen tussen 19.00 uur en 07.00 uur en op zaterdagen alsmede zon- en feestdagen geen reguliere werkzaamheden (met uitzondering van hoofdstuk 4 en 5) worden verricht zonder toestemming van de directie. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
          <artikel.nr>07</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Werk- en evaluatiebespreking
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Ca. 4 x per jaar houdt de opdrachtgever een werkbespreking, waarbij de aannemer de verslaglegging verzorgt. Het verslag van elke werkbespreking behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever en dient binnen 5 werkdagen ter goedkeuring bij de directie te worden voorgelegd.</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Ca. 2 x per jaar houdt de opdrachtgever een evaluatiebespreking, waarbij de Opdrachtgever de</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>verslaglegging verzorgt. Het verslag zal binnen 5 werkdagen aan de aannemer verstrekt worden.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L64;L144">
        <paragraaf.nr2>16</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Verzekeringen</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel>
          <artikel.nr>04</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.eigen.tekst />
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Verzekering door de aannemer 
</artikel.hoofd>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid>
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen. </alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L64;L144">
        <paragraaf.nr2>17</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Vrijgekomen materialen</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
          <artikel.nr>06</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.nieuw>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            </versie.kenmerk.nieuw>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="17" art="06">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2020-02-24</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van onderstaande vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtgever:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>-<tab />vrijgekomen rioolslib</alinea.paragraaf>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
        <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
          <artikel.nr>07</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2017-08-03</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="17" art="07">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum>2017-08-03</versie.datum>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2015-04-02</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:</alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>-<tab />alle vrijkomende materialen die niet worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. </alinea.paragraaf>
              <alinea.paragraaf>
              </alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Dit artikel alleen opnemen indien voor bepaalde materialen een plan wordt verlangd.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
      <bpl.paragraaf.hfd0109 tabposities="L64;L144">
        <paragraaf.nr2>19</paragraaf.nr2>
        <paragraaf.naam>Arbeidsomstandigheden</paragraaf.naam>
        <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
          <artikel.nr>02</artikel.nr>
          <versie.informatie>
            <versie.datum>2020-05-01</versie.datum>
            <versie.status>verplicht</versie.status>
            <versie.jaarversie>2020-05</versie.jaarversie>
            <versie.kenmerk.vervang>
              <verwijzing.bepaling documentsoortbepaling="catalogus bepalingen" hfd="01" par="19" art="02">
              </verwijzing.bepaling>
              <versie.datum>2015-01-01</versie.datum>
            </versie.kenmerk.vervang>
            <versie.laatste.mutatie>2020-04-28</versie.laatste.mutatie>
          </versie.informatie>
          <artikel.hoofd>Veiligheids- en gezondheidscoördinatie</artikel.hoofd>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>01</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Lid 01 altijd samen opnemen met lid 02.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>02</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>De leden 01 en 02 opnemen indien sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&amp;G-plan nodig is.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>03</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Besteknummer(s) en omschrijving van het werk invullen.Lid 03 altijd samen opnemen met de leden 04 en 05.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>04</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>Lid 04 altijd samen opnemen met de leden 03 en 05.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>05</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>De leden 03, 04 en 05 opnemen als sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&amp;G-plan nodig is, waarbij tevens sprake is van het in elkaar grijpen van werken, waarbij de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van dit bestek ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van een ander bestek of meerdere andere bestekken krijgt opgedragen.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
          <bpl.lid tabposities="L64;L144">
            <lid.nr>07</lid.nr>
            <bpl.lidtekst>
              <alinea.paragraaf>Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.</alinea.paragraaf>
              <aanwijzings.tekst>De leden 06 en 07 opnemen als sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&amp;G-plan nodig is, waarbij tevens sprake is van het in elkaar grijpen van werken, waarbij de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van een ander bestek of meerdere andere bestekken is opgedragen.</aanwijzings.tekst>
            </bpl.lidtekst>
          </bpl.lid>
        </bpl.artikel>
      </bpl.paragraaf.hfd0109>
    </bpl.hoofdstuk0109>
    <bpl.hoofdstuk1099 tabposities="L64;L144">
      <hoofdstuk.nr1099>25</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>Leidingwerk</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L65;L145">
        <deelhoofdstuk.nr>1</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Deelhoofdstuk 25.1</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L64;L144">
          <paragraaf.nr1>3</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Informatie-overdracht 
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>04</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Water voor reiniging 
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Voor het innemen van benodigd water kan gebruik gemaakt worden van de brandputten en oppervlaktewater binnen de gemeente. De locaties van deze brandputten worden op verzoek door de opdrachtgever verstrekt.  </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Het is niet toegestaan om gebruik te maken van brand-hydranten (brandkranen) welke zijn aangesloten op de drinkwatervoorzieningen. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099 tabposities="L64;L144">
      <hoofdstuk.nr1099>62</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L64;L144">
        <deelhoofdstuk.nr>0</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Algemeen</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L64;L144">
          <paragraaf.nr1>4</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel tabposities="L64;L144">
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Algemeen
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Bij het nemen van verkeersmaatregelen gelden de volgende aanvullende bepalingen: </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- alle te treffen verkeersmaatregelen dienen te worden afgestemd met de directie. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- bij werkzaamheden langs de wegen, moet de aannemer volgens de richtlijnen van de CROW 96b werken. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid tabposities="L64;L144">
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
    <bpl.hoofdstuk1099 tabposities="L64;L144">
      <hoofdstuk.nr1099>70</hoofdstuk.nr1099>
      <hoofdstuk.naam>Technische bepalingen elektro-mechanische installatie
</hoofdstuk.naam>
      <bpl.deelhoofdstuk tabposities="L65;L145">
        <deelhoofdstuk.nr>0</deelhoofdstuk.nr>
        <deelhoofdstuk.naam>Onderhoud 
</deelhoofdstuk.naam>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L64;L144">
          <paragraaf.nr1>1</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Algemeen
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Personeel 
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer mag alleen personeel inzetten dat voldoende vakkennis bezit en in het bezit is van een diploma/certificaat voor de volgende opleidingen/cursussen/trainingen:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- <tab />VMBO+ (LBO/LTS) </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />NEN 3140 VOP LS / NEN50110/NEN3140 </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Schakel- en besturingstechniek (Kenteq, ROVC elektrotechnisch schakelen) </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />NEN 3140 Bedrijfsvoering LS </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />VCA-basis (Certificaat basis veiligheid) </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Veilig werken langs de weg </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Veilig werken in riolen </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompen en gemalen (Introductie normering)</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- <tab />Certificaat BRL K14020/01 of gelijkwaardig;</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Bij de eerste bouwvergadering moeten minimaal drie (3) CV's van de in te zetten monteurs worden ingediend, uit deze opgave moet blijken dat met de inzet van deze monteurs voldaan wordt aan de in lid 01 gestelde opleidingseisen en certificering.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Voor de in te zetten monteurs moeten aantoonbaar gemaakt worden dat zij beschikken over ervaring en kennis op het gebied van: </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Preventief onderhoud aan pompinstallaties </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Correctief onderhoud aan pompinstallaties </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Verhelpen van mechanische en elektrotechnische storingen </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Werking en toepassing diverse pompapplicaties</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Voor het uitvoeren van het onderhoud moet de aannemer er voor zorg dragen dat de medewerkers te allen tijde zijn voorzien van de benodigde professionele materialen, gereedschappen en overige middelen. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>2</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Preventief Onderhoud
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>02</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Onderhoud drukriolering
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Per jaar dient het groot onderhoud voor alle installaties te worden uitgevoerd, zijnde 1030 stuks. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Naast preventief onderhoud conform BRL 14020/01 dienen de volgende onderdelen ook te worden gecontroleerd en gerapporteerd:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />kwaliteit straatwerk;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />kwaliteit bereikbaarheid;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Kastnummer.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien staat aangegeven dat materialen direct geleverd en vervangen moeten worden, dan dient dit uitgevoerd te worden tijdens het groot onderhoud (zoals gepland). De aannemer dient hiervoor over voldoende reservematerialen te beschikken. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Alle werkzaamheden van het preventief en het correctief onderhoud aan de installaties dient direct ter plaatse van het gemaal te worden vastgelegd in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS  van Telecontrolnet (TCN). Hierdoor is de rapportage van het uitgevoerde onderhoud per direct door de opdrachtgever op te vragen vanuit TCN.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De volgende verrichtingen dienen per MK, CVK of DK onderdeel te zijn van een groot-onderhouds-beurt met betrekking tot de elektrische installatie:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Test werking aardlekschakelaars: eerst met profitester aardlek controleren op aanraakspanning en aanraaktijd. Daarna handmatig testen: De testdrukknop van de aardlekschakelaars bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt binnen de gestelde afschakeltijd.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele en visuele controle slot schakelkast: Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming en inspuiten met grafitypoeder.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele en visuele controle smeltveiligingen:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Controleren of de zekering is aangesproken. De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. tevens controle of alle P-touch coderingen nog aanwezig zijn. Indien defect, direct leveren en vervangen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde: Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte,  temperatuur/condens; schakelkast inwendig</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">reinigen met een zachte borstel en stofzuiger.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde: Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffiti, reclame, roestvorming; schakelkast uitwendig</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">reinigen</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Werking alarmering (rode lamp).</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle aardingsinstallatie: De aardingsinstallatie visueel controleren op</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditie van de aardleidingen, zoals corrosie. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Registreren kWh-meter standen: Registreren stand van het  energieverbruik in kWh; vastleggen actuele meterstanden in kWh op het onderhouds- en inspectierapport.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele test hoofdschakelaar: Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Meting en registreren aardverspreidingsweerstand: De aardverspreidingsweerstand in Ohm van de aardingsinstallatie meten middels weerstandmeting.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Vastleggen bedrijfsuren pomp: Vastleggen actuele standen van de bedrijfsurenteller in uren.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Vastleggen opgenomen stroom pomp: Registreren stand van de Amperemeter in Ampere (inschakel- en bedrijfsstroom). </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele test in- en uitschakelpeil pomp: Controleren of de pomp bij de ingestelde peilen wordt ingeschakeld en uitgeschakeld.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Reinigen niveaumeting: Type meting: lucht.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele en visuele controle MBS: Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais of MBS. Instelling thermisch relais of MBS aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registeren; relais visueel controleren; indien relais defect, direct leveren en vervangen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Meting en registreren weerstand van de wikkelingen: De weerstand in Ohm van de wikkelingen meten middels weerstandmeting. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Meten en registreren spanning van de pomp/motor: Spanning van pomp in Volt meten middels spanningsmeter en vergelijken met fabrieksgegevens. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>05</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De volgende verrichtingen dienen per MK, CVK of DK onderdeel te zijn van een groot-onderhouds-beurt met betrekking tot de werktuigbouwkundige installatie:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Algehele werking (trillingen, overmatig lawaai, corrosie, functioneren).</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde: Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffiti, reclame, roestvorming; schakelkast uitwendig</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">reinigen. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle van de kabelklemmen en wartels, werking signaleringslamp, werkingkaststverlichting, het smeren van deur, slot en slotdeksel, afdichtingen kabeldoorvoeringen in de kastfundering en zo nodig opnieuw afdichten.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />De kast moet aan de binnenzijde worden gereinigd en met een stofzuiger te worden uitgezogen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Kwaliteit olie in de olieruimte, Indien vervuild de oliekamer reinigen en de olie vervangen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Controle op lekkage: Het visueel controleren of de diverse onderdelen lekkage vertonen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele en functionele controle luiken/deksels/putranden: </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Putranden visueel controleren op beschadigingen, afdichting en ontluchting; functioneel controleren, door te openen en te sluiten.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visueel controleren van conservering: Geleidestangen, vuilwaterpomp, verbindingen, appendages etc. controleren op beschadigingen, roestvorming. Middels een onderbouwing op het onderhoudsrapport aangeven indien er beschadigingen zijn geconstateerd. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visueel controleren van geleidestangen: Controleren of geleidestangen deugdelijk zijn gemonteerd, controle op roestvorming en beschadigingen en controleren of de pomp</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">eenvoudig is te demonteren.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele en functionele controle hijskettingen: Hijskettingen visueel controleren op beschadigingen, voldoende lengte van de ketting en voldoende aantal hijsogen; keuringsrapport van de hijsketting controleren; functionele controle hijsketting</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">door pomp uit pompput te hijsen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Smering van onderdelen: Pomp, afsluiter(s) en appendages voorzien van de juiste benodigde smering.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf> -<tab />Functionele controle (spindel)afsluiter: Afsluiter open en dicht draaien en controleren op juiste werking. Let op eventuele waterslag bij dichtdraaien van de afsluiter. Eventuele defecten direct verhelpen. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle waaier,slijtring, snijmes en pomphuis inclusief het eventueel reinigen en opnieuw afstellen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele controle huidig debiet: Inhoud pompput bepalen; pompput van voldoende water voorzien en pomp inschakelen, meten wat de tijdsduur is van het verpompen</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">van de hoeveelheid water en debiet berekenen; huidig debiet vergelijken met ontwerpdebiet, beide registreren. Mogelijke oorzaken van afwijkingen beschrijven.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>06</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Gelijktijdig met de uitvoering van het onderhoud kunnen kleine storingen en gebreken alleen met toestemming en in overleg met de toezichthouder te worden verholpen. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De kosten die met een storing of reparatie gemoeid zijn worden aan de opdrachtgever gefactureerd middels een specificatie vanuit het onderhoudsmanagementsysteem @ssets.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Onder kleine storingen en gebreken wordt verstaan:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen van zekeringen;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen van magneetschakelaars;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen thermische blokken</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen van aardlekschakelaars;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen signaalverlichting;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen niveauregeling (vlotters, druksensor, luchtpomp, etc.);</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen geleidestangen (drukriolering);</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen waaier en/ of snijinrichting( hierbij moet gelet worden op de te maken kosten in verhouding tot het aantal bedrijfsuren en de leeftijd);</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De gemeente Epe stelt bij vervanging van cilindersloten deze ter beschikking aan opdrachtnemer. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>07</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Pompen mogen alleen direct en zonder overleg worden vervangen indien de motorisolatiewaarde onder de vervangingsgrens van 1 M-Ohm is gemeten. In alle andere gevallen waar een vervangingsadvies is afgegeven, mag dit alleen na goedkeuring door opdrachtgever. De vervangende pomp moet van hetzelfde fabricaat en pomptype zijn als de bestaande pomp, wijzigingen i.o.m de gemeente Epe.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>03</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Onderhoud rioolgemalen 
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Per jaar dient het groot onderhoud voor een gemaalinstallatie in april en oktober te worden uitgevoerd. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Naast preventief onderhoud conform BRL 14020/01 dienen de volgende onderdelen ook te worden gecontroleerd en gerapporteerd:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />kwaliteit straatwerk;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />kwaliteit bereikbaarheid;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Kastnummer.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Werkzaamheden aan de gemalen dienen te worden uitgevoerd door minimaal 2 personen. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien staat aangegeven dat materialen direct geleverd en vervangen moeten worden, dan dient</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>dit uitgevoerd te worden tijdens het groot onderhoud (zoals gepland). De aannemer dient</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>hiervoor over voldoende reservematerialen te beschikken. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Alle werkzaamheden van het preventief, het correctief onderhoud en NEN3140 keuringen aan de installaties dient direct ter plaatse van het gemaal te worden vastgelegd in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS  van Telecontrolnet (TCN). Hierdoor is de rapportage van het uitgevoerde onderhoud per direct door de opdrachtgever op te vragen vanuit TCN.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De volgende verrichtingen dienen, per rioolgemaal, onderdeel te zijn van een onderhoudsbeurt met betrekking tot de elektrische installatie: </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Registreren kWh-meter standen: Registreren stand van het energieverbruik in kWh; vastleggen actuele meterstanden in kWh op het onderhouds- en inspectierapport.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Test werking aardlekschakelaars: eerst met profitester aardlek controleren op aanraakspanning en aanraaktijd. Daarna handmatig testen: De testdrukknop van de aardlekschakelaars bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt binnen de gestelde afschakeltijd.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Vastleggen bedrijfsuren pomp: Vastleggen actuele standen van de bedrijfsurenteller in uren.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Vastleggen opgenomen stroom pomp: Registreren stand van de Amperemeter in Ampere (inschakel- en bedrijfsstroom). </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele test in- en uitschakelpeil pomp: Controleren of de pomp bij de ingestelde peilen wordt ingeschakeld en uitgeschakeld.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Reinigen niveaumeting: Type meting: niveausensor. Reinigen middels zachte doek.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele en visuele controle slot schakelkast: Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming en inspuiten met grafitypoeder</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele en visuele controle smeltveiligingen:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Controleren of de zekering is aangesproken. De installatie-automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. Tevens controle of alle P-touch coderingen nog aanwezig zijn. Indien defect, direct leveren en vervangen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele test hoofdschakelaar: Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele en visuele controle MBS: Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais of MBS. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Instelling thermisch relais of MBS aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registeren; relais visueel controleren; indien relais defect, direct leveren en vervangen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde: Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte,  temperatuur/condens; schakelkast inwendig</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">reinigen met een zachte borstel.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde: Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffiti, reclame, roestvorming; schakelkast uitwendig</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">reinigen. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle aardingsinstallatie: De aardingsinstallatie visueel controleren op</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditie van de aardleidingen, zoals corrosie</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Meting en registreren weerstand van de wikkelingen: De weerstand in Ohm van de wikkelingen meten middels weerstandmeting.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Meten en registreren spanning van de pomp/motor: Spanning van pomp in Volt meten middels spanningsmeter en vergelijken met fabrieksgegevens.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Meting en registreren aardverspreidingsweerstand: De aardverspreidingsweerstand in Ohm van de aardingsinstallatie meten middels weerstandmeting. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>05</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De volgende verrichtingen dienen, per tussengemaal, onderdeel te zijn van een onderhoudsbeurt met betrekking tot de werktuigbouwkundige installatie:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Kwaliteit olie in de olieruimte, Indien vervuild de oliekamer reinigen en de pompolie vervangen: vrijgekomen materiaal afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde: Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffiti, reclame, roestvorming; schakelkast uitwendig</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">reinigen. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle van de kabelklemmen en wartels, werking signaleringslamp, werkingkaststverlichting, het smeren van deur, slot en slotdeksel, afdichtingen kabeldoorvoeringen in de kastfundering en zo nodig opnieuw afdichten.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />De kast moet aan de binnenzijde worden gereinigd en met een stofzuiger te worden uitgezogen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Controle op lekkage: Het visueel controleren of de diverse onderdelen lekkage vertonen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele en functionele controle luiken/deksels/putranden: Putranden visueel controleren op</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">beschadigingen, afdichting en ontluchting; functioneel controleren, door te openen en te sluiten. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visueel controleren van conservering: Geleidestangen, vuilwaterpomp, verbindingen, appendages etc. controleren op beschadigingen, roestvorming. Middels een onderbouwing op het onderhoudsrapport aangeven indien er beschadigingen zijn geconstateerd. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visueel controleren van geleidestangen: Controleren of geleidestangen deugdelijk zijn gemonteerd, controle op roestvorming en beschadigingen en controleren of de pomp</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">eenvoudig is te demonteren.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele en functionele controle hijskettingen: </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Hijskettingen visueel controleren op beschadigingen, voldoende lengte van de ketting</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">en voldoende aantal hijsogen; keuringsrapport van de hijsketting controleren; functionele controle hijsketting door pomp uit pompput te hijsen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Smering van onderdelen: Pomp, afsluiter(s), verbindingen,  appendages en alle overige</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">onderdelen voorzien van de juiste benodigde smering. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele controle (spindel)afsluiter: Afsluiter open en dicht draaien en controleren op juiste werking. Let op eventuele waterslag bij dichtdraaien van de afsluiter.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Eventuele defecten direct verhelpen. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Functionele controle (wand)afsluiter: Afsluiter open en dicht draaien en controleren op juiste werking. Let op eventuele waterslag bij dichtdraaien van de afsluiter. Eventuele defecten direct verhelpen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle waaier,slijtring, snijmes en pomphuis inclusief het eventueel reinigen en opnieuw afstellen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf> -<tab />Functionele controle huidig debiet: Inhoud pompput bepalen; pompput van vodoende water voorzien en pomp inschakelen, meten wat de tijdsduur is van het verpompen</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">van de hoeveelheid water en debiet berekenen; huidig debiet vergelijken met ontwerpdebiet, beide registreren. Mogelijke oorzaken van afwijkingen beschrijven.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>06</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Gelijktijdig met de uitvoering van het onderhoud kunnen kleine storingen en gebreken alleen met toestemming en in overleg met de toezichthouder te worden verholpen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De kosten die met een storing of reparatie gemoeid zijn worden aan de opdrachtgever gefactureerd middels een specificatie vanuit het onderhoudsmanagementsysteem @ssets.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Onder kleine storingen en gebreken wordt verstaan:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen van zekeringen;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen van magneetschakelaars;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen thermische blokken</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen van aardlekschakelaars;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen signaalverlichting;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen niveauregeling (vlotters, druksensor, luchtpomp, etc.);</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen geleidestangen (drukriolering);</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen waaier en/ of snijinrichting( hierbij moet gelet worden op de te maken kosten in verhouding tot het aantal bedrijfsuren en de leeftijd);</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De gemeente Epe stelt bij vervanging van cilindersloten deze ter beschikking aan opdrachtnemer. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>04</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Onderhoud randvoorzieningen 
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Per jaar dient het groot onderhoud voor een gemaalinstallatie in de randvoorziening in april en oktober te worden uitgevoerd. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Naast preventief onderhoud conform BRL 14020/01 dienen de volgende onderdelen ook te worden gecontroleerd en gerapporteerd:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />kwaliteit straatwerk;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />kwaliteit bereikbaarheid;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Kastnummer.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Werkzaamheden aan de randvoorzieningen dienen te worden uitgevoerd door minimaal 2 personen. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Indien staat aangegeven dat materialen direct geleverd en vervangen moeten worden, dan dient dit uitgevoerd te worden tijdens het groot onderhoud (zoals gepland). De aannemer dient hiervoor over voldoende reservematerialen te beschikken. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Alle werkzaamheden van het preventief en het correctief onderhoud aan de installaties dient direct ter plaatse van het gemaal te worden vastgelegd in het onderhoudsmanagement systeem @SSETS  van Telecontrolnet (TCN). Hierdoor is de rapportage van het uitgevoerde onderhoud per direct door de opdrachtgever op te vragen vanuit TCN.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De volgende verrichtingen dienen, per randvoorzieningen, onderdeel te zijn van een onderhoudsbeurt met betrekking tot de elektrische installatie:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Registreren kWh-meter standen: Registreren stand van het energieverbruik in kWh; vastleggen actuele meterstanden in kWh op het onderhouds- en inspectierapport.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Test werking aardlekschakelaars: eerst met profitester aardlek controleren op aanraakspanning en aanraaktijd. Daarna handmatig testen: De testdrukknop van de aardlekschakelaars bedienen en controleren of de aardlekschakelaar aanspreekt binnen de gestelde afschakeltijd.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Vastleggen bedrijfsuren pomp: Vastleggen actuele standen van de bedrijfsurenteller in uren. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Vastleggen opgenomen stroom pomp: Registreren stand van de Amperemeter in Ampere (inschakel- en bedrijfsstroom). </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele test in- en uitschakelpeil pomp: Controleren of de pomp bij de ingestelde peilen wordt ingeschakeld en uitgeschakeld.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Reinigen niveaumeting: Type meting: niveausensor.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Reinigen middels zachte doek. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele en visuele controle slot schakelkast: Slot open en dicht draaien met betreffende sleutels. Visuele controle slot op roestvorming en inspuiten met grafitypoeder</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele en visuele controle smeltveiligingen:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Controleren of de zekering is aangesproken. De installatie automaat bedienen en controleren of de groep wordt ingeschakeld en wordt uitgeschakeld. tevens controle of alle P-touch coderingen nog aanwezig zijn. Indien defect, direct leveren en vervangen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele test hoofdschakelaar: Hoofdschakelaar handmatig in en uitschakelen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele en visuele controle MBS: Visuele controle ingestelde waarde van het thermische relais of MBS. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Instelling thermisch relais of MBS aanpassen op juiste waarde (indien van toepassing), aangepaste waarde registeren; relais visueel controleren; indien relais defect, direct leveren en vervangen. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de binnenzijde: Controle op beschadigingen, roestvorming, ongedierte,  temperatuur/condens; schakelkast inwendig</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">reinigen met een zachte borstel.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde: Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffiti, reclame, roestvorming; schakelkast uitwendig</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">reinigen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle aardingsinstallatie: De aardingsinstallatie visueel controleren op</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">aardverbindingen van aardrails, aardleiding, doorverbindingen, aardplaat. Letten op conditie van de aardleidingen, zoals corrosie</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Meting en registreren weerstand van de wikkelingen: De weerstand in Ohm van de wikkelingen meten middels weerstandmeting.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Meten en registreren spanning van de pomp/motor:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Spanning van pomp in Volt meten middels spanningsmeter en vergelijken met fabrieksgegevens. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Meting en registreren aardverspreidingsweerstand: De aardverspreidingsweerstand in Ohm van de aardingsinstallatie meten middels weerstandmeting. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>05</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De volgende verrichtingen dienen, per hoofdgemaal, onderdeel te zijn van een onderhoudsbeurt met betrekking tot de werktuigbouwkundige installatie:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Kwaliteit olie in de olieruimte, Indien vervuild de oliekamer reinigen en de pompolie vervangen: vrijgekomen materiaal afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle huidige staat van de schakelkast aan de buitenzijde: Controle op beschadigingen, verzakkingen, graffiti, reclame, roestvorming; schakelkast uitwendig</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">reinigen. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle van de kabelklemmen en wartels, werking signaleringslamp, werkingkaststverlichting, het smeren van deur, slot en slotdeksel, afdichtingen kabeldoorvoeringen in de kastfundering en zo nodig opnieuw afdichten.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />De kast moet aan de binnenzijde worden gereinigd en met een stofzuiger te worden uitgezogen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Controle op lekkage: Het visueel controleren of de diverse onderdelen lekkage vertonen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele en functionele controle luiken/deksels/putranden: Putranden visueel controleren op</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">beschadigingen, afdichting en ontluchting  Functioneel controleren, door te openen en te sluiten.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visueel controleren van conservering: Geleidestangen, vuilwaterpomp, verbindingen, appendages etc. controleren op beschadigingen, roestvorming. Middels een onderbouwing op het onderhoudsrapport aangeven indien er beschadigingen zijn geconstateerd.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visueel controleren van geleidestangen: Controleren of geleidestangen deugdelijk zijn gemonteerd, controle op roestvorming en beschadigingen en controleren of de pomp</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">eenvoudig is te demonteren. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele en functionele controle hijskettingen: </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Hijskettingen visueel controleren op beschadigingen, voldoende lengte van de ketting</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">en voldoende aantal hijsogen; keuringsrapport van de hijsketting controleren; functionele controle hijsketting door pomp uit pompput te hijsen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Smering van onderdelen: Pomp, afsluiter(s), verbindingen,  appendages en alle overige onderdelen voorzien van de juiste benodigde smering.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele controle (spindel)afsluiter: Afsluiter open en dicht draaien en controleren op juiste werking. Let op eventuele waterslag bij dichtdraaien van de afsluiter.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Eventuele defecten direct verhelpen. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Functionele controle (wand)afsluiter: Afsluiter open en dicht draaien en controleren op juiste werking. Let op eventuele waterslag bij dichtdraaien van de afsluiter.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf inspring="125">Eventuele defecten direct verhelpen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Visuele controle waaier: Waaier visueel controleren op beschadigingen, vervuiling, roestvorming; waaier reinigen; kleine defecten direct verhelpen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />Functionele controle van spoel- en hydraulische kleppen. Kleppen openen en sluiten, controleren op afdichting en waar nodig herstellen. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>06</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Gelijktijdig met de uitvoering van het onderhoud kunnen kleine storingen en gebreken alleen met toestemming en in overleg met de toezichthouder te worden verholpen. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De kosten die met een storing of reparatie gemoeid zijn worden aan de opdrachtgever gefactureerd middels het onderhoudsmanagementsysteem @ssets.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Onder kleine storingen en gebreken wordt verstaan:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen van zekeringen;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen van magneetschakelaars;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen thermische blokken</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen van aardlekschakelaars;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen signaalverlichting;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen niveauregeling (vlotters, druksensor, luchtpomp, etc.);</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen geleidestangen (drukriolering);</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />vervangen waaier en/ of snijinrichting( hierbij moet gelet worden op de te maken kosten in verhouding tot het aantal bedrijfsuren en de leeftijd);</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De gemeente Epe stelt bij vervanging van cilindersloten deze ter beschikking aan opdrachtnemer. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L65;L145">
          <paragraaf.nr1>3</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Correctief onderhoud
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Storingsdienst  
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Storingsdienst drukrioolgemalen:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>het storingsnummer is bekend bij de burger. Indien burgers dit storingsnummer bellen moet de burger direct worden doorgeschakeld naar het storing/servicenummer van de Opdrachtnemer.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>1-<tab />De aannemer moet binnen 2 uur na melding van een storing ter plaatse zijn van de storingslocatie en een aanvang hebben gemaakt met het oplossen van de storing.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>2 -<tab />De storingen moeten uiterlijk 4 uur na optreden van de storing zijn verholpen/dan wel de overlast moet zijn verholpen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Indien de aannemer de bovenstaande algemene eisen niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Storingsdienst gemalen en randvoorzieningen:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>1-<tab />De opdrachtnemer voert (waar mogelijk) eerst een reset via TCN uit voordat er naar de storing toe wordt gegaan. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>2-<tab />De aannemer moet binnen 1 uur na melding van een storing ter plaatse zijn van de storingslocatie en een aanvang hebben gemaakt met het oplossen van de storing.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>3 -<tab />De storingen moeten uiterlijk 4 uur na optreden van de storing zijn verholpen/dan wel de overlast moet zijn verholpen.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Indien de aannemer de bovenstaande algemene eisen niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Urgente storingen:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Onder een urgente storing wordt in ieder geval verstaan: </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />rioolwater welke uit de put dreigt te stromen;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />rioolwater welke bij bewoners in de woning dreigt te stromen;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />alle voorkomende gevallen waarbij de bewoner overlast heeft van het  </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />niet voldoende functioneren van het rioolstelsel;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />indien melder aangeeft dat het een urgente storing betreft;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />doordraaiende pomp.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Bij urgente storingen gelden de volgende termijnen:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />binnen 30 minuten na melding aanwezig op locatie</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />binnen 60 minuten urgentie weggenomen of storing opgelost</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Het risico van een storing foutief niet als urgent inschatten ligt volledig bij de opdrachtnemer</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>05</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Van de inschrijver wordt verlangd dat hij storingen gedurende 24uur per dag, 7 dagen per week adequaat oplost. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>06</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer stelt de opdrachtgever een algemeen telefoonnummer (en contactpersoon) t.b.v. calamiteiten ter beschikking dat dag en nacht, zowel tijdens, alsmede buiten de reguliere werktijden (24 uur/dag) bereikbaar is. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>07</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Storingen aan installaties kunnen bij de opdrachtnemer gemeld worden:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />telefonisch door een bewoner door directe doorschakeling </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />via bestaande storingsnummer(0578-678789) naar medewerker van  </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />opdrachtnemer</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />via hoofdpost Opdrachtgever, d.m.v. automatisch sms bericht op een  </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />mobiele telefoon</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />via email van de Opdrachtgever </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />telefonisch door een medewerker van de Opdrachtgever</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>4</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Rapportage 
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>03</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Inhoud rapportage 
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Van elke inspectie en keuring dient de aannemer de rapportage te verwerken in het onderhoudsmanagementsysteem van @ssets. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>04</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Beeldmateriaal  
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Bij het uitvoeren van groot onderhoud moet de aannemer minimaal de volgende 3 kleurenfoto's van elke installatie nemen (na uitvoering werkzaamheden): </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- <tab />vooraanzicht gesloten deur(en) schakelkast (met zichtbaar kastnummer)</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- <tab />vooraanzicht geopende deur(en) schakelkast;</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>- <tab />pompput bij geopende afdekluik.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>De foto's moeten worden gemaakt met de TCN-app en direct in het onderhoudsmanagementsysteem verwerkt worden.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099>
          <paragraaf.nr1>5</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>NEN 3140 keuringen 
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Verantwoordelijkheid
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer van dit bestek zal de installatieverantwoordelijkheid in de zin van de NEN 3140 op zich nemen voor het areaal aan rioolwaterpompinstallaties binnen dit bestek.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De aannemer stelt een functionaris aan die de taken en verantwoordelijkheden van de installatieverantwoordelijke op zich zal nemen. Deze functionaris kan bogen op ruime ervaring en een elektrotechnisch opleiding op niveau 4 WEB (Wet Educatie Beroepsonderwijs) of een door de combinatie van opleiding en ervaring verkregen gelijkwaardig niveau. </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Deze functionaris is verantwoordelijk voor:</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />het beheer van de elektrische installaties  </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />het in stand houden van de elektrische veiligheid door inspecties en tijdig herstel</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />het regelen van de toegang tot ruimten met elektrisch gevaar</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />het vaststellen van procedures voor veilige bediening en onderhoud van de installaties</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />het geven van toestemming voor werkzaamheden aan installaties.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>03</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Werkverantwoordelijke</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Naast de installatieverantwoordelijke stelt de aannemer een werkverantwoordelijke aan, deze heeft een sleutelrol binnen de systematiek van de NEN 3140. Deze functionaris </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />geeft leiding aan de feitelijke uitvoering van de elektrotechnische werkzaamheden, </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />beoordeelt de risico's, </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />wijst de werkzaamheden toe, </alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>-<tab />geeft instructies en houdt toezicht op de uitvoering. </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>04</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>Werk- en installatieverantwoordelijken dienen in de praktijk veelvuldig met elkaar in overleg te treden maar kunnen ook één en dezelfde persoon zijn. Ook voor de werkverantwoordelijke geldt dat deze een elektrotechnisch opleidingsniveau 4 WEB heeft (of daaraan gelijk te stellen). </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
        <bpl.paragraaf.hfd1099 tabposities="L65;L145">
          <paragraaf.nr1>7</paragraaf.nr1>
          <paragraaf.naam>Gegevensverwerking
</paragraaf.naam>
          <bpl.artikel>
            <artikel.nr>01</artikel.nr>
            <versie.informatie>
              <versie.eigen.tekst />
            </versie.informatie>
            <artikel.hoofd>Beheer- en onderhoud  
</artikel.hoofd>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>01</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>De gemeente Epe beschikt over het onderhoudsmanagement systeem @SSETS van de firma InterAct. Alle werkzaamheden aan de installaties dient direct ter plaatse van het gemaal te worden vastgelegd in dit onderhoudsmanagement systeem.</alinea.paragraaf>
                <alinea.paragraaf>Naast het reguliere onderhoud en de storingen moeten de NEN3140 keuringen en de inspecties volgens de BRL-K14020/01 ter plaatse ingevoerd worden. Hiermee zijn rapportages overbodig en is het systeem altijd up-to-date.</alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
            <bpl.lid>
              <lid.nr>02</lid.nr>
              <bpl.lidtekst>
                <alinea.paragraaf>In het onderhoudsmanagementsysteem dienen nadrukkelijk de uitgevoerde werkzaamheden en kwaliteitsnormering tot uiting te komen, zodanig dat per onderdeel de staat en eventuele vervangingstermijn duidelijk af te leiden zijn geheel conform de voorwaarden volgens de laatste publicatie van de BRL-K14020/01 </alinea.paragraaf>
              </bpl.lidtekst>
            </bpl.lid>
          </bpl.artikel>
        </bpl.paragraaf.hfd1099>
      </bpl.deelhoofdstuk>
    </bpl.hoofdstuk1099>
  </dl3.compleet>
  <dlx.na.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Bestek 228627 <br />Preventief en correctief onderhoud drukriool 2021-2022; gemeente Epe<br />Gemeente Epe, Afdeling Ruimte, eenheid Beheer</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte na bestek</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">.....</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>.....</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.na.compleet>
  <dlx.voor.inschrijving.compleet uitbreiden="ja" tabposities="L65;L145">
    <dlx.koptekst>Bestek 228627 <br />Preventief en correctief onderhoud drukriool 2021-2022; gemeente Epe<br />Gemeente Epe, Afdeling Ruimte, eenheid Beheer</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten</dlx.deel.naam>
    <dlx.paragraaf verwijderen="ja" tabposities="L65;L145">
      <dlx.paragraafnummer muteren="ja">01</dlx.paragraafnummer>
      <dlx.paragraafnaam muteren="ja">.....</dlx.paragraafnaam>
      <dlx.paragraaftekst muteren="ja">
        <alinea.paragraaf>.....</alinea.paragraaf>
      </dlx.paragraaftekst>
    </dlx.paragraaf>
  </dlx.voor.inschrijving.compleet>
  <dlx.inschrijvingsbiljet tabposities="L74;L374;L574;L1269;L1296;L1444">
    <dlx.koptekst>Bestek 228627 <br />Preventief en correctief onderhoud drukriool 2021-2022; gemeente Epe<br />Gemeente Epe, Afdeling Ruimte, eenheid Beheer</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Inschrijvingsbiljet</dlx.deel.naam>
    <inschrijvingsbiljet>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Behoort bij: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">228627</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="200" invultype="toelichting">.....</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>I N S C H R I J V I N G S B I L J E T</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De hierna te noemen inschrijver(s):</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A)<tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>KVK-nummer: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummera">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B)<tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>KVK-nummer: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummerb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C)<tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>KVK-nummer: <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverkvknummerc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="374">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">228627</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="500" invultype="omschrijving">.....</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="500" invultype="omschrijvingperceel">
        </hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="aannemingssomexclusiefcijfers">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in cijfers)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="500" invultype="aannemingssomexclusiefletters">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in letters)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="omzetbelastingcijfers">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in cijfers)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.invultekst lengte="500" invultype="omzetbelastingletters">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />euro</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>(bedrag in letters)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1269">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het</hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="reglement"> Aanbestedingsreglement Werken 2016</hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst> (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Gedaan op </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="ondertekeningdatum">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab /> (datum), te </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="ondertekeningplaats">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab /> (plaats).</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>De inschrijver(s)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A) <tab /><tab /><tab /><tab /><tab />(handtekening)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaama">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(naam)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctiea">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(functie)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B) <tab /><tab /><tab /><tab /><tab />(handtekening)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaamb">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(naam)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctieb">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(functie)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C) <tab /><tab /><tab /><tab /><tab />(handtekening)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijvernaamc">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(naam)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverfunctiec">
        </hoofdcode.invultekst>
        <hoofdcode.vastetekst>
          <tab />
          <tab />
          <tab />
          <tab />(functie)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="1296">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
    </inschrijvingsbiljet>
  </dlx.inschrijvingsbiljet>
  <dlx.voorblad.inschrijvingsstaat tabposities="L74;L344;L374;L574;L1269;L1444">
    <dlx.koptekst>Bestek 228627 <br />Preventief en correctief onderhoud drukriool 2021-2022; gemeente Epe<br />Gemeente Epe, Afdeling Ruimte, eenheid Beheer</dlx.koptekst>
    <dlx.deel.naam>Inschrijvingsstaat</dlx.deel.naam>
    <inschrijvingsstaat>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Behoort bij: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="37" invultype="besteknummer">228627</hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vrijetekst lengte="200" invultype="toelichting">.....</hoofdcode.vrijetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="344">
        <hoofdcode.vastetekst>I N S C H R I J V I N G S S T A A T</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>A) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsa">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>B) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsb">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>C) <tab /></hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="200" invultype="inschrijverbedrijfc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>gevestigd te: </hoofdcode.vastetekst>
        <hoofdcode.invultekst lengte="100" invultype="inschrijverplaatsc">
        </hoofdcode.invultekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument inspring="74">
        <hoofdcode.vastetekst>
        </hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
      <alinea.inschrijvingsdocument>
        <hoofdcode.vastetekst>(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)</hoofdcode.vastetekst>
      </alinea.inschrijvingsdocument>
    </inschrijvingsstaat>
  </dlx.voorblad.inschrijvingsstaat>
</raw.bestek>