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[bookmark: _Toc61882059]Doel van dit document
Het voorliggende document heeft als doel de opdrachtnemer te ondersteunen bij het invullen van de Excel-beoordelingsmethode. Deze bestaat uit twee tabbladen: 

· Tabblad “Opdrachtnemer”
· Tabblad “Resultaten”

In deel 1 van dit document worden de verschillende blokken van het tabblad “Opdrachtnemer” toegelicht en waar toepasselijk korte invul instructies gegeven.

In deel 2 van dit document worden de verschillende blokken van het tabblad “Resultaten” toegelicht. 



































[bookmark: _Toc61882060]DEEL 1 – Tabblad “Opdrachtnemer”
1.1 [bookmark: _Toc61882061]Basis structuur 
Alle blokken in het tabblad “opdrachtnemer” hebben een basis structuur bestaande uit een aantal kolommen. Voor Blok A “Te verwerken afval” en Blok H “Teruggewonnen grondstoffen” zijn een aantal toevoegingen gemaakt. Deze worden verderop in het document toegelicht. In tabel 1 is te zien uit welke kolommen de basisstructuur bestaat: Code, Item, Eenheid, Hoeveelheid en Toelichting. Elk van deze kolommen wordt onderstaand kort toegelicht. De cellen waar de inschrijver informatie kan invoeren zijn geel gekleurd.  

Tabel 1: Basisstructuur van de blokken A t/m H in het tabblad "opdrachtnemer".
	Code
	Item
	Eenheid
	Hoeveelheid
	Toelichting

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Code
Hier hoeft de inschrijver niets mee te doen. Het is onderdeel van de programmatuur van de Excel-tool. 

Item
Hieronder staan alle opties waaruit de opdrachtnemer per blok kan kiezen. De opdrachtnemer vult die opties in die toepasselijk zijn voor de eigen bedrijfsvoering.

Eenheid 
Hieronder staat per item aangegeven welke eenheid gehanteerd dient te worden bij het invullen van de kolom hoeveelheid.  

Hoeveelheid
Hieronder vult de inschrijver per relevant item in hoeveel ervan gebruikt of geproduceerd wordt tijdens de verwerking van de monostroom. Let op het gebruik van de juiste eenheid.

Toelichting
Hieronder heeft de inschrijver de mogelijkheid om per item een korte toelichting te geven.



1.2 [bookmark: _Toc61882062]Blok A – Te verwerken afval
In dit blok is de fictieve monostroom te zien die vooraf is ingevuld door het Rijk. De fictieve monostroom is geformuleerd op basis van gegevens van het Rijk over de grootte en samenstelling van de stroom OWS-VWS in 2019. 
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Figuur 1: Weergave van blok A “Te verwerken afval” uit tabblad “Opdrachtnemer”.
In figuur 1 is te zien dat in blok A twee extra kolommen zijn toegevoegd aan de basisstructuur: EURAL-code en Vervuilingsgraad. Deze worden onderstaand kort toegelicht.

EURAL code
Hieronder wordt per item in de fictieve monostroom middels een EURAL-code aangegeven wat de soort/herkomst ervan is. 

Vervuilingsgraad
Hieronder wordt indien van toepassing per item in de fictieve monostroom aangegeven hoeveel procent vervuiling het bevat en waar de vervuiling uit bestaat. 

Toelichting
In de toelichting is waar relevant voor de items aangeven wat de specifieke samenstelling is uitgedrukt in percentages van verschillende typen materialen.

1.3 [bookmark: _Toc61882063]Blok B – Warmte en elektriciteit 
Blok B betreft het gebruik van elektriciteit, gas en warmte dat nodig is voor de verwerking van de fictieve monostroom. Het gaat om het gebouw gebonden verbruik en het verbruik door verwerkingsprocessen op de verwerkingslocatie(s). Belangrijk: Noteer hier als onderdeel van het totale energie verbruik, de warmte en/of elektriciteit die gedurende het verwerkingsproces wordt teruggewonnen en/of geproduceerd én intern wordt hergebruikt.

[bookmark: _Toc49345489][image: ]
Figuur 2: Weergave van blok B “Warmte en elektriciteit” uit tabblad “Opdrachtnemer”.
Items
Hieronder staan voorgeprogrammeerd alle opties voor elektriciteit en warmte waaruit de opdrachtnemer kan kiezen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende, zoals grijze of groene elektriciteit en verwarming van een gebouw op basis van aardgas of groen gas. Ook wordt er onderscheid gemaakt of er warmte en/of elektriciteit wordt opgewekt op basis van de fictieve monostroom.


1.4 [bookmark: _Toc61882064]Blok C – Materiaalinzet
Blok C betreft het gebruik van materialen die gebruikt worden voor de verwerking van de fictieve monostroom. Het gaat om alle materialen die voor dit doeleinde gebruikt worden op de verwerkingslocatie(s). 
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Figuur 3: Weergave van blok C “Materiaalinzet” uit tabblad “Opdrachtnemer”.
Items
Hieronder staan voorgeprogrammeerd alle opties voor de inzet van materiaal waaruit de opdrachtnemer kan kiezen. Het gebruik van diesel in dit blok is ten behoeve van materieel en verwerkingsactiviteiten, niet zijnde transport. 

1.5 [bookmark: _Toc49345493][bookmark: _Toc61882065]Blok D – Transportdiensten
Dit blok betreft de inzet van materieel voor transport doeleinden die nodig zijn voor de verwerking van de fictieve monostroom. Het gaat hier om transport naar andere locaties of bedrijven die onderdeel zijn van het verwerkingsproces. In het geval dat de monostroom voor verwerking naar het buitenland gaat dient dit te worden opgegeven. Transport na verkoop van het recyclaat wordt niet meegenomen.
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Figuur 4: Weergave van blok D “Transportdiensten” uit tabblad “Opdrachtnemer”.
Item
Hieronder staan voorgeprogrammeerd alle opties voor transport waaruit de opdrachtnemer kan kiezen. Er wordt onderscheid gemaakt in weg- en water transport, laadcapaciteit en EURO-normering. 

Eenheid
[bookmark: _Toc49345495]De opgegeven eenheid is de aantal ton dat wordt getransporteerd vermenigvuldigd met het aantal kilometer waarover dat gebeurd. 
1.6 [bookmark: _Toc61882066]Blok E – Emissies naar lucht
Dit blok betreft de emissie die direct uit het proces vrijkomen tijdens de verwerking van de fictieve monostroom op de verwerkingslocatie(s). Indirecte emissies door bijvoorbeeld energieverbruik of voortkomend uit de verbranding van brandstoffen in materieel of transport worden hier niet meegenomen.  
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Figuur 5: Weergave van blok E “Emissies naar lucht” uit tabblad “Opdrachtnemer”.
Item
Hieronder staan voorgeprogrammeerd alle opties voor luchtemissies waaruit de opdrachtnemer kan kiezen. Er wordt onderscheid gemaakt in fijnstof, CH4, en CO2 dat vrij kan komen bij het verwerken van biogas tot groengas. 


1.7 [bookmark: _Toc61882067]Blok F – Afvalwater
Dit blok betreft het afvalwater dat vrijkomt bij het recyclingproces zelf en door facilitair gebruik tijdens de verwerking van de fictieve monostroom op de verwerkingslocatie(s). 

[bookmark: _Toc49345497][image: ]
Figuur 6: Weergave van blok F “Afvalwater” uit tabblad “Opdrachtnemer”.
Item
Hieronder staan voorgeprogrammeerd alle opties voor de verwerking van afvalwater waaruit de opdrachtnemer kan kiezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen afvalwater dat geloosd wordt op een zuiveringstechnisch werk (eigen, gedeeld of van het waterschap) en afvalwater dat met wettelijke toestemming geloosd wordt op het oppervlaktewater. 


1.8 [bookmark: _Toc49345498][bookmark: _Toc61882068]Blok G – Afval 
Dit blok betreft het vaste en vloeibare afval dat vrijkomt bij de verwerking van de fictieve monostroom op de verwerkingslocatie(s), ook wel secundair afval genoemd. Het gaat hierbij om niet-bruikbaar materiaal dat aanwezig is in de monostroom, afval dat ontstaat door het gebruik van materialen en vrijkomt tijdens het recycling proces.
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Figuur 7: Weergave van blok G “Afval” uit tabblad “Opdrachtnemer”.
Item
Hieronder staan voorgeprogrammeerd alle opties voor de verwerking van vast afval waaruit de opdrachtnemer kan kiezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval en of het afval wordt verbrand of wordt gestort. 


1.9 [bookmark: _Toc61882069]Blok H – Teruggewonnen grondstoffen
[bookmark: _Hlk54784299]Dit blok betreft de grondstoffen, materialen en/of producten die de opdrachtnemer terugwint door de verwerking van de fictieve monostroom en worden verkocht aan derden. Per teruggewonnen item dient de opdrachtnemer aan te geven wat de nuttige toepassing is. Belangrijk: warmte en elektriciteit die tijdens het verwerkingsproces wordt teruggewonnen of geproduceerd én worden doorverkocht dienen in dit blok te worden opgegeven. 
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Figuur 8: Weergave van blok H “Teruggewonnen grondstoffen/materiaal/product” uit tabblad “Opdrachtnemer”.
In figuur 8 is te zien dat in blok H twee extra kolommen zijn toegevoegd aan de basisstructuur: beschrijving (dropdown-menu) en nuttige toepassing (LAP3). Deze worden naast de kolommen item (dropdown-menu) en toelichting onderstaand kort beschreven.

Item (dropdown-menu)
Hieronder staan voorgeprogrammeerd alle opties die teruggewonnen kunnen worden en waaruit de opdrachtnemer middels een dropdown-menu uit kan kiezen. 


Beschrijving (dropdown-menu)
Hieronder dient de opdrachtnemer middels een dropdown-menu een voorgeprogrammeerde beschrijving te kiezen per teruggewonnen item. 

Toelichting
Hieronder dient de opdrachtnemer per item te omschrijven hoe de teruggewonnen grondstoffen volgens het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP 3) nuttig worden toegepast. 

2 [bookmark: _Toc61882070]DEEL 2 – Tabblad “Resultaten”
2. [bookmark: _Toc61882071]Blok A – Midpoint score
Dit blok geeft de resultaten weer voor de verschillende midpoint indicatoren: fossiele grondstofuitputting, minerale grondstofuitputting, klimaatverandering, zoetwater ecotoxiciteit, humane niet-carcinogene toxiciteit en humane carcinogene toxiciteit. Deze worden berekend op basis van wat er ingevoerd is in het tabblad “opdrachtgever”. Per midpoint indicator wordt er een subtotaal gegeven per categorie (B t/m H) alsook een totaal over alle categorieën (zie figuur 9). 
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Figuur 9: Weergave van blok A “Midpoints” uit tabblad “Resultaten”.

2.1 [bookmark: _Toc61882072]Blok B – Endpoint score
Dit blok geeft de resultaten weer voor de verschillende endpoint indicatoren: grondstoffengebruik, menselijke gezondheid, zoetwater ecosystemen. Deze worden berekend op basis van de resultaten op de verschillende midpoint indicatoren. Per endpoint indicator wordt er een subtotaal gegeven per categorie (B t/m H) alsook een totaal over alle categorieën (zie figuur 10). 
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Figuur 10: Weergave van blok B “Endpoints” uit tabblad “Resultaten”.


2.2 [bookmark: _Toc61882073]Blok C – Circulaire afzet
Dit blok geeft weer wat er door de verwerking van de fictieve monostroom  is gerealiseerd in termen van circulaire economie. Er wordt gekeken naar wat er uiteindelijk aan grondstoffen, materialen en/of producten is teruggewonnen en hoe “nuttig” deze vervolgens zijn toegepast (zie figuur 11). Dit blok is een iteratie van wat de opdrachtnemer heeft ingevuld in blok H “teruggewonnen grondstoffen” in het tabblad “opdrachtnemer”.
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Figuur 11: Weergave van blok C “Recycling afzet score” uit tabblad “Resultaten”.
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Blok C Materiaalinzet

Code Item Eenheid Hoeveelheid Toelichting

CA Diesel m3 0

CB LPG m3 0

CC LNG m3 0

CD Waterstof ton 0

CE Leiding- of drinkwater m3 0

CF Amines, groen gas-productie kg 0

CG Flocculant, NaOH kg 0

CH Flocculant, FeCl3 kg 0

CI Geactiveerd koolstof kg 0


image4.emf
Blok DTransportdiensten

Code Item Eenheid HoeveelheidToelichting

DA Wegtransport: Laadcapaciteit 3.5-7.5 ton, EURO 4 tkm 0

DB Wegtransport: Laadcapaciteit 3.5-7.5 ton, EURO 5 tkm 0

DC Wegtransport: Laadcapaciteit 3.5-7.5 ton, EURO 6 tkm 0

DE Wegtransport: Laadcapaciteit 7.5-16 ton, EURO 4 tkm 0

DF Wegtransport: Laadcapaciteit 7.5-16 ton, EURO 5 tkm 0

DG Wegtransport: Laadcapaciteit 7.5-16 ton, EURO 6 tkm 0

DH Wegtransport: Laadcapaciteit 16-32 ton, EURO 4 tkm 0

DI Wegtransport: Laadcapaciteit 16-32 ton, EURO 5 tkm 0

DJ Wegtransport: Laadcapaciteit 16-32 ton, EURO 6 tkm 0

DK Watertransport: Binnenvaart  tkm 0

DL Watertransport: Zeetransport tkm 0


image5.emf
Blok E Emissies naar lucht

Code Item EenheidHoeveelheid Toelichting

EA Stof (fijn) kg 0

EB Koolstofdioxide (CO2) ton 0

EC Methaan (CH4) ton 0


image6.emf
Blok FAfvalwaterzuivering

Code Item EenheidHoeveelheidToelichting

FA Afvalwater naar AWZI m3 0

FB Afvalwaterlozing naar oppervlaktewater m3 0


image7.emf
Blok G Afval

Code Item Eenheid Hoeveelheid Toelichting

GA Verbranding van niet-gevaarlijk vast afval ton 0

GB Verbranding van gevaarlijk vast afval ton 0

GB Verbranding van vloeibaar afval ton 0

GC Storten van inert niet-gevaarlijk vast afval ton 0

GD Storten van afval op een sanitaire vast stortplaats ton 0
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Blok H Teruggewonnen grondstofimateriaal/product
Nijtige
Item (dropdown- Beschrijving toepassing
Code n.v.t menu) (dropdown-menu) Eenheid Hoeveelheid (LAP3) Toelichting
Vulin..] [Vulin...] 0
Vulin..] [Vulin...] 0
Vulin._] [Vulin...] [}
Vulin. ] Vulin._] [}
Nulin..] [Vulin...] [}
Vulin..] Wulin..] 0
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Blok A - Midpoint

Fossiele 

grondstofuitputting

Minerale 

grondstofuitputting

Klimaat-

verandering

Zoetwater 

ecotoxiciteit

Humane niet-

carginogene 

toxiciteit

Humane 

carginogene 

toxiciteit

ton olie eq ton Cu eq ton CO2 eq ton 1,4-DBC eq ton 1,4-DBC eqton 1,4-DBC eq

Totaal 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

B

Warmte en 

elektriciteit 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

C Materiaalinzet 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

D Transportdiensten 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

E

Emissies naar 

lucht 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

F Afvalwaterzuivering 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

G Vast afval 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

H

Teruggewonnen 

grondstof/materiaal/

product 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
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Blok B - Endpoints

GrondstoffengebruikImpact op de mensImpact op het milieu

US2013$ jaar diersoort.jaar

Totaal 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

B Warmte en elektriciteit 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

C Materiaalinzet 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

D Transportdiensten 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

E Emissies naar lucht 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

F Afvalwaterzuivering 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

G Vast afval 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

H Teruggewonnen grondstof/materiaal/product 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
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Item en beschrijving Eenheid Hoeveelheid Nuttige toepassing

Blok C - Circulaire afzet
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Blok A Te verwerken afval

Code Item

EURAL-

code

Vervuilings-

graad

Eenheid

Hoeveel-

heid

Toelichting

AA

Vet- of olieafval van de bereiding en 

verwerking van vlees, vis en ander 

voedsel van dierlijke oorsprong

20203 n.v.t. ton               5 

Samenstelling monostroom: 84% water, 

10% zand/slib, 5% dierlijke olie, 1% 

roostergoed (restafval); 

AB

Vet- of olieafval van de bereiding en 

verwerking van groente, fruit en ander 

voedsel van plantaardige oorsprong

20304 n.v.t. ton             15 

Samenstelling monostroom: 84% water, 

10% zand/slib, 5% plantaardige olie, 1% 

roostergoed (restafval); 

AC Inhoud van olie/waterscheiders 130502 n.v.t. ton             80 

Samenstelling monostroom: 83% water, 

15% zand/slib, 1% minerale olie, 1% 

roostergoed (restafval); 

Totaal (ton) 100            
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Blok B Warmte en elektriciteit

Code Item EenheidHoeveelheid Toelichting

BA Elektriciteit, grijs kWh 0

BB Elektriciteit, groen kWh 0

BC Elektriciteit, zonne-energie kWh 0

BD Electriciteit, windenergie kWh 0

BE Elektriciteit, aardgas kWh 0

BF Electriciteit, eigen opwek, wkk, bio-/groen gas, o.b.v. fictieve monostroom kWh 0

BG Warmte, aardgas, centrale verwarming m3 0

BH Warmte, groen gas, centrale verwarming m3 0

BI Warmte, aardgas, industrieël MJ 0

BJ Warmte, eigen opwek, wkk, bio-/groen gas, o.b.v. fictieve monostroom MJ 0

BK Warmte, eigen opwek, biogasketel, o.b.v. fictieve monostroom MJ 0

NB: Noteer hier als onderdeel van het totale energie verbruik, de warmte en/of elektriciteit die gedurende het 

verwerkingsproces wordt teruggewonnen en/of geproduceerd én intern wordt hergebruikt.


image12.png




image13.png
Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport




