
	
	

[image: prorail_roodlogo]

Aanvullingen op de selectieleidraad 
Maarn-Lage Zwaluwe - Project Bestrating en Keerwanden en jukkenperron
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1 Aanvullingen op informatie in TenderNed
[bookmark: _Toc304905465][bookmark: _Toc304905511][bookmark: _Toc304961988][bookmark: _Toc304962118][bookmark: _Toc304905466][bookmark: _Toc304905512][bookmark: _Toc304961989][bookmark: _Toc304962119][bookmark: _Toc304905467][bookmark: _Toc304905513][bookmark: _Toc304961990][bookmark: _Toc304962120][bookmark: _Toc304905468][bookmark: _Toc304905514][bookmark: _Toc304961991][bookmark: _Toc304962121]
In aanvulling op de informatie met betrekking tot de selectiecriteria zoals gegeven in TenderNed geldt de informatie in dit document. 

[bookmark: _Toc4591578]Omvang aanbesteding
Deze selectieleidraad bevat de beschrijving van het verloop van de selectieprocedure als onderdeel van de aanbesteding herstel jukken en keerwanden perron ter plaatse van de stations Maarn en Lage Zwaluwe.

De 2 individuele herstelprojecten zijn als losse percelen in de aanbestedingsprocedure opgenomen. Naast het inschrijven op de individuele percelen/herstelprojecten is het mogelijk om in te schrijven op de combinatie van beide percelen/herstelprojecten:

•	Perceel 1	vervangen van beide jukkenperrons naar zand perrons op station Maarn 
•	Perceel 2	vervangen perronkeerwanden en bestrating op station Lage Zwaluwe langs spoor 1 en 4
•			Combinatie van perceel 1 en perceel 2.

Bij inschrijving op de combinatie van percelen 1 en 2  verplicht inschrijver zich om ook een aanbieding op de twee individueel perceel in te dienen.

[bookmark: _Toc4591579]Vraagspecificatie
De definitieve vraagspecificatie wordt na de selectiefase gelijktijdig met het gehele aanbestedingsdossier gunningfase via TenderNed aan de voor het doen van een aanbieding geselecteerde partijen verstrekt. 
In deze selectiefase kunnen geen vragen met betrekking tot de vraagspecificatie worden ingediend. ProRail neemt vragen met betrekking tot de vraagspecificatie pas in de gunningfase van deze aanbesteding in behandeling.  

[bookmark: _Toc4591580] Selectie eisen
In de selectiefase wordt de kwaliteit van gegadigde aanvullend op de standaard selectie-eisen project specifiek op de onderstaande punten beoordeeld:
1. [bookmark: _Hlk4587159]Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met de uitvoering van een project op het gebied van perronherstel werkzaamheden (aanleg en/of onderhoud en/of aanpassingen) naast een in exploitatie zijnde railspoor (tram/trein/metro) met een minimale opdrachtwaarde van 600.000,00 euro.
Met in exploitatie wordt bedoeld een in gebruik zijnde railspoor waar door middel van trein vrije periodes werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden
2. Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met realiseren van een project waarbij het aanvragen en coördineren van buitendienststellingen in een railinfra omgeving deel uit heeft gemaakt van de opdracht
3. Partijen of combinaties van partijen dienen een omschrijving te geven van de wijze waarop de organisatie haar (interne) processen kwalitatief beheerst en of deze processen extern worden getoetst (door een auditor). Waarborg op basis van kwaliteitscertificaten ISO 9001 of gelijkwaardig

[bookmark: _Toc4591581]In te dienen documenten
Aanvullend op de bewijslast behorende bij de generieke eisen dienen voor de project specifieke eisen de onderstaande documenten te worden ingediend.
[bookmark: _Toc4591582]Verklaring draagkracht derden
In het geval een gegadigde zich beroept op de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid, dan wel de financiële en economische draagkracht van derden (natuurlijke personen of rechtspersonen) (artikel 11 ARN2016) dient een volledig ingevulde bijlage 1 ingediend te worden. Deze bijlage betreft een aanvulling op de onder deel II C van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen gegevens.

[bookmark: _Toc4591583]Technische- en organisatorische bekwaamheid
Per ervaringseis dient maximaal 1 verifieerbare referentie conform bijlage 2 van deze Selectieleidraad, voorzien van een opdrachtgeversverklaring voor juiste uitvoering afgegeven door de primaire opdrachtgever ingediend te worden. 
Een verklaring inzake goede uitvoering dient volgens artikel 8 lid 2 sub a van het ARN 2016 te worden afgegeven door de primaire opdrachtgever zelf. Onder primaire opdrachtgever wordt verstaan de eerste opdrachtgever in de keten. Enkel de verklaring van een hoofdopdrachtnemer aan een onder opdrachtnemer of enkel de verklaring van de primaire opdrachtgever aan de hoofdopdrachtnemer voldoet niet als bewijs. Tevens zal een samenstel van deze twee verklaringen niet als bewijs worden geaccepteerd. 
Voorbeeld: In geval van aanneming van werk is de hoofdaannemer niet de primaire opdrachtgever; de opdrachtgever van de hoofdaannemer is de primaire opdrachtgever.
 
Indien de bijbehorende opdrachtgeversverklaringen ontbreken zal ProRail deze referenties niet in beschouwing nemen.
Referenties mogen maximaal 5 jaar oud zijn op het tijdstip van de datum ‘Sluiting aanmelding’.

[bookmark: _Toc4591584]ISO 9001
[bookmark: _Toc4589618][bookmark: _Toc4591585]Gegadigde dient door het invullen van bijlage 3 en het overleggen van een geldig certificaat aan te tonen te beschikken over een kwaliteitssysteem gebaseerd op de NEN-normering ISO 9001 of gelijkwaardig
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