Bijlage 8 Gegevensuitwisseling
In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 moet de aannemer onderstaande informatie (bestanden) leveren:  
Algemeen 
Bij de uitvoering van dit bestek zullen gegevens worden uitgewisseld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hieronder zal worden beschreven op welke wijze de opdrachtgever hier mee om wil gaan. 
Wijze van aanleveren

De opdrachtgever zal alle benodigde gegevens beschikbaar stellen aan de opdrachtnemer in beveiligde en bewerkbare webservices.

Opdrachtgever biedt drie (typen) webservices: 
1. Eén voor brongegevens over het areaal en de dynamische uitvoeringsgegevens (vanaf nu “bestekservice” genoemd), waarbij de volgende technische vormen mogelijk zijn: 
· WFS (OGC) EN WMS (OGC); 
· ESRI Map EN Feature Service;
2. Eén voor het doorgeven van mutatiemeldingen aan de brongegevens door opdrachtnemer aan opdrachtgever (vanaf nu “mutatieservice” genoemd), waarbij de volgende technische vormen mogelijk zijn: 
· WFS (OGC) EN WMS (OGC); 
· ESRI Map EN Feature Service;
3. Eén voor het uitwisselen van documentatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (vanaf nu “documentatieservice” genoemd), waarbij de technische vorm een SharePoint online website zal zijn.


Bovenstaande services, en de afspraken daaromtrent, zijn verder beschreven in de volgende hoofdstukken. 
Bestekservice
Deze webservice bevat drie soorten gegevens: 
1. (statische) brongegevens over het areaal en de te beheren objecten.
2. (dynamische) uitvoeringsgegevens over het uitgevoerde werk.
(Statische) brongegevens 
Bij het uitvoeren van werkzaamheden dient gebruikt te worden gemaakt van de brongegevens zoals deze door het waterschap worden verstrekt. 

Alle noodzakelijke brongegevens zullen (in onderling overleg) worden toegevoegd aan de centrale bestekservice.
Brongegevens zullen door opdrachtnemer niet kunnen worden bewerkt.
(Dynamische) uitvoeringsgegevens 
Om (real time) inzicht te hebben in de actuele status van onderhoud wordt door opdrachtnemer de (Dynamische) uitvoeringsgegevens aangevuld. 
Dit betreft de realisatie van de geplande werkzaamheden, waarbij geografisch per object inzichtelijk wordt gemaakt wanneer en welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. 
1) Het registreren van uitgevoerde werkzaamheden dient uiterlijk binnen 24 uur te zijn gedaan. (Liefst realtime) en zal worden gedaan met een informatiesysteem van de opdrachtnemer.
2) De inhoud van de gegevensset zal minimaal de volgende onderdelen bevatten: 


	1 
	Object (unieke code van de opdrachtnemer van het geregistreerde object) 
	Onderhoudslocatie-identificatie + kenmerken algemeen  
	Beheerd door Opdrachtgever

	2 
	BOR-id (unieke code van het onderhoudsvak zoals door WSHD aangeleverd) 
 
	
	

	3 
	Perceel (betreft het onderdeel van het werkgebied van WSHD waar de opdrachtnemer maaiwerkzaamheden uitvoert) 
	
	

	4 
	Geo object (lijn/punt/ vlak) 
	
	

	5
	Werksoort (bestek post, zoals opgenomen in het RAW bestek[footnoteRef:1]  in hoofdstuk 2.2. “nadere beschrijving”)  [1:  Dit betreft voor perceel 1: Raamovereenkomst onderhoud bomen WSHD perceel 1 (HD-OV-0078-P1) en voor perceel 2: Raamovereenkomst onderhoud bomen WSHD perceel 2 (HD-OV-0078-P2)] 

	
	

	6 
	Gepland moment van uitvoeren (Datum/Tijd) 
	Kenmerken onderhoud 
	Beheerd door Opdrachtnemer

	7 
	Werkelijk moment van uitvoeren (Datum/tijd) 
	
	

	8 
	Oordeel toezichthouder 
	Logboek 
	Beheerd door Opdrachtgever

	9 
	Opmerkingen Opdrachtgever 
	
	

	10 
	Opmerkingen Opdrachtnemer 
	
	Beheerd door Opdrachtnemer


 
3) De uitgevoerde werkzaamheden zullen door de toezichthouder van de opdrachtgever worden gecontroleerd. Deze controle zal uitgevoerd worden met het informatiesysteem van de opdrachtgever. 
4) Per werksoort (bestek post) dienen de uitgevoerde hoeveelheden, gebaseerd op de uitvoeringsgegevens,  die door de toezichthouder akkoord zijn bevonden in de GWW bestekadministratie te worden opgevoerd.  
5) Meldingen en/ of klachten over werkzaamheden aan bomen die via het waterschap of de aannemer worden ingediend, worden besproken tussen de toezichthouder van het waterschap en de aannemer. Zij maken afspraken over de verdere afhandeling en uitvoering hiervan. 
6) Afmelden van bovengenoemde meldingen en klachten (na beoordeling en uitvoering) vindt plaats door de toezichthouder van het waterschap.  
7) De aannemer dient jaarlijks het onderhoudssysteem te updaten voor de werkzaamheden van het betreffende onderhoudsjaar. Hiervoor is een bestek post opgenomen.
Opmerkingen
Opmerkingen kunnen direct bij uitgevoerde werkzaamheden horen, maar ook algemeen van aard zijn. In overleg kunnen algemene opmerkingen, inclusief datum en status als aparte service worden aangeboden.
Mutatieservice
De mutatieservice wordt gebruikt om wijzigingen aan de (bron)gegevens ten behoeve van het uitvoeren onderhoudswerkzaamheden door te geven aan opdrachtgever door de opdrachtnemer.
1) De opdrachtnemer dient afwijkingen, naar aanleiding van inspecties en uitgevoerd onderhoud, te signaleren op basis van de door het waterschap aangeleverde gegevensbestanden
2) Wijzigingen aan de brongegevens worden in overleg doorgegeven aan de opdrachtgever. 
3) “Daarbij rekening houdend dat alle bestaande gegevens behouden blijven (inclusief de door de opdrachtgever verstrekte BOR-ID), en alle ontbrekende gegevens worden toegevoegd.” 
4) De volgende soorten wijzigingen worden, in ieder geval, verwacht:
1. Nieuwe aanplant --> boompaspoort invullen met minimaal de volgende gegevens:
· Locatie (X,Y coördinaat)
· Plantdatum
· Boom soort (Latijnse naam)
· Boomdikteklasse (lijst met mogelijkheden)
· Boomhoogteklasse (lijst met mogelijkheden)
2. Kap/vellen van bomen
· locatie (X,Y coördinaat)
· datum van vellen
· Boom wijzigt naar stobbe (status= stobbe)
3. Stobbe gefreesd:
· locatie (X,Y coördinaat)
· datum van frezen

 

Documentatie service
Het uitwisselen van inhoudelijke documentatie over het contract of de werkzaamheden wordt gedaan via een SharePoint (online) webpagina, beheert door opdrachtgever. 

De opdrachtnemer krijgt toegang krijgen tot deze pagina, middels een (gratis) Microsoft account van de opdrachtnemer.
