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BIJLAGEN:
· Risicoanaltyse 
· Ongevallen formulier.
A.
ALGEMEEN

A1.
OMVANG VAN HET WERK
In opdracht van de gemeente Vlaardingen verzorgt …………………………... het preventief - en correctief onderhoud aan de gemalen.
A2.
ADRES-LIGGING BOUWLOCATIE
Het werk ligt verspreid over de gemeente Vlaardingen.
Geplande aanvangsdatum werkzaamheden
: 01 juni 2021
Geplande bouwtijd



: 6 jaar (met een optie tot 2x 1 jaar verlening)
Gemiddeld aantal werknemers op werklocatie
: 1 tot 2 werknemers (afhankelijk van het 





   type installatie)
A3.
OPDRACHTGEVER
Gemeente Vlaardingen
telefoon


: 010-2480000
contactpersoon

: J.W. van Klink / C.S. van der Schee
A4.
DIRECTIEVOERDER   
Gemeente Vlaardingen
telefoon


: 
contactpersoon

: 
e-mailadres

: 
A5.
AANNEMER
MECHANISCH/ELEKTRISCH/CIVIELTECHNISCH:

Naam


:

Adres


:
Tel


: 
Telefax


: 

E-mailadres

:
Contactpersonen
:
ARBO-coördinator
:
A6.
ONDERAANNEMER.
MECHANISCHE/ELEKTRISCHE/CIVIELTECHNISCHE MONTAGE EN GRONDWERKEN:
Naam


:

Adres


:
Tel


: 
Telefax


: 

E-mailadres

:
Contactpersonen
:
ARBO-coördinator
:

(per onderaannemer invullen)

B.
AARD VAN DE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN
B1.
WERKTUIGBOUWKUNDIG
De werktuigbouwkundige werkzaamheden worden door …………………………
 uitgevoerd en bestaan in grote lijnen uit:
- uitvoeren van preventief onderhoud.

- constateren van een storing veroorzaakt door mechanische onderdelen. 

- vervangen van mechanische onderdelen als balkeerklep, geleidestangen, hk-koppeling, persslang of afsluiter etc.
- aanbrengen van nieuwe pomp in de installatie.
- aanbrengen van diverse kleine onderdelen in de put.
B2.
ELEKTROTECHNISCH
De elektrotechnische werkzaamheden worden door ……………………………….
uitgevoerd en bestaan in grote lijnen uit:
- uitvoeren van preventief onderhoud.

- constateren van een storing veroorzaakt door elektrotechnische onderdelen.
- verwijderen bestaande schakelautomaten en/of onderdelen daar van. 
- aanbrengen en aansluiten schakelautomaat en/of onderdelen daar van. 
- aansluiten pompen.
- levering van de benodigde veiligheidsaarding.
- afdichten mantelbuizen.
- aanbrengen van niveauregeling.

- aanbrengen van diverse kleine onderdelen in de schakelkast.

B3.
CIVIELTECHNISCH
De civieltechnische werkzaamheden worden door ……………………………….
uitgevoerd en bestaan in grote lijnen uit:
- uitvoeren van reinigingswerkzaamheden in de pompput.

C.
VEILIG WERKEN, VOORWAARDEN EN MAATREGELEN

VOOR ALLE PARTIJEN BESTEMD
C1.
V&G-COÖRDINATIE
V&G-coördinatie geschiedt door de hoofdaannemer.
C2.
WERKINSTRUCTIES
De medewerkers van ………………………………..en in opdracht van …………………………. werkende bedrijven zullen met betrekking tot de aard, omvang en eventuele risico’s van het werk door middel van bijgaande risicoanalyselijst worden geïnstrueerd. 
C3.
GEREEDSCHAPPEN EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
De voor de aard van de werkzaamheden persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), benodigde gereedschappen en andere middelen dienen door alle partijen te worden toegepast, welke het veilig werken, arbo-technisch verantwoord werken en het werken conform onderstaande wetten/richtlijnen dienen. 
C4.
GELDENDE WETTEN / RICHTLIJNEN
- ARBO;
- AI-5  “veilig werken in besloten ruimten”;
- NEN-1010;
- NEN-EN 50.110-1;
- NEN-EN 50.110-2;
- NEN-3140;

- CROW 400
- bedrijfspolicies / instructies;
- andere relevante wetten / richtlijnen / instructies; 
- toegepast materiaal, materieel, hulp- en beschermingsmiddelen en gereedschappen dienen
  waar vereist eveneens te voldoen aan de wettelijke aspecten zoals CE, etc..
In geval van twijfel dient de verantwoordelijke op het werk gewaarschuwd te worden.
C5.
Procedures in geval van calamiteiten / ongevallen
Mocht er zich een calamiteit voordoen dan dienen onverwijld:
- die maatregelen te worden genomen dat levensbedreigende situaties worden voorkomen /
  verminderd;
- de verantwoordelijken op het werk te worden geïnformeerd;
- specialistische hulp te worden ingeschakeld zoals bijvoorbeeld EHBO, Ambulance,
  Brandweer, Politie, etc. door middel van de noodtelefoonnummers: 

1-1-2
 
voor levensbedreigende situaties en

0900-8844 
voor serieuze maar geen levensbedreigende situaties;
- de oorzaak, situatie, etc. van de calamiteit schriftelijk te worden vastgelegd door middel
  van het bijgevoegde Ongevallen-formulier uit het ARBO-handboek;
- in de volgende gevallen ook de Arbeidsinspectie te worden gewaarschuwd:
  - ongeval met dodelijke afloop;
  - ongeval met blijvend letsel;
  - ongevallen waarbij ziekenhuisopname noodzakelijk blijkt;
  - ongevallen met grote materiële schade en gevaar voor personen.
  Melding vindt plaats in overleg met de ARBO-coördinator.
NB:
BIJ TWIJFEL ALTIJD EEN VERANTWOORDELIJKE RAADPLEGEN
RISICO-ANALYSE
	ACTIVITEIT


	RISICO
	PREVENTIE

	alle werkzaamheden
inhijsen materialen,
plaatsen div. onderdelen
boren, slijpen, etc.
werken onder open luiken 
werken boven of bij de luiken / sparingen 
Electrische werkzaamheden
Grondwerkzaamheden


	struikelen of verwonden door rommel of andere obstakels
vallende voorwerpen
geluid >> 80 dba
beschadiging ogen
vallend materiaal op hoofd / lichaam krijgen
vallen
Electrische schokken en verbrandingen
In aanraking komen met verontreinigde grond welke schadelijk is voor de gezondheid

	- rommel, obstakels, etc. opruimen
- PBM’s
- niet onder de last komen, werken met gecontroleerd
  en voor de toepassing geschikte hijsmiddelen
- PBM’s
- PBM’s
- geen werkzaamheden boven de luiken uitvoeren of
  betreffende luiken sluiten indien mogelijk
- PBM’s
- indien mogelijk luiken dichtdoen / sparing afdekken
- PBM’s
- werkzaamheden altijd uitvoeren in spanningsloze
  installatie(s) uitvoeren en waar nodig de voeding    
  d.m.v. hangslotvergrendeling spanningsloos te
  waarborgen.

- n.a.v. grondonderzoek; afstemming met  veiligheidskundige over de te nemen maatregelen

- werkzaamheden altijd laten uitvoeren door een BRL7000 gecertificeerde partij

- PBM’s
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