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Kruispunt	: BOS

TLC-ID	: 79190

Automaatnummer	: 

Controleur	: 

Datum controle	: 


pre-FAT / FAT / SAT (doorhalen wat niet van toepassing is)
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A
	Kast
	OK
	NOK
	NVT 
	Rest punt

	1
	De kast heeft drie / vier buiten deuren
	
	
	
	

	2
	De kast heeft een schap t.b.v. een laptop
	
	
	
	

	3
	De kast heeft een opbergvak voor documentatie
	
	
	
	

	4
	Er zijn deurschakelaars aangebracht op de alle deuren.
	
	
	
	

	5
	De sloten zijn voorzien van stofafdekplaatjes
	
	
	
	

	6
	De deuren zijn voor zien van deugdelijke windhaken
	
	
	
	

	7
	De deuren zijn voorzien van spanjoletsluitingen
	
	
	
	

	8
	De kast is van RVS
	
	
	
	

	9
	De buitenkant is voorzien van AW4010 en AG6010
	
	
	
	

	10
	De kleur van de kast is RAL 7032
	
	
	
	

	11
	Alle metaal delen zijn geaard
	
	
	
	

	12
	Kast plaatje met automaatnummer
	
	
	
	

	B
	Elektrische installatie
	OK
	NOK
	NVT 
	Rest punt

	1
	Er is een aparte ruimte voor de spanningsvoorziening
	
	
	
	

	2
	Er is ruimte voor een 3 fase-aansluiting en een kWh meter
	
	
	
	

	3
	Er is een groepenverdeelkast en overstroombeveiliging aanwezig
Groepen: Automaat, WCD-service, OVL
	
	
	
	

	4
	De aardlekschakelaars zijn piekstroombestendig
	
	
	
	

	5
	Aanwezigheid wandcontactdozen:
Wegbeheerders gedeelte: dubbel; Politie paneel: enkel
	
	
	
	

	6
	Er is een verwarmingselement aanwezig met thermostaat
	
	
	
	

	7
	Het bedieningsorgaan is verlicht
	
	
	
	

	8
	Bij geopende deuren is het niet mogelijk om onderspanning staande delen aan te raken
	
	
	
	

	9
	Het is gemakkelijk om onderdelen met beperkte levensduur te onderhouden of te vervangen.
	
	
	
	

	10
	De codering van de aansluitklemmen is aanwezig en correct
Klemmen: Lantaarns, detectie, roodlichtcamera, 
	
	
	
	

	11
	Overspanningsbeveiliging aanwezig:
· Net voeding
· Detectie / drukknop ingangen
· Lantaarn uitgangen
	
	
	
	

	12
	Ingangsspanning variatie; onder 190 V schakelt de automaat uit.
	
	
	
	

	
	Test:
Resultaat:
	Laat de ingangsspanning zakken naar 180V. 
Bij 189V schakelt de automaat uit.
	
	
	
	

	C
	Geel knipperen
	OK
	NOK
	NVT 
	Rest punt

	1
	De juiste lantaarns knipperen geel
Zie situatietekening en HW-doc, uitgangspunt is volgens kerstboomprincipe
	
	
	
	

	2
	Geel knipperbewaking voldoet
	
	
	
	

	
	Test:

Resultaat:
	
	
	
	
	

	3
	Roodlichtcameravoorzieningen zijn aanwezig indien van toepassing
Indien er schakelaars t.b.v. RLC aanwezig zijn, dienen deze op klemmenstroken afgemonteerd te zijn
	
	
	
	

	D
	Roodlichtbewaking en lampbewaking
	OK
	NOK
	NVT 
	Rest punt

	1
	Op het display zijn de volgende meldingen zichtbaar:
· Rode lampfout;
· Knipperen door fout.
	
	
	
	

	2
	Lampbewaking voldoet voor Rood, Geel en Groen
	
	
	
	

	3
	Test:
Resultaat:


Test:
Resultaat:
	
	
	
	
	

	4
	Lampbewaking geeft een melding bij het uitvallen van lampen in onderlichten, maar automaat gaat niet naar knipperen.
	
	
	
	

	5 
	Roodlampbewaking voldoet voor alle lampen
	
	
	
	

	6
	Roodlampbewaking mag niet inkomen bij het uitvallen van rode lampen in de onderlichten. 
De meldingen komen wel in het logboek
	
	
	
	

	7
	Roodlampbewaking mag niet inkomen bij het uitvallen van de laatste rode lampen in: 
Voetgangerslichten
	
	
	
	

	E
	Detectie
	OK
	NOK
	NVT 
	Rest punt

	1
	Alle detectie lussen komen goed binnen.
	
	
	
	

	2
	De nummering van de lussen op het display komt overeen met de tekening.
	
	
	
	

	3
	Simuleer een draadbreuk van een detectielus
Controleer of deze is geregistreerd met datum, tijd, omschrijving, onderdeel
	
	
	
	

	4
	Simuleer een kortgesloten detectielus 
Controleer of deze is geregistreerd met datum, tijd, omschrijving, onderdeel
	
	
	
	

	5
	De lussen zijn zo verdeeld dat bij een defecte kaart niet alle lussen van één rijrichting uitvallen.
	
	
	
	

	6
	Drukknoppen zijn voorzien van terugmelding
	
	
	
	

	F
	Bedieningspaneel
	OK
	NOK
	NVT 
	Rest punt

	1
	Het kruispunt plaatje komt overeen met de situatie op het kruispunt
	
	
	
	

	2
	De volgende (hardware)schakelaars dienen aanwezig te zijn:
· Doven
· Geel knipperen
· Alles Rood
· Regelen
· Fixeren / Fixatie
	
	
	
	

	3
	Van elke schakelaar is te zien in welke stand deze staat
	
	
	
	

	4
	De stand van de schakelaars “Geel knipperen”, “Alles Rood” en “Regelen” moeten na het uitvallen van de spanning gehandhaafd blijven
	
	
	
	

	5
	De schakelaar “Doven” werkt naar behoren
De lantaarns moeten direct doven. 
	
	
	
	

	6
	Doven moet ingeschakeld blijven na het sluiten van de deur
	
	
	
	

	7
	De schakelaar “Geel knipperen” werkt naar behoren
	
	
	
	

	8
	Geel knipperen moet ingeschakeld blijven na het sluiten van de deur
	
	
	
	

	9
	De schakelaar “Alles Rood” werkt naar behoren
De signaal groepen moeten met inachtneming van de garantiegroentijden via geel naar rood gaan.
	
	
	
	

	10
	Alles rood moet ingeschakeld blijven na het sluiten van de deur
	
	
	
	

	11
	De schakelaar “Fixatie” werkt naar behoren
	
	
	
	

	12
	De schaklaar “Fixatie” gaat uit bij sluiten deur, en blijft uit na het openen van de deur.
	
	
	
	

	13
	Hiërarchisch niveau van de schakelaars werkt naar behoren.
	
	
	
	

	14
	Test:


    


Resultaat:
Test:




Resultaat:

	Zet het regeltoestel in de stand doven.
Bedien de volgende schakelaars:
· Geel knipperen
· Alles Rood
· Regelen
· Fixeren
Er mogen geen veranderingen optreden
Zet het regeltoestel in de stand regelen met Fixatie.
· Geel knipperen
· Alles Rood
· Regelen
· Doven

· Geel knipperen
· Alles Rood
· Regelen
· Doven
	
	
	
	

	15
	De ‘leds’ vanuit de CCOL zijn juist overgenomen
	
	
	
	

	G
	Fasebewaking
	OK
	NOK
	NVT 
	Rest punt

	1
	Instelbaar maximum van de Fasebewakingsteller staat op 5
	
	
	
	

	2
	De Fasebewakingstijd staat op 240 seconden
	
	
	
	

	3
	De VRA gaat naar alles rood en maakt een dumpfile aan in geval van een Fasebewaking
	
	
	
	


	4
	Nadat 5 keer Fasebewaking heeft plaatsgevonden gaat de VRA naar geelknipperen
	
	
	
	

	H
	KAR
	OK
	NOK
	NVT 
	Rest punt

	1
	Aanwezigheid KAR 
	
	
	
	

	2
	Laat de aannemer KAR berichten versturen en controleer of deze juist binnenkomen.
Controleer of de volgende meldingen op het display staan en dat deze geactiveerd worden:
· Aanwezigheid openbaar vervoer
· Prioriteit openbaar vervoer
· Aanwezigheid hulpdienst
· Prioriteit hulpdienst
	
	
	
	

	3
	De communicatie apparatuur voldoet aan de hardware eisen
	
	
	
	




	I
	Documentatie
	OK
	NOK
	NVT 
	Rest punt

	1
	Documentatiemap is aanwezig met de complete documentatie:
* Tab 8 & 9 hoeven alleen in de digitale documentatiemap geplaatst te worden.
	
	
	
	

	2
	Documentatie map is aanwezig
	
	
	
	

	3
	Tekeningen zijn gelijk aan de kastuitvoering
	
	
	
	

	K
	Overige zaken
	OK
	NOK
	NVT 
	Rest punt

	1
	De moxa router wordt geconfigureerd aangeleverd door de gemeente.
	
	
	
	

	2
	Dimmen werkt naar behoren
	
	
	
	

	3
	Koppeling met andere VRI / Centrale werkt
	
	
	
	

	4
	Verkeer.nu is bereikbaar tijdens de FAT en werkt
	
	
	
	

	5
	Rateltikkers (bewaakt) werken naar behoren
	
	
	
	

	6
	Aftellers (bewaakt) werken naar behoren
	
	
	
	

	7
	Wachttijdvoorspellers werken naar behoren
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