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Status:					versie 1.5
Referentie: 			IUC 202006119-2
Toelichting
[bookmark: _Toc470009364][bookmark: _Toc470009365][bookmark: _Toc470009366][bookmark: _Toc465932577][bookmark: _Toc66108065][bookmark: _Toc66108066][bookmark: _Toc66108067][bookmark: _Toc66108068][bookmark: _Toc66108069][bookmark: _Toc66108070][bookmark: _Toc66108071][bookmark: _Toc66108072][bookmark: _Toc66108073][bookmark: _Toc66108074][bookmark: _Toc66108075][bookmark: _Toc66108076][bookmark: _Toc66108077][bookmark: _Toc66108078][bookmark: _Toc66108079][bookmark: _Toc66108080][bookmark: _Toc66108081][bookmark: _Toc66108082][bookmark: _Toc66108083][bookmark: _Toc66108084][bookmark: _Toc66108085][bookmark: _Toc66108086][bookmark: _Toc66108087][bookmark: _Toc66108088][bookmark: _Toc66108089][bookmark: _Toc66108090][bookmark: _Toc66108091][bookmark: _Toc66108092][bookmark: _Toc66108093][bookmark: _Toc66108094][bookmark: _Toc66108095][bookmark: _Toc66108096][bookmark: _Toc66108097][bookmark: _Toc66108098][bookmark: _Toc66108099][bookmark: _Toc66108100][bookmark: _Toc66108101][bookmark: _Toc66108102][bookmark: _Toc66108103]In Bijlage 24 is de Initiële uitvraag opgenomen. Hierin is de functioneel gespecificeerde behoefte van een aantal Deelnemers opgenomen. Per Product is per Deelnemer aangegeven wat de ingeschatte maximale afname is per Product. Inschrijver offreert op iedere functioneel gespecificeerde behoefte één concreet Product die invulling geeft aan de Eisen opgenomen in Bijlage 02 – Specificatie van de Prestatie, de door Inschrijver geconformeerde Wensen uit Bijlage 02 – Specificatie van de Prestatie, en de functionele eisen zoals opgenomen in Bijlage 24 – Initiële uitvraag. 

De Inschrijver dient Bijlage H – Invulformulier Initiële uitvraag in te vullen en bij zijn Inschrijving te voegen. Hierin geeft Inschrijver per concreet Product op ieder onderdeel van de specificatie aan of het aangeboden Product voldoet aan het gevraagde door middel van het invullen van de kolom C(Conform) of NC(Niet Conform) en op welke wijze (kolom: Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde). In Bijlage H worden geen tarieven opgegeven, deze worden opgegeven in bijlage G – Invulformulier Tarieven, tabblad Tarieflijst Initiële uitvraag. De wijze van beoordelen van de Bijlage H – Invulformulier Initiële uitvraag is beschreven in paragraaf 7.1 Beschrijvend document.

In de kolom Onderbouwing in Bijlage H dient Inschrijver een Technische specificatie op te geven op basis waarvan de beoordelaar kan vaststellen of wel of niet invulling wordt gegeven aan het gevraagde. Bijlage G dient door de beoordelaar zelfstandig te kunnen worden gelezen, zonder verwijzing naar bijlagen of webpagina's. Aanbestedende dienst vraagt niet om aparte specificatiebladen bij de Inschrijving. 

Bijvoorbeeld ten aanzien van ‘Helderheid’ in de generieke specificaties PB-01 t/m PB-03, waar minimaal gevraagd wordt: ‘Minimaal 250 Cd/m2’. In de kolom onderbouwing geeft Inschrijver concreet aan wat de daadwerkelijke waarde is, die minimaal invulling dient te geven aan het gevraagde.

Waar in de kolom Onderbouwing gevraagd wordt om ‘Aangeboden Product’ dient Inschrijver een samenvatting te geven welk product wordt aangeboden: Naam fabrikant/vendor, productnaam in combinatie met een uniek nummer/kenmerk van dit product.
	Functionele Specificaties Beeldschermen
Deelnemer: DICTU
2021 – 2025
	Invullen door Inschrijver:

	Beeldschermen
	UBW (Universele Bureau Werkplek)
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Onderstaande specificaties zijn generieke functionele specificaties, die van toepassing zijn op de beeldscherm productcodes PB-01 t/m PB-03.
	
	Aangeboden Product PB-01:
Aangeboden Product PB-02:
Aangeboden Product PB-03:

	Op het beeldscherm wordt een Thin- of Fat client aangesloten resp. diverse varianten laptops. Het aansluiten gebeurt met 1 geïntegreerde portreplicator functie.
	
	Onderbouwing PB-01:
Onderbouwing PB-02: 
Onderbouwing PB-03:

	Helderheid
	Minimaal 250 Cd/m2
	
	Onderbouwing PB-01:
Onderbouwing PB-02: 
Onderbouwing PB-03:

	Contrast ratio
	1.000 : 1
	
	Onderbouwing PB-01:
Onderbouwing PB-02: 
Onderbouwing PB-03:

	Beeldscherm frequentie
	Minimaal 60Hz
	
	Onderbouwing PB-01:
Onderbouwing PB-02: 
Onderbouwing PB-03:

	Uitvoering
	· Zakelijke uitvoering;
· Kleur: zwart of grijs.
N.B.:
Monitoren bedoeld voor de z.g. gaming-markt zijn niet toegestaan.
	
	Onderbouwing PB-01:
Onderbouwing PB-02: 
Onderbouwing PB-03:

	Kijkhoek
	Minimaal 178 graden
	
	Onderbouwing PB-01:
Onderbouwing PB-02: 
Onderbouwing PB-03:

	Beeldscherm
	· IPS, OLED of mini-LED;
· anti-glare
	
	Onderbouwing PB-01:
Onderbouwing PB-02: 
Onderbouwing PB-03:

	Aansluitingen
	Minimaal:
· 1x HDMI 1.4
· 1x Displayport.
	
	Onderbouwing PB-01:
Onderbouwing PB-02: 
Onderbouwing PB-03:

	Portreplicator
	· Ondersteuning native Displayport USB-C technologie in de vorm van USB-C DP Alt-modus (of gelijkwaardig);
· Beeldschermen zijn voorzien van een geïntegreerde portreplicator met minimaal 60 Watt oplaadfunctie voor laptop via USB-C aansluiting;
· Mogelijkheid om Thin- en Fat clients en laptops aan te sluiten met 1x centrale USB-C kabel met ondersteuning voor:
· HD webcam;
· MAC address pass-through functie;
· Audio functie,
· Toetsenbord, USB-A bedraad,
· Muis, USB-A bedraad,
· Ethernet, RJ-45 (geïntegreerd in chassis, zonder adapter).
· Minimaal 2x USB downstream, geïntegreerd in beeldscherm voor UC-doeleinden.
	
	Onderbouwing PB-01:
Onderbouwing PB-02:
Onderbouwing PB-03:

	Additionele functionaliteiten
	· Beeldschermvoet:
· Verstelbaar in hoogte;
· Kantelbaar.
· Mogelijkheid voor:
· Montage op VESA 100mm monitorsteun;
· Security lock slot aansluiting, geïntegreerd in chassis Af fabriek, voor vastleggen beeldscherm met veiligheidskabel (bijv. een Kensington beveiligingskabel (of gelijkwaardig).
	
	Onderbouwing PB-01:
Onderbouwing PB-02: 
Onderbouwing PB-03:

	Inclusief
	· Kensington veiligheidskabel werkplek vergrendelkit 2.0 (OEM-nummer K64424WW of gelijkwaardig), master-keyed naar 1 centrale lopersleutel, voor vastleggen met 1 doorlus veiligheidskabel van alle apparatuur van een vaste werkplek fysiek aan het bureau. Waar onder beeldscherm(en), Thin- of Fat Client, (bestaande) Portreplicator, aansluitkabels van muis, toetsenbord en bureau-zekering/poot).
Inclusief set van 30 stuks identieke master-keys;
· Alle benodigde kabels om beeldscherm digitaal aan te sluiten met gestelde beeldschermresolutie op een PC;
· Aansluitsnoer en eventueel bijbehorende voedingsadapter Af fabriek, geschikt en bedoeld voor de Nederlandse markt;
· QWERTY toetsenbord:
· Bedraad met US International lay-out;
· Euroteken op 5;
· Kleur: zwart of grijs;
· Vloeistof morsbestendig;
· Eenvoudig te reinigen en/of ontsmetten met op alcohol gebaseerde reinigingsmiddelen.
· Optische muis:
· USB-A bedraad;
· 2 Knoppen;
· Scroll wiel;
· Kleur: zwart of grijs.
	
	Onderbouwing per accessoire per Beeldscherm:

	Garantie & Support
	· 3 Jaar garantie (Carry-in of omruil op locatie)
· Minimaal 5 jaar omruil- of reparatiemogelijkheid en beschikbaarheid van originele onderdelen, Af-fabriek.
	
	




	Model: UBW Curved
	Productcode: PB-01
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Aantal
	· Door DICTU verwachte af te nemen aantallen van dit Product gedurende de looptijd van de NOK: 5.438
· Eenzijdige optie van DICTU om gedurende de looptijd van de NOK tegen het geoffreerde Tarief extra Producten af te nemen in batches van minimaal 1 stuk per keer: 1.812
Totaal aantal: 7.250
	
	Aangeboden Product:

	Op deze variant zijn de volgende aanvullingen en wijzigingen van toepassing:
	
	

	Beeldscherm technologie
	· IPS, VA, OLED of mini-LED;
· Anti-glare.
	
	

	Beeldscherm formaat
	Afgerond minimaal 34” - 36” curved.
	
	

	Beeldscherm kromming
	Minimaal 1.400R en maximaal 1.900R.
	
	

	Beeldscherm resolutie
	Minimaal 3.440 x 1.440 pixels
	
	




	Model: UBW Scherp
	Productcode: PB-02
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Aantal
	· Door DICTU verwachte af te nemen aantallen van dit Product gedurende de looptijd van de NOK: 3.038
· Eenzijdige optie van DICTU om gedurende de looptijd van de NOK tegen het geoffreerde Tarief extra Producten af te nemen in batches van minimaal 1 stuk per keer: 1.012
Totaal aantal: 4.050
	
	Aangeboden Product:

	Op deze variant gelden de volgende functionele aanpassingen:
	
	

	Beeldscherm technologie
	· IPS of VA;
· Anti-glare.
	
	

	Beeldscherm formaat
	Afgerond minimaal 31” - 32”.
	
	

	Beeldscherm resolutie
	Minimaal 3.840 x 2.160 pixels.
	
	




	Model: UBW Webcam
	Productcode: PB-03
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Aantal
	· Door DICTU verwachte af te nemen aantallen van dit Product gedurende de looptijd van de NOK: 195
· Eenzijdige optie van DICTU om gedurende de looptijd van de NOK tegen het geoffreerde Tarief extra Producten af te nemen in batches van minimaal 1 stuk per keer: 65
Totaal aantal: 260
	
	Aangeboden Product:

	Op deze variant gelden de volgende functionele aanpassingen:
	
	

	Beeldscherm formaat
	Afgerond minimaal 22” - 24”.
	
	

	Beeldscherm resolutie
	Minimaal 1.920 x 1.080 pixels.
	
	

	Aansluitingen
	Aanvullend:
Audio 3,5mm mini-jack plug aansluiting voor hoofdtelefoon.
	
	

	Ingebouwde functionaliteiten
	· Minimaal HD Webcam (afsluitbaar met schuifje of pop-up in chassis);
· Stereo luidsprekers, geïntegreerd in chassis.
	
	

	Optioneel
	· Microfoon geïntegreerd in chassis.
	
	





	‘Te vervangen’ Accessoires Beeldschermen
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Omschrijving
	Productcode
	
	

	Aantal
	· Door DICTU verwachte af te nemen aantallen van dit Product gedurende de looptijd van de NOK: 150
· Eenzijdige optie van DICTU om gedurende de looptijd van de NOK tegen het geoffreerde Tarief extra Producten af te nemen in batches van minimaal 1 stuk per keer: 50
Totaal: 200
	
	

	Reserve Portreplicator (separaat, bedoeld als vervanging van huidige installed base) met aansluitmogelijkheid voor:
· Mogelijkheid om Thin- of Fat client resp. diverse varianten laptops aan te sluiten met 1 centrale USB-C kabel met ondersteuning voor maximaal 2 beeldschermen met minimaal HDMI-aansluiting met een resolutie van 3.840 x 2.160 pixels;
· Minimaal 2x Displayport en 1x HDMI in behuizing (geen adapters);
· Minimaal 4x USB-A aansluitingen (HUB), waarvan minimaal 3x USB 3.1 en 1x USB 2.0;
· MAC address pass-through functie;
· Audio functie;
· Toetsenbord, bedraad USB-A;
· Muis, bedraad USB-A;
· Minimaal 1x GB Ethernet;
· Minimaal 60 Watt oplaadfunctie voor laptops;
· Inclusief  USB-C naar USB-A adapter, (preventief) flexibel bevestigd aan de USB-C kabel behorend bij de portreplicator Af-fabriek;
· Security lock aansluiting, geïntegreerd in behuizing. Een losse adapter / plak set is niet toegestaan;
· Inclusief voedingsadapter en voedingskabel behorend bij de portreplicator  Af-fabriek, bedoeld en geschikt voor de Nederlandse markt.
	PBA-01
	
	Aangeboden Product:

	Omschrijving
	Productcode
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Aantal
	· Door DICTU verwachte af te nemen aantallen van dit Product gedurende de looptijd van de NOK: 150
· Eenzijdige optie van DICTU om gedurende de looptijd van de NOK tegen het geoffreerde Tarief extra Producten af te nemen in batches van minimaal 1 stuk per keer: 50
Totaal: 200
	
	

	Reserve QWERTY toetsenbord:
· Bedraad met US International lay-out;
· Een euroteken op 5;
· Kleur: zwart of grijs;
· Eenvoudig te reinigen en te ontsmetten met op alcohol gebaseerde reinigingsmiddelen.
	PBA-02
	
	Aangeboden Product:

	Omschrijving
	Productcode
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Aantal
	· Door DICTU verwachte af te nemen aantallen van dit Product gedurende de looptijd van de NOK: 150
· Eenzijdige optie van DICTU om gedurende de looptijd van de NOK tegen het geoffreerde Tarief extra Producten af te nemen in batches van minimaal 1 stuk per keer: 50
Totaal: 200
	
	

	Reserve Optische muis:
· USB-A bedraad;
· 2 Knoppen;
· Scroll wiel;
· Kleur: zwart of grijs.
	PBA-03
	
	Aangeboden Product:






	Functionele Specificaties Beeldschermen
Deelnemer: RWS
2021 – 2022
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Onderstaande specificaties zijn generieke functionele specificaties, die van toepassing zijn op de beeldscherm productcodes PB-04 t/m PB-06
	
	Aangeboden Product PB-04:
Aangeboden Product PB-05:
Aangeboden Product PB-06:

	Uitvoering
	High-end Flat
	
	Onderbouwing PB-04:
Onderbouwing PB-05: 
Onderbouwing PB-06:

	Contrastratio
	Minimaal 1.000 : 1
	
	Onderbouwing PB-04:
Onderbouwing PB-05: 
Onderbouwing PB-06:

	Aansluitingen

	· HDMI;
· Displayport;
· Geschikte kabel om het beeldscherm digitaal aan te sluiten op een pc (tenminste 1 kabel voor de display poort);
· Minimaal 2x USB 2.0/3.0;
· Aansluitsnoer voor netspanning;
· Ingebouwde of integreerbare USB HUB;
Opm.:
Integreerbaar betekent, dat de USB HUB één geheel vormt met het beeldscherm.
	
	Onderbouwing PB-04:
Onderbouwing PB-05: 
Onderbouwing PB-06:

	Voet
	· Verstelbaar in hoogte;
· Kantelbaar;
· Minimale verstelbaarheid verticaal: 11cm (laagste tot hoogste stand).
	
	Onderbouwing PB-04:
Onderbouwing PB-05: 
Onderbouwing PB-06:

	Monitorsteun
	· Mogelijkheid om het beeldscherm te monteren op een monitorsteun;
· Paneelmontage-interface 100 x 100mm.
	
	Onderbouwing PB-04:
Onderbouwing PB-05: 
Onderbouwing PB-06:

	Kijkhoek
	Minimaal 175°
	
	Onderbouwing PB-04:
Onderbouwing PB-05: 
Onderbouwing PB-06:

	Overig
	· Display type: IPS anti-glare (of gelijkwaardig);
· Energy Efficiency: conform Eis 16.2.11 (zie: Bijlage 2);
· Kleur: zwart.
	
	Onderbouwing PB-04:
Onderbouwing PB-05: 
Onderbouwing PB-06:




	Productcode
	PB-04
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Aantal
	· Door RWS verwachte af te nemen aantallen van dit Product gedurende de looptijd van de NOK: 375
· Eenzijdige optie van RWS om gedurende de looptijd van de NOK tegen het geoffreerde Tarief extra Producten af te nemen in batches van minimaal 1 stuk per keer: 125
Totaal aantal: 500
	
	Aangeboden Product:

	Beeldscherm-afmetingen
	Min. 23.5” – max. 24,5”
	
	

	Helderheid
	Minimaal 250 Cd/m2.
	
	

	Resolutie
	Minimaal 1.920 x 1.080 pixels.
	
	




	Productcode
	PB-05
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Aantal
	· Door RWS verwachte af te nemen aantallen van dit Product gedurende de looptijd van de NOK: 735
· Eenzijdige optie van RWS om gedurende de looptijd van de NOK tegen het geoffreerde Tarief extra Producten af te nemen in batches van minimaal 1 stuk per keer: 245
Totaal aantal: 980
	
	Aangeboden Product:

	Beeldschermafmetingen
	Min. 26,5” - max. 27,5”
	
	

	Helderheid
	Minimaal 250 Cd/m2.
	
	

	Resolutie
	Minimaal 2.560 x 1.440 pixels.
	
	




	Productcode
	PB-06
	C/NC
	Onderbouwing hoe invulling wordt gegeven aan het gevraagde

	Aantal
	· Door RWS verwachte af te nemen aantallen van dit Product gedurende de looptijd van de NOK: 15
· Eenzijdige optie van RWS om gedurende de looptijd van de NOK tegen het geoffreerde Tarief extra Producten af te nemen in batches van minimaal 1 stuk per keer: 5
Totaal aantal: 20
	
	Aangeboden Product:

	Beeldschermafmetingen
	Min. 31,5” - max. 32,5”
	
	

	Helderheid
	Minimaal 300 Cd/m2.
	
	

	Resolutie
	Minimaal 3.840 x 2.160 pixels.
	
	



	Aanvullende Eisen Beeldschermen
Deelnemer: RWS

	Omschrijving
	Compliant/Non Compliant
[C/NC]

	Volledige fabrieksgarantie: 3 jaar.
	

	De beeldschermen dienen op een euro-pallet te worden aangeleverd, op het aangeven afleveradres met een maximale hoogte van 180cm.
	

	Maximum prijs PB-04 Beeldschermen: € 300,- excl. BTW.
	

	De beeldschermen dienen te voldoen aan de in Nederland geldende arbo-normen (zie: www.arboportaal.nl/).
	



Ondertekening
	Naam organisatie
	     

	Naam ondertekeningbevoegd persoon
	     

	Datum
	     

	Handtekening
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