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Basisbouwblok DWDM
Het basisbouwblok legt het fundament voor DWDM op een locatie. Het basisbouwblok is één side van een node. Indien dit bouwblok is gerealiseerd kunnen services worden uitgerold op deze locatie. Een basisbouwblok is altijd verbonden met een basis bouwblok op een andere locatie.
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In verband met de beschikbaarheidseisen is ieder chassis voorzien van redundante voedingen en controllers. Door deze eisen zal ook 1 basisbouwblok per side worden ingezet.
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Minimaal aantal per node/locatie	1
Maximaal aantal per node/locatie	4 (Conform eis SBH03 uit GO Transmissiediensten NDC++)
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De volgende hardware is nodig voor dit bouwblok:
	Aantal
	Bestelnummer
	Leverancier
	Omschrijving

	1
	15216-MD-48-ODD=
	Cisco
	ONS 15216 48ch Mux/DeMux Exposed Faceplate Patch Panel Odd

	1
	NCS2006-SA=
	Cisco
	NCS 2006 Shelf Assembly

	1
	NCS2006-DDR=
	Cisco
	NCS 2006 Deep Door

	1
	NCS2006-ECU-S=
	Cisco
	NCS 2006 External Connections Unit - w/2x USB 3.0 Ports

	2
	NCS2006-AC=
	Cisco
	NCS 2006 1,500W AC Power Supply

	1
	NCS2006-LCD=
	Cisco
	NCS 2006 LCD Display with Backup Memory

	1
	NCS2006-FTA=
	Cisco
	NCS 2006 Fan Tray

	1
	NCS2K-TNCS-O-K9=
	Cisco
	NCS 2000 Transport Node Controller w/2x OTDR/OSC

	1
	NCS2K-TNCS-K9=
	Cisco 
	Transport Node Controller for NCS2002, 2006 & 2015 chassis

	5
	15454E-BLANK=
	Cisco
	15454 ETSI Blank Module (Slot Filler)

	1
	NCS2K-9-SMRxxFS-L= (*)
	Cisco
	9-port Single Module ROADM - xx-xxdB Gain - FS - Licensed

	Licenties

	1
	NCS2K-M-R1100FSK9=
	Cisco
	NCS 2K/MSTP - R11.0 SW, Media (DVD) SW RTU - FlexSpectrum

	Bekabeling

	1
	15454-M-USBCBL=
	Cisco
	USB cable for passive devices

	6
	15216-LC-LC-5=
	Cisco
	Fiber patchcord - LC to LC - 4m


[bookmark: _Toc2332399][bookmark: _Toc42865068][bookmark: _Toc62544836]: Bestellijst Basisbouwblok
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De componenten worden standaard op onderstaande wijze geassembleerd. De hoogte eenheden waar gestart wordt met de bouw zijn afhankelijk van de side en rack.                                                 9.1. 
Benodigde hoogte eenheden: 	9
Benodigde stroom aansluiting: 	2x C20 
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15454-M6-ACAC           MAINS INPUT100-240 V~12-5 A, 50/60HzDOUBLE POLENEUTRAL /FUSINGCAUTION:15454-M6-ACAC           MAINS INPUT100-240 V~12-5 A, 50/60HzDOUBLE POLENEUTRAL /FUSINGCAUTION:
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