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1.	SPECIFICATIES MET-FILES

1.1.	De structuur van een MET-file

De MET-file heeft de volgende structuur:
· <VERSIE>Versienummer</VERSIE>
· <REEKS>ReeksIdentificatie,ReeksNaam,</REEKS>
· <PROFIEL>ProfielIdentificatie,ProfielOmschrijving,DatumOpname,Peilwaarde,PeilType,CoordinaatType,AantalZWaarden,ProfielTypePlaatsing,StartpuntXCoordinaatRD,StartpuntYCoordinaatRD,
· <METING>ProfielpuntType, ProfielPuntTekencode,ProfielXCoordinaat,ProfielYCoordinaat,Z1-waarde,Z2-waarde</METING>
· </PROFIEL>

Zie hoofdstuk 2.1 voor een voorbeeld van een MET-file.


1.2.	Inhoud van de MET-file voor HDSR-IRIS

Versienummer
Versienummer van het metingenbestand, waarbij niet bekend is wat dit precies doet. Voor IRIS is de waarde 1.0

ReeksIdentificatie
Unieke identificatie van de reeks. Let op: de Reeksidentificatie is hoofdlettergevoelig, dus de reeks met identificatie= “TEST” is een andere reeks dan die met identificatie= “test”
Tabel.kolom=IWS_PROFIEL_REEKSEN.IPRKSIDENT

ReeksNaam
Naam van de reeks.
Tabel.kolom=IWS_PROFIEL_REEKSEN.OSMOMSCH

ProfielIdentificatie
Unieke identificatie van het profiel. Let op: Er mogen alleen hoofdletter en cijfers in de Profielidentificatie voorkomen.
Tabel.kolom=GW_PRO.PROIDENT

ProfielOmschrijving
Omschrijving van het profiel
Tabel.kolom=GW_PRO.OSMOMSCH

DatumOpname
Datum van de opname in JJJJMMDD
Tabel.kolom=GW_PRO.OPRDATOP

Peilwaarde
Peil t.o.v waarvan de z-waarden zijn gemeten. Bij HDSR waarde = 0
Wordt gebruikt om Z-waarde eventueel om te rekenen, staat waarschijnlijk niet in database.

PeilType
Type peil van de metingen, toegestaan is NAP of RP. Bij HDSR waarde = NAP
Tabel.kolom=GW_PRW.IWS_W_REFPEIL

CoordinaatType
Interpretatie van de x,y waarden van de meting. Toegestaan is ABS (=x,y t.o.v. RD) of REL (=x t.o.v. beginpunt). Bij HDSR waarde = ABS
Wordt gebruikt om XY-waarde eventueel om te rekenen, staat waarschijnlijk niet in database.

AantalZWaarden
Het aantal Z-waarden per profiel in de metingen. In een profiel kunnen meerdere diepten worden opgenomen, van 1 t/m 5. Bij HDSR waarde = 2
Wordt gebruikt bij het inlezen van de MET-file, staat waarschijnlijk niet in database.

ProfielTypePlaatsing
Type plaatsing van het profiel. Toegestaan is XY (=Startpunt profiel met x,y) of IDXY (=profiel t.o.v. vak). Niet nodig als CoordinaatType=ABS. Bij HDSR waarde = XY
Wordt gebruikt bij het inlezen van de MET-file, staat waarschijnlijk niet in database.

StartpuntXCoordinaatRD
X- coordinaat van het startpunt van het profiel.
Tabel.kolom=GW_PRO.GEOMETRIE

StartpuntYCoordinaatRD
Y- coordinaat van het startpunt van het profiel.
Tabel.kolom=GW_PRO.GEOMETRIE

ProfielpuntType
Type van het profielpunt. Zie voor alle toegestane waarden hoofdstuk 2.
Tabel.kolom=GW_PBP.PBPSOORT

ProfielPuntTekencode
De Tekencode van het profielpunt. Zie voor alle toegestane waarden Bijlage 3.
Tabel.kolom=GW_PBP.IWS_TEKENCODE

ProfielXCoordinaat
X-coordinaat van het profielpunt.
Tabel.kolom=IWS_GEO_BESCHR_PROFIELPUNTEN.GEOMETRIE

ProfielYCoordinaat
Y-coordinaat van het profielpunt.
Tabel.kolom=IWS_GEO_BESCHR_PROFIELPUNTEN.GEOMETRIE

Z1-waarde
De gemeten diepte op het profielpunt tot de vaste bodem. Bij het inlezen wordt gecontroleerd of Z1 kleiner is dan Z2, de waarden mogen niet worden verwisseld.
Tabel.kolom=GW_PBP.IWS_HOOGTE

Z2-waarde
De gemeten diepte op het profielpunt tot de zachte bodem. Bij het inlezen wordt gecontroleerd of Z1 kleiner is dan Z2, de waarden mogen niet worden verwisseld.
Tabel.kolom=GW_PBP.IWS_HOOGTE

