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Inleiding

Binnen het bestek Baggeren Gekanaliseerde Hollandse IJssel is de afzet van de vrijkomende baggerspecie contractueel overgelaten aan de aannemer. 
Voor het toepassen van baggerdepots als verwerkingslocatie en/of kortdurende opslag dient de aannemer te voldoen aan alle geldende wet – en regelgeving, Besluit Lozen buiten inrichting, Besluit Bodemkwaliteit en indien van toepassing de Landschaps-verorderning. Aanvullend op de “Handreiking zorgplicht bij activiteiten met waterbodems” stelt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de volgende voorwaarden aan het toepassen van baggerdepots binnen haar beheersgebied. In deze bijlage Aanvullende voorwaarden baggerdepot(s), wordt hier invulling aan gegeven.    

Lozen van proceswater
Ten aanzien van de lozing van proceswater (restwater wat vrijkomt bij het baggerproces) gelden aanvullend en ter verduidelijking de volgende voorwaarden:

· Het baggerdepot dient te zijn voorzien van een lozingsloot (bezinksloot) met een minimale lengte van 200 meter waarbij de lozingssloot is voorzien van overloopschotten om vertroebeling van het watersysteem te voorkomen. Het is niet toegestaan in het primaire stelsel een lozingssloot aan te leggen. 
Het lozingspunt van de lozingssloot moet rechtstreeks lozen op het primaire stelsels.  
· Bij het lozen van het proceswater (vanuit een toepassingslocatie) in hetzelfde watersysteem (binnen het zelfde peilgebied) als waarin wordt gebaggerd dient het baggerdepot en de lozingsvoorzieningen zo te zijn ingericht dat ten aanzien van het lozingswater de parameter onopgeloste bestanddelen niet hoger is dan 200 mg/l ten opzichte van de achtergrondwaarde binnen hetzelfde peilgebied.
· Bij het lozen van het proceswater (vanuit een kortdurende opslag, klasse B) in hetzelfde watersysteem (binnen het zelfde peilgebied) als waarin wordt gebaggerd dient het baggerdepot en de lozingsvoorzieningen zo te zijn ingericht dat ten aanzien van het lozingswater de parameter onopgeloste bestanddelen niet hoger is dan 100 mg/l ten opzichte van de achtergrondwaarde binnen hetzelfde peilgebied.
· Bij het lozen in een ander watersysteem (buiten hetzelfde peilgebied) als waarin wordt gebaggerd dient het depot en de lozingsvoorzieningen zo te zijn ingericht dat ten aanzien van het lozingswater de parameter onopgeloste bestanddelen niet hoger is dan 50 mg/l ten opzichte van de achtergrondwaarde binnen hetzelfde peilgebied. 
· Tevens mag het doorzicht van het lozingswater niet minder zijn dan 40 cm of dient gelijk te zijn aan de achtergrondwaarde binnen hetzelfde peilgebied, indien het doorzicht minder is dan 40 cm.
· Het zuurstofgehalte in de watergang ter plaatse van het lozingspunt moet altijd meer dan 3 mg/l bedragen.

· Indien in de praktijk blijkt dat de aannemer niet aan deze voorwaarden kan voldoen dient hij extra maatregelen te nemen (toepassen van waterbehandeling of anders zins) om aan bovenstaande voorwaarden te kunnen voldoen.

Inpassen in het watersysteem

Ten aanzien van inpassing van het baggerdepot in het watersysteem gelden aanvullend en ter verduidelijking de volgende voorwaarden:

· Het baggerdepot moet buiten de beschermingszone van de waterkering liggen of minimaal 25 meter gemeten van de teen van de kade tot aan de kade van het baggerdepot. 
· Het primaire stelsel, de hoofdwatergang(en) dienen over een lengte van 1.000 meter vanaf het lozingspunt (stroomopwaarts en stroomafwaarts), voor aanleg van het baggerdepot te worden ingepeild en na afloop van de werkzaamheden te worden uitgepeild. Indien de watergang niet meer op diepte is dient de kwaliteit van deze “onnatuurlijke aanwas” in dit deel van het watersysteem te worden bepaald. Watergangen welke niet voldoen aan de ingepeilde diepte dienen voor oplevering te worden gebaggerd tot aan de ingepeilde waterdiepte.    
· Watergangen aangrenzend aan het baggerdepot dienen ten alle tijden te voldoen aan de keur, de leggerdiepte, en het groen in deze watergangen dient jaarlijks geschoond te worden.
· De locatie en inpassing van het baggerdepot dient te worden afgestemd met de beheerder van het watersysteem.
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