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Annex a. Beschrijving materieel CAF 33m
Lage vloer tram van het type CAF Urbos 100 - 33 meter versie
algemene specificaties en uitrustingsniveau
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Algemene specificaties:
· Compositie		- Mc-S-T-S-Mc (Motor cabine -Saloon-Trailercar-Saloon-Motor cabine)
· Voedings-spanning	- 750V Direct Current (gelijkspanning)
· Spoorbreedte		- 1.435 mm
· Maximum snelheid	- 70 km/h
· Lengte 			- 32.966 mm
· Breedte			- 2.650 mm
· Vloerhoogte		- 350 mm
· Aantal zitplaatsen	- 62
· Staplaatsen		- 154
· Totale capaciteit	- 216 (uitgaande van 4 personen per m2)
· Aantal rolstoelplaatsen	- 2 stuks

Uitrusting
· Cabine en Reizigers HVAC
· RIS met geluid en visuele informatie
· Exterieurcamera’s (achteruitkijkspiegel functie)
· Gesloten camera beveiligingssysteem
· Event recorder en dodemansysteem
· TCMS basis
· LED verlichting
· Zand en wielflenssmeringssysteem
· Voorbereid voor ‘accu operation’
· Redundant tractiesysteem (2 tractie installaties)
· 1 stroomafnemer
· Redundant boordnet (2 boordnetomzetters)
· 3 draaistellen (2 motordraaistellen en 1 loopdraaistel)
· 8 dubbele passagiersdeuren
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[bookmark: _GoBack]Annex b. Beschrijving materieel CAF 41m
Lage vloer tram van het type CAF Urbos 100 - 41 meter versie
algemene specificaties en uitrustingsniveau
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Algemene specificaties:
· Compositie		- Mc-S-T-S-M-S-Mc (Motorcab-Saloon-Trailer-Saloon-Motor-Saloon-Motorcab)
· Voedings-spanning	- 750V Direct Current (gelijkspanning)
· Spoorbreedte		- 1.435 mm
· Maximum snelheid	- 70 km/h
· Lengte 			- 40.966 mm
· Breedte			- 2.650 mm
· Vloerhoogte		- 350 mm
· Aantal zitplaatsen	- 76
· Staplaatsen		- 204
· Totale capaciteit	- 280 (uitgaande van 4 personen per m2)
· Aantal rolstoelplaatsen	- 2 stuks

Uitrusting
· Cabine en Reizigers HVAC
· RIS met geluid en visuele informatie
· Exterieurcamera’s (achteruitkijkspiegel functie)
· Gesloten camera beveiligingssysteem
· Event recorder en dodemansysteem
· TCMS basis
· LED verlichting
· Zand en wielflenssmeringssysteem
· Voorbereid voor ‘accu operation’
· Redundant tractiesysteem (3 tractie installaties)
· 1 stroomafnemer
· Redundant boordnet (2 boordnetomzetters)
· 4 draaistellen (3 motordraaistellen en 1 loopdraaistel)
· 12 dubbele passagiersdeuren
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