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Risico-inventarisatieformulier Overheid
Risico-informatie t.b.v. brandverzekering per verzekerde locatie





Aanvrager:


Gemeente Heerlen
Soort risico/organisatie

: Gemeentelijke Overheid
Contactpersoon


: Dhr. F. Logister/ Mevr. A. Schoorl
Functie
 


: Medewerker Verzekeringen
Telefoonnummer


: 0455604214/0455604035
Emailadres


: f.logister@heerlen.nl & a.schoorl@heerlen.nl 
Datum
 


: 1 juni 2021
Risicoadres 



Risico- adres


: Sintermeerten College, Valkenburgerweg 219
Postcode


: 6419 AT        Plaatsnaam: Heerlen
Contactpersoon locatie

: Ties Curfs
Functie
 


: Facilitair coördinator SVO|PL
Risico informatie
Bouwjaar pand


: 1993 en set up 2000
Bouwaard gevels


X Beton/Steen
O Staal

O Hout


O Anders,




Bouwaard dak


O Pannen
O Golfplaten
O Hout







X Beton/Steen
X Mastiek
O Riet






X Anders, op setup; stalen dakplaten isolatie en bitumineuze bedekking
Isolatiemateriaal gevels
O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)
O Piepschuim
 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol





X Anders, ze zijn geisoleerd onbekend welk soort
Isolatiemateriaal dak
O Steenwol
O Glaswol

O EPS (polystyreen)

O Piepschuim

 
O PUR (Polyurethaan)
O XPS






O PIR (polyisocyanuraat)

O PIR met glasvezel

O Resol






X  Anders, is geisoleerd onbekend welk soort
Bouwaard verdiepingsvloer(en)
X Beton/Steen
O Hout

O Metaal
O NVT

Verticaal dragende constructie
X Beton/Steen
O Hout

X Staal (set up)
Horizontaal dragende constructie
X Beton/Steen
O Hout

O Staal
Zonnepanelen


O Niet aanwezig
O Op frame
O Direct op het dak
Belendingen binnen 10 meter?
X Nee

O Ja, in gebruik als





Ligging van het pand:

O Binnen bebouwde kom

X Buiten bebouwde kom

Deel van een gebouwencomplex?
X Nee

O Ja, 


Is de locatie omheind? 

O  Nee

X Ja, gedeeltelijk: hoogte  ca. 1,50   m

O Ja, volledig:
 hoogte 

 m



Bebouwd oppervlak

: 9.710 m2

Aantal verdiepingen

: 3


Staat van onderhoud

: goed
Brandbeveiliging


Is er een automatisch werkend brandmeldsysteem (NEN 2535) aanwezig? 
O Nee 

X Ja


Is er doormelding van brandalarm?

(PAC)



O Nee 

X Ja

Is er een automatisch werkende sprinklerinstallatie aanwezig?


X Nee 

O Ja


Is de sprinklerinstallatie gecertificeerd? 




O Nee 

O Ja
Is er een bliksemafleider aanwezig?





O Nee 

X Ja


Wordt er gebruik gemaakt van vlamdovende afvalbakken?
 

X Nee

O Ja


Zijn handblussers aanwezig en gekeurd?




O Nee

X Ja 
Zijn drukslanghaspels aanwezig en gekeurd?



O Nee

X Ja
Vindt controle van de brandblusmiddelen plaats door een erkend bedrijf?
O Nee

X Ja


Is het gebouw opgedeeld in brandwerende scheidingen?


O Nee

X Ja
Zo ja, hoeveel minuten brandwerend?




O 30 min
X 60 min
(+ plattegrond en ingetekende compartimenten meesturen)



Hoe zijn de openingen in de scheidingswanden beschermd?


X Branddeuren
O Anders
Inbraakbeveiliging



SKG klasse (aantal sterren) van toegepast hang- en sluitwerk?


O 1
X 2
O 3
O 4
Is er een automatisch werkende inbraakalarmsysteem aanwezig?
 
O Nee

X Ja

Is er doormelding van inbraakalarmering?
(PAC)



O Nee

X Ja
Is er buitenverlichting aanwezig?



 

O Nee

X Ja


Is er een vorm van camera toezicht?


 

O Nee

X Ja

Waardevolle goederen voorzien van meeneem beperkende maatregelen?
X Nee

O Ja


Installaties



Vindt er regelmatig onderhoud plaats aan de navolgende installaties, door een erkend installateur?

Verwarmingsinstallatie


O Nee
X Ja
X Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Koelinstallatie


O NVT
O Nee
X Ja
X Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Zonnepanelen


X NVT
O Nee
O Ja
O Jaarlijks
O Halfjaarlijks
Overige technische installaties

O Nee
X Ja
X Jaarlijks
O Halfjaarlijks

Vindt keuring plaats van de elektrische volgens NEN3140


O Nee

X Ja
Is er een thermografisch onderzoek gedaan bij de elektrische installatie? 
O Nee

X Ja

Organisatorisch - Activiteiten


Wordt afval buiten het gebouw opgeslagen?




X Nee

O Ja


Wordt afval opgeslagen in metalen containers?



O Nee

X Ja
Worden afvalcontainers deugdelijk afgesloten en verankerd?


X Nee

O Ja


Op welke afstand bevinden deze containers zich buiten gevels/afdaken en luifels?  Binnen 10 meter
Wordt een procedure voor Brandgevaarlijke werkzaamheden toegepast?
O Nee

X Ja
Is er sprake van buitenopslag binnen 10 meter uit de gevel?


X Nee

O Ja 
Is er sprake van leegstand? 





X Nee

O Ja


Zo ja, zijn de nutsvoorzieningen afgesloten?
 


O Nee

O Ja

Zo ja, wordt antikraak toegepast?

 


O Nee

O Ja


Wordt er gebruik gemaakt van acculaders?


 

O Nee

X Ja
Zo ja, worden deze rondom vrijgehouden van brandbare materialen?
O Nee

X Ja

Is er sprake van houtbewerking?





X Nee

O Ja
Zo ja, is er een adequaat motafzuigsysteem?
 


O Nee

O Ja

Is er sprake van verfspuiten?  





X Nee

O Ja
Zo ja, vindt dit plaats in een brandwerend afgescheiden cabine?
O Nee

O Ja

Is er sprake van opslag van gasflessen? 




X Nee

O Ja
Zo ja, is de opslag in een “open” gebouw (afdak) van onbrandbare 
constructie materialen omgeven met een stalen gaas hekwerk?
O Nee

O Ja
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