Bijlage 11
Omschrijving bestaand Kantoormeubilair
Onderstaande informatie is bij de voorgaande aanbesteding gebruikt als specificatie
We onderscheiden de volgende productsoorten binnen deze aanbesteding:
a. Werktafels 
b. Vergadertafels 
c. Vergaderstoelen/bezoekersstoelen
d. Kasten
e. Overige 
Van iedere productsoort worden een of meerdere producten als standaardproduct toegepast. Deze standaardproducten worden ingezet in de standaard werkkamers en vergaderkamers van de Gemeente Den Haag. Er worden ook een aantal varianten gevraagd die leverbaar moeten zijn. Deze varianten zullen in mindere maten besteld worden dan de standaardproducten. 
Onderstaand per productsoort een omschrijving van de eisen waaraan de standaardproducten moeten voldoen. 
Normen
Alle producten dienen te voldoen aan onderstaande van toepassing zijnde normen:
· NPR 1813:2016, 
· NEN- EN 527-2, -3: 2016 sterkte, duurzaamheid en veiligheidseisen;
· NEN- EN 527-1 maateisen 
· NEN-EN 16139 voor vergaderstoelen	
· Maatvoering voor statafels en zit -statafels conform maatvoering 
NPR 1813: 2016 Tabel A2 kolom 2 tbv Nederlandse beroepsbevolking; 
a. Werktafels
· 1 variant voor uitsluitend zittend werk (zit) 
· 1 variant voor zowel zittend als staand werk (zit/sta). 
Eisen
	A
	Standaardafmeting werkblad is 160 x 80 cm. Deze moet ook leverbaar zijn in de volgende afmetingen 200 x 80, 180 x 80, 120x 80 of 80 x80 cm

	B
	Werktafels moeten traploos in hoogte verstelbaar zijn. Voor de zit variant moet de verstelbaarheid handmatig zijn. Voor de zit/sta variant mag de verstelbaarheid zowel handmatig als elektrisch zijn.

	C
	De kleuren van het werkblad en het frame moeten overeenkomen met de huidige meubellijnen. Standaard: werkblad beuken, onderstel wit. Variant welke ook leverbaar moet zijn: werkblad grijs, onderstel grijs. Kleuren worden middels kleurstalen aangeleverd door gemeente Den Haag en moeten ook door leverancier aangeleverd worden bij inschrijving. 

	D
	Werktafels moeten voorzien zijn van Cable Management, zoals omschreven in NPR 1813-2016, bijlage C. Waarbij geen gebruik gemaakt wordt van uitsparingen in het werkblad t.b.v. kabeldoorvoeren.

	E
	Werkbladen moeten vlam- en vuurvast zijn.

	F
	Onderzijde van het werkblad moet afgewerkt zijn. 

	G
	Het werkblad en het onderstel moeten stoot- en krasbestendig, stabiel en trillingsvrij zijn. 

	H
	Werktafels moeten te koppelen zijn tot duowerkplekken (zowel zit als zit/sta). Duowerkplekken moeten voorzien kunnen worden van vaste tussenschotten. 

	I
	Het onderstel moet een T frame zijn.

	J
	Hoogte instelling moet duidelijk afleesbaar zijn vanuit zitpositie.

	K
	Het hoogte verstellingsmechanisme (de overbrenging naar de poten) moet in het frame verwerkt zijn. 

	L
	Werktafels moeten voorzien zijn van een demonteerbare CPU-houder, welke zowel links als rechts onder het werkblad geplaatst kan worden. 



Daarnaast 1 standaard uitvoering voor een aanlandwerkplek:
	A
	Standaardafmeting werkblad is 80x60 cm (b x d)

	B
	Het werkblad heeft een vaste hoogte geschikt voor staand werk.

	C
	De kleuren van het werkblad en het frame moeten overeenkomen met de huidige meubellijnen. Standaard: werkblad beuken, onderstel wit.

	D
	Werktafels moeten voorzien zijn van Cable Management, zoals omschreven in NPR 1813-2016, bijlage C. Waarbij geen gebruik gemaakt wordt van uitsparingen in het werkblad t.b.v. kabeldoorvoeren.

	E
	Werkbladen moeten vlam- en vuurvast zijn.

	F
	Onderzijde van het werkblad moet afgewerkt zijn.

	G
	Het werkblad en het onderstel moeten stoot- en krasbestendig, stabiel en trillingsvrij zijn.

	H
	Werktafels moeten voorzien zijn van een demonteerbare CPU-houder, welke zowel links als rechts onder het werkblad geplaatst kan worden.



b. Vergadertafels
Er worden 4 soorten vergadertafels uitgevraagd:
· Een 4 persoons vergadertafel op vaste zithoogte met een blad van 160x80 cm.
· Een 6 persoons vergadertafel op vaste zithoogte met een blad van 200x80 cm
· Een statafel op vaste stahoogte met een rond blad met een doorsnee 80 cm.
· Een statafel op vaste stahoogte met een blad van 80x80 cm.
	A
	Uitvoering en afwerking blad gelijk aan werkblad werktafels (eisen E,F en G)

	B
	Vergadertafels hebben een vaste hoogte conform NEN-EN 527

	C
	De kleuren van het werkblad en het frame moeten overeenkomen met de huidige meubellijnen. Standaard: werkblad beuken, onderstel wit. Variant welke ook leverbaar moet zijn: werkblad grijs, onderstel grijs. Kleuren worden middels kleurstalen aangeleverd door gemeente Den Haag en moeten ook door leverancier aangeleverd worden bij inschrijving.



c. Vergaderstoelen/bezoekersstoelen
	A
	Stoel is niet verrijdbaar en niet draaibaar.

	B
	Onderstel is geschikt voor zachte en harde vloerbedekking.

	C
	Voorzien van armleuningen (vormgegeven zodat colberts/blazers er niet achter blijven haken)

	D
	Bekleding; ventilerend, stroef, brandvertragend, antistatisch, vuilafstotend.

	E
	Kwaliteit (duurzaamheid, slijtvastheid) van de stoffering dient minimaal 50.000 toeren Martindale te zijn

	F
	Stapelbaar; slede frame

	G
	Kleur bekleding zwart, kleur frame chroom of gecoate metaalkleur

	H
	De zitschaal en de rugleuning dienen beide gestoffeerd te zijn en voorzien van een comfortabele vulling. 

	I
	De kleur moet ook leverbaar zijn met gekleurde stoffering (nader te bepalen kleuren)



d. Kasten
Er worden 2 standaardvarianten uitgevraagd:
· Lage kast, in hoogte geschikt voor 2 rijen A4 ordners en 1 rij hangmappen
· Hoge kast, in hoogte geschikt voor 4 rijen A4 ordners en 1 rij hangmappen
	A
	Kasten moeten voorzien zijn van 2 roldeuren.

	B
	Kasten moeten voorzien zijn van een slot, welke onderdeel is van een moedersleutelsysteem. Bij iedere kast moeten 2 sleutels geleverd worden, die tegen afbreken beveiligd zijn. Het slotnummer moet af te lezen zijn van zowel de cilinder als de sleutels. 

	C
	In de kasten moeten legborden, een uittrekframe en stangen voor l’oblique hangmappen geplaatst kunnen worden.  

	D
	Kasten moeten voorzien zijn van steldoppen in de plint.

	E
	Kleur van de kasten inclusief deuren is wit.

	F
	Lage kast voorzien van afdekblad in kleur beuken, afwerking gelijk aan werkbladen werktafels.

	G
	Hoge kast geen afdekblad op kast. 



e. Overige accessoires
Beeldschermarm
	A
	Leverbaar zowel met als zonder montage.

	B
	Leverbaar met zowel bureauklem als wandmontage.

	C
	Met de monitorarm moet de monitor verstelbaar zijn in hoogte, diepte en breedte. De monitorarm moet kunnen zwenken en het scherm moet kunnen kantelen. 

	D
	Het moet mogelijk zijn op 2 monitorarmen naast elkaar te plaatsen op ene bureaublad, bij gebruik van 2 beeldschermen. 

	E
	De losse onderdelen van de monitorarm moeten ook apart leverbaar zijn.



Lockerkasten
[bookmark: _GoBack]De Opdrachtgever stelt geen specifieke eisen aan lockerkasten. 
