Aanvulling case
Gezien de gestelde vragen en het streven naar een zo eenduidig mogelijke case is de onderstaande aanvulling op de case opgesteld
Onderwerpen: 
Areaalkenmerken en omvang terrein
De case zoals geschetst in de aanbesteding betreft slechts 1 fictief defensieobject in Nederland.  Zie bijlagen I, II en III voor de plattegronden. Alle in het bestand kentallen fictief object zijn aanwezig op dit terrein. 
	Perceelkenmerken
	

	Totale oppervlakte Object
	523,57 ha

	Totale oppervlakte verharding Object
	89,87 ha

	Stedelijk gebied
	35 ha

	Bos
	15 ha

	Onverhard (schraal grasland)
	120 ha

	Onverhard (heide)
	50 ha



NGE en bodemgesteldheid
NGE is niet aanwezig, de bodem betreft zandgrond met enkele veenlagen.
[bookmark: _GoBack]Aanlevering basisgegevens door OG
De case zoals geschetst in de aanbesteding is gebaseerd op het feit dat 80% van de Basisgegevens beschikbaar zijn per vakgebied (afvalwater, drinkwater en watersysteem). Dit wordt aangeleverd door de OG. Voor 20 % van de gegevens kloppen enkele zaken niet, hier dient navraag bij de OG worden gedaan, dit dient vervolgens handmatig in het model te worden ingevoerd.
Bij de 20% onjuiste/ ontbrekende gegevens kunt u denken aan: Afmetingen van watergangen, buizen, putten en appendages etc. Deze gegevens worden ingewonnen en aangeleverd door de OG. 

Bepalen dwarsprofielen watergangen
Ten behoeve van het hydraulisch model watersystemen dient 500m aan watergangen (inclusief 50m duiker) te worden ingemeten in het veld conform de richtlijn: 
De gegevens dienen te worden verwerkt in een autocad tekening (.DWG).  
Aanvulling fictief object t.a.v. watersysteem:
In het fictieve object ontbraken diverse aantallen met rood zijn deze toegevoegd voor duikers, greppels, gemaal, pompen, inlaten en overlopen deze zijn als volgt:
Oppervlaktewaterssytemen
	
	Aantal


	Totale oppervlakte Object
	523,57 ha

	Totale oppervlakte verharding Object
	89,87 ha

	Totale oppervlakte oppervlaktewater
	7000 m2

	Totaal aantal stuwen
	2

	Gemalen
	1

	Pompen
	2

	Overlopen
	5

	Greppels lengte
	1 km

	Watergangen lengte 
	2 km

	Duikers lengte
	250 m

	Vijvers als onderdeel van het systeem
	2 stuks met opp. 50 m2 



Modelvalidatie en kalibratie
Modelvalidatie is een onderdeel van de case. OG levert deze info aan bestaande uit foto’s, werkelijke neerslag gegevens. Meetpunten tevens mee nemen
Modelvalidatie Afvalwater: 
Er dient 1 punt per km vrijverval riolering gevalideerd te worden. Hou er rekening mee dat hiervoor 1 dag benodigd is. 
Modelkalibratie Afvalwater:
Op één punt op de locatie wordt de neerslag gemeten gedurende een periode van één maand met een interval van 5 minuten. Op 4 punten in het rioolstelsel worden de waterstanden gemeten gedurende dezelfde periode en hetzelfde interval.  Deze 4 punten betreffen:
· 1 Ontvangstput bij een HWA gemaal;
· 1 Ontvangstput bij een DWA gemaal;
· 1 Overstort;
· 1 Rioolput op een willekeurig punt in het stelsel.
De kalibratie van het model wordt uitgevoerd met de hierboven genoemde meetgegevens.
Watersystemen: 
hou rekening met minimaal 1 dag voor kalibratie van het hydraulisch model in het veld waarbij debieten gemeten worden van de watergangen. 
Kalibratie vindt plaats op basis van 1 neerslag gebeurtenis vergelijkbaar met ontwerpbui 6. 

Neerslag scenario’s voor doorrekening van het rioleringsmodel
In het kader van de case dienen de volgende scenario’s te worden gebruikt voor het doorrekenen van het rioleringsmodel. 
3 verschillende kortdurende neerslagscenario’s:
· Ontwerpbui 08
· Ontwerpbui 10;
· DPRA 70mm;
3 verschillende langdurende neerslagscenario’s:
Onderstaande continue ontwerpbelastingen dienen doorgerekend te worden voor een periode van 24 uur.
· 40 l/s.ha
· 60 l/s.ha
· 100 l/s ha



