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Behorende bij de aanbesteding “Aanbesteding Adembeschermende middelen, kenmerk P22-011.00

	De inhoud van de aanbesteding op hoofdlijnen

	1. 
	Levering van 1.120 stuks ademluchttoestellen (draagtoestellen), 3.396 stuks volgelaatsmaskers, 1.870 stuks helmen, 12 stuks ademluchttoestellen t.b.v. gaspakkenteams, 24 stuks ademautomaten met trekontlasting t.b.v. redvoertuigen, onderdelen en gereedschappen.
	

	2. 
	Opleidingen onderhoudspersoneel VRMWB
	

	3. 
	Levering onderdelen en garantie tijdens de gebruikersperiode van 10 jaar.
	

	Nr.
	Eis
	Voldoet:
Ja/Nee

	Algemene eisen 

	4. 
	De alle aangeboden apparatuur, middelen, accessoires voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen; Het betreft wetten en richtlijnen (EU), geldig op het moment van levering voor het gebruik van de apparatuur voor de brandweer (en al haar taken en toepassingen) in Nederland.
	

	5. 
	De NEN normen en aanvullingen die geldig zijn op de dag van ondertekening zijn van toepassing gedurende de looptijd van het contract.
	

	6. 
	De onderdelen van de adembeschermende apparatuur (helm met nekflap, volgelaatsmasker, ademautomaat, draagtoestel met bewegingsloosmelder) vormen samen een samenstel dat geschikt is voor een brandweerinzet.
	

	7. 
	De technische levensduur van de toestellen en gelaatstukken is tenminste 10 jaar. Inschrijver garandeert, uitgaande van normaal regulier gebruik en voorgeschreven onderhoud volgens de leverancier, de werking van de ademlucht apparatuur gedurende deze levensduur. 
	

	8. 
	Het volgelaatsmasker wordt aan de helm bevestigd met twee aantrekbanden (straps)
	

	9. 
	Het volgelaatsmasker kan aan de helm bevestigd worden, zonder dat de helm hoeft te worden afgenomen.
	

	10. 
	In afwijking van het basisgebruik, dienen ten behoeve van de gaspakkenteams 12 ademluchttoestellen met gecombineerde manometer, telemetrie / bewegingsloosmelder (in één apparaat) te worden geleverd. Deze ademluchttoestellen zijn voorzien van een HD snelkoppeling, geschikt voor het gebruik in een gaspak, te gebruiken in combinatie met een omschakelventiel en zijn voorzien van een lange ademluchtslang van 90 cm. Waarschuwings-, signalerings- en alarmwaarden, inclusief volumeregeling zijn door opdrachtgever in te stellen / in te regelen.
Doelstelling is dat er een werkbare situatie voor de gaspakdragers in het gaspak ontstaat. Als dat betekent dat een standaard lengte slang voldoende is, is dat voor de opdrachtgever akkoord. Als de slang langer dient te zijn, zal dat aangepast moeten worden. 
	

	11. 
	De cilinder wordt met snelkoppeling (quick release) aan het draagtoestel bevestigd. Aan de toestelzijde moet nabij het reduceer een kunststof stofdopje zijn bevestigd. Deze stofdop moet de snelkoppeling kunnen afsluiten ter bescherming als er geen cilinder is geplaatst. Er dienen 3.396 stuks verloop snelkoppelingen (quick release) ten behoeve van ademluchtcilinders met 5/8” schroefdraad te worden geleverd. 

Er bestaat een optie mogelijkheid de bevestiging tussen cilinder en draagtoestel te voorzien van een schroefdraadkoppeling.
	

	12. 
	De ademautomaat kan door de gebruiker zelf, met handschoen, aan het volgelaatsmasker worden bevestigd en losgenomen. Als de gebruiker het volgelaatsmasker op de helm draagt kan deze de ademautomaat met handschoen aan bevestigen en losnemen.
	

	13. 
	Maatvoering: Volgelaatsmaskers worden geleverd in een standaard maat die voor minimaal 97% van de gebruikers passend is.
	

	14. 
	Herkenbaarheid maatvoering: De volgelaatsmaskers met een afwijkende maatvoering, materiaal of vorm zijn duidelijk en vanaf afstand herkenbaar voor de gebruiker en ademluchtwerkplaatsmedewerker, door middel van een kleurcodering.
	

	15. 
	Inschrijver biedt twee stammodellen (ook wel standmodel genoemd) aan als onderdeel van inschrijving. Het stammodel bestaat uit alle onderdelen van het samenstel van de adembeschermende middelen en is gereed voor gebruik. 

Ten behoeve van gaspakdragers wordt één stammodel geleverd bij inschrijving.

Tijdens beoordelingsfase wordt het stammodel door VRMWB gebruikt ter beoordeling van de inschrijving. Na gunning wordt het stammodel van winnende inschrijver door VRMWB gebruikt voor contractbeheer en ter verificatie van leveringen. 

Het stammodel van de winnende inschrijver wordt overgenomen door VRMWB tegen de inschrijfprijs. Het stammodel van de overige inschrijvers kan na definitieve gunning weer worden opgehaald door Inschrijver.

De 2 stammodellen dienen te worden aangeleverd bij brandweerkazerne Etten-Leur (Wipakker 8, 4872 XH ETTEN-LEUR) uiterlijk op de datum genoemd in het tijdschema. (zie planning aanbestedingsdocument). 

Voor het uitvoeren van de beoordeling praktijktesten onderdeel 1 en onderdeel 2 dienen de volgende materialen op 18 januari 2022 te worden aangeleverd:
· 15 volgelaatsmaskers
· 15 helmen
· 4  ademluchttoestellen, waarvan 1 basis toestel en 1 toestel volledig   
    uitgerust met telemetriemodule t.b.v. gaspasdragers.

Na de beoordeling gaan de materialen schoon en verpakt in de aangeleverde verpakking retour naar de inschrijvers. Alleen de materialen van de als beste beoordeelde inschrijving blijven in beheer bij VRMWB en zullen mede worden ingezet voor de verificatieronde.

Voor de verificatie zullen meerdere ademluchttoestellen, volgelaatsmaskers en helmen benodigd zijn. Afstemming daaromtrent vindt later in het traject plaats.

Voor het aanleveren en ophalen van de stammodellen kan de inschrijver contact opnemen met Maike van Elzakker (Assistent inkoop) 06-42512959, maike.van.elzakker-dragt@brandweermwb.nl 
	

	16. 
	Ten behoeve van de verificatietesten, na voorlopige gunning, dienen een aantal ademluchttoestellen, volgelaatsmaskers en helmen te worden geleverd. 
Aantallen in overleg met opdrachtgever.
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	Eisen 
	Voldoet:
Ja/Nee

	Markering samenstelling

	17. 
	Aangegeven markering in onderstaande eisen blijft zichtbaar en bruikbaar gedurende de gehele levensduur van het product.
	

	18. 
	De volgende onderdelen zijn zichtbaar gemarkeerd met een uniek serienummer:
1.	Helm
2.	Volgelaatsmasker
3.	Ademautomaat
4.	Draagtoestel

Voor de nekflap voldoet een duidelijke aanduiding van de maat. Indien de nekflap beschikbaar is in 1 maat, mag de maat aanduiding weggelaten worden. 
	

	19. 
	De volgende onderdelen dienen per stuk door Opdrachtnemer te worden voorzien van een RFID-tag:
1.	Helm
2.	Volgelaatsmasker
3.        Ademautomaat
4.	Draagtoestel
	

	20. 
	Opdrachtnemer dient RFID-tags te hanteren die aansluiten bij de bestaande RFID-tags van VRMWB. VRMWB gebruikt passieve RFID-UHF tag (25Khz-13.56Mhz / NFC).
Opdrachtnemer dient RFID-tags te hanteren die aansluiten bij de bestaande RFID-tags van VRMWB. VRMWB maakt gebruik van passieve RFID-tags (125 KHz-13.56MHz).
	

	21. 
	De gehanteerde RFID-tags dienen bestand te zijn tegen de inzet waarvoor het door VRMWB wordt gebruikt en tegen het onderhoud
	

	22. 
	VRMWB maakt op dit moment nog gebruik van test/onderhoud-apparatuur in combinatie met barcodes en RFID. Daarom eist VRMWB dat enkele onderdelen worden voorzien van een barcode en RFID. De volgende onderdelen dienen per stuk door Opdrachtnemer te worden voorzien van een barcode RFID:

1.	Volgelaatsmaskers worden af leverancier voorzien van RFID en barcode
2.	Ademautomaten worden af leverancier voorzien van RFID en barcode
3.        Draagtoestellen worden af leverancier voorzien van RFID en barcode
4.        Helm wordt af leverancier voorzien van een RFID
	

	23. 
	Opdrachtnemer levert 500 extra barcodes stickers. 400 stuks daarvan zijn bedoeld voor bevestiging op een volgelaatsmasker (omgekeerde lijmlaag), en 100 stuks voor het draagtoestel. De barcodestickers zijn “wasmachine proof” en vervagen niet. 

Codering in overleg met VRMWB.
	

	24. 
	De inschrijver draagt zorg voor registratie van de nieuwe apparatuur in de bij de opdrachtgever in gebruik zijnde registratie- en testapparatuur (Tecbos). Het aanleveren van de gevraagde gegevens in een Excel tabel is toegestaan.
a)	Type onderdeel, bijvoorbeeld helm, volgelaatsmasker, etc.
b)	Fabrikant en model
c)	Serienummer 
d)	Identificatienummer van de RFID tag
e)	Barcodenummer (indien van toepassing)
f)	Datum van levering van het onderdeel
	

	25. 
	Kosten voor aanschaffen en aanbrengen van de markering (serienummer, RFID-tag en Barcode) zijn voor Opdrachtnemer. De kosten dienen te zijn verwerkt in de aanschafprijzen.
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	Helm en volgelaatsmasker

	26. 
	Het volgelaatsmasker is voorzien van een draagband waarmee het volgelaatsmasker om de nek gedragen kan worden, minimale lengte 95 cm.
	

	27. 
	Onderstaande eisen uit NEN – EN 136 zijn ook van toepassing op de bovengenoemde draagband.
§7.5 Resistance to temperature 
§7.6 Flammability
§7.7 Resistance to thermal radiation
	

	28. 
	Het volgelaatsmasker is praktisch bruikbaar in combinatie met een volgelaatsmaskerbril, op dit moment geleverd door Hütter Veiligheid. Zie bijlage Hütter voor meer informatie over de huidige volgelaatsmaskerbril van Hütter. 
	

	29. 
	De helm heeft de fluor gele kleur, conform advies van TNO in de brancherichtlijn “Uitrukkleding, ontwikkeling huisstijl” van het IFV. 

Ten behoeve van het brandweertrainingscentrum zijn de helmen in de kleur blauw leverbaar. Er worden 70 brandweerhelmen “blauw” geleverd.

Tevens dienen 12 fluor gele lakstiften meegeleverd te worden.
[bookmark: _Toc85634759]Tevens dienen 4 blauwe lakstiften meegeleverd te worden.
	

	30. 
	De helm is aan de buitenzijde geheel voorzien van een (foto)luminiscerende laag.
Uitzondering hierop zijn helmen in gebruik bij het brandweertrainingscentrum.
	

	31. 
	De helm is te combineren met de spreekluisterset Savox HC-1 die nu in gebruik is bij VRMWB. 
	

	32. 
	De helmen zijn in tenminste in 2 maten verkrijgbaar.
De maatvoering van de helmen vindt plaats in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
	

	Nr.
	Eisen 
	Voldoet:
Ja/Nee

	Combinatie volgelaatsmasker met helm op basis van DIN 58610

	33. 
	De combinatie van helm en volgelaatsmasker voldoet aan de DIN 58610.
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	Combinatie volgelaatsmasker met helm op basis van NEN-EN 136

	34. 
	Het volgelaatsmasker voldoet aan de NEN-EN136, specificaties in dit PvE gaan voor. Het toepassen van een zogenaamde ‘frisse luchtklep’ is NIET toegestaan. 
	

	35. 
	§5. Het volgelaatsmasker voldoet aan eisen voor klasse 3
	

	36. 
	§7.11 Head harness. Is niet van toepassing. Daarvoor in de plaats komt DIN 58610 §5.3 
	

	37. 
	§7.14 Eyepieces/visor. Het vizier is aan buitenzijde voorzien aan een krasbestendige coating. 
	

	38. 
	§7.18 Carbon dioxide content of inhalation air. Het volgelaatsmasker heeft een voorziening (zoals een binnenmasker) om het CO2 gehalte in de ingeademde lucht zoveel mogelijk te beperken zonder het onnodig verbruik van ademlucht uit de drukhouder. 
	

	39. 
	§7.19. Volgelaatsmasker werkt met overdruk.
	

	40. 
	§7.20 Inward leakage. Is niet van toepassing. Daarvoor in de plaats komt DIN 58610 §5.4
	

	41. 
	§7.21 Field of vision. Het volgelaatsmasker heeft één vizier zodat aan de eis van 80% voor “overlapped field of vision” “wordt voldaan.
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	Helm op  basis van NEN- EN 443

	42. 
	De helm voldoet aan:
· EN 443 (helmets for fire fighters)
· EN-14458 (persoonlijke oogbescherming, hoogwaardige vizieren)
· EN-16473 (technical rescue helmets)

Specificaties in dit PvE gaan voor.
	

	43. 
	Aan eisen uit §4.1.5, §4.2, §4.5, §4.6 wordt voldaan zonder dat het volgelaatsmasker is bevestigd.
	

	44. 
	§4.1.5 Face protectors. De helm is voorzien van een veiligheidsbril.

Met veiligheidsbril wordt bedoeld: een bril die gebied A-B-C-D bedekt, zoals aangegeven in figuur 2 in de NEN-EN 443 en sluit aan op bovenkant van de neus of neusvleugels.
	

	45. 
	[image: ]
	

	46. 
	De veiligheidsbril is vast gemonteerd in de helm en kan opgeklapt worden.
	

	47. 
	De helm is voorzien van gelaatsschild. 
Met schild wordt bedoeld een schild dat gebied E-F-G-H bedekt, zoals aangegeven in figuur 2 in de NEN-EN 443.
	

	48. 
	Het gelaatsschild is te gebruiken in combinatie met een (veiligheids)bril.
	

	49. 
	§4.1.6 Neck guard. De nekflap kan door de gebruiker vervangen worden.
	

	50. 
	§4.1.6 Neck guard. De nekflap is flexibel en reikt voorbij de schouders. 
	

	51. 
	§4.1.6 Neck guard. De nekflap is glad aan binnen- en buitenzijde, noodzakelijk gebruik van klittenband is toegestaan. 
	

	52. 
	§4.1.6 Neck guard. De nekflap is wasbaar op 60ºC. Eenmalige krimp van 5% is toegestaan. 
	

	53. 
	§4.6 Retention system strenght. De helm is voorzien van kinband.
	

	54. 
	§4.13 Contact with liquid chemicals. De helm heeft een weerstand tegen chemische stoffen die minimaal vergelijkbaar is met uitrukkleding op basis van de NEN-EN 469_2005, zie uittreksel hieronder. 

[image: Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving]
Als de buitensc100hil gedurende 10 seconden wordt blootgesteld aan NaOH (40%), HCl (36%), H2SO4 (30%) of o-xylene bereikt deze vloeistof niet de drager in de daaropvolgende 60 minuten. 
	

	55. 
	Wat betreft bovenstaande eis kan de leverancier volstaan met een eigen verklaring.
	

	Nr.
	Eisen 
	Voldoet:
Ja/Nee

	Spreekluister-set

	56. 
	VRMWB hanteert Savox HC-1 als spreekluister-set in de huidige brandweerhelm (ofwel een Skull Mike). De huidige spreekluister-set van VRMWB moet ingebouwd kunnen worden in de aangeboden helm van Opdrachtnemer.
	

	57. 
	Testen spraakverstaanbaarheid
Opdrachtgever zal de spraakverstaanbaarheid na inschrijving testen. Het geluidsniveau wordt getest middels geluidsmeting van een afgespeeld audiobestand via de portofoon.
Opdrachtgever behoudt zich de mogelijkheid om extra tests uit te voeren en/of externe expertise in te schakelen voor aanvullende (uitgebreidere) testen. Het stammodel (zie eis 17) zal worden gebruikt voor de testen.

Gaspakkengebruik
Opdrachtgever behoudt zich de mogelijkheid om extra tests uit te voeren en/of externe expertise in te schakelen voor aanvullende (uitgebreidere) testen. Het stammodel zal worden gebruikt voor de testen in het basisgebruik en gaspakkengebruik.
	

	58. 
	VRMWB zal tijdens de uitleveringsmomenten van alle producten de spreekluister-sets van de oude helmen overzetten naar de nieuwe helmen. 
	

	Nr.
	Eisen 
	Voldoet:
Ja/Nee

	Draagtoestel

	59. 
	De rugplaat is aan beiden zijden voorzien van verticale handvatten. 
De rugplaat is aan de bovenzijde te voorzien van een “rescuegreep/lus”. U dient een optieprijs op te geven in de prijsmatrix.
Alle grepen zijn sterk genoeg zijn om de drager (<95kg) voort te kunnen slepen. 

De rugplaat van het toestel is zodanig ergonomisch vormgegeven dat deze de contouren van de rug in alle richtingen volgt. De vormgeving draagt bij aan het draagcomfort tijdens de werkzaamheden.
	

	60. 
	Het draagtoestel heeft een voorziening om de ademautomaat op te bergen als deze niet in gebruik is.  
Plaatsing in overleg met opdrachtgever.
	

	61. 
	De ademautomaat wordt geactiveerd door handbediening met handschoen of door aanzuiging. 
	

	62. 
	De ademautomaat kan door de gebruiker gesloten worden zodat ademlucht gespaard kan worden. 
	

	63. 
	De schouderbanden zijn ergonomisch voorgevormd en van een materiaal dat afschuiven bemoeilijkt maar zodanig gemaakt dat probleemloos kan worden “om- en afgehangen”. 
	

	64. 
	De schouder- en heupbanden zijn gemaakt van een vuil en waterafstotend materiaal en nemen geen schadelijke stoffen op. Het materiaal moet snel opdrogen. De vulling (vlakverdeling kussens) van het bandenstel neemt geen water op.
	

	65. 
	De heupband kan draaien ten opzichte van cilinderhouder, zodat de contouren van de rug worden gevolgd. De vormgeving draagt bij aan het draagcomfort tijdens de werkzaamheden.
	

	66. 
	Het draagtoestel is voorzien van een bewegingsloosmelder. Deze geeft een geluidssignaal af als de gebruiker gedurende 60 seconden niet beweegt.
	

	67. 
	Alle instel-/alarmwaardes dienen in overleg met de opdrachtgever ingesteld te kunnen worden door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.
	

	68. 
	De bewegingsloosmelder kan door de gebruiker niet losgemaakt worden van het draagtoestel
	

	69. 
	De bewegingsloosmelder schakelt automatisch in bij openen van de cilinder. De bewegingsloosmelder schakelt uit door middel van een bewuste bediening door de gebruiker. 
	

	70. 
	Eventuele toebehoren om de manometer en de bewegingsloosmelder te kunnen afschermen/afdichten voor onderhoud (bijvoorbeeld afdichtingsdopjes/beugels voor wasmachine) worden standaard meegeleverd bij het product, zonder meerprijs.
	

	71. 
	Er worden 24 losse ademautomaten geleverd met een vaste slang van 90cm. Deze ademautomaten worden gekoppeld aan een heupgordel met koppeling (trekontlasting) voor gebruik vanaf het redvoertuig.
Deze ademautomaten zijn gekenmerkt d.m.v. een afwijkende kleurmarkering.
Ademautomaten met een langere slang dienen voorzien te zijn van een duidelijke onlosmakelijke markering. Bijvoorbeeld d.m.v. een gekleurd krimpkousje om de slang. 
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	Draagtoestel op basis van NEN- EN 137

	72. 
	Het draagtoestel voldoet aan de NEN – EN 137. Specificaties in dit PvE gaan voor.
	

	73. 
	§5 Classification. Draagtoestel is van type 2 “apparatus for fire fighting”.
	

	74. 
	§6.3 Design. “All parts required manipulation by the wearer . . .”.Deze eis geldt voor een gebruiker met geschoeide hand.
	

	75. 
	Bovenstaande eis is ook van toepassing op de wijze waarop de cilinder wordt bevestigd / gewisseld.
Het draagtoestel is geschikt voor gebruik van ademluchtcilinders in de range van 4,6 tot en met 6,8 liter
	

	76. 
	§6.5. Cleaning and disinfecting. De toegepaste materialen worden niet aangetast door middelen die gebruikt worden volgens het was- en onderhoudsvoorschrift. 
	

	77. 
	§6.17 Pressure indicator and tube. De manometer dient een analoge uitlezing te hebben. Deze analoge uitlezing dient de gebruiker onafhankelijk van het digitale gedeelte te voorzien van de cilinderdruk. Hiermee wordt bedoeld dat de manometer in geval van een elektrische storing, bijvoorbeeld lege batterijen, de gebruiker dient te voorzien van de cilinderdruk op dat moment. 

Alle alarmwaardes dienen in overleg met de opdrachtgever ingesteld te kunnen worden door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Tevens moet de manometer mee gewassen kunnen worden in een ademluchttoestel wasmachine.
Eis 77 heeft betrekking op de basistoestellen en is niet van toepassing op de IBGS toestellen (zie eis 10)
	

	78. 
	§6.17 Pressure indicator and tube. De manometer is voorzien van een na-lichtende weergave. 
	

	79. 
	Annex A. Second medium pressure connector.  Leverancier levert een optieprijs voor een extra middendrukleiding als rescue lijn. Dit mag een aparte leiding zijn vanaf het reduceer of zijn uitgevoerd als Y-stuk.
	

	80. 
	Alle optische en geluidssignalen van waarschuwings-, signalerings- en alarmwaarden, zijn door opdrachtgever in te stellen / in te regelen. 
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	Wijze van aanleveren informatie

	81. 
	De leverancier levert deze informatie bij inschrijving, tenzij anders vermeld. 
	

	82. 
	Om verspilling van papier te voorkomen wordt deze informatie digitaal verstrekt en bij voorkeur niet in de verpakking bijgesloten. VRMWB accepteert dat de leverancier wat dat betreft afwijkt van de NEN normen die zeggen dat de informatie bij elk artikel moet zijn bijgesloten.
	

	83. 
	Productinformatie wordt verstrekt in de Nederlandse taal, tenzij anders aangegeven in dit PvE. 

Alle aangeleverde producten worden in bulk geleverd en zijn ontdaan van alle overbodige verpakkingsmaterialen en bijsluiters.
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	Certificaten

	84. 
	De certificaten zijn uitgegeven door onafhankelijk laboratorium voor het uitvoeren van fysische of chemische testen en metingen. Het laboratorium is geaccrediteerd voor het uitvoeren van de betreffende test. Het testrapport is ondertekend door een persoon die garant staat voor een onafhankelijke testresultaat.
	

	85. 
	Onderstaande certificaten worden bij inschrijving overlegd. Een certificaat mag in de Engelse of Duitse taal zijn gesteld. 
	

	86. 
	Combinatie van helm en volgelaatsmasker: Certificaat waaruit blijkt dat voldaan wordt aan minimaal onderstaande eisen uit de DIN58610
§5.2 Aufbau
§5.3 Verbindungssystem
§5.4 Nach innen gerichtete Leckage
	

	87. 
	Volgelaatsmasker: Certificaat waaruit blijkt dat voldaan wordt aan minimaal onderstaande eisen uit de NEN-EN136
§7.5 Resistance to temperature 
§7.6 Flammability
§7.7 Resistance to thermal radiation
§7.8 Cleaning and disinfecting
§7.12 Connector
§7.13 Speech diaphragm
§7.14 Eyepieces / visor
§7.15 Inhalation valves and exhalation valves
§7.16 Leaktightness
§7.18 Carbon dioxide of the inhalation air
§7.19 Breathing resistance
	

	88. 
	Helm: Certificaat waaruit blijkt dat voldaan wordt aan minimaal onderstaande eisen uit de NEN-EN443
§4.2 Shock absorption.
§4.3 Resistance to penetration.
§4.4 Lateral crushing
§4.5 Retention system effectiveness
§4.6 Retention system strenght
§4.7 Radiant heat.
§4.8 Protection against hot solids
§4.9 Protection against molten metals. 
§4.10 Heat resustance
§4.11 Flame resistance
§4.12 Electrical properties
	

	89. 
	Draagtoestel: Certificaat waaruit blijkt dat voldaan wordt aan minimaal onderstaande eisen uit de NEN – EN 137.
§6.7.3 Strength of connection to full face mask. 
§6.7.4 Connection between apparatus and full face mask. De “pull test”. 
§6.11.2 Flammability, 
§6.11.3 Resistance to radiant heat. 
§6.12 Protection against particulate matter. 
§6.13 High and medium pressure parts
§6.16 Pressure reducer
§6.17 Pressure indicator and tube
§6.18 Warning device
§6.19 Flexible hoses and tubes
§6.20 Lung governed demand valve
§6.21 Breathing resistance
§6.22 Static pressure
§6.23 Leak-tightness
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	Productinformatie Helm met nekflap

	90. 
	In afwijking van NEN-EN443 §7 wordt de informatie slechts éénmaal verstrekt zoals beschreven in eis 78.
	

	91. 
	Informatie bedoeld in NEN-EN 443 §7, dient in Nederlandse taal geleverd te worden. Onderstaande lijst is een vertaling ter informatie, de wijze waarop het in de norm staat beschreven is leidend.
a) Leverancier.
b) Adres leverancier.
c) Typenummer, serienummer of model nummer. 
d) Beschikbare maatvoeringen.
e) De norm waar de helm aan voldoet.
f) Laagste gebruikstemperatuur, bestandheid tegen chemicaliën.
g) Instructies voor gebruik (zie ook volgende eis):
i. Keuze van maat
ii. Gewicht
iii. Aanpassen aan lichaamsbouw
iv. Gebruik
v. Reinigen en desinfecteren
vi. Onderhoud en service
vii. Opslag en transport
viii. Levensverwachting
h) Disclaimer levensduur
i) Accessoires toegestaan voor gebruik met de helm
j) Veiligheidswaarschuwing voor correct gebruik
k) Veiligheidswaarschuwing voor accessoires
l) Geteste chemicaliën
m) Veiligheidswaarschuwing kinband
Veiligheidswaarschuwing: niet meer gebruiken na impact
	

	92. 
	Bovengenoemde informatie onder “g) Instructies voor gebruik” wordt ook in de Nederlandse taal verstrekt. 
	

	93. 
	De handleiding voor de gebruiker bevat bovendien informatie over het vervangen van de nekflap. 
	

	94. 
	Na gunning wordt er een instructievideo en/of poster voor elke post beschikbaar gesteld over het instellen van het binnenwerk en vervangen van de nekflap.
	

	95. 
	Een handleiding voor de medewerkers van VRMWB die het onderhoud uitvoeren bevat minimaal: 
a) wat uit de helm moet worden uitgenomen voordat de schil van de helm machinaal gewassen kan worden
b) voorschrift reinigen nekflap
c) vervangen van het gehele binnenwerk
d) inbouw spreek- en luisterset
	

	96. 
	Opdrachtnemer draagt zorg voor een juiste afstelling van de helm en volgelaatsmasker per persoon.
	

	97. 
	Opdrachtnemer verzorgt een instructie “train de trainer” t.b.v. het afstellen van de helm volgelaatsmasker combinatie.
	

	Productinformatie Volgelaatsmasker

	98. 
	In afwijking van NEN-EN136 §10.1 wordt de informatie slechts éénmaal verstrekt zoals beschreven in eis 78.
	

	99. 
	Informatie bedoeld in NEN-EN136 §7.15: door opdrachtnemer dient een overzichtstekening over de opbouw van in- en uitademventielen geleverd te worden
	

	100. 
	Informatie bedoeld in NEN-EN136 §10.3. Onderstaande lijst is een vertaling ter informatie, de wijze waarop het in de norm staat beschreven is leidend.
· Toepassing en beperkingen
· Classificatie
· Controle voor gebruik
· Opzetten / maskeren en aanpassen aan lichaamsbouw
· Gebruik
· Reinigen en desinfecteren
· Opslag
· Onderhoud*
* Informatie over onderhoud mag verwijzen naar handleiding voor onderhoudsmedewerkers, zie onderstaande eis.
	

	101. 
	Het is mogelijk het volgelaatsmasker uit te voeren met een spreek- en luisterset (communicatieset) ten behoeve van de gaspakdragers, hiervoor wordt een optieprijs afgegeven.
	

	Productinformatie Draagtoestel en ademautomaat

	102. 
	In afwijking van NEN-EN137 §9.1. wordt de informatie slechts éénmaal verstrekt zoals beschreven in eis 76.
	

	103. 
	Informatie bedoeld in NEN-EN137 Hoofdstuk 9. Onderstaande lijst is een vertaling ter informatie, de wijze waarop het in de norm staat beschreven is leidend.
§9.3.
· Toepassing en beperking
· Controle voor gebruik
· Omhangen en aanpassen aan lichaamsbouw
· Gebruik
· Onderhoud*
· Opslag
* Informatie over onderhoud mag verwijzen naar handleiding voor onderhoudsmedewerkers, zie onderstaande eis.

§9.4. Kwaliteitseisen aan de ademlucht
§9.7. Overzicht reserve- en wisseldelen
§9.8. Toelichting op markering 
	

	104. 
	Handleiding voor medewerkers van VRMWB die het onderhoud uitvoeren en daarvoor ook een training volgen die door de leverancier wordt verzorgd.
Deze handleiding bevat ook een voorschrift voor het reinigen.
	

	105. 
	Op basis van NEN-EN137 §6.7.1 Connections – general 

Leverancier levert bij inschrijving een overzicht aan van:
- Alle onderdelen, voor zover dat voor gebruik en onderhoud door de afnemer relevant is. 
- welke onderdelen zonder gebruik van gereedschap kunnen worden afgenomen
- welke onderdelen alleen met gebruik van gereedschap kunnen worden afgenomen
- de plek van afdichtingen en de maatregelen die zijn getroffen om te voorkomen dat afdichtingen losraken bij uitname van een onderdeel.

Op basis van §6.7.5. High, medium and low pressure connections.
- connectoren in de hoge, midden en lage druk en hoe omwisseling voorkomen wordt. 
	

	Productinformatie gehele samenstel

	106. 
	Het gewicht van het hele samenstel (exclusief cilinder) in gram.
	

	107. 
	Opdrachtnemer levert een opleidingsprogramma voor medewerkers van VRMWB die het onderhoud uitvoeren en daarvoor een training dienen volgen welke door de leverancier wordt verzorgd.
Minimaal 50 personen niveau 3
Minimaal 20 personen niveau 4

Opdrachtnemer geeft prijzen op herhalingstrainingen en prijzen voor nieuwe individuele trainingen.
	

	108. 
	Opdrachtnemer garandeert de beschikbaarheid van onderdelen voor het samenstel voor een periode van tenminste 10 jaar.
	

	109. 
	De leverancier levert bij inschrijving een prijslijst aan met hierop de meest gebruikte onderdelen en verbruiksartikelen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Tevens levert de leverancier een lijst aan met de intervallen van de te vervangen onderdelen.
	

	110. 
	Opdrachtnemer levert een opleidingsprogramma voor medewerkers van VRMWB in relatie tot de implementatie gebruik en gebruikersonderhoud van het nieuwe draagtoestel, volgelaatsmasker en helm conform het principe “Train de Trainer”.

Opdrachtnemer levert hiertoe een instructiemateriaal welke bestaan uit:
· Presentatiemateriaal (PowerPoint)
· Instructievideo
· Instructiekaarten, quick referencekaarten
· Posters
· Toetsmateriaal 

Alle geleverde materialen kunnen worden opgenomen in de ELO omgeving van de opdrachtgever.
	

	111. 
	De opdrachtnemer voert ten behoeve van de 6 werkplaatsen een gereedschapsinventarisatie uit en doet een voorstel van de minimaal benodigde speciale gereedschappen en hulpmiddelen welke nodig zijn voor het adequaat en conform fabrieksspecificatie uitvoeren van onderhoud en reparatie niveau 3 en 4.
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Figure 2 — Protected areas 2 and 3b
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6.10 Resistance to penetration by liquid chemicals

6101 Pre-treatment

Before testing the test materials shall be washed and dried according to 5.2 as indicated by the manufacturer.
6.102 Testing procedure

The camponent assembly or multiayer dlothing assembly shall be tested in accordance with EN ISO 6530 using a
chemical appication time of 10 s using the following liquid chemicals and in each case, shall give no penetration to
the innermost surface and a repellency rate of more than 80 %.

Table 3— Chemical penetration testing

Chemical Concentration Temperature of chemical
Weight (%) +2(°C)

NaOH| 40 20

Hel 3% 20

H.SO, 30 20

o-xylene 100 20

This test s 1o be carried out, even if the garment has a moisture barrier.
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