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46 Voorschrift levering perron data

4641 Eis-
* Sampleafstand is 1.0m met een tolerantie van +5% en -5%.

* Meting hoeft alleen ter hoogte van perron uitgevoerd, spoortak perron locaties zijn bekend in
SPOORTAK_PERRONS_|[versie].csv als onderdeel van het spoortakmodel.

* Gemeten waarden dienen te voldoen aan voorschriften in hfst.3.
* Bestandsnaam: perron_[leverancier]_[datum_meting]_[versie_spoortakmodel].csv

4.6.2 Eis - dataformat
Perron dataset dienen in het volgende format te worden aangeleverd:

hfst.3 PERRON_YZ

Kolomnaam csv | Type Toelichting Eenheid | Voorbeeld
STKLID TEXT Unieke identificatie van een spoortak conform vigerende - W1501BR_
spoortakmodel versie W1503AV
LRS DECIMAL(2) Zie hfst.3, LRS m 254.5
ENUM: - 0
ZUDE 0=LINKS Zijde waaraan perron zich bevindt t.0.v. spoortak richting.
1=RECHTS
Verticale perronrand afstand gemeten vanaf hartspoor, zie hfst3 | mm 1040
PERRON_Y INTEGER PERRON_YZ
PERRON_Z INTEGER Horizontale perronrand afstand gemeten vanaf hartspoor, zie mm 1570





