Bijlage Ib Programma van eisen met conformiteit en toelichting inschrijver
(Alle gele velden moeten worden ingevuld)
	[bookmark: RANGE!A1:B238]Nr.
	Eisen
	Conform (met eventuele benodigde toelichting)

	 
	Algemeen
	

	1
	Het voertuig dient te worden gespoten in de onderstaande kleuren:
Cabine en opbouw RAL 1027 (kleur Gemeente Goes)
Inschrijver stelt een derde partij kosteloos in de gelegenheid (ruimte en een elektra aansluiting) tot het aanbrengen van het logo en de bestickering vóór aflevering van het voertuig. Het logo en de bestickering maakt geen deel uit van deze opdracht.
	

	2
	Het complete voertuig is voorzien van een CE-certificaat, voor zover van toepassing, met de eventueel van toepassing zijnde conformiteitverklaring, Nederlandstalige gebruiks-, veiligheids- en onderhoudsvoorschriften en moet minimaal voldoen aan de overige in Nederland geldende ARBO-eisen.
	

	3
	Het voertuig voldoet aan de Machine Richtlijn 2006/42/EG, voor zover van toepassing en voorzien van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. Het technisch constructie dossier dient beschikbaar te zijn en op specifiek verzoek van de opdrachtgever te kunnen worden aangeleverd (onder specifiek wordt bedoeld: calamiteit, controle, ongeluk, etc.). 
	

	4
	Alle hydraulische hefcilinders zijn van slangbreukbeveiligingen en de slangen van een beschermlaag voorzien om letsel te voorkomen t.g.v. onverhoeds zakken van systemen c.q. bij het openbarsten van hydrauliekslangen.
	

	5
	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het complete voertuig (chassis inclusief opbouw). Opdrachtnemer is en blijft te allen tijde aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Opdrachtnemer is verantwoordelijk dat het gekozen chassis geschikt is voor de gekozen opbouw en hier zo nodig voor is aangepast.
	

	6
	Voor aflevering van het voertuig zorgt opdrachtnemer voor goedkeuring van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en voor de juiste tenaamstelling in overleg met opdrachtgever.
	

	7
	Bij de aflevering van het voertuig levert opdrachtnemer het voertuig af met alle relevante (instructie-) voorschriften.
	

	8
	Eventuele benodigde ontheffingen bij de type- en/ of kentekenkeuring, ten behoeve van het gebruik als kolkenzuiger, zijn voor aflevering van het voertuig toegekend.
	

	9
	Opdrachtnemer draagt zorg voor de juiste wielbasis waarbij een optimum bestaat tussen wendbaarheid, laadvermogen en as lastenverdeling, waarbij de aslasten voldoen aan de wettelijke regelgeving ongeacht de beladingsgraad.
	

	10
	Het voertuig is nieuw en ongebruikt.
	

	11
	Het voertuig voldoet ongeacht beladingsgraad aan de Nederlandse wetgeving en voorschriften t.a.v. aslasten. Een goede gewichtsverdeling is gegarandeerd, waardoor in elke beladingtoestand een goede wegligging c.q.  Voertuigbesturing wordt gewaarborgd. Minimale relatieve voorasbelasting van 20%, onder alle beladingtoestanden, waaronder de volgende 4 situaties:
1) alle tanks leeg,
2) lege watertank - volle slibtank,
3) volle watertank - lege slibtank,
4) volledige benutting van het laadvermogen (waarbij de aslasten niet worden overschreden en de lading gelijkmatig over de tanks verdeeld is)
Soortelijke gewicht slib 1.800kg/m3
	

	12
	Het voertuig voldoet aan alle Nederlandse en Europese wettelijke voorschriften en normen die gelden ten tijde van de aflevering.
	

	13
	Bij het starten of afzetten van de motor kan geen enkel systeem van de opbouw bij geen enkele bedieningsstand in beweging komen.
	

	14
	Alle componenten van het complete voertuig die regelmatig of dagelijks onderhoud vereisen, dienen eenvoudig bereikbaar te zijn voor onderhoudswerkzaamheden.
	

	15
	Draai- en controlepunten van het chassis en de opbouw zijn eenvoudig te controleren en schoon te maken. Deze punten zijn tevens eenvoudig bereikbaar voor het dagelijks onderhoud.
	

	16
	Alle bedieningsorganen zijn voorzien van duidelijke opschriften in de Nederlandse taal en/of duidelijk herkenbare symbolen.
	

	17
	Instructies en pictogrammen ten behoeve van veiligheid en bediening zijn deugdelijk en duurzaam aangebracht.
	

	18
	Alle bedieningsorganen zijn geplaatst op logische en functionele plaatsen. 
Indien de toegankelijkheid van bedieningsknoppen/handels etc. wordt beperkt door beschikbare ruimte, geschiedt plaatsing in overleg met opdrachtgever, waarbij norm- en wetgeving wordt gerespecteerd.
	

	19
	Het voertuig wordt bedrijfsklaar en vrij van bestickering opgeleverd (uitgezonderd de door opdrachtgever aangebrachte bestickering), merk en type aanduidingen zijn wel toegestaan (zo minimaal mogelijk).
	

	20
	Het voertuig heeft een technische levensduur van minimaal 10 jaar bij een inzet van 36 uur per week.
	

	21
	Het voertuig is voorzien van een bedrijfsurenteller voor de opbouw.
	

	22
	Eventuele zekeringen ten behoeve van de opbouw zijn centraal ondergebracht in een goed bereikbare waterdichte kast. De zekeringen zijn op logische wijze gegroepeerd. De zekeringen zijn direct bereikbaar staande op het maaiveld.
	

	23
	Het compleet opgebouwde voertuig wordt voor aflevering uitgelijnd en gebalanceerd. Het uitlijningsrapport wordt bij aflevering overhandigd.
	

	 
	Afmetingen en gewichten
	

	24
	Het voertuig inclusief opbouw heeft een maximale hoogte van 2750 mm.
	

	25
	Het voertuig inclusief opbouw heeft een maximale breedte van 2.550 mm (gemeten exclusief spiegels).
	

	26
	Het voertuig inclusief opbouw heeft een maximale lengte van 7.500 mm.
	

	27
	De draaistraal over de bumper bij een maximale wielinslag bedraagt maximaal 8.500 mm. Korter is wenselijk.
	

	28
	Verlaagde achterbumper (under run bar)
	

	29
	Het voertuig heeft een GVW van 7.000 kg. - 7.200 kg. 7.500kg.
	

	 
	Eisen hydraulisch systeem en PTO ('s)
	

	30
	Alle hydraulische pompen zijn uitgevoerd met load sensing, waarbij uitsluitend het aantal liters wordt geleverd dat door de verbruiker wordt gevraagd.
	

	31
	Het hydraulisch systeem van de opbouw of de PTO, is eenvoudig uitschakelbaar, zodat bij slangbreuk of lekkage in het hydraulisch circuit, het voertuig op eigen kracht de werkplaats kan bereiken zonder dat er verder verlies van hydraulische vloeistof ontstaat.
	

	32
	Bij de hydrauliek tank bevindt zich een afsluitkraan in de toevoer naar de hydrauliek pomp(en). Deze kraan is eenvoudig bereikbaar en niet in de nabijheid van de uitlaat geplaatst. Deze kraan is tevens mechanisch beveiligd tegen onbedoeld afsluiten van de olietoevoer.
	

	33
	Het hydraulisch systeem is uitgevoerd met een oliekoeler met thermostaat.
	

	34
	De PTO's en hydraulische pompen worden dusdanig gekozen dat een zo laag mogelijk werktoerental wordt verkregen (en daardoor een zo stil mogelijk voertuig) waarbij de maximale prestaties van het voertuig en opbouw zijn gegarandeerd.
	

	35
	Het voertuig is voorzien van het juiste aantal en de juiste uitvoeringen van de diverse benodigde PTO's, zodanig dat alle nodige functies elkaar niet nadelig kunnen beïnvloeden.
	

	36
	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste keuze en uitvoering van de diverse PTO's.
	

	37
	De PTO's dienen dusdanig te zijn uitgevoerd dat deze een levensduur hebben van minimaal 10 jaar bij normaal dagelijks gebruik bij opdrachtgever.
	

	38
	De hydraulische installatie is voorzien van een voldoende grote tank zodat alle functies probleemloos kunnen worden uitgevoerd tijdens normaal gebruik.
	

	39
	De hydraulische installatie is voorzien van een vloeistoffilter van voldoende capaciteit.
	

	40
	Het niveau van de hydraulische vloeistof in de tank is eenvoudig afleesbaar.
	

	41
	De hydraulische installatie is voorzien van een beveiliging tegen overdruk en onderdruk.
	

	 
	Eisen chassis
	

	42
	Opdrachtnemer draagt zorg voor de juiste asconfiguratie/ wielbasis waarbij een optimum bestaat tussen wendbaarheid, laadvermogen en aslastenverdeling, waarbij de aslasten voldoen aan de wettelijke regelgeving ongeacht de beladingsgraad.
	

	43
	Het chassis betreft een 4x2 chassis.
	

	44
	Het stuur is aan de linkerzijde van het voertuig (LHD) geplaatst (van boven af gezien, in de rijrichting).
	

	45
	Het voertuig is voorzien van een bladgeveerde achteras of gelijkwaardig, geschikt voor de totale zwaarte.
	

	46
	Het voertuig is voorzien van een dieselmotor met een motorvermogen van minimaal 125 kW en een motorkoppel van minimaal 950 400 Nm.
	

	47
	Het chassis in voorzien van een volautomatische versnellingsbak met minimaal 6 versnellingen vooruit, hydraulische koppelomvormer, zonder koppelingspedaal. Een geautomatiseerde handbak is niet toegestaan.
	

	48
	Het voertuig is uitgevoerd met een stop & go voorziening voor kolkenzuigers.
	

	49
	Het voertuig is voorzien van de volgende bandenmaten:
- alle assen 225/75 R16 of toegepast op voertuig
	

	50
	Het reservewiel dient los aangeleverd te worden bij aflevering van het voertuig. Het reservewiel is voorzien van lijnprofiel en heeft dezelfde maat dan de banden van de vooras van het voertuig.
	

	51
	De wielen van de vooras zijn voorzien van beschermringen.
	

	52
	Het voertuig is voorzien van een FMS-stekker.
	

	53
	Het luchtremsysteem is voorzien van een luchtdroog systeem.
	

	54
	Het voertuig is voorzien van een frontspiegel.
	

	55
	Het voertuig is voorzien van een akoestisch achteruitrijdsignaal, welke niet in de achterlichten is gemonteerd.
	

	56
	De achterlichten van het voertuig zijn afgeschermd door middel van een afneembaar traliewerk.
	

	57
	Het voertuig is, aan de achterzijde, voorzien van twee breedtelichten en deze dienen te worden aangesloten op de verlichting van het voertuig.
	

	58
	Alle assen (zowel aan de linker- als rechterzijde) zijn voorzien van spatlappen (zonder reclame).
	

	59
	Voertuig is voorzien van een brandblustoestel (blusmiddel: schuim) van minimaal 6 kg in een deugdelijke afsluitbare kist.
	

	60
	De voorraadtanks voor brandstof en AdBlue (indien van toepassing) zijn aan de rechterzijde van het voertuig geplaatst en de vulopeningen zijn goed bereikbaar. De vulopening van de brandstoftank is geschikt voor het tanken met een conventioneel vulpistool voor minimaal 60 liter dieselolie per minuut. Tevens dient de mogelijkheid aanwezig te zijn om de brandstoftank vanuit een jerrycan probleemloos te kunnen vullen.
	

	61
	De Adbluetank (indien benodigd) heeft een minimale inhoud van 8% van de inhoud van de brandstoftank.
	

	62
	Bij elke voorraadtank (diesel en AdBlue (indien van toepassing)) wordt duidelijk de soort en maximale hoeveelheid op de tank bij de vulopening vermeld. Deze vermelding is degelijk aangebracht.
	

	63
	De vuldop(pen) van de brandstoftank(s) zijn d.m.v. een sleutel afsluitbaar (Adblue niet). De vuldop(pen) zijn tevens voorzien te zijn van een mechanische verbinding aan het voertuig, zodat deze niet zoek kunnen raken bij het vullen.
	

	64
	Het voertuig is voorzien van een Nato hulpstart stekker (type nader te bepalen). Deze stekker is gemonteerd in de directe nabijheid van de accu's en eenvoudig bereikbaar zonder de zijafscherming te verwijderen/scharnieren. 
	

	65
	De dynamo beschikt over een minimale capaciteit van 100 A. De accu's hebben een minimale capaciteit van 200 Ah per stuk.
	

	66
	Het is eenvoudig om motorolie te peilen of het oliepeil is afleesbaar op het dashboard, voordat de motor gestart wordt.
	

	67
	Het voertuig is voorzien van cruise control met bediening op het stuurwiel.




	

	 
	Eisen cabine
	

	68
	Comfortabele en ruime dagcabine. Geen low-entry cabine. De cabinelengte uitwendig bedraagt minimaal 1.600 mm.  Het is niet toegestaan de cabine aan de achterzijde te verlengen zodat deze verlenging ten goede komt aan de binnenruimte van de cabine.
	

	69
	Het voertuig is voorzien van een comfortabele luchtgeveerde chauffeursstoel en bijrijdersstoel, voorzien van een slijtvaste en eenvoudig te reinigen bekleding. De stoel is uitgerust met minimaal de onderstaande verstelmogelijkheden:
- sneldaalinrichting bij in- en uitstappen
- zitdiepte;
- zithoek;
- zitvlakverwarming;
- hoek van de rugleuning;
- instelbare lenden steun;
- instelbare zijdelingse lenden steun;
- hoofdsteun
- armsteun
	

	70
	Het voertuig is voorzien van een airconditioning met handbediende of automatische temperatuurregeling met pollenfilter.
	

	71
	De cabine is voorzien van zonwerend glas.
	

	72
	Het voertuig is voorzien van een standkachel.
	

	73
	Het voertuig is voorzien van een radio, MP3-speler, DAB+ ontvangst, met bluetooth en automute (t.b.v. telefoon), inclusief speakers en USB-aansluiting op het front. De radio is bedienbaar vanaf het stuurwiel.
	

	74
	Voldoende vrij zicht in de cabine op ooghoogte ook voor lange mensen
	

	75
	Elektrisch bedienbare portierramen links en rechts met klembeveiliging.
	

	76
	De cabine is voorzien van rubber vloermatten die niet kunnen schuiven, maar wel uitneembaar zijn om deze eenvoudig te kunnen reinigen.
	

	77
	Gps-antenne met computerblad monteren tussen stoelen
	

	78
	De linker en rechter hoofdbuitenspiegels zijn vanaf de bestuurdersplaats elektrisch verstelbaar en voorzien van elektrische verwarming.
	

	79
	De deuren zijn voorzien van een centraal vergrendelingsysteem uitgevoerd met afstandsbediening. Voertuig wordt geleverd met minimaal 3 sleutels, voorzien van afstandsbediening.
	

	80
	Het voertuig is voorzien zijn van een eenvoudig afleesbare bedrijfsurenteller.
	

	81
	Het voertuig is voorzien van mistlampen aan de voorzijde van het voertuig.
	

	82
	De kachel ventilator heeft voldoende capaciteit om de cabine met twee mensen met natte kleding condensvrij te houden.
	

	 
	Algemeen opbouw
	

	83
	Het voertuig is voorzien te worden van een tank met een totale inhoud van 2,0 m3, te verdelen als volgt:
1) Vuilwaterslibtank max 1,5 m3
2) Spoelwatertank   max 0,5 m3
De compartimenten zijn onderling met elkaar te verbinden
	

	84
	Het is niet toegestaan de tank met zadeltastanks uit te voeren.
	

	85
	De tank is vervaardigd met een wanddikte van minimaal circa 6 mm (materiaal cortenstaal of gelijkwaardig met een minimale levensduur van 10 jaar). De wanddikte van de tank wordt afgestemd met de max. over- en onderdruk van het vacuumcircuit. De tank is corrosiewerend of is voorzien van corrosiewerende maatregelen die een levensduur van minimaal 10 jaar garanderen bij gebruiksomstandigheden zoals bij opdrachtgever.
	

	86
	Het omschakelen van zuigen, persen of neutraalstand geschiedt handmatig d.m.v montage van een 3-weg omschakelkraan. Het openen van het achterdeksel is uitsluitend mogelijk bij de neutraal stand, 
	

	87
	In de cabine bevindt zich een temperatuurmeter van de hydraulische vloeistof van de opbouw op een duidelijk en direct zichtbare plaats voor de chauffeur.
	

	88
	De peilglazen van de tanks zijn vanaf de vulzijde direct zichtbaar en voorzien van een deksel aan de bovenzijde zodat deze eenvoudig zijn te reinigen.
	

	89
	De opbouw kan een vacuüm van - 0,8 bar in de vuiltank bereiken en handhaven.
	

	90
	De opbouw kan een overdruk van 0,5 bar in de vuiltank bereiken en handhaven.
	

	91
	De achterbumper is verlaagd, hier wordt een stootbalk voorzien van rubberen stootblokken t.b.v storten, 
	

	92
	De achterspatborden zijn uitgevoerd in kunststof.
	

	93
	De toegepaste afsluiters zijn kogelafsluiters.
	

	94
	De tank is voorzien van beveiligingsmaatregelen welke het inklappen van de tank (bij hoog vacuüm) onmogelijk maken.
	

	95
	Het voertuig kan voor een efficiënte werkwijze rijden zonder dat vacuumpomp en hogedrukpomp uitgeschakeld worden.
	

	96
	De vacuümpomp en de hogedrukpompen worden hydraulisch aangedreven, deze kunnen tegelijkertijd op vollast werken, daarnaast kunnen beide pompen onafhankelijk van elkaar in-en uitgeschakeld worden.
	

	97
	De opbouw is voorzien van alle benodigde kranen, drukmeters, terugslagkleppen etc. zodat een goede werking in de inzet zoals bij opdrachtgever is gegarandeerd.
	

	 
	Vuilwatertank
	

	98
	De spoelwatertank is aan de binnenzijde voorzien van corrosiewerende maatregelen, geschikt voor een levensduur van minimaal 10 jaar
	

	99
	Aan de achterzijde van het chassis bevindt zich een vuilgeleideplaat tussen de lichtbakken (materiaal RVS) met een dusdanige lengte, welke voorkomt dat de inhoud van de tank op de achterbumper gestort kan worden. Hier dient een rvs-lekbak te worden aangebracht onder de achteropening van de slibtank t.b.v storten
	

	100
	De tank is voorzien van een niveaubeveiliging door middel van een vlotter.
	

	101
	Er is een koppelleiding inclusief afsluiter tussen schoon-en slib water tank.
	

	102
	De vuilwater-/ slibtank is voorzien van een peilglas, rond 90 mm.
	

	 
	Schoonwatertank
	

	103
	De spoelwatertank is aan de binnenzijde voorzien van corrosie werende maatregelen, geschikt voor een levensduur van minimaal 10 jaar.
	

	104
	De spoelwatertank is voorzien van een vulaansluiting met 11/2 " Storz vulaansluiting (NOK81) met kogelkraan aan de rechterzijde ten behoeve van het vullen van o.a. oppervlaktewater. De vulaansluiting is voorzien van een rvs-buitenwaterfilter.
	

	105
	De spoelwatertank is voorzien van een mangat met een diameter van minimaal 400 mm.
	

	106
	De spoelwatertank is voorzien van peilglas rechtsvoor, vanaf de vulzijde direct zichtbaar en voorzien van een deksel aan de bovenzijde zodat deze eenvoudig is te reinigen.
	

	107
	De spoelwatertank is voorzien van een aftap met 1 1/2"" afsluiter en een overloopleiding.
	

	108
	De spoelwatertank is voorzien van een handenwaskraan, zeephouder en overige benodigde aansluitingen voor de hogedrukpomp.
	

	 
	Achterdeksel
	

	109
	Het achterdeksel is voorzien van hydraulische knevel(s).
	

	110
	Het achterdeksel wordt lekdicht afgesloten door middel van een rubberprofiel.
	

	111
	De knevel(s) van het achterdeksel zijn beveiligd zodat deze alleen geopend kunnen worden wanneer de tank drukloos is. De bediening van de knevels is geplaatst aan de linker buitenzijde van het voertuig. De plaatsing van de buitenbediening wordt na gunning in goed overleg tussen inschrijver en opdrachtgever bepaald.
	

	112
	Het openen en sluiten van het achterdeksel geschiedt hydraulisch door middel van aan de achterbovenzijde gemonteerde scharnieren.
	

	113
	Het bedienen van het achterdeksel gebeurt vanaf de linkerzijde van het voertuig of nader te bepalen. 
	

	114
	Het achterdeksel opent minimaal 60 graden.
	

	115
	Op het achterdeksel worden extra 2"aftapkranen op 1/3e en 2/3e hoogte gemonteerd voor tussentijds aflaten van slib water.
	

	116
	Het achterdeksel is voorzien van 3" peilglazen op 3 niveaus, een 3"aftap -en aanzuigkraan.  Op de kranen zijn afsluiters gemonteerd met slangkoppelingen en eindkappen.
	

	117
	Het achterdeksel is voorzien van een mechanische vergrendeling (pneumatisch of hydraulisch bediend) in de geopende stand tegen slangbreuk (ook wel een zogenaamde NCH-pen genoemd). Als de hydrauliek van het achterdeksel gebruikt wordt, is hydrauliek van de zuigslanghaspel geblokkeerd en vice versa.
	

	 
	Hoge druk pomp
	

	118
	De hogedrukpomp heeft een capaciteit van minimaal 60 liter per minuut bij een druk van 200 bar.
	

	119
	In het hogedruk circuit is een pulatorsysteem bediening ingebouwd, met handmatig bediende hogedrukkraan.
	

	120
	Het hogedruksysteem is voorzien van veiligheidsmaatregelen en afleesvoorzieningen.
	

	121
	De hogedruk installatie is voorzien van een kogelkraan.
	

	122
	Hogedruknozzles monteren op HD-circuit in vuilwatertank voor optimale reiniging, voorzien van bediening en afsluiters etc.
	

	123
	De schoonwatertank heeft een droogloopbeveiliging.
	

	 
	Hoge druk haspel
	

	124
	De hogedrukhaspel is gemonteerd op het achterdeksel d.m.v een zwenkarmconstructie. Hierdoor is de haspel 180 graden draaibaar.
	

	125
	De hogedrukhaspel is voorzien van 1 x 120 meter ½ duims hogedruk rioolslang.
	

	126
	De hogedrukhaspel wordt hydraulisch op- en afgerold.
	

	127
	De hogedrukhaspel uit en oprolsnelheid is traploos variabel instelbaar.
	

	128
	De hogedrukhaspel is voorzien van een vrijloopmechanisme en slanggeleider.
	

	129
	Een hogedruk spuitpistool met 850 mm of gelijkwaardig, lans en vlakstraalmondstuk wordt meegeleverd. Deze is makkelijk is te monteren d.m.v snelkoppelingen
	

	130
	1 set spuitkophouders van 10 verschillende stuks voor alle voorkomende verstoppingen, passend op haspel wordt meegeleverd.
	

	131
	Aan de hogedruk slang is een spuitpistool gekoppeld doormiddel van een snelsluiter, incl. opberghouder, met een capaciteit van minimaal 100 bar en minimaal 20 liter per minuut. Het spuitpistool heeft de mogelijkheid om een puntstraal als ook een breedtestraal in te stellen.
	

	 
	Veiligheid
	

	132
	De tank is voorzien te zijn van een niveaubeveiliging door middel van een vlotter.
	

	 
	Vacuümpomp
	

	133
	De pomp is uitgevoerd als schoepenpomp, geschikt voor continue gebruik.
	

	134
	De zuigcapaciteit bedraagt tussen 400 en 450 m3 per/uur.
	

	135
	De watertoevoer naar de vacuümpomp wordt automatisch afgesloten indien de pomp niet wordt gebruikt.
	

	136
	De pomp is voorzien van automatische smering.
	

	137
	De pomp is voorzien van een beveiliging tegen oververhitting
	

	 
	Zuigarm
	

	138
	Op te tank bevinden zich aan de voor- en achterzijde beschermbeugels zodat de zuigarm zowel de cabine als de zwaailamp achter niet kan raken bij heffen/zakken.
	

	139
	Op de vuilwatertank is een kolkenzuigarm gemonteerd inclusief hogedruk spoelleiding (die is aangesloten op het hogedrukcircuit).
	

	140
	Op de zuigarm is een hydraulische rem en een borgingsvoorziening inclusief ondersteuningspunt opgebouwd ten behoeve van transport.
	

	141
	De zuigarm is voorzien van hydraulisch cilinders voor het op- en neer bewegen en de zuigarm zwenkt manueel
	

	142
	De zuigarm is hydraulisch uitschuifbaar over een minimale afstand van 1000mm.
	

	143
	De toren van de zuigarm is in het midden van de tank geplaatst om een zo goed mogelijke bereikbaarheid naar beide zijden te realiseren.
	

	144
	De zuigarm heeft een zwenkbereik van minimaal 350 graden.
	

	 
	Putstuk
	

	145
	Het putstuk is vervaardigd uit aluminium met een rvs-mondstuk, met een diameter van 3"mm en een lengte van ongeveer 2.000 mm.
	

	146
	Bij het putstuk dient een koppelstuk te worden geleverd, zodat de zuigslang eenvoudig aan het putstuk kan worden gekoppeld.
	

	147
	Het putstuk is voorzien van een sproeikrans aan de onderzijde, om het slib te verdunnen.
	

	148
	Het putstuk is demontabel vanaf de aansluiting met de slang door middel van een Bauer koppeling.
	

	149
	De watertoevoerleiding naar de sproeikrans, aan de buitenzijde van het putstuk, is beschermd tegen invloeden van buitenaf, zoals het stoten tegen de putrand.
	

	150
	Er is een afsluiter gemonteerd voor bediening van het putstuk.
	

	 
	Zuigslanghaspel
	

	151
	Een aluminium zuigslanghaspel 1000 mm met draaibaar doorvoerlager min 65 mm, voorzien van 25 mtr zuigslang 2 1/2", is gemonteerd aan rechterzijde tank.
	

	152
	Er is een aanzuigtrompet 2 1/2" gemonteerd in de vuilwatertank.
	

	153
	De zuigslang is demonteerbaar aan zowel haspelzijde als aan aanzuigmondstuk.
	

	154
	De zuigslanghaspel wordt hydraulisch op- en afgerold.
	

	155
	De zuigslanghaspel uit en oprolsnelheid is traploos variabel instelbaar.
	

	156
	De zuigslanghaspel is voorzien van een vrijloopmechanisme en slanggeleider.
	

	 
	Slangen
	

	157
	Bij het voertuig worden 6 zuigslangen met een lengte van 2500 mm (passend in slangenbakken) en een diameter van 3" meegeleverd, inclusief koppelingen. De uitvoering van de koppelingen worden na gunning in goed overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever bepaald.
	

	 
	Kipinstallatie
	

	158
	De tank is hydraulisch achterover kippend, waardoor gestort kan worden.
	

	159
	Het bedienen van het kippen van de tank gebeurt vanaf de bedieningskast.
	

	 
	Opbergmogelijkheden
	

	160
	Aan beide zijden van de tank zijn waterdichte aluminium gereedschapskasten aangebracht die voorzien zijn van afsluitbare kleppen.
	

	161
	Boven de gereedschapskasten aan beide zijden slangenbakken aanbrengen voor min 6 stuks aanzuigslang.
	

	162
	De slangenbakken zijn zo lang mogelijk (2500 mm).
	

	163
	De slangenbak is voorzien van afwater mogelijkheden.
	

	164
	Aan de achterzijde is een RVS pilonnenhouder opgebouwd.
	

	 
	Werkverlichting
	

	165
	Het voertuig is voorzien van de volgende werkverlichting:
1) 1 LED werklamp op het achterdeksel van de opbouw. Schakelaar op/ bij bedieningskast.
2) 1 LED werklamp op de zuigarm. Schakelaar op/ bij bedieningskast.
	

	166
	Op de achterzijde van het voertuig zijn 2 werklampen op/in de bumper gemonteerd (1x links en 1x rechts), aan de linker- en rechterzijde. De werklampen zijn te bedienen via een schakelaar met controlelamp en gaan automatisch aan bij het inschakelen van de achteruitrijdversnelling.
	

	 
	Filters en leidingsysteem
	

	167
	De filters zijn uitneembaar en wasbaar.
	

	168
	Het voertuig is voorzien van een cycloonfilter met aftapmogelijkheid.
	

	169
	Aan de onderkant van het filterhuis bevindt zich een aftapkraan.
	

	 
	Camera's
	

	170
	Het voertuig is voorzien een goedgekeurde dodehoek/blindehoek en frontzichtcamera van het merk Orlaco of gelijkwaardig, met een zo groot mogelijke zichthoek (Corner-Eye met minimaal 270 graden bereik) en een kleurenmonitor. Daadwerkelijke plaatsing van camera en monitor vindt in goed overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer plaats.
	

	171
	Het voertuig is tevens voorzien van een achteruitrijcamera van het merk Orlaco of gelijkwaardig, (aangesloten op de hierboven vermelde kleurenmonitor). De achteruitrijcamera geeft achterzicht als de achteruitversnelling is ingeschakeld, deze is alsmede in te schakelen bij stilstand. (In andere situaties standaard continue frontzicht). Exacte uitvoering en plaatsing vindt in goed overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer plaats.
	

	172
	Plaatsing, schakeling en exacte uitvoering van de camera's en monitoren in goed overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer plaats.












	

	 
	Bediening
	

	173
	Vanuit de bedieningskast te monteren aan achterzijde naast hd haspel (meezwenkend) kunnen de volgende opbouwfuncties worden bediend:
1) zuigarm op/neer
2) zuigarm zwenken links/rechts
3) zuigarm hydraulisch uit/inschuiven
4) zuigarm afsluiter open/dicht (met indicatielampje)
5) vacuümpomp aan/uit
6) sproeikrans aan/uit
7) hogedrukpomp aan/uit (bediening via bedieningskast)
8) hydrauliekpomp kippen aan/uit (bediening via bedieningskast)
9) noodstop en starten buiten de cabine.
	

	174
	Er is een keuzeschakelaar gemonteerd t.b.v hand-of radiografische bediening.
	

	175
	Er wordt een radiografisch afstand bedieningssysteem (waterdicht en inclusief 2 accu's) meegeleverd met alle functies van de bedieningskast.
	

	176
	Een oplader van radiografisch bedieningssysteem is in de cabine gemonteerd.
	

	 
	Veiligheid - Milieu
	

	177
	De uitlaatgasemissie van het voertuig voldoet ten minste aan Euro VI. De motor is uitgevoerd als dieselmotor.
	

	178
	Het chassis is geschikt voor het rijden op paraffine houdende dieselbrandstoffen conform NEN-EN-15940, zoals:
HVO 100.
	

	179
	Op het cabinedak is zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde een LED-zwaailampbalk geplaatst met een breedte van 500 mm.
Type Megaflash FX met artikelnummer 361472050 (of vergelijkbaar).

	

	180
	Achterop op de opbouw is een LED-zwaailamp geplaatst. De zwaailamp schakelt mee met de zwaailampen op het cabinedak.
	

	181
	Het voertuig is voorzien van twee LED-flitsers (kleur oranje) aan de voorzijde en twee LED-flitsers aan de achterzijde (kleur oranje). De LED-flitsers worden bediend door middel van een originele schakelaar met controlelamp in de cabine.
	

	182
	Alle signaleringsverlichting voldoet aan ECE-reglement 65 Klasse 1 en is overeenkomstig gecertificeerd; het licht is zodanig gemonteerd dat het signaal kan worden waargenomen rondom het voertuig vanaf een afstand van 20 meter vanaf het voertuig, gemeten op 1,5 meter boven het wegdek.
	

	183
	De zwaai- en flitslampen zijn ook in te schakelen met uitgeschakelde motor.
	

	184
	Alle verlichting is uitgevoerd als ledverlichting, uitgezonderd de koplampen.
	

	185
	In de cabine zijn tenminste twee lifehammers op een eenvoudig bereikbare plaats voor de chauffeur en de bijrijder, in de cabine gemonteerd.
	

	186
	Het voertuig is voorzien van een oogspoelfles gemonteerd tegen de achterwand van de cabine.
	

	187
	Het voertuig is voorzien van een verbandtrommel klasse B gemonteerd tegen de achterwand van de cabine aan de binnenzijde.

	

	 
	Atersales
	

	 
	Onderhoud en reparatie
	

	188
	Opdrachtnemer geeft opdrachtgever toestemming om het voertuig door haar eigen technische dienst te laten repareren om de bedrijfszekerheid en daarmee de inzet van het voertuig zoveel mogelijk te garanderen. Voorwaarde hierbij is dat reparatie geschiedt volgens de gestelde normen en richtlijnen van de opdrachtnemer. De garantie blijft staan.
	

	 
	Onderdelen
	

	189
	Opdrachtnemer garandeert dat alle onderdelen die nodig zijn voor 90% van de voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden binnen één werkdag ter plaatse van de locatie van opdrachtgever zijn. Indien dit in de praktijk niet mogelijk blijkt te zijn, heeft opdrachtgever toestemming om andere dan originele onderdelen (OEM), maar wel gelijkwaardig, in overleg met opdrachtnemer te (laten) monteren om de bedrijfszekerheid van het voertuig zoveel mogelijk te waarborgen, waarbij de volledige garantie van kracht blijft.
	

	 
	Naslagwerk
	

	190
	Opdrachtnemer levert met het voertuig instructiekaarten voor het onderhoud dat dient te worden uitgevoerd door de chauffeur (zowel voor als na het gebruik).
	

	200
	Gelijktijdig met de aflevering van het voertuig levert opdrachtnemer een overzicht van alle benodigde inspectie- en onderhoudsbeurten, dagelijkse onderhoudswerkzaamheden incl. overzicht werkzaamheden en alle redelijkerwijs te verwachten reparaties met normtijden.
	

	201
	Opdrachtnemer levert voorafgaand aan, of gelijk met de levering van het eerste voertuig en/of materieel de volgende documentatie, geschreven in de Nederlandse taal, aan:
1.  Werkplaatshandboek (2 stuks), met daarin de volgende onderwerpen:
• onderhoudsintervallen met inspectierapporten;
• onderhoud uit te voeren door gebruiker;
• overzichtelijke schema’s van elektronica;
• elektronisch storing zoeken met oplossing;
• reparatiewerkzaamheden, met behulp van (speciaal) gereedschap;
• tekeningen, exploded views en plaatjes van belangrijkste componenten. 
2.  Onderdelenboek (2 stuks) met afbeeldingen en artikelnummers
3. Chauffeurs/bedieningshandboek met daarin bedieningshandleiding en veiligheidsinstructies 
4. Technische overzichtstekeningen, zoals voor-, zij- en achteraanzichten.

	

	 
	Instructie/ opleiding
	

	202
	Het voertuig en/of materieel wordt afgeleverd met een uitgebreide praktijkinstructie voor ten minste 4 gebruikers. Deze praktijkinstructie bestaat uit een instructie bij aflevering van het complete voertuig en een tweede instructie, ongeveer één week na aflevering, gedurende een gehele dag.   
	

	 
	Garantievoorwaarden
	

	203
	De garantietermijn op het complete voertuig, inclusief opbouw en accessoires, bedraagt ten minste 24 maanden. Meer is wenselijk.
	

	204
	De garantietermijn vangt aan op het moment van ingebruikname van het voertuig door opdrachtgever.
	

	205
	Alle direct aan het voertuig gerelateerde kosten ingevolge garantie en/of garantiewerkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtnemer. Hieronder worden inbegrepen de kosten welke gemaakt moeten worden voor of door derden leveranciers om herstel mogelijk te maken, danwel de kosten voor het herstellen van gevolgen van de oorzaak.
	

	 
	Servicedienst
	

	206
	Opdrachtnemer heeft een 24 uurs dienst die 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) bereikbaar is. 
De servicedienst dient in geval van calamiteiten of strandgeval binnen 8 uur op de locatie van opdrachtgever aanwezig te zijn.
	

	207
	Opdrachtnemer heeft een servicepunt dat vanuit de standplaats van opdrachtgever binnen 60 minuten aan te rijden is, gemeten via www.routenet.nl in de modus 'Truck 20T’. Bij dit servicepunt dienen ten minste 90% van alle voorkomende reparaties en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd te kunnen worden.
	

	 
	Technische ondersteuning
	

	208
	De technische ondersteuning en onderdelenvoorziening is gedurende 10 jaar na levering van het voertuig gewaarborgd.
	

	209
	Bij modificaties uitgevoerd door de opdrachtnemer zal alle documentatie direct geactualiseerd worden.
	

	210
	Bij modificaties dienen de werkplaatsen middels monteur trainingen kosteloos begeleid te worden.
	

	 
	Leveringstermijn
	

	211
	De termijn van levering is maximaal 30 40 weken na bestelling. Korter is wenselijk.
	

	212
	Indien de opgegeven levertijd overschreden wordt, stelt opdrachtnemer kosteloos een gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar.
	

	213
	Wanneer opdrachtnemer geen gelijkwaardig voertuig kan leveren, is opdrachtgever gerechtigd de marktconforme kosten voor vervangend vervoer bij inschrijver in rekening te brengen met een maximum van 5% van de opdrachtwaarde.
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