[bookmark: _Toc476563145]Bijlage 10. Checklist hijsinstallaties
Met deze checklist is te bepalen wat het keuringsregime moet zijn voor een bovenloopkraan, hijsbalk en portaalkranen.

	Gegevens locatie hijsinstallatie
	

	Naam locatie
	

	Adres
	

	Plaats
	

	Naam beheerder (afdeling/cluster)
	



	Gegevens hijsinstallatie
	

	Soort
	· Onderhangkraan
· Bovenloopkraan
· Hijsbalk, opliggend (b.v. op beer)
· Hijsbalk, hangend (b.v. kikkerbouten) 
· Hijsoog
· ……………………………………………


	Max hijsvermogen
	KG

	Merk
	


	Installatie/TAG nummer
	

	Hoogte
	Meter

	Keuringsdatum
	Keuring verlopen? Ja / nee




	Gebruiksgegevens
	Meerdere antwoorden mogelijk

	1. Hoe vaak wordt het hijsmiddel gebruikt
	· Dagelijks (A)
· Ca. één keer per week (A)
· Ca. één keer per maand (A)
· Ca. één keer per jaar (B)
· Eén keer per 2-4 jaar (B)
· Één keer per 5 jaar of meer (C)
· Nooit (= verwijderen)

	2. Wat is het hoofddoel van het hijsmiddel
	· Uithijsen van motoren (B)
· Uithijsen van onderdelen(B)
· Verplaatsen van materialen (A)
· Anders………………………
………………………………………...
…………………………… …………..             


	3. Ophanging van de balk
	· Liggend op contructie ( bv een steunbeer of pilaar (B)
· Opgehangen aan dak met bouten (A)

	4. Wat is de staat van onderhoud
	· Goed 
· Matig (B)
· Slecht (A)

	5. Is de hijsbalk te bereiken met een steiger, trap of hoogwerker.
	· Niet te bereiken
· Met trap
· Met steiger
· Met hoogwerker

	6. Is de ruimte toegankelijk door een deur van minimaal 1.80 meter breed
	· Ja
· Nee

	7. Is de ruimte op maaiveld niveau zonder niveauverschillen
	· Ja
· Nee

	8. Is er voldoende verlichting bij het hijsmiddel
	· Ja
· Nee 

	9. Zijn de hijsvoorschriften aanwezig en houden de gebruikers zich hieraan?
	· Ja
· Nee




Beoordeling keuringsregime
Indien er één of meer (A) achter de keuze staat dan is keuringregime Standaard:
Visuele inspectie jaarlijks en vierjaarlijkse beproeving.

Indien er één of meer (B) en geen (A) achter de keuzes staan dan is het keuringregime HHNK:
Visuele inspectie jaarlijks en een uitgebreide inspectie vierjaarlijks.

Indien er een (C) achter de keuze staat dan vlak voor gebruik laten inspecteren en mogelijk ook beproeven.

