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Aanbesteding ademluchtapparatuur, cilinders en testbanken.
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Algemeen
De Veiligheidsregio Zeeland heeft het plan opgezet om in 2020/2021 over te gaan tot vervanging van de ademlucht middelen, randapparatuur, cilinders en testbanken.
Dit bestek betreft dus de ademluchtmiddelen bestaande uit een ademlucht toestel, het masker, ademluchtcilinders, waarschuwings systeem als onderdeel van de ademluchtvoorziening voor de brandweerman/ vrouw tijdens de repressieve taakstelling respectievelijk de voorbereiding daarop (opleiding en oefening) en testbanken.
De aanbesteding wordt opgedeeld in drie percelen, zijnde perceel 1 maskers en toestellen, perceel 2 cilinders en perceel 3 testbanken.
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Documentinformatie
Dit document:
· is onderdeel van het proces aanbesteding ademlucht, perceel 1 (maskers en toestellen) en perceel 2 (cilinders) en perceel 3 (testbanken).
· Voor versienummer en versiedatum, zie de voettekst.


Doel
Technische beschrijving van de eisen en wensen voor het leveren:	

	Aantal
	Omschrijving

	768
	Toestellen

	768
	Ademhaling automaten

	2384
	Maskers

	20
	Spin maskers

	                                        33
	Adapters t.b.v. filterbus

	2705
	Cilinders

	2705
	Fles hoezen

	768
	Snel wissel adapters toestel

	2705
	Snel wissel adapters cilinder

	30
	Snel wissel adapters t.b.v. de vulbalken

	3
	Snelwisseladapter t.b.v. de testbanken

	3
	[bookmark: _GoBack]Testbanken dynamisch

	3
	Testbanken statisch







Definities
De persoonlijke bescherming van de brandweerpersoon betreft de bescherming tegen gevaren waaraan de brandweerman of vrouw blootgesteld kan worden tijdens werkzaamheden en alles wat daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit.

Het ademluchttoestel
Het ademluchttoestel wordt gebruikt als lucht voorziening, dit in combinatie met het volgelaatsmasker en een drukhouder/cilinder. Het toestel stelt in deze combinatie de brandweerman/ vrouw in staat om onafhankelijk van zijn omgeving, zonder gevaar voor zijn gezondheid of gehinderd door enige beperkingen, gedurende een bepaalde tijd te ademen en veilig zijn terugtocht aan te vangen. 

Het (volgelaats)masker
Het volgelaatsmasker is een beschermingsmiddel dat de ogen, neus, mond en kin bedekt en het gezicht van de drager (of dit nu droog of nat is) op deugdelijke wijze afdicht, ook als de drager zijn hoofd beweegt of spreekt. Het masker maakt het voor de drager mogelijk dat hij/zij, eenmaal verbonden met de ademluchtapparatuur, veilig en zonder gevaar voor zijn/haar gezondheid werkzaamheden kan verrichten in een milieuonvriendelijke c.q. gezondheid schadelijke omgeving.

Ademluchtcilinder
De ademluchtcilinder is een reservoir (fles, cilinder), vervaardigd van licht materiaal, waarin een bepaalde hoeveelheid ademlucht, voor kortere dan wel langere tijd onder hogedruk wordt opgeslagen. De ademluchtcilinder kan aangesloten worden op het ademluchtduiktoestel en dient als zodanig verenigbaar te zijn.

Communicatie
De Veiligheidsregio Zeeland heeft momenteel twee communicatie systemen in gebruik, de standaard brandweer man gebruikt een schedelmicrofoon, voor de gaspakkenteams wordt gebruikt gemaakt van masker communicatie.

Testbank
De testbank is een middel om maskers, toestellen, automaten, trekontlastingen, reduceren meeruren aansluitingen, omschakelventielen gaspakken die gebruikt worden bij de brandweer na gebruik/ onderhoud te controleren naar standaarden en waardes die de leverancier eist voor in gebruikname middelen. De testbanken staan opgesteld in de service centers van de opdarchtgever.
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De inschrijvers worden geacht goed nota te nemen van alle Nederlandse, Europese en internationale richtlijnen, normen en publicaties met betrekking tot het ademluchtmaterialen voor inzet van brandweermensen vooral waar sprake is of kan zijn van een ademonvriendelijke c.q. gezondheid schadelijke omgeving. Hetzelfde geldt voor elke herziening van de richtlijnen, normen, publicaties en normgelijke documenten of normen die in ontwikkeling zijn. Waar voor de constructie/ uitvoering van het ademluchttoestel en het volgelaatsmasker geen toepasselijke normering bestaat, worden de inschrijvers geacht aantoonbaar zo goed mogelijk te voldoen aan de bestaande richtlijnen, normering respectievelijk publicaties op dit gebied. 
De volgende richtlijnen, normen en/ of publicaties zijn o.a. van toepassing:

	Document
	Relatie

	Arbobesluit
	Hoofdstuk 7 en 8

	NEN-134
	Ademluchtbeschermingsmiddelen, benaming onderdelen​

	NEN-136:1998
	Ademluchtapparatuur, volgelaatsmaskers eisen etc.​

	NEN-137:2006
	Onafhankelijk ademluchttoestel eisen etc.

	NEN-148-1:2009    -2:1998
	Deel 1 en 2 gelaatsmaskers

	NEN-13274-9:2019
	Adembeschermingsmiddelen, lekkage beproevingsmethoden, prestatieproef en ademhalingsweerstand​

	DIN-58610
	Helm masker combinatie

	Verordening (EU) 2016/425
	Persoonlijke beschermingsmiddelen

	NEN EN 529:2005
	Ademhalingsbeschermingsmiddelen, aanbevelingen voor keuze, gebruik, verzorging en onderhoud

	VeRA 2.0
	Veiligheidsregio Referentie Architectuur

	Norm ISO 27001/ 27002
	Complete/ advies informatie beveiliging




4. Verenigbaarheid
Verenigbaarheid/ Samenstelverklaring
De verenigbaarheid betreft de mate waarop persoonlijke beschermingsmiddelen gelijktijdig en als één geheel gebruikt kunnen worden, op elkaar passen of te combineren zijn zonder dat de drager daarbij schade en/of letsel oploopt aan zijn gezondheid c.q. beperkt wordt bij zijn functioneren/werkzaamheden.
Om te borgen dat de aangeboden ademluchtapparatuur met elkaar kan en mag worden samengesteld en verenigbaar is, dient er een door een onafhankelijke derde partij (b.v. Lloyds, TNO, e.d.) opgestelde samenstelverklaring te worden overlegd.
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De volgende reinigings-, droog en testapparatuur is aanwezig bij de opdrachtgever:

	Reinigingsapparatuur

	Harstra/ Miele


	WASH 4/ T6551 EL
· Divolab A23 plus (Diversey)
· Suma Med Neutral (Diversey)

	Droogapparatuur

	Harstra/ Miele
	F12/ WS5191 EL




6. Beschrijving in gebruik zijnde materialen
De volgende middelen zijn aanwezig bij de opdrachtgever:

	Bluskleding
	Texport
	--

	Gaspak
	Trellchem
	Evo/ VPS Flash

	Vuilwerkpak
	Trellchem
	Splash 600

	Positionering 
	Petzl
	Avao Bod Fast maat 2

	Handschoenen
	Granqvists
	Dexterity Grip 2.0

	Maskerbril
	Proteye
	Model 028

	Schedelmicrofoon
	Savox
	HC-1

	Helm (blus)
	Rosenbauer
	Heros Titan

	Helm (gaspak)
	MSA
	F2-Xtrem
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