[bookmark: _Toc72338459]  Bijlage J Format Staat van Eenheidsprijzen en opslagen

	code
	omschrijving code
	aantal
	een-heid
	prijs per eenheid
	totaal

	Ac02
	gat in muur achter ventilatierooster dichtmaken
	1
	st
	
	

	Ba12
	kier tussen raam/deur en kozijn dichten met strip
	14,5
	m1
	
	

	Ba14
	nieuw naar buiten draaiend raam
	78
	st
	
	

	Ba14d
	nieuw uitzetraam
	20
	st
	
	

	Ba14e
	nieuw dubbel draairaam
	9
	stl
	
	

	Ba17
	Nieuw volledig houten (multiplex) klep / raam
	2
	st
	
	

	Ba55
	aluminium voorzetraam binnen voor bestaand raam
	3
	st
	
	

	Bb14
	nieuwe naar buiten draaiende deur
	12
	st
	
	

	Bb14b
	nieuwe naar buiten draaiende dubbele deur
	1
	stl
	
	

	Be04
	vaste deel: dubbel glas in de dag van het kozijn
	19,6
	m2
	
	

	Be05
	vaste deel: dubbel glas in de sponning van het kozijn
	101,4
	m2
	
	

	Bg05a
	ventilatierooster op glas
	34
	m1
	
	

	Bg06a
	ventilatierooster op tussendorpel
	2,1
	m1
	
	

	Bp02
	isolatie van een houten paneel /borstwering in een kozijn
	0,8
	m2
	
	

	Bp04
	isolatie van een houten paneel /borstwering in een kozijn
	6,9
	m2
	
	

	Bp05
	isolatie van een houten paneel /borstwering in een kozijn
	21,4
	m2
	
	

	Bp06
	isolatie van een houten paneel /borstwering in een kozijn
	9,1
	m2
	
	

	Bp10
	isolatiepakket in een gevel
	16,5
	m2
	
	

	Bp11
	isolatiepakket in een gevel
	12
	m2
	
	

	Bp12
	isolatiepakket in een gevel
	7
	m2
	
	

	Br01
	houtrotreparatie kozijn dmv pasta
	17
	st
	
	

	Br02a
	vervangen onderdorpel met twee stijlstukken
	1
	st
	
	

	Br02b
	vervangen onderdorpel met drie stijlstukken
	2
	st
	
	

	Br02c
	vervangen onderdorpel met vier stijlstukken
	1
	st
	
	

	Br03
	verwijderen oude verflagen/ aanbrengen 1 grondlaag
	8,1
	m2
	
	

	Bz05
	rolluik / zonwering de- en hermonteren
	20
	st
	
	

	Bz06
	zonwering, vitrage etc de- en hermonteren
	47
	st
	
	

	Bz11
	stijl of tussendorpel aanbrengen
	1
	st
	
	

	Bz12
	stijl of tussendorpel verwijderen
	1
	st
	
	

	Bz13
	ruimte gewichten van schuifraam opvullen met hout
	32
	m1
	
	

	Bz14
	extra onderdorpel aanbrengen
	1
	st
	
	

	Bz14d
	stapeldorpel in kozijn vervangen
	0,6
	m2
	
	

	Bz17
	kozijn schilderen
	652,3
	m2
	
	

	Bz20
	kunststof glasroeden in spouw
	6
	vak
	
	

	Bz21
	Wiener sprossen en houten plakroeden binnen en buiten
	184
	vak
	
	

	Ca13
	plat dak van buitenaf isoleren
	11,1
	m2
	
	

	Ca14
	plat dak van buitenaf isoleren
	118,6
	m2
	
	

	Ca14extr
	plat dak van buitenaf isoleren
	4,7
	m2
	
	

	Ca14extr2
	plat dak van buitenaf isoleren
	4,4
	m2
	
	

	Ca15
	plat dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	26,2
	m2
	
	

	ca16
	plat dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	3,6
	m2
	
	

	Ca17
	plat dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	19,4
	m2
	
	

	Ca17extr
	plat dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	2,2
	m2
	
	

	Ca17extr2
	plat dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	3,1
	m2
	
	

	Ca20
	plat dak dakkapel van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	3
	m2
	
	

	Ca21
	plat dak dakkapel van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	2,5
	m2
	
	

	Cb04
	kieren van dakbeschot dichten met houten plaat
	160
	m2
	
	

	Cb11
	schuine dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	16,1
	m2
	
	

	Cb12
	schuine dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	47,1
	m2
	
	

	Cb13
	schuine dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	5,8
	m2
	
	

	Cb14
	schuine dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	38
	m2
	
	

	Cb15
	schuine dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	137,3
	m2
	
	

	Cb16
	schuine dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	62,7
	m2
	
	

	Cb17
	schuine dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	54,2
	m2
	
	

	Cb18
	schuine dak van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	4,5
	m2
	
	

	Da03
	nieuw dakraam
	2,7
	m2
	
	

	Da04
	nieuw dakraam
	2,8
	m2
	
	

	Da05
	nieuw dakraam
	0,8
	m2
	
	

	Da06
	voorzetraam voor een lichtkoepel
	1
	st
	
	

	Db06
	zijkant dakkapel van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	2,5
	m2
	
	

	Db07
	zijkant dakkapel van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	0,7
	m2
	
	

	Db08
	zijkant dakkapel van binnenuit isoleren, afwerking nader te bepalen
	0,9
	m2
	
	

	Db11
	zijkant dakkapel van buitenaf isoleren
	0,5
	m2
	
	

	Db14
	zijkant dakkapel van buitenaf isoleren, afwerking nader te bepalen
	6,8
	m2
	
	

	Db15
	zijkant dakkapel van buitenaf isoleren, afwerking nader te bepalen
	1,9
	m2
	
	

	E01
	Radiator de- en hermonteren
	8
	st
	
	

	Eb10(10)
	ventilatierooster door muur (type 10)
	1
	st
	
	

	Eb10(11)
	ventilatierooster door muur (type 11)
	2
	st
	
	

	Eb10(12)
	ventilatierooster door muur (type 12), monumentenrooster
	3
	st
	
	

	Eb12(5)
	ventilatierooster door schuine dak (type 5)
	2
	st
	
	

	Eb16
	ventilatierooster op dakraam
	1
	st
	
	

	Eb20
	mechanisch ventilatierooster door muur
	63
	st
	
	

	Eb20a
	mechanisch ventilatierooster op knieschot
	3
	st
	
	

	Eb20b
	mechanisch ventilatierooster op schuindak
	10
	st
	
	

	Ga04
	kierdichting op een vloer
	55,6
	m2
	
	

	Gb05
	nieuw vliering/zolderluik
	1
	st
	
	

	Ha01
	nieuw gipsplafond, afwerking nader te bepalen
	234,4
	m2
	
	

	Ha02
	nieuw gipsplafond, afwerking nader te bepalen
	6,3
	m2
	
	

	Ha03
	nieuw gipsplafond, afwerking nader te bepalen
	104,8
	m2
	
	

	La04
	binnenwand verwijderen
	9,4
	m2
	
	

	La07
	nieuwe binnenwand, afwerking nader te bepalen
	15,7
	m2
	
	

	La10
	gipsplaat tegen de wand, afwerking nader te bepalen
	10,1
	m2
	
	

	La15b
	nieuwe binnendeur
	1
	st
	
	

	La17b
	nieuwe binnendeur inclusief kozijn
	2
	st
	
	

	Lb03
	nieuw knieschot incl deurtje, afwerking nader te bepalen
	13,4
	m2
	
	

	Ma03
	Vloer/trap afdekken
	1500
	m2
	
	

	Na02
	Een nieuw houten kozijn
	42,9
	m2
	
	

	Na14
	naar buiten draaiend raam in nieuwe kozijn
	8
	st
	
	

	Na14a
	naar binnen draaiend raam in nieuwe kozijn
	2
	st
	
	

	Na14b
	draai-kiepraam in nieuwe kozijn
	21
	st
	
	

	Na14d
	uitzetraam in nieuwe kozijn
	2
	st
	
	

	Na14e
	dubbel draairaam in nieuwe kozijn
	1
	stl
	
	

	Nb14
	naar buiten draaiende deur in nieuwe kozijn
	1
	st
	
	

	Nb14b
	naar buiten draaiende dubbele deur in nieuwe kozijn
	1
	stl
	
	

	Nb17
	nieuwe houten schuifkantelpui
	8,2
	m2
	
	

	Nb18
	nieuwe aluminium schuifkantelpui
	4,3
	m2
	
	

	Nb19
	[bookmark: _GoBack]nieuwe kunststof schuifkantelpui
	4,3
	m2
	
	

	Ng05a
	ventilatierooster op glas
	0,5
	m1
	
	

	Ng06a
	ventilatierooster op tussendorpel
	0,6
	m1
	
	

	Ng06b
	ventilatierooster met houten paneel
	0,6
	m1
	
	

	Np02
	een houten paneel /borstwering in nieuwe kozijn
	0,4
	m2
	
	

	Np04
	een houten paneel /borstwering in nieuwe kozijn
	0,3
	m2
	
	

	Np05
	een houten paneel /borstwering in nieuwe kozijn
	0,3
	m2
	
	

	Np06
	een houten paneel /borstwering in nieuwe kozijn
	0,4
	m2
	
	

	Na03
	Een nieuw kunststof kozijn
	71,2
	m2
	
	

	Na04
	Een nieuw aluminium kozijn
	32
	m2
	
	

	Nz03
	betimmering kozijn vervangen
	2
	m1
	
	

	Nz04
	Een nieuwe vensterbank
	5
	m1
	
	

	Nz05
	raamdorpelstenen buiten vervangen
	2,3
	m1
	
	

	Nz06
	nieuwe dragende balk boven kozijn
	5,6
	m1
	
	

	Rs01
	Rolsteiger plaatsen
	41
	pst
	
	

	X0
	Controlemeting
	2
	st
	
	

	glas1
	6-15A-4
	77,4
	m2
	
	

	glas2
	8-15A-5
	24,5
	m2
	
	

	glas3
	44.1Si-15A-33.1
	75
	m2
	
	

	glas4
	8-15A-44.2Si
	32,6
	m2
	
	

	glas5
	8-20A-44.2Si
	2,5
	m2
	
	

	glas6
	55.2Si-24A-44.2Si
	9,6
	m2
	
	

	glas7
	66.2Si-16A-44.2Si
	0,5
	m2
	
	

	glas8
	66.2Si-16A-66.2Si
	3,7
	m2
	
	

	glas9
	88.2Si-20A-66.2Si
	4
	m2
	
	

	glas1a
	33.1-15A-33.1
	1
	m2
	
	

	glas2a
	44.1Si-15A-33.1
	1,2
	m2
	
	

	glas3a
	44.1Si-15A-33.1
	12,3
	m2
	
	

	glas4a
	8-15A-44.2Si
	4,2
	m2
	
	

	glas5a
	8-20A-44.2Si
	11,1
	m2
	
	

	glas6a
	55.2Si-24A-44.2Si
	1,4
	m2
	
	

	glas7a
	66.2Si-16A-44.2Si
	0,9
	m2
	
	

	glas8a
	66.2Si-16A-66.2Si
	1,4
	m2
	
	

	glas9a
	88.2Si-20A-66.2Si
	0,9
	m2
	
	

	glas1b
	6-15A-66.2
	6,8
	m2
	
	

	glas2b
	6-15A-66.2
	11,3
	m2
	
	

	glas3b
	6-15A-66.2
	29,3
	m2
	
	

	glas4b
	8-15A-66.2
	19,6
	m2
	
	

	glas5b
	8-15A-66.2Si
	3,2
	m2
	
	

	glas6b
	44.2Si-12A_66.2Si
	1,4
	m2
	
	

	glas7b
	66.2Si-16A-44.2Si
	3,1
	m2
	
	

	glas8b
	66.2Si-16A-66.2Si
	1,4
	m2
	
	

	glas9b
	88.2Si-20A-66.2Si
	2,2
	m2
	
	

	sus31
	BUVA  Acoustream 18/ Duco glasmax ZR 10
	0,7
	m1
	
	

	sus32
	BUVA Acoustream 23 / Duco glasmax ZR 15
	0,8
	m1
	
	

	sus33
	BUVA Luna 14 / Ducomax ZR Corto 10
	30,8
	m1
	
	

	sus34
	BUVA Luna 24 / Ducomax ZR Corto 15
	6,7
	m1
	
	

	sus35
	BUVA Luna 26 / Ducomax ZR Corto 20
	3
	m1
	
	

	sus36
	BUVA Luna 27 / Ducomax ZR Corto 25
	0,7
	m1
	
	

	sus37
	BUVA Marsa 14 / Ducomax ZR Medio 10
	1,4
	m1
	
	

	sus38
	BUVA Marsa 22 / Ducomax ZR Medio 15
	1,4
	m1
	
	

	sus39
	BUVA Marsa 27 / Ducomax ZR Medio 20
	0,8
	m1
	
	

	sus40
	BUVA Marsa 28 / Ducomax ZR Medio 25
	0,8
	m1
	
	

	sus41
	BUVA Terra 13 / Ducomax ZR Alto 10
	1,4
	m1
	
	

	sus42
	BUVATerra 21 / Ducomax ZR Alto 15
	1,4
	m1
	
	

	sus43
	BUVA Terra 26 / Ducomax ZR Alto 20
	1,4
	m1
	
	

	sus44
	BUVA Terra 27 / Ducomax ZR Alto 25
	0,7
	m1
	
	

	sus45
	BUVA Suna 12 / Ducomax ZR Largo 10
	4,5
	m1
	
	

	sus46
	BUVA Suna 18 / Ducomax ZR Largo 15
	18
	m1
	
	

	sus47
	BUVA Suna 25 / Ducomax ZR Largo 20
	2,8
	m1
	
	

	sus48
	BUVA Suna 27 / Ducomax ZR Largo 25
	0,9
	m1
	
	

	sus48
	BUVA Suna 27 / Ducomax ZR Largo 25
	0,9
	m1
	
	



Subtotaal								€   ………………….

Algemene bouwplaatskosten  	ABK  	%			€   ………………….

Algemene kosten	     	    	AK	%			€   ………………….

Winst en Risico		   	WR	%			€   ………………….

Projectkarakteristiek	   	P	%			€             0,00


Totaal inschrijvingssom, excl. BTW				€   ………………….

1) De vermelde percentages ABK, AK en WR zijn gelijk aan de percentages zoals vermeld op bijlage I (Staat van ontleding van de inschrijvingssom).
2) Het percentage P voor projectkarakteristiek is voor dit fictieve bestek vastgesteld op 0%.
3) De totale inschrijfsom exclusief BTW is gelijk aan de inschrijfsom exclusief BTW zoals vermeld op bijlage I (Staat van ontleding van de inschrijvingssom).
