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Inspectie van Statische aardingen
Controle Statische aardingen munitiegebouw 12m

Datum uitgevoerd	:

Plaats van het component
Objectnummer 	: 
Objectbenaming	:
Gebouwnummer 	: 
Soort gebouw	:
Bouwlaag	: 
Ruimte	:
Bouwjaar	:
Documentnaam	: 

Conclusie samenvatting
Geen bijzonderheden.

Opdrachtnemer
Bedrijfsnaam		:
Straat		:
Postcode en plaats		:
Accreditatie of certiﬁcering		: BRL1201 (______  )

Onderhoudskundige of inspecteur
Achternaam met voorletters		:
Functie		: inspecteur

Component
Component- ID		:
Componentsoort		: Statische aarding gebouw gebonden

PO-activiteit
Keuring-ID		:
PO-activiteit		: Controle Statische aardpunten  munitiegebouw 12m
Frequentie		: 12 maand
Datum uitgevoerd		:
Gekeurd volgens norm		: MP 40-21 | jaartal:2016
 Installatie is                    :                 WEL	                 Goedgekeurd

Rapportage opdrachtnemer
Documentnaam	:
		:
Inspectierapport Bliksembeveiliging
Opdrachtgever
Naam		: Rijksvastgoedbedrijf regio 
Regionaal Projectleider		:
Contracthouder		:
Inspectiebedrijf
Naam		:
Adres		:
Telefoon en email		:
Inspecteur		:
Toezichtverantwoordelijke		:
Locatie van de meetpunten en beproevingen
Revisietekening:
Tekeningnaam	: 

Invoegen revisie tekeningen met de genummerde meetpunten 





	[bookmark: _GoBack]Resultaten meting en beproevingen

	Nr.
	Meetpunt nr.
	R in Ohm
	Meetmethode

	1
	C1
	
	3 punts-meting

	2
	C2
	
	3 punts-meting

	3
	C3
	
	3 punts-meting

	4
	C4
	
	3 punts-meting

	5
	C5
	
	3 punts-meting

	6
	C6
	
	3 punts-meting

	7
	C7
	
	3 punts-meting

	8
	C8
	
	3 punts-meting

	9
	C9
	
	3 punts-meting

	10
	C10
	
	3 punts-meting

	Totale aardverspreidingsweerstand (Rv) gemeten:        Ohm


Opmerking: RV gemeten inclusief koppeling met veiligheidsaarde


 Meetapparatuur

	Nr.
	Soort
	Fabricaat & Type
	Nummer
	Meetmethoden
	*Datum

	
1
	
Aardingsmeter
	
	

	
· 3-Punts aardingsweerstand
	


	*Datum dat kalibratiecertiﬁcaat meetapparaat  verloopt.



Rapportage foutindicaties
  Revisietekening:
Invoegen revisie tekeningen en aangeven waar de manco’s / gebreken / fout(en) zijn geconstateerd in kleur rood en/of geel markeren. 






Fotobijlage met de manco’s / gebreken / fouten:

	Manco/gebrek/fout
	Foto
	Installatiedeel
	Prio 1 of 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Prio 1 en Prio 2 gebreken:
Contractueel wordt er onderscheid gemaakt tussen 

· Prio 1 gebrek: 
Gebreken welke direct dienen te worden verholpen (hoog risico)
Deze zijn tijdens de inspectie opgelost dan wel in uitzonderlijke geval na overleg met
Toezichthouder RVB op een nader tijdstip.

·  Prio 2 gebrek: 
Gebreken welke geen directe invloed hebben op de veiligheid van de installatie en niet leiden tot afkeur.


Uitgebreide conclusie

1. Opmerkingen en bijzonderheden:









2. Advies:














Handtekening	Handtekening 
inspecteur 	toezichtverantwoordelijke	       inspectie bedrijf	inspectie bedrijf
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